一、建设项目基本情况

	项目名称
	吉林诚开生物质加工有限公司年产5万吨生物质压块项目

	项目代码
	2608-220524-04-01-415981

	建设单位联系人
	闫忠生
	联系方式
	15943927999

	建设地点
	吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目 7#干料棚内

	地理坐标
	125°47,0.77″E ，42° 18,37.25 ″N

	国民经济

行业类别
	C2542 生物质致密成型燃料加工
	建设项目

行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业
—43 生物质燃料加工

	建设性质
	☑新建（迁建） 

改建
□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	/
	审批文号
	/

	总投资（万元）
	805
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	1.24
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	□是

(否
	用地面积（m2）
	4900.48

	专项评价设置情况
	由下表可知，本项目无需设置专项评价
表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目对应情况

是否设置专项评价

大气
排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目原辅材料为玉米秸秆、水稻秸秆，无指南中所列污染物，因此本项目不需要设置大气专项评价
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产无废水产生，生活废水排入市政管网，因此本项目不需设置地表水专项评价。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量

的建设项目

 本项目不涉及环境风险物质。
否
生态
取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和

洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，不须设置生态评价。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，不需设置专项评价。
否


	规划情况
	2005年9月24日，吉林省政府开发办以《关于对设立柳河工业集中区等进行备案的复函》批准建立工业集中区；《柳河工业集中区总体规划(2005-2010)》；根据吉林省人民政府吉政函〔2020〕58号文件柳河工业集中区晋升为省级开发区，按照国家规范开发区名称有关要求，晋升后开发区名称为柳河工业集中区；

2017年7月，针对工业集中区规划发生改变，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省城乡规划设计研究院编制《柳河工业集中区总体规划(2017-2030)》；

2024年12月，针对吉林柳河经济开发区规划布局发生改变，吉林柳河经济开发区管理委员会委托编制《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》。

目前《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）环境影响评价报告书》正在审批当中。

	规划环境影响

评价情况
	2006年6月，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省环境科学研究院编制了《柳河工业集中区区域环境影响报告书》，并取得环评批复(吉环建字[2006]70号)；2017年7月，针对工业集中区规划发生改变，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省师泽环保科技有限公司编制《柳河县工业集中区总体规划(2017-2030)规划环境影响评价报告书》，取得吉林省生态环境厅关于审查《柳河县工业集中区总体规划(2017-2030)规划环境影响评价报告书》的意见(吉环环评字[2021]15号)；2025年6月，针对吉林柳河经济开发区（柳河县工业集中区）规划发生改变，吉林柳河经济开发区管理委员会委托编制《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）规划环境影响评价报告书》，报告书目前正在评审中，报告书中规划区域范围与用途不会发生改变，与《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》一致。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》相符性分析

吉林柳河经济开发区位于柳河县中心城区的东北部，东至污水处理厂东用地边界，南至人民大街，西至惠丰路，北至钓鱼台村永明屯，占地面积548.55km2。在落实上位规划要求的基础上，结合开发区发展规划现状，对主导产业进行定性分析，确定吉林柳河经济开发区主导产业为医药产业、新材料产业、绿色食品产业。
⑴规划布局结构

规划形成“一核、三轴、三区”的空间布局结构。

一核。依托“大健康产业区”中的高铁站建设，统筹推进开发区发展建设，发展开发区产品交易中心、商贸展示、电子商务、人参餐饮等业态。通过强化企业服务，改善营商环境，培育新动能，构建现代产业体系。
三轴。沿中华大街形成对外发展轴；沿人民大街形成对外发展轴；沿一统河景观带形成开发区内部联系轴。 
三区。将开发区划分为综合产业区、大健康产业区、生活配套区三个园区。

《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035）》对综合产业区和大健康产业区部分地块进行了调整，将大健康产业区内“大健康产业园B区（标准化厂房）地块”调整到综合产业区内。
综合产业区。以梅集铁路以东，一统河南侧的工业用地为主，占地面积84.21公顷。依托标准化厂房建设，结合该区域现状企业，逐步发展成以中小企业孵化、双创基地、食品加工、鞋服纺织、装备制造、新材料等产业集聚于一体的综合型产业加工区，形成高效、低碳、循环的绿色产业体系。目前标准化厂房建设及配套建设基本完备，具备使用条件，科学合理布局招商是重点。适时启动产业园中小型厂房二期区域建设，目标引进中小型精加工、深加工企业。提升相应的停车配套设施，规划新增一处社会停车场用地。
大健康产业区。范围为一统河以西、长兴路以东、通梅公路以南、开明街以北区域，占地面积269.63公顷。依托紫鑫药业、正通药业、玖参源、大米姐、雪兰山等知名药企、食企，发挥柳河县医药产业和绿色食品加工基础优势，延伸涵盖食药种植、食药加工、生产性服务和健康旅游的医药健康产业链条，保健食品、特殊医学用途配方食品和功能性化妆品为重点研发中医药健康养生产品，加大市场推广，带动中医药健康产品市场化。促进一二三产业深度融合发展，打造省级医药大健康产业集群。

生活配套区。规划至2035年，规划范围为中华大街以南，集阿线以西，军民路以东区域，占地面积194.71公顷。依托现状的商业用地与居住用地，将该区打造为产城融合，宜居宜业示范社区。

⑵入区项目类别清单

建设项目入区应符合集中区建设项目准入要求一览表中的要求，具体详见下表。

表1-2  集中区建设项目准入要求一览表

产业类别

项目类别

可入区项目类别

医药加工产业

应符合国家产业结构调整指导目录(2024年本)要求

医药包装

绿色食品加工

仓储物流

除上述外其他

符合国家产业政策，污染物排放量较小或污染物零排放的绿色环保项目

限制入区项目类别

医药加工
新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12(综合利用除外)、维生素E原料生产装置

新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置
新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置
新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置
新开办无新药证书的药品生产企业
新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置
新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置
医药包装

以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目
聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜

禁止入区项目类别

医药加工

手工胶囊填充工艺
软木塞烫腊包装药品工艺
不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机
塔式重蒸馏水器
无净化设施的热风干燥箱
劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置
铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置
使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）
医药包装

无复膜塑编水泥包装袋生产线
绿色食品加工

耗水量大、无相关节水措施、废水排放量大的企业；
仓储物流

危险化学品仓储物流项目
其他不符合国家产业结构调整指导目录(2024年本)要求的项目类别

生产或使用国家产业结构调整指导目录(2024年本)中淘汰类产品的项目

不符合园区总体规划或产业规划的项目

（1）与园区总体规划及功能布局的符合性

《吉林柳河经济开发区总体规划（2024—2035年）》对园区空间布局、功能分区及基础设施作出系统安排，规划划定集中供热区，并配套建设集中供热锅炉房及配套管网设施，为入园企业提供集中供热保障。本项目选址位于吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目原场区7#干料棚内，隶属于园区集中供热区，选址用地性质与规划确定的集中供热区功能一致，符合园区总体规划的布局要求。园区管委会入园证明确认，本项目符合《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》及相关控制性详细规划要求。因此，本项目选址符合园区总体规划及相关控制性详细规划。

（2）与园区产业定位的符合性

吉林柳河经济开发区为省级开发区（2020年7月晋级省级开发区，2018年6月进入国家开发区目录），园区基础设施完善，实现集中供热全覆盖，主导产业聚焦新材料、医药健康、农特产品加工等领域，并同步培育建材及家具制造等配套产业。园区布局建设集中供热锅炉房及配套管网项目，统筹保障入园企业清洁供热。本项目属于生物质致密成型燃料加工行业，以农作物秸秆等农林废弃物为原料，生产园区集中供热锅炉房所需的生物质成型燃料，属于农林废弃物资源化利用和清洁能源配套产业，是园区集中供热产业链的燃料保障环节，与园区产业定位及清洁供热配套需求相协调；项目就地生产、就地消纳，有利于保障园区集中供热燃料供给、延伸园区产业链，不属于园区禁止或限制发展的产业类别。因此，本项目符合园区产业定位要求。

（3）与园区准入条件及入园证明文件的符合性

根据《吉林柳河经济开发区总体规划（2024—2035年）》规划报告书确定的园区准入条件，园区对入区项目从产业类别、规划布局、用地性质等方面进行限定。吉林柳河经济开发区管理委员会出具的入园证明载明：经园区管委会审核，吉林诚开生物质加工有限公司拟投资建设的吉林诚开生物质加工有限公司年产5万吨生物质压块项目（主要建设内容为年产5万吨生物质成型燃料压块生产线及相关配套设施），符合《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》及相关控制性详细规划要求；本项目为生物质压块加工项目，属于生物质致密成型燃料加工行业，符合园区入园定位，符合《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，为可入区项目类别，符合入区企业条件。综上，本项目符合园区规划布局及准入条件要求。

综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“生物质能发电技术与应用”支持的新能源领域项目，符合《中华人民共和国可再生能源法》《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕2123号）《“十四五”生物经济发展规划》（发改高技〔2021〕1850号）《“十四五”可再生能源发展规划》等国家法律法规和产业政策要求；项目选址位于《吉林柳河经济开发区总体规划（2024—2035年）》确定的集中供热区内，符合园区总体规划及相关控制性详细规划布局要求，与园区产业定位和集中供热配套需求相协调，并经吉林柳河经济开发区管理委员会审核出具入园证明确认，为可入区项目类别，符合入区企业条件；项目不涉及生态保护红线等生态环境敏感区域，各项污染物经治理后可达标排放，不突破区域环境质量底线，资源循环利用水平较高，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。因此，本项目与国家产业政策、区域产业定位、园区规划布局及环境准入要求相符，规划符合性结论为：符合。
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	1、产业政策的符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，因此，项目符合国家产业政策。 

2、选址合理性分析

本项目厂区位于通化市柳河县经济开发区热源厂院内，厂址现状为已建热源厂 7#干煤棚内，用地性质为工业用地。本项目为租赁吉林柳开创业孵化产业园有限公司7号干料棚场地，四至都是吉林柳开创业孵化产业园有限公司，项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于吉林柳河经济开发区，根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》，本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区，不在吉林省禁止开发区和其他保护区域内。
根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台对项目选址的研判分析结果（详见附图2），本项目位于重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），不在生态红线内，符合生态保护红线保护要求。
（2）环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年环境状况公报》中的监测数据，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

根据工程分析及影响分析结果，项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境空气影响极小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目消耗的资源包括秸秆、水电等能源，其中秸秆均为玉米秸秆、水稻秸秆，由经纪人负责原材料的收储，项目与经纪人签订秸秆收储协议，年收收储量约 7 万吨，可满足本工程原材料需求。项目用水量较小，耗电量不大，因此，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。 

（4）环境准入清单
①与《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》中提出的加强分区管控。确定生态环境管控单元，落实管控要求。全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目位于吉林柳河经济开发区，为重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），用地性质为工业用地（详见吉林省环境管控单元分布图）；根据《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号），本项目不属于空间布局约束中的项目。

表1-3 本项目与吉林省生态环境分区管控的实施意见符合性分析表

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

符合性分析

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目，不是新建燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于重大项目，不属于重点行业高 VOSc排放的建设项目。

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及

不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。

2025年通化市属于环境空气质量达标区

符合

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险管控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目周围不涉及饮用水水源保护区。

不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

不涉及

②与通化市“三线一单”符合性分析

本项目与通化市“三线一单”符合性分析见下表。

表1-4 与通化市“三线一单”符合性分析

项目
规范要求

项目符合性分析

符合性

空间布局约束
加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

不涉及

--

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
--
污染物控制要求

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气可达标排放，对PM2.5贡献值较小。

符合

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

项目不新增生活污水，对地表水影响较小。

符合

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
/
/
土地资源
2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
/
/
能源
2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
/
/

③与管控单元生态环境准入清单符合性分析

本项目位于吉林柳河经济开发区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22052420001。环境要素：大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。

表1-5 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

ZH22052420001

吉林柳河经济开发区

重点管控单元

空间布局约束
功能定位：吉林省大健康产业示范区、吉林省葡萄酒生产与研发中心、吉林省新材料产业集聚区、柳河县产业发展核心区与经济增长极

主导产业：医药大健康产业和新材料产业。

1严格控制高耗水、高污染行业发展。2入区企业必须符合片区产业定位， 不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。3禁止排放汞、镉、 六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目
本项目年产 5 万吨的秸秆压块燃料。项目建设符合国家产业政策。
符合

污染物排放管控

1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目不涉及工业涂装，不属于重点行业

符合

环境风险管控

1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、排放、贮运等。
符合

资源开发效率

1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。

2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

3促进再生水的利用。

4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

本次为年产5万吨的秸秆压块燃料，不涉及其他。

符合

综上，本项目符合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”、通化市“三线一单”有关规定要求。

4、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析

本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表：

表1-6 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容

符合性分析

（一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。

符合，项目不涉及秸秆焚烧和氨的排放。

（二）深入推进燃煤污染控制。

符合，本项目年产5万吨的秸秆压块燃料生产线，主要环境污染集中在运营期，涉及废气排放问题，项目采取有效污染防治措施，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。

（三）深入推进工业污染源治理。

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。（省生态环境厅负责）；

11.推进重点行业污染深度治理；

12.加强“散乱污”企业监管；

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；14.加强油气回收装置管理。

符合，本项目不属于重点排污单位，采取有效污染防治措施后，废气可达标排放。本项目不属于重点行业。建设单位不属于“散乱污”企业。

本项目不涉及VOCs排放。本项目不涉及油气排放。

（四）深入推进移动源污染治理。

不涉及移动污染源。

（五）深入推进扬尘污染治理。

19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

符合

项目无土建施工，主要为生产线的安装，施工期时间较短

（六）积极应对污染天气。

本项目不属于重点行业，不属于应对重污染天气中应急减排清单中涉及的企业。

本项目符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1建设内容

1、项目概况

项目名称：吉林诚开生物质加工有限公司年产5万吨生物质压块项目

项目性质：新建

建设地点：项目拟建设厂址位于吉林柳河经济开发区，吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目 7#干料棚内。

中心坐标：125°47,0.77″E ，42° 18,37.25 ″N。

周围环境情况：本项目厂区位于位于吉林柳河经济开发区，吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目 7#干料棚内，用地性质为工业用地。本项目为租赁吉林柳开创业孵化产业园有限公司7号干料棚场地，四至都是吉林柳开创业孵化产业园有限公司。其地理位置详见附图1。

项目总投资：805.00万元，申请银行贷款 700.00 万元，其中，400.00 万元为项目建设贷款，300.00万元为流动资金贷款；项目资本金 100.00 万元。

生产规模：本项目在“吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目”7#干料棚内建设一条年产 5万吨的秸秆压块燃料生产线，生产线按照年生产 210天，日生产10小时设计。  

工程内容：占地面积为4900.48m2，由生产线设备、配电装置、控制装置等组成。

项目工程组成见表2-1。
表2-1工程组成一览表
分类

工程内容

建设内容
备注
主体

工程

生产车间
建筑面积为 4900.48m2,建设1条秸秆压块燃料生产线，年生产秸秆压块50000吨
利用现有厂房，设备新购置
辅助

工程
办公室
建筑面积约200m2，用于职工临时办公等活动，位于
生产车间内
利用现有厂房
储运

工程
原料收储区
占地面积为60000m2，位于开发区及污水处理厂未利用的空地，用于秸秆原料收储
新建
公用工程

供水
本项目用水仅为生活用水，生活用水由市政管网提供
现有
排水
本项目排水仅为生活污水，生活污水通过柳河县污水处理厂进行处理，最终排入一统河
依托柳河县污水处理厂
供热
本项目干燥采用自然风干方式，冬季供暖采用集中供热
依托集中供热
供电
本项目用电由柳河县电网统一供电
依托统一供电
环保工程

4

废水治理
本项目排水仅为生活污水，生活污水通过柳河县污水处理厂进行处理，最终排入一统河
依托柳河县污水处理厂
废气治理
破碎过程产生的粉尘利用布袋除尘器进行处理，本项
目建设一条生产线，设置 1 台布袋除尘器（TA001）对破碎粉尘进行处理，处理后通过 1 根 15m高排气筒（DA001）进行排放
环保设施新购置
工艺粉尘（卸车堆料、运输、筛分清理、压块等过程）：卸料区三面封闭，降低卸车高度，禁止大风天气作业；滚筛及传送带密闭，滚筛自带过滤袋，筛分下泄口设围挡，定期清理收集；运输过程采用加盖苫布、减速慢行等措施，压块过程生产车间封闭处理，压块机采用密闭方式
环保设施新购置
噪声治理
采取隔音、减震、消声等措施
环保设施新购置

固废治理
生活垃圾、筛分杂质由环卫部门统一清运处理，布袋
除尘器收集粉尘回用于生产工序，废布袋由厂家进行
回收利用
环保设施新购置

表 2-2   项目建构筑物情况一览表

序号
主要建筑
建筑面积（m2）
结构形式
备注
1

生产车间
4900.48
彩钢
租赁7号干料棚

2

办公室
200
彩钢
用于职工临时办公等活动，位于生产车间内
3

原料收储区
60000
最大储存量23000t
开发区及污水处理厂未利用的空地
合计

65100.48
--
--
2、项目原辅材料及产品方案

本项目主要原辅材料详见下表 2-3，主要产品方案详见下表 2-4，物料平衡详见下图。

表2-3 主要原辅材料一览表
序号

名称

年用量

来源

备注

1
秸秆原料
79000t/a
当地
原料含水率约为40%
表2-4 产品方案一览表
序号

名称

物理状态

年产量

单位

1
生物质压块
固态
50000
t/a
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图 2-1   秸秆压块物料平衡图   单位：t/a
3、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-5  主要生产设备表

序号

设备名称

单位

数量

型号

1

双轴切撕一体机

台

1

HSF046X 双轴切撕一体机，

产能≥20t/h，

刀片材质为耐磨合金钢+进口材料表面改性处理,

刀轴材质为 42CrMo，

减速机主传动形式为星齿传动原料为：玉米秸秆

尺寸： 10170*2630*3640mm

2

撕碎出料皮带

根

1

连接撕碎机和滚筛，

长 15.0m，带宽： 1200mm

3

磁选机

台

1

自卸式除铁器

4

滚筒筛

个

1

NGS2M 封闭式滚筛产能≥20t/h，

滚筒直径：2 米

长度：8 米

5

杂物皮带机（一级）

台

1

一级：长 7.460m，带宽 800mm

6

杂物皮带机（二级）

台
1

二级：长 8.350m，带宽 800mm

7

风选除杂系统上料输送

根

1

长 8.0m，带宽 1200mm
8
风选除杂总成

套

1

HWL.55

长 5500mm，宽 5500mm
9
自动喂入料仓

个

2
一分二（双向出料）

长 8220mm，宽 2100mm 4 台 7.5kw
10
全封闭变频上料输送

套
4
长 15000mm，带宽 1200mm
11
压块机

台

4
11JLH-2200 压块机

1.外形尺寸：

5500mm*3500mm*2000mm 2.主机电机功率：315kw

3.模块数量： 152

4.模块出口尺寸：32×32mm

5.产量：6t/h

6.控制方式： PLC
干油泵

台

4
压块机配套
稀油泵

台

4
压块机配套
加热器

台

2
压块机配套
12
平板输送机

台
1
4 台压块机水平联合出料输送带
13
压块机出料皮带

根
1
长≥12.0m，宽 1400mm
14
PLC 控制系统链

接、以太网集成系统、显示器等

套

1
15
设备配套电气自控设备

台
1
4、劳动定员和工作制度
本项目劳动定员数为13人，设管理人员1人，生产工人12人。

本项目实施1班制，每班工作时间为10h，年工作日为 210d。

5、公用工程
⑴给水
本项目用水由市政供水管网统一供给。由于本项目原料及成品保存均需保持干燥，所以地面和设备均采用干清方式，故项目用水主要为员工生活用水。本项目共有工作人员 13人，参照《用水定额》（DB22/T 389-2019），取用水定额为 50L/人 ·d，则生活用水量为 0.65m3/d（130m3/a）。
⑵排水
本项目排放废水主要为生活污水，按用水量的 80%计算，则生活污水的产生量为 0.52m3/d（104m3/a）。
⑶供电
本项目用电全部由柳河县当地电网供给。
⑷供热
本项目干燥过程采用自然风干方式，压块过程利用压块机自带电加热系统，冬季供暖采用集中供热，不自建取暖锅炉。
6.厂区区平面布置

本项目位于吉林柳河经济开发区集中供热锅炉房及配套管网建设项目 7#干料棚内，用地性质为工业用地。本项目厂房为租赁，四至都是吉林柳开创业孵化产业园有限公司。项目原料收储区位于开发区及污水处理厂未利用的空地，面积约90亩左右，成品直接运至吉林柳开创业孵化产业园有限公司3#干料棚内，不做储存，详见附图。
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	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节

1、施工期
本项目生产车间利用现有租赁厂房，施工期仅为设备安装以及原料收储区建设，产生的污染物较少，且随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。施工期污染工序主要从废气产生环节、废水产生环节、噪声产生环节、固体废物产生环节四方面分析。
⑴大气污染物产生环节
本项目生产车间等均利用现有租赁厂房，主要大气污染物为运输车辆在运输设备过程中产生的粉尘、汽车尾气以及设备安装过程中产生的少量焊接烟尘。
⑵废水产生环节
施工过程中废水主要为施工人员产生的生活污水。
⑶噪声产生环节
施工时安装设备、车辆运输产生的噪声。
⑷固体废物产生环节
施工过程中产生的固废为设备包装和施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期
本项目建成后，年生产秸秆压块 5万吨，生产工艺过程详见下文：

秸秆压块燃料是将玉米秸秆、枝丫柴等生物质原料进行铡切或揉丝，其长度在50mm 以下，经筛分除杂后，进入滚筒烘干机，含水率控制在 10～25%范围内，经上料输送机将物料送入进料口，通过主轴转动，带动压辊转动，并经过压辊的自转，物料被强制从模型孔中成块状挤出，并从出料口落下，回凉后（含水率不超过 14%）作为燃料出售。

工艺流程：物料经铲车进入切撕一体机进行破碎，进入除清装置进行除土除尘，

经风选除杂系统清除物料中掺杂的石块等杂质后，进入物料集中处置仓，分别进入两台一带二的处置分料仓，通过上料输送进入压块机成型后，进入吨包机打包。每个环节通过输送机连接实现连续化生产。

原料收储区补充内容

（1）原料收储与本工程的关系

本项目原料收储纳入本次工程组成范围。为保障年产5万吨秸秆压块燃料项目的原料稳定供应，项目在厂外临时占用园区用地建设秸秆原料收储区1处，占地面积约6万m²，主要用于农作物秸秆的集中收购、短期周转储存及向生产厂区的定时转运。收储区作为项目原料供应链的前端环节，是保障生产线连续运行的重要配套设施。

（2）收储区位置、占地性质及选址合理性

位置：最大储存量为23000t，本项目秸秆原料采用堆场自然晾干方式，不设置专用烘干设备。秸秆进场含水率约 40%，在堆场进行摊开/拆捆自然晾晒，晴好天气晾干时间约15-25d，晾干后原料含水率控制在22-28%，满足压块成型进料要求；阴雨工况晾干周期延长，堆场具备一定缓冲储存能力。收储区位于项目所在园区内，临时占用园区闲置用地，与生产厂区同处园区规划范围之内，空间距离较近，原料转运路线短捷，可有效降低厂内物流成本和运输过程中的环境影响。

占地性质：收储区占地为园区规划工业用地，本项目以临时租用方式使用该地块，不改变土地原有规划用途，不涉及基本农田、生态保护红线及其他限制开发区域。临时使用期满后，可按园区要求恢复原状并退还用地，符合园区土地管理的相关规定。

选址合理性分析

1.原料供给便捷：收储区所在园区周边农业种植区分布广泛，秸秆资源丰富，收储半径合理，有利于就近收集、集中堆放，大幅缩短原料从田间到收储区的运输距离，降低收集成本和运输扬尘。

2.与生产区衔接顺畅：收储区与生产厂区同处园区之内，转运距离短、路线明确，秸秆可快速送达厂区原料库投入生产，物流衔接效率高。

3.环境敏感性低：收储区周边以工业企业和空地为主，远离居民集中居住区、学校、医院等环境敏感目标，选址对周边人居环境影响较小。

4.不涉及敏感区域：收储区选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区域，选址环境可行。

5.用地合规可控：临时占用园区闲置用地，未改变土地规划性质，使用期限明确，期满可恢复退还，土地利用方式集约合理。

（3）收储区建设内容

收储区本着"满足环保要求、节约建设投入"的原则，以实用、经济为导向，主要建设内容如下：

1.围挡措施

收储区四周设置简易围挡，采用彩钢板围挡（高度不低于2m），对堆存区域进行封闭围合管理，防止秸秆散落飘散至区外，同时起到一定的防风作用。

2.防雨措施

对主要堆存区域搭建简易防雨棚（轻钢结构+彩钢瓦覆面），覆盖核心堆放区，避免秸秆长时间露天受雨水浸泡导致霉变、腐烂，减少因雨水冲刷产生的地表径流污染。

3.防渗措施

收储区地面采用简易硬化处理（铺设碎石垫层+局部混凝土硬化），重点对装卸作业区和主要通道进行硬化，防止作业过程中泥水、渗滤液下渗污染土壤和地下水。场地设置自然排水坡度，雨水沿地势汇入园区雨水管网。

4.抑尘措施

装卸作业期间采取洒水降尘措施，配备简易洒水设备。

秸秆以打捆形式堆放，减少散装堆放产生的风力扬尘。

运输车辆进入收储区限速行驶，场内道路定期洒水抑尘。

5.转运方式

秸秆在收储区经打捆整理后，由自卸车或平板货车转运至生产厂区原料库。运输路线利用园区现有道路，运输过程采取篷布覆盖措施，防止沿途抛洒和扬尘。收储区与厂区之间转运频次根据生产需求合理安排，做到随收随转、减少场内积压。

本项目厂外6万m²原料收储区临时占用园区用地，纳入本次工程组成范围。收储区选址位于园区内，紧邻生产厂区，原料收储及转运条件良好，不涉及环境敏感区域，选址合理可行。建设内容以经济实用为原则，通过简易围挡、防雨棚、地面硬化、洒水抑尘及篷布覆盖转运等措施，可满足秸秆收储环节的环境保护要求，同时有效控制建设投入。
主要工艺环节如下：

（1）原料收集

玉米秸秆通过当地经纪人公司采购，由经纪人负责存储并倒运至厂外的二级燃料暂存场地，再二次倒运到本工程生产线，本工程场内不储存秸秆原料。

（2）粉碎

用抓机将原料投入撕粹机里粉粹，粉碎产生粉尘，粉尘经除尘装置处理后，从排气筒排入环境空气。

（3）去除杂质

将粉粹好的原料通过出料皮带机送入滚筒筛中去除杂质，滚筒筛为密闭设置，粉尘经除尘装置处理后，从排气筒排入环境空气，杂质由除杂皮带排除，定期清理。

（4）投料

秸秆粉料经压块机分料皮带进入压块自动空喂入料仓。保证压块机均匀给料，投料采用绞龙密闭输送，因此无粉尘产生。

（5）压块成型

原料从压块机进料皮带进入压块机，压块成型。压块机需要提前进行电加热，秸秆从缓冲料仓通过输送机投入到压块机内加压、增密成型规格为 32mm*32mm*100mm的块状生物质燃料。

（6）出料、冷却

成型机出料的生物质燃料通过联合出料皮带送入出料皮带，经出料皮带进入成品堆中在生产车间内通过自然冷却将温度降低。

本项目生产工艺流程见下图：
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图 2-2  本项目生产工艺流程及产污节点示意图
⑴废水
本项目主要为职工生活污水。
⑵废气
本项目废气主要为卸车堆料、风选、运输过程中产生的无组织粉尘，破碎过程中产生的破碎粉尘，筛分清理过程中产生的无组织粉尘，压块过程中产生的无组织粉尘。
⑶噪声

本项目噪声源主要为破碎机、滚筛以及压块机等设备噪声。

⑷固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、筛分杂质以及布袋除尘器收集的粉尘

表 2-6  主要产污环节一览表
建设期

类别
编号
产生环节
主要污染物
施工期

废水
--
施工人员生活
COD、BOD5 、氨氮、SS、pH

废气
--
运输
TSP
--
运输
汽车尾气
--
施工
焊接烟尘
噪声
--
施工、运输
噪声
固废
--
员工生活
生活垃圾
--
施工
设备包装
运营期

废水
W1
职工生活
COD、BOD5 、氨氮、SS、pH

废气
G1
破碎粉尘
TSP
G2
无组织粉尘（原料收储运输、筛分机压块过程）
TSP
噪声
N1
设备运行等
噪声
固废
S1

职工生活
生活垃圾
S2

生产加工
筛分杂质
S3

废气治理
除尘设施收集的粉尘


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于通化市柳河县经济开发区热源厂院内（位置关系详见附图），厂址现状为已建热源厂7#干料棚内，用地性质为工业用地。本项目为租赁吉林柳开创业孵化产业园有限公司7号干料棚场地（租赁合同详见附件），根据实际现场踏查， 目前厂房内无原有生产设备，未从事生产活动，车间地面已进行硬化处理，厂区内无现存环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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域
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境
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状
	3.1区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

（1）基本污染物现状及达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），

“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本项目位于通化市柳河县吉林柳河经济开发区，
因此，参考2025年通化市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价表详见表3-1：
表3-1 区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

12
60
20
达标

NO2
年平均质量浓度

21
40
52.5
达标

PM10
年平均质量浓度

38
60
63.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

21.8
30
72.7
达标

O3
日最大8小时平均

125
160

78.1
达标

CO

百分位数日平均

1200
4000

30

达标

根据质量公报数据可知，本项目位于达标区。
图3-1  2025年全省各城市环境空气质量主要污染物年平均浓度图
根据上表可知，所有基本因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。

本项目拟建位置位于吉林柳河经济开发区内，本项目废气特征污染物环境质量监测引用《中溢集团（吉林）新能源科技有限公司高端碳素基新能源电池负极材料原料预碳化（30万吨/年）产业化项目》中监测数据。引用数据均位于项目评价范围之内，且满足项目评价要求，根据导则，本次引用数据合理。

①监测点位的布设

根据工程的特点及评价区域环境特征，本项目区域常年主导风向为西南风，本次评价共选取2个空气监测点位，监测点位位于项目厂区下风向（西南风），监测点位布设合理。详见表3-2及附图4。
表3-2  本项目监测点位一览表

序号

监测点位置

风向

与本项目距离及方位
布设目的

1#

项目所在地

西南风
东北侧1156m（K1）

了解项目所在处环境空气质量

2#

项目下风向

西南风

东北侧842m（K2）

了解项目下风向环境空气质量

②监测项目：TSP
③监测单位与监测时间

吉林省诚顺环境检测有限公司于2025年12月19日－2025年12月28日连续7天监测获得。

④监测及评价结果
项目环境空气质量监测结果详见表3-3。
表3-3 环境质量现状（监测结果）表
点位名称

污染物

现状浓度

（mg/m3）

浓度限值

（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率

达标

情况

1#
TSP
0.031-0.053
0.30
17.67
0
达标

2#
TSP
0.053-0.076
0.30
25.33
0
达标

由表3-3可以看出：整个评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。项目所在地大气环境能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。

2、地表水环境质量监测

项目地表水体为一统河，根据吉林省生态环境厅网站发布的《2025年1月吉林省江河国控断面水质月报》、《2025年2月吉林省江河国控断面水质月报》、《2025年3月吉林省江河国控断面水质月报》，柳河县一统河2025年1月-2025年3月水质具体水环境状况见下表：
表3-4  吉林省2025年1月至2025年3月国控（考核）断面水质状况（部分）
所属

城市

江河

名称

断面

名称

月份

水质类别

2025年

水质

目标

是否

达标

与上月相比较

上年同期比较

主要污染指标

本月

上月

上年

同期

通化市柳河县

一统河

大迫子

1

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

√

→
→
2

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

√

→
↑
3

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

√

→
→
注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。

“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。

“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。

由表3-4可知，所在区域主要地表水辉发河的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准功能要求。

3、声环境质量现状

本项目50m范围内无环境保护目标，无需进行监测。
土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定。地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目原有厂房已进行水泥硬化，因此，正常状态下无直接对地下水、土壤环境的污染途径，因此，不开展土壤环境质量现状调查。
5、生态环境

厂区占地为工业用地，本项目在已建厂内进行，无新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，无需生态环境现状调查。

	环境保护目标
	3.2 环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

1、大气环境

本项目厂界外500m范围有一处散户居民，具体情况详见表3-5。

表 3-5 大气环境保护目标一览表

名称
坐标/°
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂址距离/m
规模

（人）
散户居民
E125.79012836
N42.30888839
居民
环境空气
大气环境二类区
正北
231
80
2、地表水

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

3、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境。

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。
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	3.3污染物排放控制标准

1、废气
⑴工艺废气
本项目工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，详见表 3-6。
表 3-6  大气污染物综合排放标准（摘录）
污染物
标准级别
最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒
排放速率（kg/h）
标准来源
颗粒物
二级
120
15
3.5
GB16297-1996
污染物
无组织排放浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
2、废水
本项目排水主要为生活污水，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河。

3、噪声

施工期采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准进行评价。

表3-7 建筑施工噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表3-8。

表3-8  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
地点类别
标准限值
标准来源
厂界四周
昼间
65
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
夜间
55
4、固体废物

本项目固体废物中的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。



	总量控制指标


	废水：本项目产生的生活污水通过市政管网排入柳河县污水处理厂，处理后排入一统河，无需申请废水总量。
废气：本项目冬季供暖采用集中供热，压块过程利用压块机自带电加热系统，不自建锅炉，故无需申请废气总量。
综上，本项目无需申请总量。



四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境影响分析和保护措施

本项目工程内容均在原有厂房内施工，无土建工程，施工期主要环境影响因素为施工废气、施工人员生活废水、固体废物和施工噪声。施工阶段的环境影响是暂时性的，待施工期结束后，受影响的环境因素大多可以恢复到现状水平。

1、废气污染防治措施
⑴控制车速，以减少运行过程中的扬尘；
⑵施工车辆和机械等因燃油产生 CO、NOX、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，要求运输车辆和施工机械应保持良好的运行状态，完好率要求在90%以上，并选用优质的燃油，同时加装尾气净化装置，以有效地减少尾气污染物排放量。
⑶设备安装产生的焊接烟尘较少，且为间断产生，安装期间车间封闭，对环境影响较小，安装结束后影响将会消失。
2、废水污染防治措施
施工期生活污水通过市政管网排入柳河县污水处理厂，处理后排入一统河。
3、噪声污染防治措施
⑴在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
⑵加快施工进度，合理安排工期。施工期间精心组织施工，禁止高噪声设备夜间施工。
⑶施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声级。
4、固体废物污染防治措施
⑴施工期产生的设备包装可回收利用的外卖，不能回收利用的由环卫部门统一清运处理。
⑵施工期生活垃圾设置专门收集装置，收集后定期交由环卫部门处理。

4.2运营期环境影响分析和保护措施

1、地表水环境影响分析和保护措施

 源强及达标情况分析：
本项目生活污水通过市政管网排入柳河县污水处理厂进行处理，处理后排入一统河，废水源强详见下表：
表 4-1  废水源强核算表

产排污环节
污染物种类
污染物产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放规律
员工生活（130m3/a）
COD
300
0.04
300
0.04
间接排放
BOD5
150
0.03
150
0.03
氨氮
30
0.004
30
0.004
SS
120
0.016
120
0.016
表 4-2  废水产排污节点及污染治理措施

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方式

排放口编号

设施编号

设施名称

设施工艺

设计处理水量

是否为

可行技术

生活污水

BOD5、

COD、氨氮、SS

/

/

/

/

/

柳河县污水处理厂
间接排放

/

2、环境空气影响分析和保护措施

⑴源强及达标情况分析

①破碎粉尘
本项目需要对原料进行破碎处理，产品为年生产50000吨秸秆压块，车间内设置1条生产线，根据《2542-生物质致密成型燃料加工行业系数手册》中相关系数，本项目破碎过程中粉尘产污系数为6.69×10-4t/t-产品，故本项 目破碎过程中产生的粉尘量为33.45t/a，产生速率为16.73kg/h。
本项目生产线采用集气装置进行收集，集气风量为10000m3/h，
 集气效率为95%，收集后引至布袋除尘器（TA001），布袋除尘器处理效率为99%，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）进行排放，经此措施处理后，破碎粉尘排放速率为0.16kg/h，排放浓度为16mg/m3，排放量为0.32/a；
   

剩余5%未收集气体以无组织形式排放，排放速率为0.84kg/h，排放量为1.67t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放标准要求。
②工艺粉尘（无组织颗粒物）
本项目运行过程中工艺废气主要为：卸车堆料、风选、运输、筛分清理以及压块过程产生的无组织废气。 根据《 污染源源强核算技术指南-准则》
（HJ884-2018），本项目工艺废气源强采用产排污系数法进行核算。
A.原料卸车堆料过程中产生的粉尘
本项目原料收购后，由卡车运输进入厂区，卸料于原料收储区。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表 1-12 物料装卸及按照同类项目比较，卡车卸料的产污系数为：0.01kg/t ·原料，本项目年收购原料总量为70000t。则本项目卡车卸料过程中产生的无组织粉尘量为 0.7t/a，通过采取加强管理、三面封闭，降低卸车高度、禁止大风天工作等措施，可有效抑制粉尘约80%，故本项目卸车堆料过程中粉尘排放量约为0.14t/a，排放速率约为0.07kg/h。
B.运输过程中产生的粉尘
本项目原料在输送过程中会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表 1-13 物料运输以及按照同类项目比较，运输过程中的产污系数为：
 0.02kg/t ·原料，则本项目运输过程中产生的无组织粉尘量为1.4t/a，通过在传送带加罩的方式，加强密闭性，可有效抑制粉尘约90%，故本项目运输粉尘排放量约为 0.14t/a，排放速率约为 0.07kg/h。
C.风选、筛分清理过程中产生的粉尘
本项目秸秆原料进行筛分清理过程中会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章以及按照同类项目比较，过筛清理过程中的产污系数为：0.01kg/t ·原料，则本项目筛分清理过程中产生的无组织粉尘量为 0.7t/a，采用封闭滚筛进行筛分，滚筛自带纤维过滤袋，建议在下泄口四周设立不低于 1m 围挡的方式抑制粉尘的扩散，并且定期清理收集。通过采取以上措施可有效抑制粉尘约 99%，故本项目过筛清理粉尘排放量约为0.007t/a，排放速率约为 0.004kg/h。

风选除杂总成（筛分清理工序）投料口、物料下泄口、杂质排渣口以及压块机投料口均为连续产尘点位：风选设备内部风力分选作业，物料、重杂质下落过程会扰动产生纤维粉尘；压块机投料口因设备腔体挤压，缝隙处会逸散秸秆细粉尘。

从废气污染控制角度，上述点位属于工艺连续性产尘点，原则上应配套集气设施收集，送入布袋除尘器处理后经排气筒排放，减少无组织逸散，降低厂界颗粒物贡献。

本项目对风选除杂总成整体密闭封装，在风选投料口、物料下泄口、杂质排渣口设置集气风口；在压块机投料口设置局部集气罩（配套柔性防尘软帘）；将上述产尘点与破碎工位集气系统合并，一并接入布袋除尘器 TA001 处理，处理后经 15m 高排气筒 DA001 排放。
D.压块过程中产生的粉尘
本项目在压块过程中会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》 中第十八章以及按照同类项目比较，压块过程中的产污系数为： 0.005kg/t ·原料，则本项目压块过程中产生的无组织粉尘量约为0.35t/a，压块过程中生产车间进行封闭处理，压块机采用密闭方式，通过采取以上措施可有效抑制粉尘约90%，故本项目压块过程中粉尘排放量约为0.035t/a，排放速率约为 0.018kg/h。

（2）原料储存、厂区运输二次扬尘防治措施

1. 原料储存（60000㎡秸秆堆场）

①堆场四周设置高度不低于 2.5m 防风抑尘网，减少风力起尘；秸秆原料以打捆形式堆存，堆高不大于 4m，禁止松散大堆露天堆放；

②堆场设置简易喷淋抑尘设施，干燥大风季节定时洒水增湿，抑制堆场表面起尘；

③堆场地面采取硬化处理，减少基底泥土混入秸秆，同时减少风蚀扬尘；

④堆场设置雨水导排沟，避免雨水汇集泡料；秸秆自然晾干作业时，拆捆摊晒厚度不宜过大，大风天气减少大面积摊开晾晒，降低晾晒起尘。

2. 厂区内运输二次扬尘

①厂区道路全部硬化，定期洒水清扫，保持路面湿润；

②秸秆原料运输车辆进厂必须苫布全覆盖密闭，严禁物料裸露；车辆出入口设置车辆冲洗平台，轮胎、车身冲洗干净后方可出厂；

③厂区内运输车辆限速行驶（车速≤15km/h）；

④散碎秸秆、收集除尘灰转运，采用密闭料罐 / 编织袋封装转运，禁止敞口搬运，避免二次飞扬。

（3）污染治理设施可行性分析
本项目废气采用的治理措施均为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》、《逸散性工业粉尘控制技术》以及《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）中列明认可的治理技术，设计能力能够满足项目废气处理需求，各污染治理设施参数详见表4-3，废气污染治理设施可行、合理。
（4）居民环境影响分析
破碎过程产生的粉尘利用布袋除尘器进行处理，本项目建设一条生产线，故设置1 台布袋除尘器（TA001）对破碎粉尘进行处理，处理后通过 1 根15m 高排气筒（DA001）进行排放，工艺粉尘（卸车堆料、运输、筛分清理、压块等过程）：卸料区三面封闭，降低卸车高度，禁止大风天气作业；滚筛及传送带密闭，滚筛自带过滤袋，筛分下泄口设围挡，定期清理收集；运输过程采用加盖苫布、减速慢行等措施，压块过程生产车间封闭处理，压块机采用密闭方式，本项目工艺废气（颗粒物）排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。对周围居民影响较小。

工艺产尘点（破碎、风选除杂总成各产尘口、压块投料口）全部设置集气罩 / 集气风口，设备接口采用软帘密闭，提高集气效率；收集废气进入布袋除尘器净化，由 15m 排气筒 DA001 排放；定期检修滤袋，保证除尘效率≥99%。
综上，本项目的废气排放对周围的环境空气影响较小。



	运营期环境影响和保护措施
	表 4-3 正常工况废气源强核算

	
	产污环节
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放形式

	
	
	
	废气产生量（m³/h）
	产生浓度（mg/m³ )
	产生量（kg/h）
	
	废气排放量（m³/h）
	排放浓度（mg/m³ )
	排放量（kg/h）
	

	
	生产车间
破碎过程
	颗粒物
	10000
	1672.5
	16.73
	布袋除尘器
（TA001）
	10000
	16
	0.32
	经 1 根不低于 15m 高烟囱排放

	
	集气装置未收集
	颗粒物
	--
	--
	1.67
	车间密闭
	--
	--
	1.002
	无组织排放

	
	卸车堆料粉尘
	颗粒物
	--
	--
	0.7
	降低卸车高度，三面封闭，加强管理，禁止大风天工
作等措施
	
	
	
	

	
	运输粉尘

	颗粒物
	--
	--
	1.4
	传送带加罩、加强密闭性等方式
	
	
	
	

	
	风选、筛分清理粉尘

	颗粒物
	--
	- -
	0.7
	封闭处理，下方泄口四周设立不低于 1m 围挡，并定期清理
	
	
	
	

	
	压块过程粉尘
	颗粒物
	--
	--
	0.35
	压块机封闭，车间封闭
	
	
	
	

	
	表 4-4   非正常工况废气污染物排放情况

	
	污染源
	污染物
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	工况
	处理措施及去除效率
	排放浓度（mg/m3）
	发生频次
	排放时间
	排放量（t/a）

	
	生产车间破碎过程（布袋除尘器失效，设备检修、原料大风天气卸料）
	颗粒物
	1672.5
	16.73
	100%
	0
	1672.45
	1
	3h
	0.05
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	表 4-5   治理设施参数表

	
	产污环节
	污染物种类
	污染治理设施

	
	
	
	污染治理
设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	处理能力 m³/h
	收集效率
	设计处理效率
	是否为可行技术

	
	生产车间
破碎过程
	颗粒物
	TA001
	布袋除尘器
	过滤
	10000
	90%
	99%
	是

	
	表 4-6  大气污染物排放口基本情况

	
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
	排气筒出口内径
	排气温度
	排放标准

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值(mg/m3)
	速率限值（kg/h）

	
	DA001
	生产车间排放口
	颗粒物
	125°47′0.77″E


	42°18′37.25″N


	15m
	0.3m
	常温
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	120
	/

	
	


	
	3、声环境影响分析和保护措施
（1）噪声源及声源特征

本项目噪声预测计算中只考虑主要噪声源及声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，经噪声叠加后，生产车间点声源噪声值取92.8dB(A)，然后计算点声源对各个监测点的噪声贡献值。

	
	表 4-7   项目噪声源强表      单位：dB（A）

	
	主要声源名称
	源强
	数量
	叠加产生源强
	位置
	降噪措施
	排放强度
	持续时间

	
	生产车间
	双轴切撕一体机
	85
	1
	92.8
	生产车间
	基础减震、风机

安装隔音罩等，

可降噪25dB (A)
	67.8
	10h

	
	
	撕碎出料皮带
	75
	1
	
	
	
	
	

	
	
	磁选机
	78
	1
	
	
	
	
	

	
	
	滚筒筛
	82
	1
	
	
	
	
	

	
	
	杂物皮带机（一级）
	75
	1
	
	
	
	
	

	
	
	杂物皮带机（二级）
	75
	1
	
	
	
	
	

	
	
	风选除杂系统上料输送
	76
	1
	
	
	
	
	

	
	
	风选除杂总成
	84
	1
	
	
	
	
	

	
	
	自动喂入料仓
	76
	2
	
	
	
	
	

	
	
	全封闭变频上料输送
	75
	4
	
	
	
	
	

	
	
	压块机
	85
	4
	
	
	
	
	

	
	(2)噪声治理措施

本项目噪声主要来自生产设备运行的噪声，上料设备、堆料机、压块机、粉碎机、滚筛等设施的噪声，各设备噪声级在75-85dB（A）之间。为降低噪声对环境的影响，建设单位在设备选型时应尽量采用低噪声设备，采取基础减振、安装消音器、隔音等措施，并加强设备的日常运行维护与管理，具体如下：

①从声源上：在噪声较大的设备基础上（如风机、泵、生产设备设施等）安装橡胶隔振垫或减振器，并设于车间内；并在送、回风总管接口处做软连接；在风机的进、出口处安装消音隔声设施，一般消声器可实现 10～25dB（A）的降噪量。

②从设备布局及围护结构方面：应合理安排设备在车间内的位置；利用墙壁隔声，车间墙壁可加装高效吸声材料。

③选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。

④对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，在运营过程中遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。

⑤对进出厂区的机动车进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等。
预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。

1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带）预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按以下公式计算：

LP(r)=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：w—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则 8.3.3-8.3.7 相关模式计算。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

预测点的 A 声级，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：

式中：

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见导则附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按以下公式作近似计算：
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A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz倍频带作估算。

2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image5.png]L, —(TL+6)





式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。
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也可按以下公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
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式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算靠近室外围护结构处声压级：
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式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

3）靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。）

4）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则本项目工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：

tj—在T时间内 j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

5）预测点的预测等效声级计算

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值 Leq为：
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式中：

Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

预测结果

根据实际情况，预测过程中生产车间噪声源按室内声源对待，在预测的噪声源对厂界外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz 的声音，范围为 18-27dB（A），在本次预测中，生产车间只考虑建筑物的隔声和声级随距离的衰减，故取ΔL 为20dB（A），经距离衰减后噪声源强为 47.8dB（A）。
噪声源对各测点的影响预测结果见下表4-8。

分析筛分物料下泄粉尘及压块投料粉尘是否需要收集处理后排放。
表4-8 噪声源对各测点的影响预测结果  单位：dB(A)

预测点

时间段

噪声源衰减距离m
贡献值

执行标准
厂界东侧1m

昼间

1

47.8
3类
厂界南侧1m

昼间

1

47.8

3类

厂界西侧1m

昼间

1

47.8

3类

厂界北侧1m

昼间

1

47.8

3类

本项目经预测结果可知，项目运营后，通过选用低噪声设备，设置隔声、减振措施等，厂界噪声贡献值满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）噪声污染防治措施

总图布局降噪（源头优先）

1. 总图优化：将破碎机、引风机、风选总成等高噪声设备集中布置于生产车间**远离居民点一侧；利用生产厂房建筑作为声屏障，阻隔噪声向外传播；原料堆场布置在车间与外部敏感点之间，利用秸秆堆料形成天然隔声屏障。

2. 引风机设置独立风机隔间，不露天放置；风机房墙体采用夹芯彩钢板，门窗设置隔声门窗，减少风机噪声外传。

3. 厂区合理规划运输路线，厂内叉车转运尽量远离厂界及周边居民点；夜间禁止厂区装卸、转运作业。

设备本体降噪（针对各产噪设备）

1. 破碎机：设备底座设置橡胶减振垫；破碎机外壳可增设隔声防护罩；设备与基础之间软连接，减少振动向地面传导；破碎机进料出料口柔性软帘密闭，同时兼顾降噪与除尘。

2. 风选除杂总成及配套风机：风选风机进出口安装阻抗复合式消声器；风机底座加装减振器；风机风管采用柔性软接，避免振动通过风管传递至厂房墙体放大噪声。风管穿墙缝隙做密封封堵。

3. 压块机（4 台）：每台压块机底座均设置橡胶减振垫；设备与地面不要刚性硬连接；设备之间利用车间隔墙局部分隔，降低设备间噪声叠加。

4. 布袋除尘器引风机（核心噪声源）：风机进出口配套消声器；风机底座弹簧减振器；设置独立风机隔间，隔声门、隔声窗；风机风管柔性连接；风管外壁可包覆隔声棉，降低风管辐射噪声。

5. 皮带输送机：传动滚筒、托辊选用低噪声型号；输送机架设置减振垫；转载点柔性挡尘帘，减少物料跌落撞击噪声；定期维护，避免托辊磨损产生异常噪声。

6. 叉车等移动设备：选用低噪声叉车，定期维护保养，禁止厂区内鸣笛；控制行驶速度≤15km/h。

建筑隔声措施

1. 生产车间采用封闭钢结构厂房，墙体采用夹芯彩钢板；面向厂界、居民区一侧，尽量少开设门窗；生产期间车间大门保持关闭状态，减少噪声向外扩散。

2. 风机房设置隔声门、密闭观察窗；所有风管穿墙孔洞缝隙采用防火隔声材料封堵严实，防止缝隙漏声。

运营期管理措施（环评必须写，专家经常关注）

1. 加强设备巡检维护：定期对破碎机、压块机、各类风机检修，及时更换磨损零部件，避免设备故障产生非正常高噪声。

2. 严格生产时间管控：**禁止夜间（22:00‑次日 6:00）开展破碎、压块、风机运转、原料装卸、叉车转运等作业**，杜绝夜间噪声扰民。

3. 厂区加强绿化：在厂区四周厂界设置乔灌结合绿化隔离带，选用枝叶茂密乔木，起到辅助降噪作用。

4. 建立噪声定期监测计划：厂界每年开展噪声监测，确保厂界噪声达标；若出现噪声超标情况，及时增加减振、消声措施。

本项目主要噪声源为破碎机、风选除杂总成、压块机、除尘引风机等，源强取值符合同类生物质压块项目实际；项目仅昼间生产，夜间不作业；通过总图合理布局、设备减振消声、厂房隔声、风机房密闭、严格管控作业时间、厂界绿化等综合噪声防治措施，项目厂界噪声贡献值可满足 GB12348‑2008 中 2 类标准，对周边声环境敏感点影响较小，噪声污染防治措施技术经济可行。

4、固体废物
⑴固体废物产生及处理措施

表 4-9  本项目固体废物产生一览表

产污环节
固体废物名称
固废属性
废物代码
物理性状
贮存方式
产生
处置措施
最终去向
产生量（t/a）
工艺
处置量（t/a）
职工生活
生活垃圾
生活
垃圾
900-099-S64
固体
垃圾桶
40
由环卫部门统一处理
40
柳河县城市生活垃圾处理厂

生产加工
筛分杂质
一般
固废
254-001-S16
固体
专用桶
80
由环卫部门统一处理
80
柳河县城市生活垃圾处理厂

废气治理
废布袋
一般
固废
900-007-S17
固体
专用箱
0.1
交由厂家回收
0.1
厂家回收
除尘设施收集的粉尘
一般固废
/
固体
专用箱
31.78
回用于生产
31.78
回用农田
⑵环境管理要求
生活垃圾、筛分杂质由环卫部门统一清运处理，布袋除尘器收集粉尘回用于农田，废布袋由厂家进行回收利用，不产生二次污染。

（3）风选筛分杂质成分分析

本项目风选除杂总成（筛分清理）产生的杂质来源于进厂收购的秸秆原料夹带杂质，杂质产生量沿用原项目80t/a。

主要成分：

1. 无机类（占绝大部分）：泥土、砂土、碎石、小石块，为秸秆收割、打捆、田间收储过程裹挟的田间土壤、砂石；

2. 植物类：杂草根须、腐烂秸秆碎屑、少量土块裹挟的枯草根；

3. 少量外来杂物：田间零星塑料碎片、农膜碎块、编织绳、打捆绳（秸秆收割打捆带入，含量很低）。

（4）杂质送生活垃圾处理厂处置合理性分析

①杂质含有少量田间塑料碎片、打捆绳等轻质杂物，生活垃圾处理厂具备接纳、处置塑料类杂物的设施条件；

②杂质本身不属于危险废物，属于一般固体废物；

③当地若无专门建筑垃圾处置场、农田渣土消纳场，利用生活垃圾处理厂协同处置，是部分地区现实可行处置途径。
环境风险

本项目生产工艺本身不产生工艺危险废物；项目破碎机、压块机、风机、输送设备、叉车在检修、维护保养过程中会产生**废机油（废矿物油，HW08，900‑214‑08），产生量约 0.3t/a**；同时产生少量沾染废机油的废棉纱、废劳保手套（HW49，900‑041‑49）。

上述属于危险废物，建设单位需按照危险废物管理要求进行管理：

①厂区设置专用危险废物暂存间，做好防渗、防雨、防流失，分区存放；

②危险废物使用专用密闭容器收集，张贴危废标签；

③建立危险废物台账；

④委托具备 HW08、HW49 处置资质单位处置，签订危废处置协议，执行危险废物转移联单制度。

⑴风险潜势判定

本项目生产工艺不使用化工原料、不生产危险化学品。项目涉及的风险物质主要为设备检修保养使用的机油（矿物油），储存于厂区危废暂存间旁机油存放区；设备检修产生废机油（HW08 废矿物油），储存于危险废物暂存间；厂区秸秆原料、成品压块燃料属于易燃固体。

本项目事故风险主要为原料及成品遇明火引起的火灾事故，危险物质的贮存量低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)规定的贮存场所临界量，属于非重大危险源，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。

本项目无其他有毒、腐蚀性、爆炸性化学品；不使用液氨、盐酸、有机溶剂等。主要环境风险为：机油/废机油泄漏污染土壤及地下水；秸秆堆场、成品库火灾事故，次生消防废水污染。

（2）风险源识别

1）机油、废机油储存点：机油存放区、危险废物暂存间；风险情景：桶装机油、废机油桶倾倒、破损，矿物油泄漏，漫流进入地面缝隙，渗入土壤，对地下水、土壤造成污染。

2）秸秆原料堆场、成品仓库：大量秸秆属于易燃物质，遇明火、静电、高温引发火灾；火灾产生大量烟气 CO、颗粒物；灭火产生消防废水，若未收集，漫流外排进入厂区外，污染周边地表水、土壤。

3）风险物质运输：机油外购进厂、废机油委外转运过程，运输车辆事故导致油品泄漏。

（3）最大可信事故确定

结合项目实际，确定本项目最大可信事故：

①情景 1：危废暂存间机油 / 废机油桶破损，矿物油泄漏，造成土壤、地下水污染；

②情景 2：秸秆堆场发生火灾，产生次生消防废水未有效收集，漫流外排，污染周边环境。

（4）环境风险影响分析

 矿物油（机油、废机油）泄漏环境影响

机油、废机油为矿物油，一旦发生储存桶破损、倾倒泄漏：

若未及时拦截，矿物油会下渗进入土壤层，造成局部土壤石油类污染；持续下渗可污染浅层地下水，影响地下水水质；

少量泄漏不会造成大范围地表水环境污染，但如果漫流进入雨水管网，会进入外环境水体，造成水体油类污染；

矿物油挥发量较小，对大气环境影响有限。

本项目机油、废机油储存量小（合计最大 0.5t），属于小规模储存；泄漏为局部点状污染，只要做好防渗、围堰、应急收集，可将污染控制在厂区内部，不会对外环境造成大范围污染。

（5）秸秆火灾次生环境影响

秸秆属于易燃固体，堆场发生火灾时：

1）大气：燃烧产生颗粒物、CO 等烟气污染物，短时造成厂区周边局部大气污染；火灾为事故工况，持续时间有限，随火灾熄灭影响逐步消散。

2）水和土壤：火灾灭火产生大量消防废水，废水中混有秸秆灰烬、少量油污。若消防废水没有收集，直接漫流出厂区，会进入周边沟渠、地表径流，污染地表水；渗入地下会污染土壤及浅层地下水。

火灾本身对环境影响有限，主要风险是次生消防废水的外泄污染。

（6）运输过程风险

新机油进厂、废机油委托处置外运，运输途中发生交通事故造成油品泄漏，会对沿线土壤、水体造成污染。该风险属于运输环节风险，主要由运输单位落实运输风险防控，建设单位要求承运单位具备危化品 / 危废运输资质。

（7）风险防范措施：
①环境风险防范措施
a 加强人员素质培训，提高人员的业务能力，同时加强内部管理，建立严格的操作规范。
b.成品储存于阴凉、干燥的成品库。原料及成品远离火种、热源。工作人员以及外来人员禁止使用明火，同时加强对原料收储区以及成品库的管理，防止发生火灾事故，生产车间内配置灭火器等消防设施。
c.事故发应及时上报环保主管部门和环境监测部门，开展事故应急和跟踪监测。

②应急预案
a.事故发现者马上通知办公室，办公室人员及时按响警铃，员工应在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。
b.要根据火势进行灭火，当初期小火时，员工可迅速使用灭火器和消防沙等进行灭火。如火势扩大，员工及时取来手提式干粉灭火器参加扑救。
c.如火势继续扩大，灭火器无法扑灭，总经理应该组织员工撤离到消防车处，连接好消防水带，用消防水枪远距离控制火势，以免造成人员烧伤。
d.如火势已到不可控制的局面，总经理应马上组织全体人员撤离火场，禁止任何人员、车辆进入并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，并在车间外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场。
e.在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。
f.火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。
g.当灭火废水含有环境风险物质或危险废物时，应急处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：
利用防洪沙袋堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管。
注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往废水处理系统的管道内并将废水统一收集集中处理。
h.抢险过程中，应急处置组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部。
i.灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，洗消废水由环保公司协助处理。
综上所述，只要在设计和生产过程中加强事故防范措施和事故应急措施的建设和管理，提高职工的安全意识，制定有效的应急预案，采取有效的风险防范措施，可将风险事故的发生率降至最低，亦可使一旦发生事故时危害降至最小。
6、环保验收要求与内容
建设项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。自行监测内容如此下表，本项目营运期竣工验收内容见表4-10。
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表4-10   “三同时”验收一览表     单位：万元
污染源

工程名称

措施内容

环保投资

标准

建设情况

废气

生产废气DA001排放口

布袋除尘器+15m高排气筒

8

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

新建

废水
厂区生活污水总排口
柳河县污水处理厂
依托

生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河

依托
噪声

生产设备、泵和风机等

加设减震垫等降噪措施
2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

新建

固废

生活垃圾定期由环卫部门清运；废布袋收集由厂家回收；布袋除尘器收集的除尘灰收集后回田。
/

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

/

合计

10



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001 生
产车间排放口
	颗粒物
	布袋除尘器（TA001） +15m 高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	pH、BOD5 、COD、氨氮、SS
	柳河县污水处理
厂
	--

	声环境
	噪声
	/
	基础减震、软连接、风机加隔音罩
等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾、筛分杂质由环卫部门统一清运处理，布袋除尘器收集粉尘回用于农田，废布袋由厂家进行回收利用，不产生二次污染。

	土壤及地下
水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	a 加强人员素质培训，提高人员的业务能力，同时加强内部管理，建立严格的操作规范。
b.原料储存于阴凉、干燥的位置。远离火种、热源。工作人员以及外来人员禁止使用明火，同时加强对原料收储区的管理，防止发生火灾事故，生产车间内配置灭火器等消防设施。
c.事故发应及时上报环保主管部门和环境监测部门，开展事故应急和跟踪监测。

	其他环境管理要求
	1.验收要求
建设项目竣工后，建设单位根据规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，检验建设项目是否达到环境保护要求的活动。验收范围包括：与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置。
2.排污许可要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目需实行登记管理。


六、结论

	 本项目符合国家产业政策要求；项目选址合理。项目针对其废水、废气、噪声、固体废物等各类污染物在采取必要的污染防治措施后，可以实现达标排放。综上项目对区域大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变原有环境功能和类别，其影响在环境标准允许范围之内。在严格执行本环评提出的污染治理措施基础上，各项污染物均可达标排放，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目可行。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TSP
	0
	0
	0
	1.002
	0
	1.002
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0.016
	0
	0.016
	0

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	20
	0
	20
	0

	
	筛分杂质
	0
	0
	0
	40
	0
	40
	0

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.06
	0
	0.06
	0

	
	除尘设施及降落地面后收集的粉尘
	0
	0
	0
	31.78
	0
	31.78
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




秸秆压块50000t/a





产品





加工过程





水蒸气28855.43t/a





气相损失





补集回用粉尘33.45t/a





秸秆79000t/a


（含水率40%）





无组织粉尘3.15t/a





固相损失





杂质80t/a





收集的粉尘31.78t/a（回用）










