一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	柳河县建兴水泥制品有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	刘珉
	联系方式
	18543588534

	建设地点
	柳河县五道沟镇教堂子村

	地理坐标
	（125度54分1.090秒，42度9分10.662秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	3.125
	施工工期
	1月

	是否开工建设
	(否

(是 
	用地（用海）

面积（m2）
	3333

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
1、项目与“生态准入”符合性分析
①项目与《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函【2024】158号）相符性分析
根据关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函【2024】158号），本项目“生态准入”相符性分析详见表1-1。
表1-1  吉林省生态环境准入清单符合性一览表

管控领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

一、全省总体准入要求

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目为生产商品混凝土项目，不属于该《目录》中规定的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于国家允许建设的项目，因此本项目符合国家产业政策。
强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目；以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目；不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能项目；不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等产业；本项目生产不用热，冬季不生产。

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目为普通混凝土搅拌站建设项目，不属于化工石化、有色冶炼等需特定布局的高环境风险行业，无需入驻产业园区，不涉及该条款管控要求。
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
项目不涉及化工产业布局优化相关管控内容，符合准入要求
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
本项目不属于需执行总量削减替代的重点行业，不涉及VOCs新增管控、秸秆治理、城镇污水处理、畜禽粪污管控等相关条款的管控范畴，所有相关准入要求均不涉及，不存在违规情形。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
项目不属于城镇人口密集区危化品生产企业，也不涉及饮用水水源地管控相关内容，相关准入条款均不适用本项目，无违反管控要求的情况。
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
项目不涉及高耗水行业节水改造相关管控内容，无需执行该类要求。
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
项目占地为工业用地，不涉及黑土地，不违反黑土地保护相关管控规定。
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
本项目生产不用热且冬季不生产，全程不消耗煤炭，不涉及煤炭消费总量管控要求。
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
项目不在高污染燃料禁燃区管控范畴内，无违规燃用高污染燃料的情形。
②本项目与《通化市生态环境分区管控实施方案》相符性分析
根据《通化市人民政府办公室关于印发通化市生态环境分区管控实施方案的通知》-通市政办发〔2024〕4号，确定本项目位于优先保护单元（柳河县水土流失敏感区，ZH22052410021）。本项目“三线一单”相符性分析详见下表。

表1-2   通化市生态环境准入清单（总体准入要求）

管控类别

管控要求

项目情况

备注

空间布局约束

严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国草原法》要求。
本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区

符合

禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物。种植人参开垦陡坡不得超过二十五度。在二十度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，并采取鱼鳞坑、竹节梯田等措施整地造林，防止造成水土流失。
本项目位于通化市柳河县五道沟镇教堂子村，利用现有厂区进行建设，用地性质为工业用地，不涉及开垦种植。
符合

大力推进天然林保护工程和退耕还林工程加强鸭绿江流域水污染综合治理；加强重要湿地的保护；加大矿区废弃地的恢复和重建；加快小流域综合治理，对不宜农的丘陵地、高台地退耕还林；减少化肥和农药的使用量，提高使用效率；加强水资源保护，治理工业废水和城镇污水。
本项目无生产废水排放。
符合

全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作
本项目位于通化市柳河县五道沟镇教堂子村，不属于危险化学品生产企业。
不涉及

污染物排放管控
环境质量目标
2025年和2035年，全市PM2.5平均浓度达到35微克/立方米，并保持稳定。

2025和2035年，全市优良天数比率按照省级下达指标确定。
本项目位于通化市柳河县五道沟镇教堂子村，通化市属于环境空气达标区。
符合
水环境质量持续改善。2025年全市劣Ⅴ类水体比例为0％，流域内主要河流、湖库及国控断面水质稳定达到考核目标要求。城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100％。

到2035年，力争全市水环境质量明显改善，水生态系统功能基本恢复。
根据“吉林省2025年环境状况公报”可知，鸭绿江水系13个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面13个，占100%，同比持平；

无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，2个省界断面为Ⅱ类水质。
符合

到2025年，受污染耕地安全利用率达到92％以上，污染地块安全利用率达到92％以上。

到2035年，受污染耕地安全利用率达到97％以上，污染地块安全利用率达到97％以上。
本项目厂内污染区（生产区域）地面均按相关要求做了防渗、防腐处理，一般污染区采取黏土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，本项目运营基本不会对土壤环境产生影响。
符合

污染物控制要求
建立较为完善的城市污水管网。新建区严格执行雨、污分流制；新建污水管网应沿规划路设置，并以排污水线路短、埋深浅、管网密度均匀合理为原则。
本项目生活污水排入防渗旱厕定期清掏，生产废水循环使用不排放
符合

环境风险防控
加强危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，提升环境风险预警、排查、应对水平。
本项目设置危险废物暂存间用于暂存危险废物，其他固体废物均可得到合理处置，并在取得环评批复后进行突发环境事件应急预案的编制工作。
符合
资源利用要求
水资源

2025年，水资源管理控制指标为10.0亿m³；2035年，水资源管理控制指标为1.02亿m³

本项目运营期过程中消耗一定量的电能、水能等资源，本项目所在区域能源、水、土地资源充足，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。
符合

能源

2025年，能源消费总量指标按照全省下达指标确定

符合

土地资源

2025年，耕地保有量23.54万公顷，基本农田保护面积17.54万公顷，建设用地总规模5.37万公顷，城乡建设用地规模3.83万公顷。

符合

本项目位于优先保护单元，通过对空间布局、污染物排放的管控、环境风险防控、资源利用要求对照，本项目符合通化市总体准入要求。
③与环境管控单元生态环境准入符合性分析

根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》和吉林省“三线一单”平台查询结果,本项目位于优先保护单元（柳河县水土流失敏感区，ZH22052410021）， 详见下表。

表1-3  环境管控单元生态环境准入清单

单元名称
管控要求
是否相符
柳河县水土流失敏感区
优先保护单元
空间布局约束
1原则上按限制开发区域的要求进行管理，避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。2禁止在崩塌，滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂，采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦，禁止在水士流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树根等，3原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围，以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。4区内现有不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭，对已造成的污染或损害，应限期治理，5江河源头区域执行《水功能区监督管理办法》相关要求。6黑土地保护区执行《吉林省黑士地保护条例》相关要求，开展坡耕地整治和侵蚀沟治理，防治水土流失;实施桔杆还田、增施有机肥、土壤酸化治理等农艺措施，修复农田生态。
符合：1、本项目占地为工业用地，不涉及损害生态服务功能和生态产品质量；2、本项目所在区域不属于崩塌，滑坡危险区和泥石流易发区，本项目不涉及开垦、开发、种植等；3、本项目不涉及；4、本项目不涉及；5、本项目不涉及；6、本项目不涉及。
④与重点流域准入符合性分析

表1-4  本项目与松花江流域准入要求相符性

管控领域
环境准入及管控要求
本项目符合性
空间布局约束
合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。
本项目不属于流域管控的石化、化工、制浆造纸等重点管控行业，不涉及流域内高耗水行业、高环境风险行业的相关管控要求，所有流域准入条款均不涉及本项目，不存在违反流域准入规定的情况。
辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复，合理建设生态隔离带。
污染物排放管控

严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。

推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。
加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。
加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。
开展规模化养殖场标准化建设，防止畜禽养殖污染。

环境风险防控
防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。
资源利用要求
引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。
统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控新立城、石头口门水库及辉发河上游蓄水、引水等水利工程供水能力和供水任务，保障饮马河、伊通河、辉发河等重点河流生态流量。
落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。
2、与法律法规符合性分析
本项目与①《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、②《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26）、③《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.1）、④《吉林省空气质量巩固提升行动方案》（吉政办发【2021】10号）、⑤《中共吉林省委 吉林省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（吉发【2018】33号）、⑥《中共吉林省委 吉林省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021.12.31）、⑦《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）、⑧《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发【2024】8号）。

表1-5  本项目与法律法规符合性一览表
序号
要求
本项目
符合性
1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）（节选）
第四十二条
排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。
排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。

重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。

严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。
本项目建设及运行过程会按照主管部门要求采取污染防治措施，对运行期的污染物进行治理，防治对环境的污染和危害。
符合
2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26）（节选）
第三十五条
国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。
单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。
本项目生产不用热，冬季不生产，不涉及条款中涉及的污染物。
不违背
第四十一条
燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
本项目生产不用热，冬季不生产，不涉及煤炭使用。
符合
第六十九条
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
本项目建设过程会按照主管部门要求采取污染防治措施，对运行期的污染物进行治理，防治对环境的污染和危害。
符合
3、《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.1）（节选）
第十条
禁止进口、销售和燃用未达到质量标准的煤炭、石油焦。
单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃、防尘等措施，防止大气污染。
本项目生产不用热，冬季不生产，不涉及煤炭使用。

不违背
第十三条
燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
本项目生产不用热，冬季不生产，不涉及煤炭使用。
符合
第十六条
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗或者清理地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
本项目建设过程会按照主管部门要求采取污染防治措施，对运行期的污染物进行治理，防治对环境的污染和危害。
符合
第十七条
贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓和传送装置。
本项目所用水泥等使用筒仓储存，砂石等采用封闭料仓储存。
符合
第十九条
运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
本项目所用砂石、水泥等由指定单位使用密闭车辆运输，水泥卸料时采用负压管道打入水泥筒仓内。
符合
4、《吉林省空气质量巩固提升行动方案》（吉政办发【2021】10号）（节选）
第一条
全面推进秸秆综合利用。持续提高“五化”利用能力，重点推进保护性耕作技术，全省实施面积力争达到2800万亩；以“秸秆变肉”工程为抓手加快推进饲料化利用，实现利用量850万吨；稳步推进秸秆生物质发电、秸秆成型燃料加工和燃煤供热锅炉生物质改造，实现利用量863万吨；积极推进秸秆新型建材、制浆造纸等原料化利用，实现利用量65万吨；有序推进秸秆基料化利用，扩大食用菌基料化生产规模，发展秸秆基质育苗产业，扩大绿色种植面积，实现利用量31万吨。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第六条
继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第七条
加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十条
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十九条
严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。
本项目建设过程会按照主管部门要求采取污染防治措施，对运行期的污染物进行治理，防治对环境的污染和危害。
符合
第二十四条
有效降低采暖期大气污染负荷。制定燃煤供热锅炉错时启炉方案，实行隔时分批启炉。实行重点行业企业差异化错峰生产，每年采暖期结合实际及空气质量情况，全省水泥熟料生产线开展常态化错峰生产。坚持电力行业绿色调度，在保障冬季供热和电力可靠供应的前提下，优先调度可再生发电资源。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
5、《中共吉林省委 吉林省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（吉发【2018】33号）（节选）
第五条
增加清洁能源使用，落实可再生能源发电全额保障性收购政策。强化煤炭生产、加工、流通全过程监管，严厉打击劣质煤炭进入市场流通。大力推进散煤治理，积极推进清洁燃料供应体系建设，长春市、白城市、四平市于2018年底前、其他地区于2019年底前完成供应体系建设；到2020年全省散煤替代率达到70%以上。2018年9月底前全部完成20蒸吨及以上燃煤锅炉达标改造。加快推进冬季清洁供暖，推广园区集中供热，到2020年，全省清洁取暖率达到42%以上。
强化秸秆综合利用和露天焚烧管控。开展农作物秸秆综合整治专项行动，推进以秸秆还田为基础的“五料化”综合利用，到2020年全省秸秆综合利用率达到85%。严格秸秆禁烧管控，开展秸秆露天禁烧行动。制定秸秆露天禁烧责任追究办法，对秸秆禁烧工作不力、秸秆焚烧现象高发的地区及相关责任人严肃问责。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
6、《中共吉林省委 吉林省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021.12.31）（节选）
第十五条
大力推动煤炭清洁高效利用，积极稳妥实施散煤治理，建立完善散煤监管体系，合理划定禁止散烧区域，有序推进散煤替代，逐步削减小型燃煤锅炉、民用散煤用煤量。严控新建燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家要求，逐步推进小锅炉淘汰工作。推动65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）实施超低排放改造。加大燃煤锅炉达标排放监管力度，充分利用自动监控、监督性监测、随机抽查等手段强化监管，严格依法查处超标排放行为。强化煤炭质量监管，严厉打击劣质煤炭进入市场流通。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十六条
强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。持续提高城市道路机械化清扫覆盖面积。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。加强餐饮油烟、恶臭异味治理，严查露天烧烤、焚烧垃圾、烧纸祭祀、违法燃放烟花爆竹等行为。
本项目建设过程会按照主管部门要求采取污染防治措施，对运行期的污染物进行治理，防治对环境的污染和危害。
符合
7、《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）（节选）
第四条
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十条
严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十一条
积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十三条
持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
8、《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发【2024】8号）（节选）
第一条
严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目为生产商品混凝土项目，不属于该《目录》中规定的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于国家允许建设的项目，因此本项目符合国家产业政策
符合
第七条
严格合理控制煤炭消费总量。实行煤炭消费总量控制目标管理，严控煤炭消费增长。推动煤炭清洁高效利用，严把环境准入关，原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励支撑电源项目建设，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第八条
积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
第十条
加快推进清洁取暖建设。已列入国家北方地区冬季清洁取暖城市的地区，按照实施方案加快推进项目建设，鼓励其他城市积极申报北方地区冬季清洁取暖城市，推广秸秆打捆直燃集中供暖等适合农村的清洁取暖技术，逐步在全省推开。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，强化商品煤质量监管，防止散煤复烧。
本项目生产不用热，冬季不生产，主要以电为能源，不涉及条款中涉及的污染物。
符合
综上，本项目与①《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、②《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26）、③《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.1）、④《吉林省空气质量巩固提升行动方案》（吉政办发【2021】10号）、⑤《中共吉林省委 吉林省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（吉发【2018】33号）、⑥《中共吉林省委 吉林省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021.12.31）、⑦《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）、⑧《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发【2024】8号）相符性较好。
3、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析

该《计划》中指出：树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

本项目通过选购低噪设备、基础减震、按时对设备进行维护、部分设备设置在室内通过墙体进行降噪等措施降低噪声影响，故本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符。

4、与《通化市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

根据通化市人民政府办公室关于印发《通化市“十四五”生态环境保护规划》：

大气污染防治（第四章），涉气污染源治理（第三节）：‌

扬尘精细化管控：规划明确要求“推进电力、钢铁等重点行业及大型物料堆场‌全封闭管理‌，加强存储、运输、装卸全流程管控，切实减少堆场扬尘污染。”本项目对砂石等原料堆场、搅拌楼实施全封闭，对厂区道路进行硬化并配备高效清扫洒水设备，运输车辆出场需严格冲洗。

噪声污染防治（第四节）：‌ 规划要求加强工业生产噪声管控。本项目商混站合理布局高噪声设备，采取隔声、消声措施。

水污染防治（第五章），深化水污染防治（第二节）：‌

工业污染防治：‌ 规划要求“规范工业企业和园区排污管理”。本项目产生的生产废水（如搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水）‌全部收集，经沉淀等处理后循环使用，实现零排放‌。初期雨水收集：厂区设置初期雨水收集池，防止厂区地面粉尘随雨水外排。

土壤与地下水防控（第六章），强化土壤和地下水防控（第一节）：‌ 规划要求“新（改、扩）建设项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。”本项目可能涉及的污染物主要是粉尘沉降和油类物质。本项目对厂区地面进行防渗处理，特别是原料堆场、车辆维修区等区域，防止污染土壤和地下水。

风险防控与环境安全（第九章），加强固废危废风险防控（第二节）：生产过程中产生的废混凝土、沉淀池污泥等一般固体废物，应进行综合利用（如制砖）或合规处置。设备维修可能产生的废机油、含油抹布等属于危险废物，必须交由有资质的单位处理，并建立管理台账。本项目试验产生的废混凝土及沉淀池污泥回用生产，并设置危险废物暂存间，危险废物定期交有资质单位处理。
强化环境风险应急预警（第四节）：‌ 企业应编制突发环境事件应急预案并备案，配备必要的应急物资，防止粉尘、废水等泄漏事故。本项目在取得环评批复后第一时间进行突发环境事件应急预案的编制，并在投产后定期组织演练。
综上，本项目与上述规划相符。

5、项目与规划的相符性分析

本项目用地性质为工业用地，详见附件，项目符合国家正在执行的法律及地方法规，与生态环境保护规划相符。

6、与《吉林省促进散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展办法》（2010年7月27日吉林省人民政府令第214号公布　根据2018年9月30日吉林省人民政府令第266号公布的《吉林省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修改）相符性分析
根据上述“办法”： 第十三条　预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品生产企业禁止使用袋装水泥；第十八条　鼓励在农村设立散装水泥销售网点和预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站，鼓励农村居民使用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆。本项目所用水泥使用水泥罐车运输水泥，水泥罐车入场后使用泵类打入水泥筒仓，本项目位于乡镇农村环境，故本项目与上述“办法”相符。

7、选址合理性分析
本项目位于柳河县五道沟镇教堂子村，项目用地为工业用地，符合项目所在地相关规划政策；本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及文物保护单位、饮用水水源地。

根据本报告“三线一单”生态环境准入清单分析内容，本项目符合吉林省和通化市生态环境准入要求，符合松花江流域总体准入要求，符合项目所在管控单元的管控要求。本项目经采取相应污染防治措施后，废气、噪声污染物均可达标排放，废水循环使用，污染物排放量较小，基本不会影响所在区域的生态环境质量稳定性。本项目污染物排放符合行业排放限值要求，符合环境风险防控要求，符合区域保持生态环境质量基本稳定要求。

综上，本项目在针对各污染源采取合理有效的治理措施后，各污染物能够满足达标排放，不会对周边环境敏感点产生明显的影响。因此，本项目选址较为合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、为进一步完善区域建材供给体系，填补柳河县五道沟镇及周边乡镇高品质预拌混凝土供应缺口，响应吉林省《促进散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展办法》中“鼓励在农村设立预拌混凝土搅拌站、推进农村地区散装水泥及预拌混凝土普及应用”的政策导向，柳河县建兴水泥制品有限公司依托当地成熟的砂石原料供应区位优势，租赁柳河县胜利建材加工有限公司位于柳河县五道沟镇教堂子村的闲置工业厂区，规划建设年产5万立方米商品混凝土建设项目。

项目选址区域紧邻区域砂石原料产地，运输半径短，可有效降低物料转运过程中的扬尘及能耗排放；项目建成投产后，产品可覆盖五道沟镇及周边村镇的乡村基建、民用建筑等工程需求，替代现场分散搅拌的传统作业模式，大幅减少村镇建设过程中的无组织粉尘污染，助力区域空气质量巩固提升行动落地。本项目全部采用电能作为生产动力，无燃煤供热环节，符合吉林省及通化市生态环境分区管控要求。

本项目位于柳河县五道沟镇教堂子村，占地15425m2，用地性质为工业用地（详见附件），租赁的厂区前身为柳河启城水泥管厂水泥管生产线项目厂址，该项目已于2017年9月30日通过原柳河县环境保护局组织的竣工环保验收（验收文号：柳环验（2017）15号），租赁到期后厂区长期闲置，不存在遗留环境污染问题，可直接适配本项目的建设需求。拟建厂区东、南侧为水泥制品厂，西、北侧为农田，最近环境敏感点为南侧100m处的教堂子村居民，主要建设内容包括：
表2-1  项目工程内容及规模一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

搅拌站

新建全封闭搅拌楼一座，占地面积500㎡，为钢结构，配套全密闭上料系统、袋式除尘设施
新建
辅助工程

办公室

双层砖混建筑，占地360㎡，建筑面积720㎡
利旧
检斤室
单层砖混建筑，占地20㎡
利旧

三级沉淀池

总占地面积300㎡：一级沉淀：12.5m*8m*2m=200m³；二级沉淀：12.5m*8m*2m=200m³；三级沉淀：12.5m*8m*2m=200m³，合计：600m³，可同时容纳生产清洗废水、初期雨水收集需求
新建

防渗旱厕
占地4㎡
利旧
储运工程

料仓
单层钢结构全封闭建筑，总占地面积1000㎡，内部细分碎石分区、砂子分区，砂石分区限高堆料，‌最大堆高为6m，其中碎石最大总堆存量约2400t，砂子最大总堆存量约1200t‌，料仓出入口设置自动卷帘门，内部配套定点洒水降尘设施
利旧

仓库

单层钢结构建筑，占地500㎡
利旧

危废暂存间
单层砖混建筑，占地20㎡，严格按照危险废物贮存污染控制标准完成防渗、防风防雨设置

利旧

水泥筒仓

2个、每个300t(高度20m)，附带仓顶除尘器
新建
粉煤灰筒仓
2个、240t(高度20m)，附带仓顶除尘器

新建
外加剂储罐
1个，10t，密闭立式储罐
新建
公用工程

供电

市政电网统一供给

利旧

供水

生活及生产由水井供给
利旧
供热

本项目生产不用热，冬季不生产

利旧
排水

生活污水排入防渗旱厕定期清掏，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不排放
利旧
环保工程

废水处理

生活污水排入防渗旱厕，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不排放
-

废气处理

搅拌系统产生的搅拌粉尘经搅拌机顶部集气系统收集后，废气经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排出；4座筒仓经仓顶除尘器处理后通过排气口（20m）直接排出；砂石料放置于厂区内全封闭料仓内。运输粉尘通过对厂区地面及运输道路洒水降尘、降低车速、原材料运输上覆苫布等措施降低运输粉尘。
-

噪声治理

选购低噪设备、基础减震、按时对设备进行维护

-

固体废物

生活垃圾暂存垃圾箱，由环卫部门统一处理；沉淀池沉渣回用生产；除尘器回收粉尘直接回用于生产工序，除尘器布袋由厂家上门更换，更换后废弃布袋由厂家回收；化验废物外送筑路工程；废机油、废油桶、废含油抹布暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处理。
-

2、主要产品及产能

项目建成后，年产5万m3商品混凝土，生产混凝土强度等级为C25-C60，产品执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）及《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中相关标准。

3、主要生产设备

表2-2  主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

1

300t筒仓（自带仓顶除尘器及排气筒）
座

2

2

240t筒仓（自带仓顶除尘器及排气筒）
座

2

2

混凝土搅拌站（5万m³/a）
套

1

3
检验设备（强度检测）
套

1

4
风机（5000 m³/h）
个

2

5
10t外加剂储罐

个

1

6
输送带

个

2
7

水泵
台
2
注：本项目不单独配备混凝土运输车辆（罐车），所用罐车由混凝土购买方自行提供或本项目随用随租赁，不涉及车辆检修维保等，进出场道路均已进行硬化处理。本项目不设置砂石分离机，用于检测混凝土强度时产生的废料外送至建筑垃圾填埋场处理，不单独处理。
4、主要原辅材料

根据建设单位提供材料，本项目主要原辅材料如下表。

表2-3  主要原辅材料用量一览表

序号

名称

单位

年消耗量

储存方式

1

水泥

t/a

18000
筒仓
2

碎石

t/a

54600

全封闭料仓
3

砂子

t/a

26400

4

粉煤灰

t/a

4560

筒仓
5

外加剂

t/a

1440

储罐
6

水

t/a

15477
井水

注:本项目年产5万m³商混,混凝土密度约为2400kg/m³,上述质量按此密度推算。

外加剂：本项目外加剂为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer）是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。

在很多混凝土工程中，萘系等传统高效混凝土由于技术性能的局限性，越来越不能满足工程需要。在国内外备受关注的新一代减水剂，聚羧酸系高性能减水剂，由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构，具有超分散型，能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝，低掺量下发挥较高的塑化效果，流动性保持性好、水泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、高性能化的余地很大，对混凝土增强效果显著，能降低混凝土收缩，有害物质含量极低等技术性能特点，赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸系高性能减水剂具有良好的综合技术性能优势及环保特点，符合现代化混凝土工程的需要。因此，聚羧酸系高性能减水剂正逐渐成为配制高性能混凝土的首选外加剂。

本项目所使用的减水剂为‌聚羧酸系高性能减水剂‌，是当前工程领域广泛应用的新一代绿色环保水泥分散剂，具体成分及特性详细分析如下：

核心分子结构组成

该减水剂以聚羧酸不饱和单体共聚物作为主链骨架，通过分子设计在侧链接入聚氧乙烯醚亲水官能团，分子结构设计自由度极高，可以根据工程需求灵活调整支链的长度、密度和官能团类型，实现不同的性能适配。

产品核心性能特点

性能优势突出：具备极强的超分散效果，低掺量下即可实现超高塑化能力，能有效防止混凝土坍落度损失，不会引发明显的缓凝问题；对不同品类的水泥适配性极强，可大幅降低混凝土收缩率，对混凝土强度提升效果显著。

生产全过程绿色环保：合成所用的所有原材料均为可自然降解的环保材料，成品中各类有害杂质的含量极低，完全符合绿色建材的相关要求。

使用与转运安全性高：该产品不属于易燃易爆类危化品，在常态下性质稳定，无腐蚀性、无毒性，可通过常规公路、铁路渠道安全运输，无需执行危险化学品的特殊转运管控要求。

行业应用场景

凭借优异的综合性能，该类减水剂已成为高性能混凝土配制的首选外加剂，广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等各类大型工程场景中，完全适配本项目商品混凝土的生产需求。

综上，该产品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输，该外加剂所用原料均为可自然降解的环保材料，不属于危险化学品及风险物质。
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图2-1  物料平衡图    t/a

注：商混中包含0.2t用于强度实验以及120002.44657t作为产品外售；搅拌损失为原材料在搅拌过程中排放的粉尘（产生的粉尘部分或重力自然沉降或通过脉冲袋式除尘器收集均回用于生产，此处仅为无法利用排放的粉尘）；进料损失为本项目购入的粉煤灰、水泥等通过罐车运输进场后，通过罐车自带打料管道将原材料打入筒仓过程中通过仓顶除尘器处理后排放的粉尘；储存损失为本项目原材料储存时损失的粉尘。上述物料量即为本项目最大负荷情况下物料使用量。由于运输起尘主要为路面原有粉尘，非本项目原辅材料或产品，故不将其纳入物料平衡。
5、给排水

（1）给水

项目生活用水主要为日常办公用水，本项目用水来源为厂区原有水井，位于厂区西北侧，井深50m。生产用水主要为原料搅拌用水、清洗用水，降尘用水。本项目劳动定员26人，生活用水量按人均50L/d计，年工作180d，生活用水量为1.3t/d（234t/a），生产用水主要为商品混凝土生产时搅拌用水、设备及运输车辆轮胎清洗水（项目在场区唯一出入口处的洗车台周边设置闭环式导排收集体系：洗车平台整体设置为0.5%的外向缓坡，平台四周砌筑15cm高的防溢挡水坎，防止冲洗废水漫流至外部场地；挡水坎内侧配套设置宽20cm、深15cm的封闭式废水导流渠，导流渠全程覆盖不锈钢格栅盖板拦截车轮带下的大块碎石、渣土，导流渠终端直接接入三级沉淀池的进水端，实现冲洗废水的全重力自流收集，无需额外泵送提升，完全杜绝废水跑冒滴漏。），根据《吉林省地方标准  用水定额》（DB22/T389.2-2025）,每m³商品混凝土中需用水0.3t，本项目年产商品混凝土5万m³，则搅拌用水量为83.33t/d（15000t/a，其中14874t为新鲜水，126t为清洗用水沉淀后回用水），清洗水为3t/d（540t/a，全部为新鲜水），厂区抑尘用水2t/d（360t/a，全部为清洗用水沉淀后回用水）。

综上本项目新鲜水总用水量为15648t/a。

（2）排水

本项目生活污水排污系数按80%计，生活污水排放总量为1.04t/d（187.2t/a），排入防渗旱厕，定期清掏；原料搅拌用水全部进入产品；清洗废水排污系数按90%计，共2.7t/d（486t/a）排入厂区内防渗沉淀池，上清液回用于降尘及搅拌工序。抑尘用水全部蒸发。

项目砂石储存于全封闭料仓内，雨季时雨水冲刷产生的淋滤水浓度较小，为了防止厂区雨水外溢，对地表水体及附近植物造成污染，沿厂区内侧布设一条排水沟，初期雨水通过排水沟排入沉淀池，经沉淀后用于厂区洒水降尘。

初期雨水:当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨形成的初期雨水排放产生环境影响，本环评要求建设单位对厂区内的初期雨水进行收集。

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度*集雨面积*15分钟

项目所在区域最大降雨量按30mm/h 计，取初期15min，非初期雨水随地表径流排放，集雨范围为本项目占地面积内除建筑物设施以外的硬化区域，面积约129㎡。经计算，全厂初期雨水量为0.9675m³/次，本项目设置三级沉淀池，有效容积合计600m³，可用于初期雨水收集。经沉降后用于厂区降尘。由于本项目所设三级沉淀池容积较大，除遇特大灾难性暴雨外均可用于承载雨水。

由于降雨属不确定因素，本次仅为预测，故不将其计入给排水平衡中。
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图2-2   本项目给排水平衡图   t/a

注：上述给排水即为本项目最大负荷情况下给排水量。

6、劳动定员及工作制度

本项目安排劳动定员26人，年工作180天（4月-10月），每天工作8小时，一班制，夜间不工作。

7、厂区平面布置简述

本项目搅拌楼位于厂区最北侧，远离教堂子村环境敏感点，筒仓及外加剂储罐紧邻搅拌楼布置，料仓位于厂区西北侧，搅拌楼西侧，办公、检斤区域位于厂区东侧中部，沉淀池在厂区内居中布置，防渗旱厕及危险废物暂存间位于厂区内南侧依次布置。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简介
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图2-3  施工期工艺流程图及产排污节点
2、运营期工艺流程简介：

（1）原材料储存及输送

生产混凝土所用的原料为水泥、砂子、碎石、粉煤灰。外购的物料由汽车运进厂，碎石、砂料汽运进入原料库。水泥采用专用的散装水泥罐车运入厂内，通过气力输送将其送入密闭的水泥仓中储存待用；粉煤灰由专用的罐车汽车运送至粉煤灰仓中储存待用；物料分别经计量后送往搅拌机搅拌。在原料储存及输送工段的产污环节主要为水泥、粉煤灰罐顶粉尘。

（2）皮带输送系统

水泥和粉煤灰都是在一条单独的密闭通道中提升、称量而进入搅拌机内，可防止水泥和粉煤灰飞扬现象。碎石等骨料经过配料后通过料斗投料，碎石料及砂料由料斗掉落至皮带运输机，皮带运输机将碎石砂料等运至搅拌楼。整个皮带输送机采用机罩密封，有效降低环境污染。

（3）搅拌系统

经计量后的碎石、砂料等原料由封闭的皮带送入搅拌楼，计量后与水、水泥、粉煤灰等投入钢结构封闭式搅拌站内的搅拌楼中进行搅拌。搅拌机出料口下接接料斗，每次搅拌完成倒入接料斗中，系统上料进入下一次搅拌，接料斗下与混凝土运输车衔接，混凝土运输车接料运往工地。
搅拌机生产完成后需进行清洗，清洗废水经沉淀后回用于生产，混凝土罐车进厂后轮胎需进行冲洗，清洗废水经沉淀后回用于生产。
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图2-4  运营期工艺流程图及产排污节点

本项目设置实验室一处，位于生活区，对拟出厂的商品混凝土进行质量检验，主要检验项目为混凝土强度及坍落度，混凝土抗压及抗折强度试验按GB/T50081的有关规定进行，坍落度试验按GB/T50080的有关规定进行。混凝土强度实验及坍落度试验均为物理试验，不使用化学药剂，试验过程不会产生废水废气等污染物，试验后的废弃物混凝土外售。

2、产污环节简述

该项目在搅拌机和运输车清洗过程中会产生废水，搅拌、上料过程会产生噪声及粉尘，原料暂存、装卸和运输过程会产生无组织扬尘；沉淀池、除尘器和实验室检验过程中会产生固体废物。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁已建成厂区进行建设，该处厂区权属单位为柳河县胜利建材加工有限公司，其一直未进行项目建设，处于闲置空场状态，其于2016年租赁给柳河启城水泥管厂进行柳河启城水泥管厂水泥管生产线建设项目建设，并于2017年9月30日通过有柳河县环境保护局（原）组织的竣工环保验收，验收文号：柳环验（2017）15号，租赁期限结束后，该项目不再续租，现状为闲置空地状态，未做他用，该处场地总占地面积15425㎡，本项目租赁3333㎡。故无与本项目相关环境污染及遗留环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
1.1达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。
本项目属于通化市范围，根据吉林省生态环境厅于2026年6月在其官网上发布的《2025年吉林省生态环境状况公报》，2025年，全省地级市（州）政府所在的9个城市按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）开展监测和评价，城市环境空气质量优良天数比例为92.8％，其中通化市市区空气环境中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧、细颗粒物等6项指标均达到了国家二级标准，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026）中二级过渡标准。详见下图：
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图3-1  吉林省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度

根据上表环境公报内容，通化市环境空气质量年均浓度达标情况如下：

表3-1   2025年通化市环境空气质量年均浓度及占标率

序号
污染物
2025年年均浓度μg/m3
环境质量标准（年均）μg/m3
占标率%
1
SO2
12
60
20
2
NO2
21
40
0.525
3
CO
1.2（日均值第95百分位浓度）
4（24小时平均）
30
4
O3
125（最大8小时平均第90百分位浓度）
160（日最大8小时平均）
78.125
5
PM10
38
60
63.3
6
PM2.5
21.8
30
72.6
根据上表，本项目所在区域空气环境现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡标准，属于达标区，具有一定环境容量。
1.2特征污染物监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择在当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目引用《柳河县搏亿建筑材料有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》中环境空气监测数据，该项目所在位置与本项目所在位置均位于通化市柳河县五道沟镇教堂子村，该监测点位位于本项目下风向1.9km处。
《柳河县搏亿建筑材料有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》环境空气监测日期为2025年6月19日-2025年6月21日，自监测日期以来，区域内未建设影响环境空气质量的建设项目，区域环境空气质量未发生变化，引用数据合理。
1.2.1监测点布设

共布设1个环境空气监测点位，点位情况描述见下表。

表3-2   环境空气质量现状监测点位布设表
监测点号

测点名称

1#
拐磨子村
1.2.2监测因子
    根据项目所在区域环境空气污染特征，确定环境空气监测项目为TSP。
1.2.3监测时间
监测单位：吉林省瑞和检测科技有限公司
监测时间：2025年6月19日-2025年6月21日连续3天
1.2.4评价方法
环境空气现状评价方法，占标率法计算式为：
                     Pmax=Cmax/Coi·100%
    式中：Pmax—污染物i的最大占标率；
          Cmax—污染物i的最大实测浓度，mg/m3；
          Coi—污染物i的评价标准，mg/m3。
1.2.5评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中二级标准。
1.2.6监测结果
监测统计结果及评价结果详见下表。
表3-3  评价区环境空气质量现状监测结果  

序号

采样日期

检测项目

检测结果

单位

拐磨子村
1

2025.6.19
总悬浮颗粒物

102
ug/m3
2

2025.6.20
98
ug/m3
3

2025.6.21
112
ug/m3
1.2.7评价结果与分析

环境空气质量现状监测统计与评价结果见下表。

表3-4  评价区内监测点的大气质量指数
污染物

监测点位

评价标准

/（µg /m3）

监测浓度范围

/（mg /m3）

最大浓度占标率/%

超标

率/%

达标

情况

TSP

1#
300

98-112
37.3
0

达标

环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中TSP的最大浓度占标率均小于100%。能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中二级标准要求，环境空气质量现状较好。
2、地表水环境

本项目产生的废水主要为职工生活污水及冲洗废水，其中冲洗废水包括商品混凝土搅拌机冲洗废水及运输车辆车轮冲洗废水。产生的职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；产生的冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，全部回收利用，用于混凝土搅拌。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目属于水污染影响型三级B评价，不开展区域污染源调查。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据“吉林省2025年环境状况公报”可知，鸭绿江水系13个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面13个，占100%，同比持平；无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，2个省界断面为Ⅱ类水质。

根据吉林省生态环境厅网站公布的2025年4月-2026年3月吉林省地表水国控断面水质月报，对通化市境内的三统河进行了监测，监测结果表明，三统河水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水质状况良好。
3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的规定，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。

4、生态环境

本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（2021），不对生态现状进行调查。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射等内容。

6、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查留作背景值。本项目厂区内地面拟进行防渗处理，无外排废水，各项污染物均能得到妥善处理，不存在地下水、土壤环境污染途径。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，调查本项目环境保护目标情况如下：

1、大气环境

本项目位于柳河县五道沟镇教堂子村。项目厂界外500m范围内存在居民区等大气环境保护目标。
2、声环境

从本项目周边环境情况来看，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地表水环境

本项目产生的废水不直接排入地表水体，周边无饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，故本项目无地表水环境保护目标。

4、地下水环境

从本项目周边环境情况来看，本项目厂界外500m范围内无地下饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

6、环境保护目标

本项目环境保护目标见下表。
表3-5  环境保护目标
环境

要素

环境保护

目标

保护内容

户/人

环境功

能区

相对厂

址方向

相对厂界

距离/m

环境空气
教堂子村

200/400

居民
东
200
南
100
东南

260
地表水

三统河

-

Ⅲ类
东南

900

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

生态环境

本项目占地范围内不存在生态环境保护目标
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	1、废气

本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，详见下表。

    表3-6  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）  单位：mg/m3
污染源

标准级(类)别

污染物标准限值

标 准 来 源

颗粒物

无组织排放监控浓度限值

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

本项目运行期粉尘排放执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表1规定的大气污染物排放限值及表3规定的大气污染物无组织排放监控浓度限值，见下表。

表3-7  水泥工业大气污染物排放标准（摘录）

污染物项目

标准等级

单位

限值

标准名称

颗粒物

大气污染物排放限值
mg/m3
20
GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》
无组织排放监控浓度限值

mg/m3
0.5

2、噪声

本项目施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体指标见下表。

表3-8  建筑施工场界环境噪声限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）；当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。

本项目所在位置非乡镇工业园区，距离南侧国道集阿线230m，属乡村环境，故本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区排放标准。

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

1类

55
45
3、固体废物

①建筑垃圾

本项目施工期排放的主要固体废物为建筑垃圾，建筑垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》。

②一般废物

本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量

控制

指标
	吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》指出“按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目” 本项目为执行其他行业排放管理的建设项目，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。故本项目无需申请主要污染物质量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
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期环

境保

护措

施
	1、废水污染防治措施

本项目施工期将产生施工人员的生活污水，施工人员生活污水产生量约为0.24m3/d（7.2m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏。

本项目施工期所用混凝土全部为外购商混，施工用水主要是施工场地及临时道路洒水等，全部自然蒸发损耗，无废水产生。

2、废气污染防治措施

在项目建设过程中将要进行基础开挖等，在施工场地将产生施工扬尘和粉尘；施工期间运输材料的各种车辆较多，车辆运输过程中，不进行蓬苫覆盖，大风条件下将会产生大量扬尘；施工期上述问题将对附近的环境空气带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：
1、建筑材料堆放的防尘控制：细粒度的建筑用料如石灰、砂料等堆场尽量不露天敞开堆放，并应对其经常进行洒水，保持一定湿度，提高表面含水率，在干燥风大的天气更应注意加强，以减少扬尘对周围环境的影响；施工所用混凝土尽可能由封闭式的搅拌车送入工地浇注，不进行现场搅拌，弃土尽早清运处置，以减少施工现场的扬尘量。

2、开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；而且，建筑材料和建筑垃圾及时运走。

3、谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗车轮，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

4、施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

5、风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

6、设置施工车辆清洗池，防止现场尘土和车辆带土造成二次扬尘污染。

由于本项目建设周期短，牵涉的范围也较小，混凝土用量相对较少，且当地风速较小，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。

另外，评价要求企业挖掘机、推土机等施工机械设备采用高标号燃油，降低烟气产生浓度及产生量，确保排放的烟气中主要污染物排放浓度满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中排放限值要求；并加强对运输车辆的维修与养护，使其处于良好的运行状态。

3、噪声污染防治措施

（1）选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声、低振动的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，保持其更好的运转，加强各类施工设备的维护和保养，从根本上降低噪声源强。

（2）避免多个高噪声设备同时施工，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备单独搭建隔音棚，不能建棚的可适当建立单面声障。

（3）禁止夜间10:00~次日早6:00内施工。

（4）施工运输的大型车辆，应尽量避开居民稠密区，严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。

（5）高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。

以上措施均为项目施工期常用噪声防治措施，在技术层面上措施简单易行，在经济层面上措施性价比高，因此以上噪声防治措施可行。
4、固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑施工过程中产生的挖方及施工人员生活垃圾，建筑垃圾运送至政府部门指定场地，生活垃圾集中收集，由环卫处理。
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	1、废水

（1）治理措施及达标性分析

本项目产生的废水主要为清洗废水和职工生活污水。

本项目清洗（设备清洗及车轮冲洗）废水沉淀的物质主要为SS，其浓度可达1000mg/L左右，经防渗沉淀池重力沉降后上清液回用于搅拌工序，无生产废水外排，拟建三级沉淀池容积共计约600m3，沉淀池用水泥进行防渗，沉淀废水最终回用于生产，能够满足生产需要。

本项目劳动定员26人，生活污水排放总量为1.04t/d（187.2t/a），排入防渗旱厕，定期清掏。 
表4-1   本项目生活污水产生情况一览表
废水类型

废水量（t/a）
污染物产生浓度mg/L

污染物产生量t/a

COD

BOD5
SS

NH3-N
COD

BOD5
SS

NH3-N
生活污水

187.2
300
150
200
20

0.05616
0.02808
0.03744
0.003744
 (2)可行技术

参照HJ886-2018《污染物源强核算技术指南 水泥工业》中附录D水泥工业废水污染防治可行技术，本项目对生产废水的处理技术为可行性技术。本项目生活污水包含工作人员粪污及工作人员清洁用水（无洗浴），为响应环保号召及考虑到人身健康，本项目人员清洁均使用羊脂皂，其成分主要为牛羊油脂皂基，无化学成分，由此产生的生活污水发酵后可分解为氮、磷、钾等植物养分，显著提升土壤有机质含量，改善微生物群落结构。其缓释特性可满足作物整个生长期的营养需求，故生活污水最终去向为农肥可行。
（3）监测要求

本项目生产废水经处理后全部回用，无外排水量。参照HJ848-2017《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》中的相关内容本项目不需要进行监测。

2、废气

2.1废气分析

本项目厂区内不设食堂、淋浴，不设锅炉，故无锅炉烟气排放，产生的废气主要为工艺粉尘。

① 输送、计量、投料、搅拌粉尘 
本项目砂石采用密闭皮带输送方式进入搅拌楼，水泥及粉煤灰通过管道从罐底部进料口打入罐内，各生产工序均采用电脑集中控制，其连锁、联动的协调性、安全性非常强，水泥及粉煤灰通过密闭皮带输送，重力落料至搅拌机内，卸料过程主机同时喷水，起到压制粉尘作用，同时整个输送系统均为密闭，粉料在输送、计量、投料过程中几乎无粉尘产生；本项目砂石含水率在10%左右，石骨料的粒径较大主要在5mm～31.5mm之间，砂石骨料均不易起尘。当各种物料进入搅拌设备时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3021水泥制品制造行业系数手册产排污系数表”，物料混合搅拌工序产污系数废气量：25标立方米/吨-产品，颗粒物：0.13kg/t-产品。本项目年产商品混凝土5万m³，约为12万t，则搅拌过程废气产生量为3000000m3/a，粉尘产生量为15.6t/a。
本项目搅拌楼为全封闭式，搅拌粉尘经搅拌机顶部密闭连接的集气系统收集，随后经布袋除尘器（设计去除率99.7%）处理后由15m排气筒排放，即收集效率按100%计，搅拌粉尘产排情况详见下表。
表4-2 搅拌粉尘产生及排放情况一览表。
搅拌站

产品产量（t/a）

12万
废气量（m3/a）

3*106
年运行时间（h）
180d*8=1440
粉尘产生量（t/a）
15.6
粉尘产生速率（kg/h）
10.83
产生浓度（mg/m3）

1353.75
袋式除尘器处理效率（%）
99.7
排放量（t/a）
0.0468
排放浓度（mg/m3）
4.06
排放速率（kg/h）
0.0325
DMC-96脉冲袋式除尘器主要参数：处理风量‌：8000 m³/h、‌全过滤面积‌：76.8 m²、‌全过滤风速‌：1.2 m/min、‌滤袋数量‌：96条、‌脉冲阀数量‌：8个、‌出口粉尘浓度‌：<30 mg/Nm³、‌除尘效率‌：≥99.9%、‌本体漏风率‌：≤2%、‌设备阻力‌：1200 Pa、‌滤袋材质‌：防静电涤纶针刺毡、‌滤布纺织工艺‌：针刺、‌滤布缝制工艺‌：三针机缝制、‌滤袋规格‌：Φ133×2000mm、‌滤袋允许使用温度‌：≤130℃（某些型号为≤120℃）‌、‌袋笼规格‌：Φ125×1990mm（某些型号为Φ125×1985mm）、‌袋笼材质‌：碳钢。

最终搅拌粉尘排放总量为0.0468t/a，排放浓度为4.06mg/m3。

参照HJ886-2018《污染物源强核算技术指南 水泥工业》中附录C水泥工业废气污染防治可行技术，本项目采用脉冲袋式除尘器，满足该类工业废气污染防治可行技术要求。
②筒仓粉尘

本项目使用的水泥及粉煤灰采用密闭罐车运输，进厂后使用车载空压机将水泥及粉煤灰通过管道从罐底部进料口打入罐内，在此过程中罐内部分水泥及粉煤灰会随气流从罐顶部呼吸孔排入环境空气，产生水泥及粉煤灰罐粉尘。

水泥罐粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中产污系数 0.12kg/t- 卸料计算，由于系数手册中无粉煤灰罐的排放系数，故粉煤灰罐排放量参照水泥罐产排污系数。本项目1号水泥筒仓水泥使用量为9000 t/a，2号水泥筒仓水泥使用量为9000 t/a,1号粉煤灰筒仓粉煤灰使用量为2280t/a，2号粉煤灰筒仓粉煤灰使用量为2280t/a。则1号水泥筒仓粉尘产生量为1.08t/a，2号水泥筒仓粉尘产生量为1.08t/a，1号粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.2736t/a，2号粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.2736t/a。水泥罐及粉煤灰罐粉尘经顶部自带袋式除尘器（设计去除率 99.7%，清灰方式为脉冲喷吹清灰方式）处理后从呼吸孔排入环境空气，则4座筒仓粉尘产排情况详见下表。
表4-3  本项目筒仓粉尘产排情况表
产生量t/a
排放量t/a
工作时数h/a
1号水泥筒仓
1.08
0.00324

1440
2号水泥筒仓

1.08
0.00324

1440
1号粉煤灰筒仓
0.2736

0.0008208

1440
2号粉煤灰筒仓
0.2736

0.0008208

1440
水泥罐及粉煤灰罐粉尘不通过排气筒排放，因此符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中“3.11 无组织排放大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括作业场所物料堆存、开放式输送扬尘，以及设备、管线等大气污染物泄漏。”的定义，同时参照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ 434-2008）中“表1水泥厂主要有组织、无组织排放点及推荐的除尘方式”中水泥库顶废气属于无组织废气。综合考虑到水泥罐及粉煤灰罐粉尘除卸料时段外无废气产生，因此本次评价将水泥罐及粉煤灰罐粉尘按无组织废气进行评价和管控。
仓顶除尘器原理：仓顶除尘器的滤尘是通过滤芯进行的，滤芯材料玻纤，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，玻纤的滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时（每隔约2-4小时）顺序振动除尘器，每次振动5下左右。
参照HJ886-2018《污染物源强核算技术指南 水泥工业》中附录C水泥工业废气污染防治可行技术，本项目采用仓顶袋式除尘器，满足该类工业废气污染防治可行技术要求。

③砂石装卸及储存粉尘
本项目砂石物料装卸及储存过程中产生粉尘，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，颗粒物产生量核算按照以下公式进行核算：

[image: image6.png]P =2Cy +FC, = {Nc XD x (a/b) + 2 X E x S} x 107*




式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目运载车次为1620车；

D 指单车平均运载量（单位：吨/车），运载50t；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，根据附录1，选取0.0013；b 指物料含水率概化系数，根据附录2，选取0.0084；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），根据附录 3，为0；

S 指堆场占地面积（单位：平方米），本项目料仓占地面积为1000m2。

根据上式计算可知，堆场扬尘（包括装卸场尘和风蚀扬尘）产生量约为12.15t/a。本项目厂区地面硬化，料仓全封闭，同时定期洒水降尘，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，附录4：洒水措施控制效率为74%，附录5：密闭式堆场控制效率为99%，故项目的颗粒物排放量为0.03159t/a。

④运输车辆扬尘
本项目原辅材料运输车辆进出场及产品运输车辆进出场会产生扬尘，运输车辆产生的扬尘采用以下经验公式进行计算：
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车辆在厂区内往返行驶距离按0.1km计，行驶速度为20km/h，总的运输量为原辅材料103560t/a+产品120002.44657t/a=223562.44657t/a，运输时间按每天4h计算，则运输起尘量约为0.6t/a（0.83kg/h），通过采取在运输车辆顶端设篷布遮盖，封闭运输，控制运输车辆不得超载、超速，合理进行道路硬化，派专人进行路面清扫、洒水，可以有效抑尘80%以上，车辆运输起尘排放量约为0.12t/a（0.17kg/h）。
综上，本项目运营期废气污染源强核算结果汇总如下表所示。

表4-4  本项目废气污染源强核算结果汇总一览表
工序

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

产生浓度

（mg/m³）

产生量

（t/a）

工艺

效率

%

核算方法

排放浓度

（mg/m³）

排放量（t/a）

搅拌

搅拌站
搅拌楼排气筒
颗粒物

系数法

1353.75
15.6
脉冲式布袋除尘器+15m排气口
99.7
系数法

4.06
0.0468
1440

储存
1号水泥筒仓
无组织排放
系数法

-
1.08
仓顶袋式除尘器
99.7
系数法

-
0.00324
1440

储存
2号水泥筒仓
无组织排放
系数法

-
1.08
仓顶袋式除尘器
99.7
系数法

-
0.00324
1440

储存
1号粉煤灰筒仓
无组织排放
系数法

-
0.2736
仓顶袋式除尘器
99.7
系数法

-
0.0008208
1440

储存
2号粉煤灰筒仓
无组织排放
系数法

-
0.2736
仓顶袋式除尘器
99.7
系数法

-
0.0008208
1440

储存
料仓
无组织排放
系数法
/
12.15
全封闭料仓+洒水降尘
99%+74%
系数法

/
0.03159

4320

运输
运输
无组织排放
系数法

/

0.6
道路硬化，不得超速超载、洒水降尘
80%
系数法
/

0.12
720
注：水泥筒仓及粉煤灰筒仓排放时段与生产期一致，每天生产8h，年生产180d，即全年生产1440h。

2.2非正常工况

项目筒仓除尘器和搅拌楼除尘器损坏不能正常工作时，为非正常工况运行。在出现以上故障时，一般能在1小时内发现并立即停产，及时修复。修复完成后再恢复生产。本次核算单个筒仓和搅拌楼除尘器出现不同程度损坏时的非正常工况下污染物排放情况，具体如下表：

表4-5  非正常工况源强一览表

类别

设施名称
污染物名称
去除效率

频次

排放浓度（mg/m3）

持续时间

排放量（t/次）

有组织
搅拌粉尘

颗粒物

70%

1次/a

406.125
2h

0.0066
50%

1次/a

676.875
2h

0.011
0%

1次/a

1353.75
2h

0.022
无组织

1号水泥筒仓

70%

1次/a

112.5
2h

0.00045
50%

1次/a

187.5
2h

0.00075
0%

1次/a

375

2h

0.0015

2号水泥筒仓

70%

1次/a

112.5

2h

0.00045

50%

1次/a

187.5

2h

0.00075

0%

1次/a

375

2h

0.0015
1号粉煤灰筒仓

70%

1次/a

28.5
2h

0.000114
50%

1次/a

47.5
2h

0.00019
0%

1次/a

95
2h

0.00038

2号粉煤灰筒仓

70%

1次/a

28.5

2h

0.000114

50%

1次/a

47.5

2h

0.00019

0%

1次/a

95
2h

0.00038

如在非正常工况下产生了粉尘污染，需及时对受污染区域（如人员、植被、道路等）进行补偿，并及时对受污染区域恢复（如洒水降尘，道路冲洗，植被雾炮冲洗）。

2.3排放标准
执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1及表3中要求。
2.4废气监测

参照HJ848-2017《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》中的相关要求，制定本项目大气监测计划，具体如下：
表4-6  本项目废气监测方案一览表

类别
监测点位

监测因子

监测频次

有组织

搅拌楼排气筒

颗粒物

两年一次

无组织

厂界

颗粒物

每季度一次

2.5大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目颗粒物厂界外大气污染物短期贡献浓度小于GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中相关要求，故无需设置大气防护距离。

3、噪声

3.1噪声源强分析
（1）预测点的确定

将厂界四周噪声监测点确定为预测点。
（2）预测方法
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的预测公式对

本项目运营期厂界噪声贡献值进行计算，将厂界贡献值与《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行对比，评价厂界噪声是否达标排放要求。企业夜间不生产，因此只对昼间贡献值进行预测评价。

（3）预测公式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）确定噪声预测公式如下。

①户外声传播衰减公式
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC  ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv  ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm  ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr  ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar  —— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc  ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

根据调查，本项目噪声衰减主要以集合发散衰减为主，不存在障碍物衰减，地面效应衰减等。

②点声源几何发散衰减公式

Lp (r) = Lp (r0 ) - 20lg (r[image: image8.png]


r0 )

式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

③有限长线声源几何发散衰减公式
当 r＞l0 且 r0＞l0 时，计算公式如下：

Lp (r) = Lp (r0 ) - 20lg (r[image: image9.png]


r0 )

当 r＜l0/3 且 r0＜l0/3 时， 计算公式如下：

Lp (r) = Lp (r0 ) - 10lg (r[image: image10.png]


r0 )

当 l0/3＜r＜l0 ，且 l0/3＜r0＜ll0 时， 计算公式如下：

Lp (r) = Lp (r0 ) - 15lg (r[image: image11.png]


r0 )

式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；
l0 ——线声源长度。

④噪声贡献值计算公式
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB； 
T——用于计算等效声级的时间，s； 
ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； 
LAj——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。
⑤噪声预测值计算公式
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式中：Leq——噪声预测值，dB； 

Leqg——预测点噪声贡献值，dB； 

Leqb——预测点噪声背景值，dB。

（4）预测参数

本项目噪声主要来自搅拌机、风机、水泵等机械运转噪声，搅拌机和风机位于生产车间内部，主要噪声设备声压级在60-85dB（A）之间。经采取减震措施、封闭车间隔声后，其综合可降噪20dB(A)左右。原点坐标设置在厂区左下角，本项目各设备噪声源强详见下表：

表4-7   各设备噪声排放源强
序号

建筑物名称

声源名称

声功率级dB（A）
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离m

室内边界声级dB（A）
运行时段

建筑物插入损失

建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB（A）
1
搅拌楼

搅拌机
85
先进设备、基础减震（-5）
55
150
2
5
66.02
8:00-17:00
10
56.02
2
风机*2
80
45
150
1.5
5
64.03
54.03
3
泵类
85
45
150
1.2
5
66.02
56.02
注：由于原辅材料及产品装卸均使用泵类打入或泵出，故本次不单独预测装卸噪声，仅对泵类噪声进行预测。

（5）预测结果
预测及评价结果见下表

表4-8   厂界噪声预测结果统计表

项目

措施后叠加源强噪声值dB(A)
与声源距离（m）

昼间

1类

贡献值

昼间
东厂界

60.22
70
23.31
55
南厂界

125
18.28
西厂界

80
22.15
北厂界

30
30.67
本项目运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区排放标准要求。
3.2 噪声防治措施
①加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 
②合理安排生产时间，夜间不生产。 
③合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；加强装卸料管理。 
④合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间，尤其是原料运输车辆注意运输过程中应绕开居民集中区，选择环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间，合理控制车辆运输，避免产生大的交通噪声。

⑤在搅拌机、风机、泵类等噪声源设备的底部安装减震垫或减震弹簧，减少设备运行时产生的振动，从而降低噪声的传播。
3.3厂区内车辆设备等流动噪声影响及防范措施

1、影响

① 长期暴露在高分贝的车辆设备流动噪声环境中，会对人的听力造成损害，导致听力下降，严重时可能引发噪声性耳聋。

② 噪声可能掩盖一些重要的声音信号，如设备故障报警声、车辆行驶的警示声等，导致员工无法及时察觉潜在的安全隐患，增加事故发生的风险。

2、防范措施

① 选用低噪声的车辆，定期对车辆进行维护保养，确保车辆发动机、排气系统等处于良好状态，减少噪声排放。同时，要求驾驶员在厂区内减速慢行，避免急刹车和频繁鸣笛。

② 在设备选型时，优先选择低噪声的设备，并要求设备供应商提供噪声控制措施和相关技术参数。对于现有高噪声设备，可采取安装消声器、减震垫等措施，降低设备运行时的噪声。例如，在风机的进出口安装消声器，在空压机的底座安装减震垫，减少振动和噪声的传播。

③ 为员工配备必要的个人防护用品，如耳塞、耳罩等，要求员工在噪声环境中工作时正确佩戴，以减少噪声对听力的损害。

3.4 监测计划
参照HJ848-2017《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关内容进行监测：
监测点位：东厂界外1m、南厂界外1m、西厂界外1m、北厂界外1m。

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：每季度一次。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、废布袋、实验室废弃混凝土、筒仓除尘器及搅拌楼除尘器收集的粉尘、搅拌楼内自然沉降粉尘、沉淀池沉淀物及机械设备维保产生的废机油、废油桶、废含油抹布。

（1）源强核算
①生活垃圾，本项目劳动定员26人，生产垃圾产生量按0.5kg/d·人，则生活垃圾产生量为2.34t/a，暂存厂内垃圾箱，定期由环卫处理。
②废旧布袋
项目除尘器需要定期更换内置布袋，破旧布袋产生量约为0.2t/a，由厂商定期上门更换时回收处理。
③除尘灰
由前文计算可知，搅拌收集粉尘14.02596t/a，4座筒仓合计收集粉尘2.6990784t/a，全部回用于生产。
④实验室废弃混凝土
本项目混凝土实验主要为强度监测，纯物理监测，不涉及化学药剂，年产生量为0.2t/a，送至建筑垃圾填埋场处理。
⑤自然沉降粉尘
搅拌楼内搅拌粉尘由于不能全部收集，会有部分以无组织形式排放，约为1.56t/a，由于搅拌楼为全密闭结构，待其自然沉降后收集回用于生产。
⑥沉淀池沉淀物
由前文计算可知，本项目清洗废水产生量为486t/a，废水中SS浓度按1000mg/L计，则沉淀池沉淀物产生量为0.486t/a（按最理想情况计），直接回用于生产。
⑦机械设备维保产生的废机油、废油桶、废含油抹布

本项目机械设备日常维保过程中会产生一定量废机油、废油桶、废含油抹布，其中废机油产生量为0.1t/a，废油桶产生量为0.05t/a，废含油抹布产生量为0.01t/a。暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处理。
表4-9  本项目固体废物一览表
产生环节

名称

属性

固废代码

年产生量

排放量

去处

管理要求

员工

生活垃圾

生活垃圾

900-099-S64

2.34t/a

2.34t/a

处理
存于厂内垃圾桶内保存

实验

废弃混凝土

一般工业固废

900-099-S59

0.2t/a
0.2t/a
送至建筑垃圾填埋场处理
暂存于库房内
沉淀池

沉淀物

900-099-S59

0.486t/a
0.486t/a
回用于生产
不储存，直接回用生产
除尘器

除尘灰

900-099-S59

18.2850384t/a
0

回用于生产

暂存于搅拌楼内，袋装，回用于生产

废布袋
900-099-S59

0.2t/a
0.2t/a
由厂家定期更换，废弃布袋由厂家回收
不储存，由更换厂家更换后回收

机械维保
废机油

危险废物

HW08：900-214-08

0.1t/a
0.1t/a

暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处理
危险废物暂存间应按照规定建设、运营，危险废物不得随意处置
废油桶

HW08：900-249-08

0.05t/a
0.05t/a

废含油抹布

HW08：900-041-49

0.01t/a
0.01t/a

（2）一般固体废物管理要求

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）中的相关内容，未对固体废物排放情况做出自行监测要求，故本项目不制定固体废物监测方案，但须在日常生产管理过程中记录外来一般工业固体废物进场信息，包括进场时间、固体废物名称、废物类别、废物产生单位、物理状态、废物重量、贮存设施编码。

本项目所有一般工业固体废物均分类收集、分区存放于库房内单独隔出的库房内，贮存设施为库房，库房建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。
贮存场所环保要求：
场所要求：固废暂存间为室内、密闭场所，地面为水泥混凝土硬化地面，并按照一般污染防治区要求进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10⁻⁷cm/s）。
标识与管理：
必须在显著位置设置永久性环境保护图形标志牌，符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单的要求。
建立固体废物管理台账，详细记录各类固废的产生、贮存、出厂时间、数量及去向，台账保存不少于5年。
执行 “谁产生、谁治理、谁管理”的原则，由专人负责固废暂存间的日常管理，保持环境整洁，杜绝二次污染。
委托环卫部门清运时，应依法签订清运协议。
综上，在加强环境管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置的前提下，本项目所产生的固体废物对周围环境影响较小，不造成二次污染。

（3）危险废物环境影响分析

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），将同一生产经营场所危险废物年产生量10吨以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，纳入危险废物登记管理单位。本项目属于危险废物登记管理单位。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中定义“HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所；或产生危险废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所”属于贮存点。

因此本项目危废暂存间属于贮存点，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等规范进行设计和执行。

①危险废物产生及处置方式

根据工程分析章节产生的危险废物主要为废机油、废油桶、废含油抹布，暂存于拟建危险废物暂存间，定期委托资质单位收集处置。

②危险废物贮存环境影响分析

本项目的生产过程中产生的废机油、废油桶、废含油抹布属国家危险废物名录规定的危险废物，这些危险废物需按国家有关规定进行转移、运输及处置，委托有资质的单位处理。

本环评要求企业根据不同形态、不同类别的危险废物进行分类收集、分区贮存，分别处置，按规范要求进行存放。贮存场应做好防渗、防火、防雨、防晒、防扬散等防治环境污染措施。

项目拟在厂区内设置一个危险废物暂存间（50m2），作为危险废物暂存场所，按照危险废物性质、形态不同进行分区存放，分别采用密闭桶装或袋装，采取集中码垛方式存放，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；同时，暂存间内设置安全照明设施、自动火灾报警设备。暂存间属于重点污染防治区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行选址、设计和管理，按规定要求进行防渗设计，渗透系数＜10-10cm/s。暂存间内设置围堰，围堰内设有导流沟，危险废物贮存过程中，液态废物发生泄漏时，及时收集后合理处置避免流入外环境。本项目危险废物暂存场所（设施）基本情况详见表4-10。

表4-10  危险废物暂存场所（设施）基本情况一览表

场所名称

危废名称

危废

类别

危废代码

占地

面积

暂存

方式

暂存

能力

暂存

周期

危险废物暂存间

废机油

HW08

900-214-08

50m2
封闭式

25t

＜3a
废油桶

HW08

900-249-08

废含油抹布

HW49

900-041-49

③运输过程影响分析

项目所设置危险废物暂存间用于危险废物分类收集包装、临时过渡，然后委托有资质单位处理处置。

危险废物的储运均应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。原则上危险废物运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，确保运输过程的可靠和安全性。

在危险废物运输过程应根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。

根据《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

④委托处理处置的环境影响分析

危险废物均须由具有危险固废处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

针对本项目特点，在对危险废物厂内收集、暂存、转运、处置等都将进行全过程控制，不落地直接回用，防止发生泄漏事故，造成不利的环境影响。

综上，在加强环境管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置的前提下，本项目所产生的固体废物对周围环境影响较小，不造成二次污染。
5、地下水、土壤
拟建项目在原辅材料的储存、生产和污染防治过程中，污染物有可能渗入地下，影响土壤和地下水环境。针对项目可能发生的土壤和地下水污染，拟建项目土壤和地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、排放等环境提出措施。
（1）污染源及污染途径

本项目生产过程中主要生产废水为清洗废水，清洗废水经三级沉淀后回用生产或降尘，沉淀池为一般防渗区，采用防渗混凝土结构，位于厂区中部，沉淀池防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，沉淀池内清洗废水沉淀后上清液循环使用，不外排，正常工况下不会对地下水环境或土壤环境造成影响。

本项目废气污染物主要为粉尘，本项目采用脉冲袋式除尘器、排气筒、全封闭料仓、封闭搅拌楼、定期洒水降尘等，处理后的粉尘可实现达标排放，不会对周围环境造成不良影响，故本项目废气污染物通过大气沉降作用对周边土壤环境影响较小。

本项目不涉及地表径流或垂直入渗污染途径。

（2）土壤、地下水环境影响分析

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，基本不会对土壤和地下水环境造成影响。

本项目清洗废水沉淀后循环使用，不外排，三级沉淀池可以满足防渗技术要求，基本不会对地下水、土壤环境造成负面影响。

本项目采用脉冲袋式除尘器、排气筒、全封闭料仓、封闭搅拌楼、定期洒水降尘等，处理后的粉尘可实现达标排放，不会对周围环境造成不良影响，故本项目废气污染物通过大气沉降作用对周边土壤环境影响较小。

（3）分区防渗要求

参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），应针对建设项目对地下水环境的影响，采取分区防控措施。结合本项目主要地下水环境污染物及污染途径，本项目应采取以下分区防控措施：

a.重点防渗区

危险废物暂存间、防渗旱厕、沉淀池。重点污染防治区防渗材料采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧地坪漆防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。

b.一般防渗区

本项目一般防渗区主要为除危险废物暂存间、防渗旱厕、沉淀池以外的其他建筑物，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或GB16889执行。

c.简单防渗区

本项目简单防渗区主要包括厂区路面等。防渗技术要求为：一般地面硬化。

（4）跟踪监测要求

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。根据上述技术导则，本项目无地下水和土壤环境跟踪监测要求。

根据HJ848-2017《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》，本项目属于水泥制品排污单位，无地下水、土壤环境跟踪监测要求。故本项目不设置地下水和土壤环境跟踪监测要求。

6、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目风险物质为废机油、废油桶、废含油抹布（由于本项目所在地距离乡镇较近，交通便利，故不储存原料机油等，原料机油在有需要更换时由指定单位携带进行上门更换，本环评不将其纳入本次风险评价范围内）。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与其附录B中对应的临界量的比值(Q)。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当企业存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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表4-11  项目Q值确定
序号
位置
危险物质名称
最大存在总量
临界量
Q值
1
危险废物储存间
废机油、废油桶、废含油抹布
0.16

2500
0.000064
合计
/
/
/
/
0.000064
由上表可知，本项目Q=0.000064＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本次评价环境风险评价等级为简单分析。
（2）环境敏感目标
本项目位于柳河县五道沟镇教堂子村，距离本项目最近敏感点为西南侧90m处的教堂子村居民。
（3）环境风险识别
①物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目危险物质为废机油、废油桶、废含油抹布等泄漏发生的直接、伴生、生次生污染物排放。
表4-12  本项目主要危险物质理化性质及危险性一览表
标识

中文名：废机油等

英文名：Lube oil、lubricating oil

危险性类别：无

理化性质

外观与性状：油状液体， 淡黄色至褐色， 无气味或略带异味。

熔点（℃）：无资料

沸点（℃）：无资料

临界温度（℃）：无资料

临界压力（MPa）：无资料

主要用途：用于机械的摩擦部分， 起润滑、冷却和密封作用。

燃烧爆炸危险性

燃烧性：本品可燃，具刺激性。

引燃温度（℃）：  248

闪点（℃）：       76

爆炸下限（%）：   无资料

爆炸上限（%）：     无资料

危险特性：遇明火、高热可燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

禁配物

强氧化剂

消防措施

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

毒性

急性毒性

LD50 ：无资料

LC50 ：无资料

毒性

无资料

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。就医。

操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

贮存条 件

危规号：

UN编号：

包装标志：

包装类别：Z01

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②生产系统危险性
风险单元为危险废物暂存间。
③危险物质向环境转移的途径
主要包括废机油、废油桶、废含油抹布等泄漏渗透进入土壤和地下水，易燃物质燃烧造成的火灾以及引发的爆炸等伴生、次生污染对大气环境、土壤环境和地下水环境的影响。
表4-13  风险识别结果一览表
序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1
储存单元
危险废物储存间
废机油、废油桶、废含油抹布

泄露、泄露并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
2
运输单元
运输车辆
危险废物
泄露、泄露并应发火灾/爆炸
3
环保单元
各项污染治理设施
废水、废气
异常排放
（4）环境风险分析
①化学品泄漏环境风险影响分析
根据《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)内容，危险化学品包括8类：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，本项目设置专门的危险废物储存间，并安排专业人员管理。
②火灾影响分析
项目可能引起火灾事故主要包括项目内电器、电路等因短路、过载和接触不良等原因可能引起火灾，危险废物中废机油、废油桶、废含油抹布遇明火引起火灾。
火灾事故可能造成建筑损坏，人员伤亡，波及周边环境；火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，对周边大气环境造成影响。本项目火势较小时，通常采用手提式干粉灭火器进行灭火救援，不会产生消防废水；本项目火势较大甚至蔓延时，通常采用消防栓喷水进行灭火救援，因此火灾后的消防废水未收集处理直接排放进入雨水收集系统，会对地表水造成影响。
（5）环境风险防范措施及应急要求
为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强安全环保管理，制定完备、有效的安全环保防范措施，尽可能降低火灾及泄漏事故发生的概率。项目在总平面布置方面，应严格执行相关规范要求，所有区域之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按环境风险特性，对进行危险区划分。在总平面布置中配套建设应急救援设施救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
危险废物泄漏风险防范措施
其他危废分类收集后暂存于危废暂存间，盛装危险废物的容器应当符合标准，禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)标准中所示的标签。危废暂存库地面采取重点防渗措施，其防渗系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。制定危废暂存管理的规章制度、工作程序以及应急处理措施。
火灾风险事故防范措施
消防设施均按照国家相关规范设计实施，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在项目内配备足够的消防器材。安装火灾烟雾报警器，以便及时发现险情。发生事故时，三级沉淀池作为事故储池使用，事故废水经收集后抽运至污水处理厂处理达标后排放。加强人员的安全防火意识，电气设备定期巡检，防止电气火灾发生。火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体员工必须听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源等工作；必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例；当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散，必须配备足够的消防器材；所有参加灭火与应急疏散工作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。
（6）应急预案
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等规定和要求，建设单位应进行突发环境事件应急预案的备案工作，包括环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见、发布令等内容，并在项目投入生产或使用前到当地主管部门进行备案。
A、成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算等。
B、开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。
C、编制风险应急预案。合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护部门和有关部门报告的内容与方式、以及与政府预案的衔接方式，形式环境应急预案。编制过程中，应征求可能受到影响的居民和单位代表的意见。
D、评审和演练环境应急预案。企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审；开展演练进行检验。评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协议代表、具有相关领域经验的人员等。
E、签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。在编制的突发环境事件应急预案中应包括以下重点内容。
表4-14  突发环境事件应急预案纲要
序号
项目
内容及要求
1
总则
/
2
危险源概况
详述危险源类型、数量及其分布，如化学品存储位置、存储量等
3
应急计划区
布置区、储藏区、邻区
4
应急组织
院指挥部--负责现场全面指挥专业的救援队伍
--负责事故控制、救援、善后处理
5
应急状态分类及应急响应程序
规定事故的级别及相应的应急分类相应程序
6
应急设施设备与材料
防泄漏事故应急设施、设备材料
7
应急通讯
规定应急状态下的通讯方式、通知方式
8
应急环境监测及事故后评估
由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
9
应急防护措施、消除泄露措施、方法和器材
事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备临近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备
10
应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护
11
应急状态终止
规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施
12
人员培训与演练
应急计划制定后，定期安排人员培训和训练
13
记录和报告
设置应急事故专门记录，建立档案盒专门报告制度，设专门部门负责管理。
14
附件
与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。
（6）结论
本项目生产过程中存在的环境风险主要为废气治理设施发生故障导致的环境风险及危险废物环境风险，本项目具有潜在事故风险。企业要从建设、运行、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，在严格落实上述风险防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。
表4-15  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

柳河县建兴水泥制品有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目
建设地点

吉林省

通化市

柳河县五道沟镇教堂子村
地理坐标

经度

125度54分1.090秒
纬度

42度9分10.662秒
主要危险物质及分布

储存于危险废物储存间内的废机油、废油桶、废含油抹布
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

主要包括危险废物中废机油、废油桶、废含油抹布等易燃物质燃烧造成的火灾以及引发的爆炸等伴生、次生污染对大气环境、土壤环境和水环境的影响。
风险防范措施要求

1、危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。
2、危废暂存间、医疗废物暂存间地面进行防渗措施，其防渗系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设和管理，设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)中要求的标志。
3、消防设施均按照国家相关规范设计实施，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在项目内配备足够的消防器材。编制应急预案并到当地主管部门进行备案。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析，对本项目采取了前述一系列的防范措施。
6、环保投资
为确保企业排放的废气、废水、噪声及固体废物符合国家有关排放标准的要求，在项目内外创造良好的生活环境及工作环境，减轻生产过程中所带来的环境污染，根据本报告提出的环保治理措施和对策，根据本项目污染防治措施，对本项目的环保设施投资进行估算，项目环保投资约为25万元，占总投资的3.125%。新增环保投资明细详见下表。
表4-16  本项目环保投资一览表

投资项目

治理设施内容

治理措施

金额（万元）

废气治理

废气

脉冲袋式除尘器、排气筒、全封闭料仓、封闭搅拌楼、定期洒水降尘
15
废水治理

生活污水

防渗旱厕、防渗沉淀池

3
噪声治理

设备噪声

产噪设备减振措施

3

固体废物治理

固体废物

垃圾箱

1

其他
竣工环保验收
3
合 计

-
-
25



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	搅拌楼排气筒
	颗粒物
	封闭厂房+袋式除尘器+15m排气筒
	GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中大气污染物排放限值

	
	筒仓
	颗粒物
	经仓顶袋式除尘器（20m）后直接排出
	

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	全封闭料仓
	GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中大气污染物无组织排放限值

	
	运输扬尘
	颗粒物
	不得超载超速，路面硬化，洒水降尘
	

	地表水环境
	沉淀废水
	SS
	沉淀池沉淀后上清液回用
	不排放

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入防渗旱厕定期清掏
	不得随意排放

	声环境
	搅拌机、风机、泵类等噪声
	dB（A）
	选购低噪设备、基础减震、按时对设备进行维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1类区标准限值

	固体废物
	生活垃圾暂存垃圾箱，由环卫部门统一处理；化验废物外送筑路工程；沉淀池沉渣回用生产；除尘器回收粉尘直接回用于生产工序，除尘器布袋由厂家上门更换，更换后废弃布袋由厂家回收；废机油、废油桶、废含油抹布暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目源头控制主要为对各产尘点设布袋除尘器处理，粉尘经处理后经排气筒排放，粉状物料运输采用罐车，碎石、砂子运输加盖篷布，通过采取以上措施，能够最大限度减少粉尘的排放，可有效防治粉尘对土壤环境的污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	废气处理设施故障：非正常工况下污染物超标排放。防范与应急措施：1. 制定操作规程，定期检修维护废气处理设施。2. 一旦发生故障，立即停产检修，停止污泥进料。

危险废物泄漏：废机油等泄漏污染土壤、地下水。防范与应急措施：1、危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。

2、危废暂存间地面进行防渗措施，其防渗系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设和管理，设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)中要求的标志。

3、消防设施均按照国家相关规范设计实施，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在项目内配备足够的消防器材。编制应急预案并到当地主管部门进行备案。


环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

（1）环境管理职责

①贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助领导确定本项目环境保护方针、目标。

②制订环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各部门执行情况；组织制定企业环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

③负责厂区环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握企业“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决企业环境问题和综合治理决策提供依据。

④监督检查环境保护设施和设备的运行情况，并建立运行档案。

⑤制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

⑥制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果 。

（2）环境管理要求

①查清污染源状况、建立污染源档案，协调与各部门的管理工作和定期环境监测工作。

②编制企业环境保护计划，把环境保护设施运转指标进行考核，做好环境统计。

③建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。

	④建立企业环境管理体系，落实环保资金、例行监测制度，做好环境信息统计；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定，落实自主验收；根据《排污许可管理办法》，在取得环评批复后，尽快落实排污许可制度。
	


六、结论
	根据前文分析内容，本项目符合“三线一单”管控措施要求，符合现行的相关法律法规及规划的要求，在落实报告中提出的各项污染治理措施的情况下，各项污染物均能够得到合理的处置，能够满足达标排放要求，因此从环保角度来看，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.1270884t/a
	0
	0.1270884t/a
	+0.1270884t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.05616t/a
	0
	0.05616t/a
	+0.05616t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.02808t/a
	0
	0.02808t/a
	+0.02808t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.03744t/a
	0
	0.03744t/a
	+0.03744t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.003744t/a
	0
	0.003744t/a
	+0.003744t/a

	一般工业

固体废物
	混凝土块
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	沉淀物
	0
	0
	0
	0.486t/a
	0
	0.486t/a
	+0.486t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	18.2850384t/a
	0
	18.2850384t/a
	+18.2850384t/a

	
	废弃布袋
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废含油抹布
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


