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建设项目环境影响报告表
（污染影响类）





项目名称：吉林省启超建筑工程有限公司机制砂生产项目            
建设单位：       吉林省启超建筑工程有限公司                
编制日期：         2026年7月                
[bookmark: _Hlk57884087]


中华人民共和国生态环境部制



修改清单
	序号
	修改意见
	页码

	1
	补充“吉林省生态环境厅关于洗砂项目环境影响评价有关问题的复函”。根据该复函要求，对照本项目的生产工艺及原材料情况复核该项目是否属于环评豁免范围。补充必要的协议文件。
	P2

	2
	补充并明确外购原料来源，补充原材料标准。补充供货单位（当地砂石场或石灰石矿）合法供货协议，严禁采购无证原材料。
	P11及附件4

	3
	复核项目工程组成和建设内容，明确项目是否设置破碎工序。复核项目生产设备表；明确项目生产设施建设情况。复核产品方案，复核物料平衡。复核工艺流程和排污节点图；筛分工序应该有不合格废料，给出产生量。说明利用地下水作为生产用水的合理性，补充用水手续。
	P9-P10、P11、P16-17、P18

	4
	复核固体废物种类和源强，核实完善固废产生的种类、数量及处置方案和要求。补充洗砂沉淀池石粉泥饼外售利用去向。补充是否产生废矿物油。
	P37-38

	5
	补充无组织二次扬尘污染防治措施。补充运输路线图，细化运输环境影响分析内容。
	P29、P41-42

	6
	完善环保投资概算和生态环境保护措施监督检查清单具体内容。
	P43、P45

	7
	专家个人意见中其他合理考核意见一并列入修改。
	P10、P12-14、P16、P32、P33-34、P36









一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	吉林省启超建筑工程有限公司机制砂生产项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	杨建国
	联系方式
	18677745777

	建设地点
	通化市柳河县驼腰岭镇本街

	地理坐标
	[bookmark: OLE_LINK4]（E125度54分57.135秒，N42度10分31.641秒）

	国民经济
行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30 56.砖瓦、石材等建筑材料制造303 其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站)

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	70
	环保投资（万元）
	12.6

	环保投资占比（%）
	18
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	25033

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	


















其他符合性分析









































其他符合性分析








































其他符合性分析










































其他符合性分析









































其他符合性分析










































其他符合性分析








































其他符合性分析
	[bookmark: _Ref23075]1、产业政策符合性分析
本项目为水洗机制砂项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。
因此，本项目的建设不违背国家相关产业政策。
2、环评管理符合性分析
根据《吉林省生态环境厅关于洗砂项目环境影响评价有关问题的复函》（2021年12月15日）：“对于砂石来源为砂石矿、河道清淤和废弃建筑材料且主要采用物理方式进行破碎、振筛和清洗的项目，可豁免环境影响评价手续办理。对于砂石来源为其他有色及黑色金属废矿石或尾矿渣或采用化学方式进行洗选的项目，应参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第56项砖瓦、石材等建筑材料制造编制环境影响报告表，依法履行环境影响评价程序。”本项目砂石来源为当地石灰石矿，不在豁免范围内，需编制环境影响报告表。
3、生态环境分区管控符合性分析
根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发关于加强生态环境分区管控的若干措施的通知》（吉办发〔2024〕12号）、《关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）、《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》和《吉林省生态环境准入清单》，本项目与吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析详见表1-1，本项目与通化市生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析详见表1-2。
表1-1全省总体准入要求
	管控领域
	环境准入及管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许建设的项目其建设符合国家产业政策。根据《市场准入负面清单（2025版）》，本项目不属于禁止准入类事项。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	本项目所在地区不属于生态脆弱或环境敏感地区，本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业。本项目不新建燃煤锅炉。
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	本项目不属于重点行业，符合国家产业政策要求，各污染源经处理后污染物均能实现达标排放。
	符合

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	不涉及
	不涉及

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目不属于重点行业
	不涉及

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目所在地为空气质量达标区
	符合

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及
	不涉及

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及
	不涉及

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及
	不涉及

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	不涉及
	不涉及

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及
	不涉及

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及
	不涉及

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及
	不涉及

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及
	不涉及

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	不涉及
	不涉及


表1-2 本项目与通化市生态环境准入清单符合性一览表相符性
	管控
区域
	环境准入及管控要求
	本项目
	符合性

	空间
布局约束
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：
（1） 自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；
（2） 江河源头和两岸林地；
（3） 水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；
（5）坡度在25度以上的林地；
（6）山脊、沟壑等林地；
（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	本项目不涉及
	不涉及

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于Ⅲ类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。
	本项目对各废气产生源采取高效废气收集和处理措施，减少大气环境影响。
	符合

	资源利用
要求

	水资源
	2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
	本项目用水量不影响通化市水量控制指标。
	符合

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
	本项目不涉及
	不涉及


[bookmark: OLE_LINK2]根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台落图结果，本项目环境管控单元编码为ZH22052420003（详见附图4），管控单元名称为柳河县城镇开发边界，管控单元分类为重点管控。本项目与环境管控单元准入清单符合性分析见下表。
表1-3  本项目与柳河县城镇开发边界准入清单符合性分析
	内容
	分析情况
	符合性分析
	是否符合

	空间布局约束
	1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	本项目不属于大规模排放大气污染物项目
	符合

	
	3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。
	本项目不属于大规模排放水污染物项目
	符合

	
	4严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业。现有相关行业企业加快提标升级改造步伐，并应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
	本项目不属于金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀制革等具有有毒有害物质排放的行业企业
	不涉及

	
	5推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。
	本项目不涉及
	不涉及

	污染物排放管控
	加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。
	本项目不涉及
	不涉及

	环境风险管控
	1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。
	本项目不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质
	不涉及

	
	2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。
	本项目不涉及
	不涉及

	资源开发效率
	除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。
	本项目不使用高污染燃料
	符合


综上，本项目符合《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发关于加强生态环境分区管控的若干措施》《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》和《吉林省生态环境准入清单》中相关要求。
4、其他符合性分析
（1）与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析
表1-4   本项目《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符合性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	鼓励企业技术创新和技术改造，加大对收尘措施的投入，加强矿山爆破开采中的无组织排放治理，推广采用湿法穿孔凿岩工艺，在矿山现场、破碎机进出料口、料仓进出料口、厂区道路等位置安装空气雾炮、喷淋装置等，进行降尘抑尘。生产线的改扩建和新建，都要配置环保设施。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排
	本项目为水洗机制砂项目，生产设施设置在封闭车间内，厂区道路定期洒水，原料贮存场所安装洒水喷淋装置进行降尘抑尘。
	符合


（2）选址可行性分析
[bookmark: OLE_LINK7]本项目位于通化市柳河县驼腰岭镇本街，建设单位租用任春有、张成荣闲置场地进行项目建设，占地类型为工业用地（详见附件）。项目的建设对区域植被及农业影响较小。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、水源保护区等生态敏感区。项目评价区范围内未发现文物古迹、古树名木等保护目标。项目场址内无滑坡、冲沟、崩塌、泛洪等地质隐患危险，未见影响建筑物安全的溶洞、塌陷、土洞、辐射性矿物质，整个区域地质稳定，自然条件良好。项目用水、用电、路等基础设施可以满足生产需求。项目污废水均经过处理后回用，不外排。项目固废均能做到合理处置，因此，项目选址合理可行。
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[bookmark: _Toc1207]二、建设项目工程分析
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建设内容





































建设内容
	[bookmark: _Ref18697]1、项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：吉林省启超建筑工程有限公司机制砂生产项目
建设性质：新建
建设地点：本项目位于通化市柳河县驼腰岭镇本街，厂区中心坐标为：东经125°54′57.135″，北纬42°10′31.641″。项目东侧为柳河县驼腰岭镇盛鑫建筑材料加工厂，南侧为水泥路、隔路为盛宝矿业办公室，西侧为闲置厂房，北侧为农田，最近敏感点为西侧195m处的六道沟村。本项目占地性质为工业用地（详见附件），厂区占地现状为办公室及空地。
本项目地理位置见附图1，周边环境见附图2，平面布置图见附图3。
2、工程组成
本项目租用任春有、张成荣闲置场地进行建设，本次对现有的办公室进行装修、改造，并新建生产车间、原料堆场、成品堆场及沉淀池，本项目工程内容见表2-1。
表2-1 项目组成及工程内容一览表
	[bookmark: _Ref31510]工程组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	[bookmark: OLE_LINK5]生产车间
	位于厂区中部，占地面积500m2，布设洗砂机、脱水筛等生产设施。
	新建

	辅助工程
	办公室
	位于厂区西侧，2层，占地面积700m2，用于日常办公。
	利用现有办公室进行装修、改造

	储运工程
	原料堆场
	位于厂区东侧，占地面积4000m2，用于原料储存。
	新建

	
	成品堆场
	位于厂区西侧，占地面积1500m2，用于成品储存。
	新建

	公用工程
	给水
	由地下水井供给，厂区内现有2口水井，一口井深80m、一口井深120m。本项目尚未办理取水许可手续，在开工建设前完成取水许可审批手续，确保用水合法合规。
	依托

	
	供电
	当地电网
	依托

	
	供热
	本项目冬季不生产，无供热。
	/

	环保工程
	废气
	原料、成品装卸
	降低落差、洒水抑尘
	新建

	
	
	原料堆场
	堆场地面采取硬化、防渗处理；原料堆场采取严密围挡，围挡高度高于原料堆高；原料采用防水布覆盖，并定期洒水抑尘
	

	
	
	投料、筛分
	料仓封闭，洒水喷淋
	新建

	
	
	运输
	运输道路硬化，定期洒水，厂区进出口设置洗车区对运输车辆冲洗，运输车辆遮盖篷布，减速慢行。
	新建

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏处理，不外排。
	新建

	
	
	洗砂废水
	项目设置有6个沉淀池，总尺寸为85m×35m×5m。洗砂废水经沉淀处理后回用于洗砂机洗砂，不外排。
	新建

	
	
	洗车废水
	洗车废水经收集沉淀处理后循环使用，不外排。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减。
	新建

	
	固体废物
	生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理；废料、杂质、泥饼定期外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料；废包装袋外卖废品回收站。
	新建


[bookmark: _Ref12982]注：①本项目不设置化验室，配备便携式水分仪，可以直接、快速、准确地测出机制砂含水率。②本项目运输车辆均在厂区外社会加油站自行加注燃油，厂区内不设置柴油储罐及加油设施，不涉及油品储存。③本项目不设置机修车间，生产设备及场内车辆维修、保养均委托外部专业单位实施，厂区内不产生废机油、含油擦布等危险废物。
3、主要产品方案及产能
本项目年产10万m3水洗机制砂。产品方案见表2-2。
 表2-2   产品方案一览表
	序号
	产品
	产量
	产品规格
	备注

	1
	机制砂
	[bookmark: OLE_LINK6]10万m3/a
	[bookmark: OLE_LINK33]粒径＜5mm
	含水率10%


[bookmark: OLE_LINK10]本项目产品质量标准执行《建设用砂》（GB/T14684-2022）中相关规范要求。
[bookmark: _Ref16725]4、主要生产设施及参数
[bookmark: _Ref14975]项目主要设备见表2-3。
表2-3   主要生产设备一览表
	序号
	工序
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	1
	生产工序
	脱水筛
	/
	台
	1
	产能：120t/h

	2
	
	洗砂机
	/
	台
	2
	产能：120t/h

	3
	
	平板振动筛
	/
	台
	1
	产能：120t/h

	4
	
	输送带
	/
	台
	1
	/

	5
	
	皮带输送机
	/
	套
	1
	/

	
	
	料仓
	/
	个
	1
	

	6
	污水处理工序
	沉淀池
	总尺寸为85m×35m×5m
	座
	1
	/

	7
	
	水泵
	/
	台
	1
	流量150m3/h

	[bookmark: _Ref11790]8
	
	污泥泵
	/
	台
	1
	流量150m3/h


注：本项目不设置破碎、粉碎工序，无相关设备。
5、主要原辅材料及物料衡算
⑴主要原辅材料
[bookmark: OLE_LINK11]项目建成后，全厂每日生产555.6m³砂，年生产180d，年产量10万m³水洗机制砂（1m³砂石重约1.5t，共计约150000吨），项目原辅材料消耗情况及产品方案如下表。
[bookmark: _Ref16731]表2-4  原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	年耗量
	备注

	1
	砂石料
	t/a
	187500
	外购柳河县驼腰岭盛宝矿业有限公司的石灰石粉，购销合同详见附件；原料不含重金属等元素，厂内最大存储量约为2000m³，加工后随时外售，不在厂区内长时间堆存；不存在危险品储存

	2
	洗砂用水
	m3/a
	21029.04
	依托现有地下水井

	3
	絮凝剂
	t/a
	10
	外购，袋装，每50kg/袋


原料标准：
①母岩：石灰岩、饱和抗压≥60MPa、软化系数≥0.80、无风化无夹层。
②颗粒：≤5mm、Ⅱ区中砂级配、针片状≤10%、泥块≤0.5%。
⑵物料平衡
本项目物料平衡详见下表。
表2-5   本项目物料平衡表
	序号
	投入
	产出

	
	名称
	用量t/a
	名称
	产量t/a

	1
	外购砂石料（含水率3%）
	187500
	成品（含水率10%)
	150000

	2
	洗砂用水
	21029.04
	粉尘
	0.479

	3
	回用水
	12720.96
	废料、杂质
	41128.561

	4
	絮凝剂
	10
	泥饼
	11260

	5
	/
	/
	水损耗
	6150

	6
	/
	/
	返回生产的清水
	12720.96

	合计
	/
	221260
	/
	221260


[bookmark: _Ref23230]注：洗砂用水21029.04t/a，其中新鲜水17465.04t/a，初期雨水回用3564t/a。
6、公辅工程
[bookmark: _Ref10608]⑴给水工程
本项目用水水源由厂区地下水井供给，其水质、水量均可满足本项目生产、生活用水要求。本项目用水主要为生活用水、降尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水。
①生活用水
本项目劳动定员6人，年工作180天，厂内不提供食堂、宿舍及洗浴等设施。生活用水主要为职工日常的用水。生活用水量按50L/（p·d）计，则日常生活用水量为0.3m3/d（54m3/a）。
②降尘用水
本项目原料堆场面积为4000m2，洒水量按每天1次，每次1.5L/次·m2计算，则堆场洒水量为6m3/d（1080m3/a）。成品砂含水率控制在约10%，成品堆场无需额外洒水降尘。
③洗砂用水
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]本项目水洗机制砂产量555.6m3/d（10万m3/a），根据建设单位提供的资料，洗砂用水量约187.5m3/d（33750m3/a），其中新鲜用水量为97.028m3/d（17465.04m3/a），回用水量为90.472m3/d（16284.96m3/a）。
④车辆冲洗用水
本项目年产10万m3机制砂，出厂运输量为15万t/a，采用30t自卸汽车运输。洗车用水主要清洗轮胎及部分车身，本项目平均每天需28车次运输。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，冲洗用水40-60L/辆·次，本次取50L/辆·次，因此每天运输车辆清洗用水约1.4m3/d（252m3/a）。
经计算，本项目新鲜水总用水量约18851.04m3/a，由厂区内现有2口地下水井提供，可满足生产需求。本项目尚未办理取水许可手续，在开工建设前完成取水许可审批手续，确保用水合法合规。
[bookmark: _Ref31888]⑵排水工程
①生活污水
本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.24m3/d（43.2m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏处理，不外排。
②洗砂废水
洗砂用水量约187.5m3/d（33750m3/a），洗砂用水蒸发损耗量以10%计，则蒸发损耗量为18.75m3/d（3375m3/a）。水洗后产品含水率按10%计算，原料含水率为3%，则约（52.1m3/d）9375m3/a水进入产品。
[bookmark: OLE_LINK13]参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》“C3039其他建筑材料制造行业”以砂石骨料为原料，生产砂石骨料产品的水洗环节，废水产生系数为0.14吨/吨-产品，本项目年产10万m³机制砂（1m³砂石重约1.5t，共计约150000吨），则本项目洗砂废水产生量约为116.7m3/d（21000m3/a）。洗砂废水经收集后进入沉淀池，经沉淀处理后，上层清液循环利用，上层清液体约占废水量的60%，即70m3/d（12600m3/a），回用于洗砂；约40%，即46.7m3/d（8400m3/a）进入泥浆，泥浆经泥浆泵入泥浆污泥池，经自然晾晒后，泥饼外售综合利用，泥饼含水率约50%，则污泥晾晒过程中带入泥饼的水约为5625m3/a，损耗水约为2775m3/a。洗砂废水经沉淀池处理后全部循环使用，不外排。
③洗车废水
洗车废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为1.12m3/d（201.6m3/a）。在洗车区与沉淀池之间设置排水沟，洗车废水依靠自身重力沿排水沟流至沉淀池。洗车废水经收集后进入沉淀池，三级沉淀处理，经沉淀后有60%水，即0.672m3/d（120.96m3/a）流入清水池，回用于洗砂；40%水，即0.448m3/d（80.64m3/a）进入泥浆，泥浆经泥浆泵入泥浆污泥池，经自然晾晒后，经自然晾晒后，泥饼外售综合利用，泥饼含水率约50%，则污泥晾晒过程中带入泥饼的水约为54m3/a，损耗水约为26.64m3/a，洗车过程泥饼产生量约108t/a。
④初期雨水
原料堆场、成品堆场四周设置环形截水沟，防止场外雨水进入、场内雨水漫流与物料流失，雨水经截水沟汇入沉淀池，经三级沉淀处理后，回用于生产。
初期雨水的计算公式为：
        Q=0.015×F×ψ
式中：Q—初期雨水量，m3/次；
    F—汇水面积，m2，本项目原料堆场、成品堆场面积共计5500m2；
    ψ—径流系数，硬化地面取值0.85～0.9，堆场取值0.3～0.5，本项目主要考虑原料、成品堆场初期雨水，故ψ取值0.4。
经计算，Q=33m3/次，根据相关资料柳河县降雨天数约135d，则初期雨水年产生量约4455m3，80%回用于洗砂补水，20%为沉淀污泥带水、蒸发等损耗，即3564m3回用于洗砂、801.9m3为沉淀污泥带水、89.1m3蒸发等损耗。
本项目洗砂原料（含水率3%）为低含水率固态物料，同时原料区采取严密围挡，围挡高度高于原料堆高；原料采用防水布覆盖，避免与雨水直接接触，无淋溶水产生。
本项目给排水平衡图见图2-1。
 (
新鲜水
18851.04
生活用水
54
洗砂用水
泥饼
污泥池
降尘用水
沉淀池
洗车用水
损耗1080
1080
252
损耗50.4
损耗10.8
17465.04
损耗3375
43.2
9375
进入产品
防渗旱厕，定期清掏，用作农肥
损耗3066.55
16284.96
9282.54
21000
6215.99
201.6
初期雨水4455
4365.9
损耗89.1
)
图2-1  项目水平衡图  （单位m3/a）
[bookmark: _Ref31891]⑶供暖
本项目冬季不生产，无供热。
⑷供电
企业供电由当地市政电网供给，可以满足企业用电需求。
7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员6人，每天1班，每班8小时，年运营180d，5月～10月末。
8、平面布置
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]本项目位于通化市柳河县驼腰岭镇本街，总占地面积25033m2，占地性质为工业用地。
项目厂区功能分区：
原料堆场：位于厂区东侧，占地4000m2；用于堆存砂石原料；
生产车间：紧邻原料堆场西侧布置，占地500m2，为核心生产区域，衔接原料输入与产品输出；
水处理设施：沉淀池布置于厂区北侧，紧邻生产车间；
[bookmark: _GoBack]办公及生活设施：办公室位于厂区西侧，洗车区、污泥池布置于北侧（靠近水处理设施）。
原料区→生产车间→水处理设施（沉淀池）呈“线性串联”布局，洗砂原料、废水的输送距离短，能够减少物料转运成本与废水输送能耗。沉淀池、污泥池等污染相关设施集中布置于厂区北侧，便于废水、污泥的统一收集与处理，降低污染扩散风险；同时洗车区靠近水处理设施，洗车废水便于收集、沉淀处理。
本厂区平面布置满足洗砂项目的生产工艺需求，功能分区清晰、流程衔接高效，污染设施与生活设施的相对位置合理，符合环保与生产运营的双重要求。总图布置合理。具体平面布局详见附图3。



	

工艺流程和产排污环节




















工艺流程和产排污环节


































工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Ref18844]一、施工期
1、工艺流程及产污环节
根据现场踏勘，场地当前空地为未硬化的平整空地，无需额外开展场地平整作业，施工期间的环境影响主要是建设构建筑物以及设备进厂、安装等过程产生污染。
施工期污染环境示意图见图2-2。


图2-2  施工期工艺流程图
2、运营期工艺流程及产污环节
⑴原料贮存：将外购砂石料（含水率3%）由汽车运入厂区，卸料并堆入原料堆场。
⑵投料、筛分：砂石原料由铲车送入封闭式地料仓（顶部设投料口，配套洒水喷淋装置）暂存，随后通过地料仓下端的皮带输送机转运至进料滤网处进行筛分；筛出粒径＞5mm物料作为作为生产废料单独收集，仅少量泥团、杂物作为杂质一并收集（原料来源为石灰石矿，故杂质很少），筛分出小于5mm粒径的物料进入螺旋洗砂机。本工序在原料投料、筛分的过程中，会伴随少量粉尘逸散、设备运行噪声，同时产生筛分工序废料、杂质。地料仓采用全封闭设计，在投料和筛分时进行洒水喷淋抑尘，可有效降低粉尘无组织排放量。
⑶洗砂、脱水：粒径小于5mm的物料由输送带送入洗砂机（2台洗砂机串联），洗砂工艺采取水洗，用水泵将清水池的水泵入轮式洗砂机的水槽中进行洗砂，经洗砂机水洗后的砂进入脱水筛进行脱水。该工序全程为湿法作业，无粉尘逸散；洗砂脱水后的成品砂石堆于成品堆场暂存，定期由转运车辆装载外售。
本项目生产工艺不设置烘干设备，通过脱水筛脱水+堆存自然沥干的方式控制含水率。项目原料经洗选及高频脱水筛处理后，再经堆场堆存沥干，可稳定将产品含水率控制在10%左右，满足产品质量及使用要求，因此无需配套烘干设备。
⑷废水处理工艺：车间内洗砂工序产生的废水，通过车间地面预设的防渗导流沟收集；导流沟表面铺设不锈钢格栅盖板。废水经导流沟输送至1～6号沉淀池，加入絮凝剂，沉淀后上清液回用于洗砂机用水，循环使用，不外排。沉淀后泥浆泵入污泥池（防渗、有棚盖），自然晾晒后产生的泥饼外售，综合利用。
本项目洗砂工序日均产生废水约142.57m³/d，配套沉淀池总容积为14875m³（分2套运行），废水在沉淀池内的理论停留时间约52天，远大于洗砂废水沉淀所需的4～6天停留时间；保障了泥砂沉降效果，能稳定供应回用水，符合项目废水处理及回用需求。
 (
砂石
投料
输送
筛分
洗砂
脱水筛
产品
沉淀
清水
污泥池
原料装卸粉尘
粉尘
粉尘、废料、杂质、噪声
循环利用
上清液
废水
废水
泥饼晾晒、外售
噪声
噪声
)
图2-3  机制砂生产工艺流程及产排污节点示意图
3、运营期环境影响因素分析
本项目运营期主要污染工序见下表。
表2-6  运营期主要产污环节及产污情况
	项目
	产污环节
	污染物类别
	主要污染因子
	处理措施及去向

	废气
	原料装卸
	原料装卸过程粉尘
	颗粒物
	经降低落差、洒水抑尘后无组织排放

	
	原料堆存
	堆场粉尘
	颗粒物
	堆场地面采取硬化、防渗处理，严密围挡，原料采用防水布覆盖、定期洒水抑尘。无组织排放

	
	投料、筛分工序
	投料、筛分粉尘
	颗粒物
	料仓封闭、洒水喷淋。无组织排放

	
	运输
	道路运输扬尘
	颗粒物
	地面硬化、洒水降尘，车辆加盖苫布。无组织排放

	废水
	生活污水
	生活污水
	BOD5、COD、氨氮、SS
	防渗旱厕，定期清掏，用作农肥

	
	洗砂废水
	洗砂废水
	SS
	经三级沉淀后，上清液回用洗砂，剩余泥浆进入污泥池，自然晾晒后，泥饼外售

	
	洗车废水
	洗车废水
	SS
	经三级沉淀后，上清液回用洗砂，剩余泥浆进入污泥池，自然晾晒后，泥饼外售

	噪声
	设备噪声
	噪声
	Leq
	低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减

	固废
	员工生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理

	
	沉淀池
	泥饼
	外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料

	
	废料、杂质
	投料、筛分
	

	
	废包装袋
	絮凝沉淀
	外卖废品回收站




	与项目有关的原有环境污染问题
	








本项目为新建项目，选址于通化市柳河县驼腰岭镇本街，建设单位租用任春友的闲置场地进行建设，用地类型为工业用地。
经核查，无与项目有关的原有环境污染问题。












[bookmark: _Toc5935]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	















区域环境质量现状
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区域环境质量现状





























区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状监测及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。由于本项目除涉及常规污染物外，还排放特征污染物TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。故本项目特征污染物TSP引用《柳河县博亿建筑材料有限公司年产5万立方米商品混凝土建设项目环境影响评价报告表》中相关监测数据，监测日期2025年6月19日-6月21日，监测点位拐磨子村位于本项目东北侧1738m，满足引用要求。
⑴项目所在区域达标判定
根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，通化市2025年6项基本污染物的年均浓度值具体见下表。
表3-1 通化市2025年各城市空气质量监测数据及达标情况
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（µg/m3）
	标准值/（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	12
	60
	20
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	38
	60
	63.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	21.8
	30
	72.7
	达标

	O3
	第90百分位数8小时平均
	125
	160
	78.1
	达标

	CO
	第95百分位数日平均
	1.2(mg/m3)
	4(mg/m3)
	30
	达标


通过上表可知，通化地区各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，故本项目所在地区为达标区域。
⑵其他污染物环境质量现状
①监测点布设
本次评价共引用点位1个，了解本项目下风向环境空气质量。环境空气质量现状监测点布设位置详见附图1和表3-2。
表3-2  环境空气现状补充监测点位置
	序号
	监测点位
	说明

	1#
	拐磨子村（东北侧1738m处）
	了解本项目下风向环境空气质量


②监测项目
根据对本项目生产工艺过程的分析，监测项目确定为TSP。
③监测单位及时间
监测单位：吉林永源环保科技有限公司
监测时间：2025年6月19日-6月21日，每日监测TSP的日均值，监测3天。
④评价标准
本次监测的环境空气监测点位于二类功能区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
⑤评价方法
评价方法采用占标率法，计算公式如下：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—i污染物的浓度占标率；
Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；
Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。
其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。利用各监测点的监测数据，统计各类污染物的日均浓度范围、最大占标率和超标率。
⑥现状评价结果
监测点位基本信息和监测结果详见表3-3、表3-4。
表3-3   其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	E
	N
	
	
	
	

	拐磨子村
	125.938899312
	42.183135980
	TSP
	2025年6月19日-6月21日
	NE
	1738


表3-4   其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点
名称
	监测点坐标
	污染物
	平均
时间
	评价标准/（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	E
	N
	
	
	
	
	
	
	

	拐磨子村
	125.938899312
	42.183135980
	TSP
	24h
	300
	98-112
	37.33
	0
	达标


由监测结果可知，区域内监测点位污染物TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；水污染影响类型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势。”本项目附近地表水体为三统河，本项目优先采用吉林省生态环境厅发布的《2026年3月—2025年4月吉林省地表水国控断面水质月报》，数据引用合理，其监测数据代表性、时效性及符合性较好，可以使用。
表3-5   三统河国控断面水质状况
	月份
	江河名称
	断面名称
	水质类别
	环比
	同比

	
	
	
	本月
	上月
	去年同期
	
	

	2026.3
	三统河
	高集岗桥
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2026.2
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2026.1
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.12
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.11
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.10
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.9
	
	
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	2025.8
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	→
	→

	2025.7
	
	
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓
	→

	2025.6
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.5
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	2025.4
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→


注：“→”水质无明显变化；“↑”水质有所好转；“↑↑”水质明显好转；“↓”水质有所下降；“○”没有数据无法比较。
综上，项目所在地地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）的相关标准。
3、声环境质量现状监测与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，由于本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需噪声现状监测。
4、 土壤、地下水环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查留作背景值。本项目生产车间、沉淀池等进行防渗处理，可以有效防止土壤和地下水受到污染，不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展其环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状监测与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，本项目租用现有闲置场地进行建设，占地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。

	





环境保护目标














环境保护目标
	1、大气环境保护目标
经调查，项目周边无文物古迹、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域等敏感保护目标，本项目附近大气主要环境保护目标情况见表3-6及附图2。
表3-6  环境空气保护目标表
	因素
类别
	保护
目标
	坐标
	保护
对象
	保护内容（人）
	环境
功能区
	相对方位
	相对厂界距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	大气环境
	六道沟村
	125.9122572
	42.1755925
	居民区
	人群约2471
	二类区
	W
	195


2、地表水环境保护目标
项目用地范围及附近不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。
3、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4、 地下水环境保护目标
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、 生态环境保护目标
本项目所在区域内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
6、 土壤环境保护目标
本项目所在区域边界50m调查范围内土壤环境敏感目标为六道沟村耕地（一般农田）。

 

	







污染物排放控制标准
























污染物排放控制标准
	1、废气
⑴施工期
施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。具体数值见下表。
表3-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	监控点
	浓度（mg/m3）

	
	周界外浓度最高点
	1.0


⑵运营期
项目运营期产生的废气主要为颗粒物，本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体数值见下表。
表3-8   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	标准

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
	厂界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


2、废水
项目运营期生产废水循环使用，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏处理，不外排。
3、噪声
⑴施工期
[bookmark: OLE_LINK32]项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准，标准限值见下表。
表3-9  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB(A)
	噪声限值Leq
	昼间
	夜间

	
	70
	55


⑵运营期
本项目位于通化市柳河县驼腰岭镇本街，所在区域未进行声环境功能区划，本项目所在区域分布有农田、企业、道路，属于混合区，属于2类区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，具体数据见下表。
表3-10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)
	标准类别
	噪声限值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固体废物
一般工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。









	总量控制指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。
执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。
本项目不属于重点行业，本项目为执行其他行业排放管理的、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。
根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量审核管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。
综上，本项目无需进行总量审核。应自行建立统计台账，纳入环境管理。


[bookmark: _Toc32014]
四、主要环境影响和保护措施
	














施工期环境保护措施



































施工期环境保护措施
	施工期对环境的影响主要是施工噪声、扬尘、固体废物、施工废水和施工人员生活污水影响，施工期环境保护措施如下：
1、 施工期废气防治措施
施工期产生的废气主要为施工扬尘。在项目施工过程中，为减轻扬尘的污染程度、影响范围和避免造成周围大气影响，本环评要求施工单位应采取以下措施：
①施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量；并对施工现场外围也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现象。
②避免起尘材料的露天堆放，含尘物料需加盖篷布。
③建筑材料运输过程中应注意加盖防尘布进行防风抑尘。
④遇到四级或四级以上大风天气，应停止开挖土方作业，并在作业处覆盖防尘网。
通过采取以上措施，可有效降低施工场地的扬尘污染，特别是可大大减轻对交通要道和敏感点的二次扬尘影响，且随着施工期的结束，其影响随之消失。
2、 施工期废水防治措施
施工期产生的废水主要为施工人员生活污水及施工废水，生活污水排入移动式防渗旱厕内，定期清掏做农肥；施工废水排入沉淀水池内，沉淀后回用对地表水环境影响较小。
3、 施工期固体废物防治措施
施工期产生的固体废物主要是废弃装修材料、建筑垃圾及工人生活垃圾。环评要求建设单位应及时清运多余的或废弃的建筑材料和建筑垃圾，运输时要规范，禁止随路洒落和随意倾倒垃圾；工作人员生活垃圾及时收集，并由当地环卫部门统一清运、处理。施工期固废经妥善处置后，对环境影响不大。
4、 施工期噪声防治措施
本项目施工期噪声主要来源于施工活动，过程中不使用大型机械设备。环评要求建设单位在施工过程中使用状况良好的机械设备，以减少噪声源强，在进行高噪声的装修作业时关闭门窗并且尽量安排在昼间进行，同时避免在夜间进行装修和设备安装作业。
本项目施工期较短，随着装修及设备安装工作的完成，噪声对周边环境的影响随即消失。

	















运营期环境影响和保护措施


































运营期环境影响和保护措施




































运营期环境影响和保护措施



































运营期环境影响和保护措施


































运营期环境影响和保护措施




































运营期环境影响和保护措施




































运营期环境影响和保护措施


































运营期环境影响和保护措施



































运营期环境影响和保护措施



































运营期环境影响和保护措施



































运营期环境影响和保护措施



































运营期环境影响和保护措施




































运营期环境影响和保护措施


































运营期环境影响和保护措施


































运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1）污染源源强核算
⑴装卸扬尘
本项目原料、成品装卸扬尘采用《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中砂石装卸起尘量公式估算，估算经验公式如下：

其中：Q—卸料扬尘，g/次；
u—风速（m/s），取1.9m/s；
M—货车吨位（t），取30；
w—物料含水率（%），原料取3，成品取10；
H—卸料高度（m），取1.0m。
经计算，每次原料卸料时产生的扬尘约为45.37g/次，成品装料时产生的扬尘量约为6.85g/次。本项目年原料卸料约6250次，成品装料5000次。则原料卸料扬尘量约为0.28t/a，成品装料扬尘量约0.03t/a。采取降低落差、洒水抑尘等方法减少粉尘的产生，降尘效率可达85%，则原料卸料扬尘排放量为0.042t/a，成品装料扬尘排放量为0.005t/a。
⑵堆场粉尘
本项目为室外露天堆场，堆场堆放过程中易形成扬尘，起尘量与风速、堆场面积、堆场高度、堆料湿度、覆盖情况等有关，根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。
堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式，计算项目堆场产生的扬尘量，计算公式如下：

式中：Q—堆放场地起尘量（kg/d）；
S—堆场面积（m2），原料堆场面积取4000；
V—风速（m/s），取1.9m/s。
原料堆放场地起尘量为15.75kg/d，原料堆场堆置时间按每年180天，则堆场扬尘产生量为2.835t/a。本项目堆场为露天堆场，堆场地面采取硬化、防渗处理；原料堆场采取严密围挡，围挡高度高于原料堆高；原料采用防水布覆盖，并定期洒水抑尘，降尘效率约为95%，则堆场扬尘排放量为0.142t/a。
⑶运输扬尘
车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面粉尘量，kg/m2。
本项目年产量15万吨水洗机制砂、原料年用量约18.75万吨，车辆在厂区行驶距离按100m计算，重载车重约30t，平均每天重载车63辆（11250辆/a）。以速度10km/h行驶，道路路况以0.02kg/m2计。Q为0.077kg/km辆，则项目运输粉尘产生量约0.087t/a，运输过程中的粉尘通过洒水抑尘、车辆加盖苫布，对厂区地面硬化，以及清扫进行处理，在项目场地内做好硬化处理，并保持路面清洁，项目对厂区内道路进行地面硬化、洒水降尘，对运输车辆进行加盖苫布并限制车速，对进出车辆轮胎清扫，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，采取上述措施后，粉尘量可减少90%，道路扬尘排放量为0.009t/a。
[bookmark: _Ref24533]⑷投料、筛分粉尘
本项目土砂石在投料、筛分过程会产生少量粉尘，本次评价一并核算，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，本项目投料、筛分粉尘系数采用0.01kg/t-粉料，本项目原料年用量约为18.75万吨，则投料、筛分过程的粉尘产生量为1.875t/a。本项目原料为含水率3%的湿料，料仓为封闭式，投料过程中进行洒水喷淋，喷淋能够有效减少粉尘的排放量，本次按85%计算，则项目投料、筛分进口粉尘排放量为0.281t/a。对周边的环境影响较小。
⑸污泥晾晒过程中产生的少量异味
污泥池内污泥晾晒过程中因厌氧作用等原因会产生少量异味，本次评价仅对此进行定性分析。建议企业对晾晒后的污泥及时清理，且定期对污泥池喷洒除臭剂。
综上，本项目无组织粉尘排放量为0.479t/a。
表4-1 项目主要废气产排情况表
	产生源
	污染物
	产生量
	治理措施
	排放量

	无组织
	原料、成品装卸
	厂界
	颗粒物
	0.31
	降低落差、洒水抑尘
	0.047

	
	原料堆场
	厂界
	颗粒物
	2.835
	严密围挡，围挡高度高于原料堆高，防水布覆盖
	0.142

	
	运输
	厂界
	颗粒物
	0.087
	地面硬化、洒水降尘，车辆加盖苫布
	0.009

	
	投料
	厂界
	颗粒物
	0.875
	料仓封闭，洒水喷淋
	0.281


表4-2 废气污染物执行标准
	序号
	排放口
	污染物种类
	限值mg/m3
	速率
	标准名称

	1
	厂界
	颗粒物
	1.0
	/
	大气污染物综合排放标准
GB16297-1996


2）达标性分析
本项目废气均为无组织排放，主要污染防治措施为湿法除尘、防水布覆盖，经上述措施处理后，可使本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（1.0mg/m³）。
综上所述，本项目废气污染物均得到了有效处理，污染物排放浓度可以满足相应标准要求，对周边大气环境影响较小。
3）非正常工况影响分析
本项目主要为水洗机制砂生产项目，正常工况下，生产线正常运行时，开启喷淋装置等污染防治设施。本项目主要非正常工况为喷淋装置发生故障，导致污染物超标排放。喷淋装置失效后，企业可以人工采取洒水降尘，不会导致污染物超标排放，但本环评要求企业做到以下几点：
①严格按照相关要求安装符合标准的污染防治设施；
②加强污染防治设施（喷淋设施）日常维护和保养，避免发生非正常工况；
③加强工作人员日常培训，增强职工环保意识，定期对污染防治设施进行检查，规范污染防治设施操作流程；
④发生污染防治设施非正常工况时，及时停止作业或人工洒水降尘，减少污染物超标排放时段，以减少污染物排放量；
⑤发生非正常排放事故时，及时向环境主管部门汇报工况及处理措施。
4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，本项目废气排放的相关参数及其监测要求见下表：
表4-3 本项目废气污染物监测要求一览表
	监测项目
	监测因子
	监测点位
	监测频率

	废气
	颗粒物
	厂界
	1次/年


2.废水
1）污染源源强核算
本项目废水主要为生活污水、洗砂废水、车辆冲洗废水。
⑴生活污水
本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.24m3/d（43.2m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏处理，不外排。
⑵洗砂废水
本项目洗砂废水产生量约为116.7m3/d（21000m3/a）。洗砂废水经收集后进入沉淀池，经沉淀处理后，上层清液循环利用，上层清液约占废水量的60%，即70m3/d（12600m3/a），回用于洗砂；约40%，即46.7m3/d（8400m3/a）进入泥浆，泥浆经泥浆泵入泥浆污泥池，经自然晾晒后，泥饼外售综合利用，泥饼含水率约50%，则污泥晾晒过程中带入泥饼的水约为5625m3/a，损耗水约为2775m3/a。洗砂废水经沉淀池处理后全部循环使用，不外排。
洗砂用水量约187.5m3/d（33750m3/a），洗砂用水蒸发损耗量以10%计，则蒸发损耗量为18.75m3/d（3375m3/a）。水洗后产品含水率按10%计算，原料含水率为3%，则约（52.1m3/d）9375m3/a水进入产品。
⑶洗车废水
洗车废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为1.12m3/d（201.6m3/a）。在洗车区与沉淀池之间设置排水沟，洗车废水依靠自身重力沿排水沟流至沉淀池。洗车废水经收集后进入沉淀池，三级沉淀处理，经沉淀后有60%水，即0.672m3/d（120.96m3/a）流入清水池，回用于洗砂；40%水，即0.448m3/d（80.64m3/a）进入泥浆，泥浆经泥浆泵入泥浆污泥池，经自然晾晒后，经自然晾晒后，泥饼外售综合利用，泥饼含水率约50%，则污泥晾晒过程中带入泥饼的水约为54m3/a，损耗水约为26.64m3/a，洗车过程泥饼产生量约108t/a。
⑷初期雨水
本项目初期雨水年产生量约4455m3，80%回用于洗砂补水，20%为沉淀污泥带水、蒸发等损耗，即3564m3回用于洗砂、801.9m3为沉淀污泥带水、89.1m3蒸发等损耗。
本项目废水污染源基本情况见下表
表4-4  废水污染源基本情况表
	序号
	废水类别
	废水来源
	污染物种类
	污染治理措施
	去向

	1
	生产废水
	洗砂废水
	SS
	[bookmark: OLE_LINK23]三级沉淀
	回用于生产

	2
	
	洗车废水
	SS
	三级沉淀
	回用于生产

	3
	生活污水
	职工生活
	BOD5、COD、氨氮、SS
	排入旱厕，定期清掏处理

	[bookmark: _Ref3272]4
	初期雨水
	雨水
	SS
	三级沉淀
	回用于生产


2）废水治理可行性分析
本项目生活污水排入旱厕，定期清掏处理，不外排。
本项目清洗的砂土中不含重金属等有害元素，污水在沉淀池中与适量絮凝剂（PAM、PAC）充分混合，形成良好絮凝状态。絮凝后的污泥向池底部沉淀，在浓缩机底部，沉泥起到了过滤作用，阻止细颗粒污泥上升，尚未充分絮凝的污泥，在到达沉泥层时，将继续与絮团块接触，使絮团不断长大，形成的泥浆，泵入污泥池，污泥自然晾晒后的泥饼外售，综合利用。
洗砂废水和洗车废水经污水三级沉淀处理后，上清液流入清水池待回用，不外排。洗砂用水对水质要求不高，采取上述措施后，上清液满足洗砂用水需要，实现废水“零排放”可行，对当地水环境影响很小，在技术上可行。因此，本项目废水治理措施是可行的，可保证废水不外排。
原料堆场、成品堆场四周设置环形截水沟，防止场外雨水进入、场内雨水漫流与物料流失，雨水经截水沟汇入沉淀池，经三级沉淀处理后，回用于生产。
[bookmark: _Ref3282]3、噪声
[bookmark: _Ref12619]⑴噪声源强
本次工程噪声主要为设备噪声，如洗砂机、脱水筛、振动筛等，其噪声值在80～90dB（A）之间，项目拟采取选用低噪声设备、基础减振等噪声防治措施。主要噪声源见下表。
表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	降噪效果dB（A）
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	脱水筛
	85
	低噪声设备；设备基础减振；距离衰减
	15
	0
	-8.8
	1.2
	东33.4
南6.1西
7.3北6.8
	东72.6南
72.8西72.7
北72.8
	8h
	26
	东46.6南46.8西
46.7北46.8
	1

	2
	
	洗砂机
	90
	
	15
	8.4
	-1.7
	1.2
	东22.5南
6.5西18.3
北6.2
	东77.6南77.8西77.7
北77.8
	
	26
	东51.6南51.8西
51.7北51.8
	1

	3
	
	平板振动筛
	85
	
	15
	19.7
	7.4
	1.2
	东8.2
南6.6西
32.7北5.9
	东72.7南72.8西72.6
北72.8
	
	26
	东46.7南46.8西46.6
北46.8
	1


注：①项目设备与各室内边界的距离按照最小距离取值。②表中坐标以厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-6   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	降噪效果dB（A）
	运行时段
	处理后声源源强

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	
	
	声功率级/dB（A）

	1
	水泵
	34.9
	43.2
	1.2
	80
	[bookmark: OLE_LINK31]低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减
	[bookmark: OLE_LINK9]15
	间歇运行
	65

	2
	污泥泵
	27
	51.6
	1.2
	80
	
	
	间歇运行
	65


⑵噪声防治措施
①源头控制：优先采取选用低噪声设备，加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施。
②合理布局：将车间和噪声源强较高的设备布置远离厂区边界，加大了噪声的距离衰减；厂房周围加强绿化，利用植物吸声减噪，以提高噪声源传播至厂界过程的噪声衰减量。
③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
④项目针对移动声源提出以下噪声防治措施：进出厂区车辆减速慢行，禁止鸣笛。
⑶噪声预测
A.预测模型
根据建设项目噪声源和环境特征，结合《环境影响评价技术导则－-声环境》（HJ2.4-2021）要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则－-声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性目录）户外声传播的衰减和附录B（规范性目录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法 
①首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


式中：LP1—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB(A)；
Lw—声源的倍频带声功率级，dB(A)；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 
R—房间常数；R =Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 


式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； 
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 
N—室内声源总数。 
③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 


式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级， 
dB; 
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
⑤贡献值计算：
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为tj；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


⑥预测值计算：


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
⑷预测结果
噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为简化计算条件并考虑最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减、屏障衰减时噪声源对场界噪声贡献值见下表。
[bookmark: _Ref16535]表4-7  厂界噪声预测值
	预测方位
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	
	
	
	

	本项目厂界外东侧1m处
	昼间
	20.1
	60
	达标

	本项目厂界外南侧1m处
	昼间
	32.8
	60
	达标

	本项目厂界外西侧1m处
	昼间
	23.9
	60
	达标

	本项目厂界外北侧1m处
	昼间
	35.7
	60
	达标


项目采取相应的噪声防治措施后，噪声贡献值在20.1～35.7dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB，项目夜间不产生）要求，说明通过采取相应的噪声防治措施后，项目运行产生的噪声影响将得到控制，对环境的影响较小。
表4-8   本项目噪声监测方案
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	执行环境质量标准

	等效连续A声级Leq
	厂界四周
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


4、固体废物
1）污染源源强核算
⑴生活垃圾
职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，劳动定员共6人，年工作180天，则生活垃圾产生量为0.54t/a，厂区设垃圾桶收集生活垃圾，再由市政环卫部门统一处理。
本项目不设置机修车间，生产设备及场内车辆维修、保养均委托外部专业单位实施，厂区内不产生废机油、含油擦布等危险废物。企业设备检修周期为1次/年，检修中产生的废机油等废物，由第三方检修单位收集运走，委托给有资质单位处理，不在厂内贮存。
⑵一般固体废物
项目运营期产生的一般固体废物主要为生产过程中产生的废料、杂质、泥饼、废包装袋。
①废料、杂质
本项目土砂石经过滤网后将产生废料（粒径大于目标砂产品上限的颗粒，如大块卵石、砾石、岩块等）、杂质，根据物料平衡，废料、杂质产生量为41128.561t/a，废料、杂质收集后外售，综合利用，外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料。
②泥饼
本项目洗砂废水经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的泥浆，泥浆经自然晾晒后，泥饼外售综合利用。泥饼中泥砂产生量为原料砂的3%，泥饼含水率约50%，絮凝剂年用量10t，则本项目沉淀池泥砂产生量为11260t/a；洗车废水泥饼产生量约108t/a；初期雨水泥饼产生量约1603.8t/a。经计算，本项目泥饼产生量约12971.8t/a。本项目泥饼经统一收集后外售，综合利用，外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料。
③废包装袋
本项目废水处理使用絮凝剂过程中会产生废包装袋，项目年用絮凝剂约10吨，每袋25kg，则产生废包装袋400个，每个包装袋重量约0.15kg，则废包装袋产生量约0.06t/a。废包装袋属于一般固废，集中收集后外卖废品回收站。
本项目固体废物产生情况及利用处置情况见下表。
表4-9  固体废物产生情况及利用处置情况
	类别
	名称
	主要成分
	代码
	产生量
(t/a)
	储存周期
	处置措施

	生活垃圾
	职工生活
	生活
垃圾
	900-099-S64
	0.54
	1周
	厂区设垃圾桶收集生活垃圾，由市政环卫部门统一处理

	一般工业固体废物
	废料、杂质
	砂石
	900-099-S59
	41128.561
	1个月
	储存在一般固废区，外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料

	
	泥饼
	泥砂
	900-099-S07
	12971.8
	1个月
	

	
	废包装袋
	塑料
	900-003-S17
	0.06
	1个月
	储存在一般固废区，外卖废品回收站


2）固体废物环境管理要求
一般工业固废贮存场地需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。
一般固体废物临时堆放场应满足如下条件：
①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。
②临时堆放场四周应建有围墙，防止固体废物流失以及造成粉尘污染。
③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。
④为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。
⑤物料、固体废物暂存场所需配备完善的封闭措施；
⑥物料及固体废物运输过程中应使用苫布等设施进行遮盖，避免扬尘；
⑦物料及固体废物外运应制定完善的运输处理计划，尽量采取少次、多量、集中。
经过上述处理处置后，本项目产生的一般固体废物均得到了环保有效的处理去向，可利用的尽量回收利用，不可利用的进行合理处置，基本不会对环境造成二次污染。
5、地下水和土壤
⑴污染源和污染途径
本项目达标排放的废气主要成分为颗粒物，不含有毒有害成分，不含重金属等有毒有害物质。视为不涉及大气沉降对土壤及地下水环境的影响。洗车废水、洗砂废水经沉淀后回用于洗砂工序；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。项目不涉及地面径流影响。
⑵污染防治措施
本项目正常状况下厂区对土壤和地下水造成的影响很小，但是在事故状况下可能会对土壤和地下水环境产生污染，因此建设单位应采取合理的主动防控以及被动防渗等土壤和地下水防治措施，使得土壤和地下水污染风险降到最低。本项目土壤和地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
[bookmark: _Ref24306]⑶其他保护措施
为预防项目生产中污染物可能对地下水和土壤造成污染影响，对不同的生产区分别采取了以下防渗措施。本项目厂区采取的分区防渗措施见下表。
表4-10   防渗分区及防渗要求表
	防渗
分区
	防渗区域
	防渗技术要求
	防渗方案

	一般防渗区
	生产车间、原料堆场、成品堆场、沉淀池、一般固废区、
污泥池
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。

	[bookmark: _Ref24313]简单防渗区
	办公室、厂区地面
	一般地面硬化
	三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。


6、环境风险
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“7.环境风险：明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。”对本项目风险源进行分析。
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及风险物质。
[bookmark: _Toc17356]（2）环境风险潜势
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值。
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。
根据项目平面布置和功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果。本项目不涉及风险物质，Q＜1，风险潜势为I，故简单分析即可。
表4-11 环境风险突发事故应急程序
	序号
	项   目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	在事故现场尽量地保护周围环境不受影响

	2
	应急组织机构、人员
	在事故现场尽快召集救援组织机构和人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别和分级做出不同的处理措施

	4
	应急救援保障
	随时准备应急火灾的设备与器材等，如灭火器

	5
	报警、通讯联络方式
	在事故现场尽快报警

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查检测、对事故性质、参数与后果进行评估

	7
	应急检测、防护措施、清除措施和器材
	事故现场控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤散、疏散、撤离组织计划
	事故现场受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场妥善处理，恢复措施，临界区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	平时安排工作人员培训及演练


企业应充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行和遵守风险管理制度和操作规程，保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，保证本项目从环境风险角度分析的可行性。
7、运输环境影响分析
本项目运输内容主要为原料石灰石运输进厂及成品机制砂外运，运输方式均采用重型自卸货车，运输路线主要依托厂区外现有乡村道路及市政道路。运输过程对环境的影响主要体现在道路扬尘、汽车尾气、交通噪声、路面遗撒等方面，具体影响分析及控制措施如下：
（1）运输扬尘环境影响
车辆在行驶过程中轮胎带泥、路面干燥及车速较快均会产生道路扬尘，扩散范围一般以道路两侧100m内较为明显，对沿线村庄、农田等敏感点存在一定短时影响。项目通过对出厂车辆进行轮胎及车身冲洗、车辆全程加盖苫布密闭运输、厂区道路硬化洒水、限制厂区内车速等措施，可显著降低道路扬尘产生量，减小对外环境的影响范围与程度。
（2） 运输车辆尾气环境影响
运输车辆以柴油为动力，运行过程中会排放 NOx、CO、HC 等污染物。由于运输为间断、流动源，排放较为分散，且沿线区域开阔、扩散条件较好，尾气经大气扩散稀释后，对区域环境空气质量影响较小，不会造成局部污染物超标。
（3） 交通噪声环境影响
车辆行驶过程产生的交通噪声会对道路沿线近距离敏感点产生一定影响。项目通过合理规划运输时间，避开夜间及午休时段运输，厂区内限速行驶、禁止鸣笛，可有效降低交通噪声影响，确保沿线敏感目标声环境质量满足相应标准要求。
（4） 运输遗撒环境风险影响 
若车辆未密闭、苫盖不严，可能产生物料遗撒，造成路面扬尘及视觉污染。项目严格要求运输车辆全覆盖苫布、捆扎牢固，严禁超载、超限运输，同时在厂区出口设置车辆检查环节，杜绝带泥上路、沿途遗撒现象，避免对沿线环境卫生造成影响。
在落实车辆密闭苫盖、出场冲洗、限速行驶、优化运输时段及道路保洁等措施后，项目运输产生的扬尘、尾气、噪声及遗撒影响均可得到有效控制，对沿线环境敏感点及区域环境质量的影响较小且可接受。









[bookmark: _Toc20366][bookmark: _Ref17581]五、环境保护措施监督检查清单
	 内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料、成品装卸
	颗粒物
	降低落差、洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求

	
	原料堆场
	颗粒物
	堆场地面采取硬化、防渗处理；原料堆场采取严密围挡，围挡高度高于原料堆高；原料采用防水布覆盖，并定期洒水抑尘
	

	
	运输
	颗粒物
	地面硬化、洒水降尘，车辆加盖苫布，对进出车辆轮胎清扫
	

	
	投料、筛分
	颗粒物
	料仓封闭，洒水喷淋
	

	地表水
环境
	生活污水
	SS、COD、BOD5和氨氮
	排入旱厕，定期清掏处理，不外排。
	/

	
	洗车废水
	SS
	经收集沉淀处理后回用于洗砂，不外排。
	/

	
	洗砂废水
	SS
	经收集沉淀处理后回用于洗砂，不外排。
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	厂区设垃圾桶收集生活垃圾，再由市政环卫部门统一处理。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	一般固体废物
	废料、杂质
、泥饼、废包装袋
	废料、杂质、泥饼定期外售建材企业作为制砖原料使用或路基施工单位用于路基回填材料；废包装袋外卖废品回收站。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。生产车间、原料堆场、成品堆场、沉淀池、污泥池等做好一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行）；办公室、厂区地面进行一般地面硬化。

	生态保护措施
	做好运输道路两侧及厂房绿化措施。

	环境风险
防范措施
	制定风险应急措施，加强监控和环境管理；加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。
对易发生火灾的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项规程规范；建立健全环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
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依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。
本项目“三同时”验收内容详见表5-1。
表5-1    项目“三同时”验收一览表
	污染源
	治理措施
	治理效果

	废水
	防渗旱厕、沉淀池
	废水不外排

	废气
	原料、成品装卸
	降低落差、洒水抑尘
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准

	
	原料堆场
	堆场地面采取硬化、防渗处理；原料堆场采取严密围挡，围挡高度高于原料堆高；原料采用防水布覆盖，并定期洒水抑尘
	

	
	运输
	地面硬化、洒水降尘，车辆加盖苫布，对进出车辆轮胎清扫
	

	
	投料、筛分
	料仓封闭，洒水喷淋
	

	噪声
	低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	固体废物
	设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一处理；废料、杂质和泥饼外售；废包装袋外售。
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）


2、排污许可管理
根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评【2018】11号）、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前进行排污许可证的申请。
3、按监测计划完成废气、噪声监测。
4、环保投资估算
本项目总投资70万元，环保投资12.6万元，占总投资18%，详见下表。
表5-2   环保投资估算表
	时期
	项目
	治理措施
	投资（万元）

	施工期
	废气
	围挡、降尘
	1

	
	噪声
	低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减
	0.5

	
	固废
	垃圾桶
	0.3

	营运期
	废气
	无组织粉尘：围挡、苫布、喷淋装置
	2

	
	废水
	沉淀池，防渗旱厕
	6

	
	噪声
	低噪声设备；采用柔性接头；设备基础减振；距离衰减
	1

	
	固废
	垃圾桶、污泥池
	0.8

	
	环境管理
	环境监测
	1

	合计
	12.6


5、排污口规范化
本项目排放口规范化主要内容包括废气排放口及固废储存的规范化设置。
⑴废气排放口标志
废气排放口图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。
⑵固体废物贮存（处置）场图形标志
固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）执行。
具体图形标志见表5-3。
表5-3   污染物排放场所标识
	序号
	标志名称
	提示图形符号
	警告图形符号
	功能说明

	1
	废气排放口
	
	
	表示废气向大气环境排放

	2
	一般固体废物
	
	
	表示一般固体废物贮存、处置场


⑶排污口的管理
①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。
②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；
③废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测平台；
④固体废物临时贮存场要有防扬散、防流失、防渗措施；
⑤建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
6、环境管理
⑴环境管理目标
环境管理计划的制定和实施是工程在施工期和运营期环保措施得以落实的重要保证。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同步实施，使地方环保部门具有可监督的依据。通过环保措施的实施及环境管理，使项目建设对周围环境带来的不利影响降至最低程度。
根据本项目的废气、废水、噪声等产污节点分析，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下：
①认真贯彻并监督企业各部门严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调生产建设和环境保护的关系。
②负责环保工作和“三废”处理的管理和监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。
③负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。
④在建设期和运营期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施，并配合各级环保管理和监测机构对施工期环保情况的监督工作。
⑤安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总体的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。
⑥做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，增强工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。
⑦制订相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强企业部门和个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。
⑵环境管理机构
根据本建设项目的工程特点及严格的环境保护要求，环境管理应作为本项目的重要管理内容，因此，环境管理应有一名人员专职负责，对运营期的环境进行管理。
⑶环境管理体系
环境管理体系作为管理体系中的一部分，应与之相协调统一。需配备一名环境管理人员，使环境管理很好地贯穿于管理体系的整个过程，并落实到管理的各个层次，把管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使环境管理工作真正落到实处。
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六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，项目采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行，措施有效，环境风险可控，工程实施后满足当地生态环境质量要求。评价认为，在确保各项污染物达标排放及落实环境风险相关防范措施的前提下，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。



[bookmark: _Toc23241]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	    分类
   

项目
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.479t/a
	/
	0.479t/a
	0.479t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	洗车废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	洗砂废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.54t/a
	/
	0.54t/a
	0.54t/a

	
	废料、杂质
	/
	/
	/
	41128.561t/a
	/
	41128.561t/a
	41128.561t/a

	
	泥饼
	/
	/
	/
	12971.8t/a
	/
	12971.8t/a
	12971.8t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.06t/a
	/
	0.06t/a
	0.06t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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