一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	柳河启城水泥制品有限公司生物质锅炉改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王凤阁
	联系方式
	15144540099

	建设地点
	吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村

	地理坐标
	（东经： 125 度 54 分 4.269 秒，北纬： 42 度 9 分 11.416 秒）

	国民经济
行业类别
	D4430 热力生产和供应业
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一 电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	-
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	-

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	40
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	0（不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南》，涉及的大气污染物中无汞及其化合物，汞及其化合物不属于生物质燃烧源的特征污染物。同时根据生物质燃料成分分析可知，燃料不含汞及其化合物。因此，本项目不对汞及化合物进行分析和评价，无需设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策。
2、生态环境分区管控要求符合性分析
根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）、《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号）、《通化市人民政府办公室关于印发<通化市生态环境分区管控实施方案>的通知》（通市政办发[2024]4号）等相关要求，结合吉林省生态环境分区管控公众端应用平台研判结果，本项目位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村，位于优先保护单元，管控单元编号为ZH22052410021，管控单元名称为柳河县水土流失敏感区，项目在环境管控单元分布图中的位置详见附图1及附图2，本项目不涉及生态红线保护区。
本项目与吉林省总体准入要求的符合性分析详见下表。
与“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”的相符性
	管控类别
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	项目属于允许类项目，符合产业政策要求，项目不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；项目不涉及燃煤锅炉
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	项目不属于重大项目；不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目；项目位于空气质量达标区
	符合

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	项目不属于化工产业
	符合

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。
	项目不属于重点行业高VOCS排放的建设项目
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	项目位于空气质量达标区
	符合

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及
	符合

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及
	符合

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及
	符合

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	不涉及
	符合

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及
	符合

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及
	符合

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及
	符合

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及
	符合

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	项目燃料为生物质成型颗粒，锅炉采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理，不属于高污染燃料，且项目位置不属于高污染燃料禁燃区
	符合


项目与通化市生态环境准入要求符合性分析详见下表。
与“通化市生态环境准入清单”的相符性
	管控类别
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	严格落实《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国湿地保护法》《水产种质资源保护区管理办法》《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）《吉林省生态保护红线监管办法（试行）》（吉政办规〔2023〕2号）等要求
	项目满足相关要求，不在红线范围内
	符合

	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地
	不涉及
	符合

	
	大力推进天然林保护工程和退耕还林工程，加强流域水污染综合治理，加强重要湿地的保护，加大矿区废弃地的恢复和重建
	不涉及
	符合

	
	加快小流域综合治理，对不宜农的丘陵地、高台地退耕还林；减少化肥和农药的使用量，提高使用效率；加强水资源保护，治理工业废水和城镇污水
	不涉及
	符合

	
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作
	不涉及
	符合

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）
	所在区域环境空气质量满足GB3095-2026《环境空气质量标准》中二级标准
	符合

	
	
	水环境质量全面改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到92.3%，全面消除劣Ⅴ类水体，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%
	所在区域地表水环境质量满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中相关标准
	符合

	
	
	到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障
	不涉及
	符合

	
	
	到2035年，受污染耕地安全利用率达到97%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障
	不涉及
	符合

	
	污染物控制要求
	建立较为完善的城市污水管网。新建区严格执行雨、污分流制；新建污水管道应沿规划路径设置，并以排水线路短、埋深浅、管网密度均匀合理为原则
	不涉及
	符合

	环境风险防控
	强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，提升环境风险预警、排查、应对水平
	不涉及
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米
	项目用水量较小
	符合

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在565.6万吨以内，非化石能源消费比重达到16%
	不使用高耗能能源
	符合

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.13平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在2020年城镇建设用地规模的1.32倍以内，面积控制在177.6平方千米以内
	不涉及
	符合


项目所在区域环境管控单元编码为ZH22052410021，管控单元名称为柳河县水土流失敏感区，管控单元分类为优先保护单元，具体管控要求详见下表。
与“柳河县水土流失敏感区生态环境准入清单”的相符性
	管控类型
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。
2禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。
3原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。
4区内现有不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
5江河源头区域执行《水功能区监督管理办法》相关要求。
6黑土地保护区执行《吉林省黑土地保护条例》相关要求。开展坡耕地整治和侵蚀沟治理，防治水土流失；实施秸秆还田、增施有机肥、土壤酸化治理等农艺措施，修复农田生态。
	项目位于柳河县五道沟镇教堂子村企业现有厂区内，不新增用地，不破坏生态服务功能；不涉及取土、挖砂、采石，不涉及开垦、开发植物保护带，不涉及毁林、毁草开垦，不涉及铲草皮、挖树蔸等。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。
项目污染物排放量较少，且均通过有效可行的治理措施进行处理，污染物能够达标排放。
	符合


综上，项目建设符合各级生态环境分区管控实施方案要求。
3、选址合理性分析
项目建设地点位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村柳河启城水泥制品有限公司现有厂区内，厂区中心坐标为（东经：125°54′4.269″，北纬：42°9′11.416″），项目所在地理位置详见附图3。项目厂区南侧、东侧隔路为教堂子村居民，东南侧为铁路，西侧为胜利机砖厂，北侧为农田。项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目建设符合当地规划。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号）中对环境敏感区的界定原则，本项目附近没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然、遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、文物保护单位等，不属于环境敏感区。
因此，在企业严格落实报告中各项污染治理措施，加强环境治理及确保污染治理措施稳定运行、各污染物稳定达标排放的前提下，本项目选址合理。
4、与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
项目与《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发[2021]10号）符合性分析详见下表。
与“吉林省空气环境质量巩固提升行动方案”的相符性
	序号
	相关要求
	本项目
	相符性

	1
	加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作
	项目不涉及燃煤锅炉
	符合

	2
	持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控
	项目燃生物质锅炉烟气采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理达标后，通过1根30m高排气筒排放，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2排放限值要求
	符合


5、与吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（吉政发[2024]8号）符合性分析
项目与吉林省人民政府关于印发《吉林省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》的通知（吉政发[2024]8号）符合性分析详见下表。
与“吉林省落实空气质量持续改善行动计划”的相符性
	序号
	相关要求
	本项目
	相符性

	1
	严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目
	项目符合国家产业发展规划、政策，符合生态环境准入要求，不属于“两高一低”项目
	符合

	2
	积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	项目不涉及燃煤锅炉
	符合

	3
	确保工业企业全面稳定达标排放。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，强化治污设施日常监管，确保达标排放。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCS废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施
	项目燃生物质锅炉烟气采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理达标后，通过1根30m高排气筒排放，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2排放限值要求
	符合


6、与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（通市政函[2024]32号）符合性分析
项目与通化市人民政府关于印发《通化市落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》的通知（通市政函[2024]32号）符合性分析详见下表。
与“通化市落实空气质量持续改善行动计划”的相符性
	序号
	相关要求
	本项目
	相符性

	1
	积极开展燃煤锅炉关停整合。指导编制城镇供热规划，加快热力管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，县级以下地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。加大燃煤锅炉达标排放监管力度，紧盯采暖期燃煤锅炉达标情况，对超标企业实行“冬病夏治”，督导不能稳定达标的锅炉进行深度改造，提升达标运行能力
	项目不涉及燃煤锅炉
	符合

	2
	加大锅炉和工业炉窑管理力度。持续开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，积极推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，配套建设脱硝设施，严禁掺烧煤炭、垃圾等其他物料
	项目新建1台2.5t/h燃生物质锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理达标后，通过1根30m高排气筒排放，锅炉烟气满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2排放限值要求
	符合


1
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
柳河启城水泥制品有限公司位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村，企业于2017年委托吉林大学编制了《柳河启城水泥管厂水泥管生产线项目环境影响报告表》，并于2017年4月取得了原柳河县环境保护局关于此项目的批复，批复文号为柳环审字[2017]6号，该项目于2017年9月30日通过竣工环境保护验收，验收文号为柳环验（2017）15号。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“二、落后产品—（七）机械—66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类，企业现有1台1t/h生物质锅炉属于淘汰类。为了响应产业政策，企业拟拆除现有1台1t/h生物质锅炉，并在现有锅炉房内新建1台2.5t/h生物质锅炉为企业生产提供热源。项目锅炉建成后，原项目产品产量及产品用热均不改变。
2、建设内容及建设规模
本项目拟拆除现有1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉及其配套设施等，并在现有锅炉房内新建1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉及其配套设施等，为企业生产提供热源，不新增占地，用地性质为工业用地。项目锅炉预计年运行时间约为200d，年燃生物质颗粒约为300t/a。本项目工程组成详见下表。
主要项目组成情况一览表
	工程名称
	建设名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	锅炉房
	锅炉房占地面积240m2，建筑面积140m2。拟拆除现有1台1t/h生物质锅炉及其配套设施，重新购置安装1台2.5t/h生物质锅炉及其配套设施
	利用现有锅炉房，新建锅炉

	储运工程
	燃料存放区
	占地面积约30m2，位于锅炉房内，用于袋装生物质成型颗粒的贮存
	利用现有

	
	灰渣储存区
	占地面积约20m2，位于锅炉房内，用于灰渣暂存，灰渣袋装存储
	利用现有

	辅助工程
	排气筒
	新建1根30m高排气筒排放
	新建

	公用工程
	给水
	厂区现有深水井供给
	--

	
	排水
	锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水用于浇渣降尘或回用于生产，不外排
	--

	
	供电
	由当地供电部门统一供给
	--

	环保工程
	废水
	锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水用于浇渣降尘或回用于生产，不外排
	--

	
	废气
	锅炉烟气采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理达标后，通过1根30m高排气筒排放
	新建

	
	噪声
	采取隔音、减震、消声等措施
	--

	
	固体废物
	项目除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣外售用作农肥；废离子交换树脂、废布袋由厂家回收
	--


3、平面布置
本项目建设地点位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村柳河启城水泥制品有限公司现有厂区内，项目锅炉房位于厂区西北侧，生产区位于锅炉房东南侧，办公区位于厂区东南侧，项目平面布置较为合理，厂区平面布置图详见附图4，周围环境状况见附图5。
本项目利用现有锅炉房进行建设。现有锅炉房占地面积240m2，建筑面积140m2。锅炉房内南侧设有燃料存放区（30m2）和灰渣储存区（20m2），可满足新建锅炉的燃料存储和灰渣暂存需求。本次新建锅炉位于锅炉房北侧，尺寸约为5.3m×4.2m×3.1m（投影面积约22.26m2），布置于锅炉房北侧后，四周可预留满足《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）要求的操作通道和检修间距。扣除南侧存储区域后，剩余约90m2空间可容纳本次新建锅炉及其配套设施，空间布局合理紧凑。综上，项目依托现有锅炉房可行。
4、主要生产设备
本项目主要生产设备详见下表。
本项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	燃生物质蒸汽锅炉
	DZL2.5-1.25-SCⅡ
	台
	1
	新建

	2
	鼓风机
	锅炉配套
	台
	1
	新建

	3
	引风机
	锅炉配套
	台
	1
	新建

	4
	泵类
	锅炉配套
	台
	1
	新建

	5
	软水制备系统
	/
	台
	1
	新建

	6
	低氮燃烧
	/
	台
	1
	新建

	7
	除尘器
	陶瓷多管+布袋除尘器
	套
	1
	新建

	8
	排气筒
	30m
	根
	1
	新建


5、主要原辅材料
根据企业提供资料，项目建成后主要原辅材料消耗情况详见下表。
本项目原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	现有项目年用量
	本项目建成后年用量
	变化情况
	备注

	1
	生物质成型颗粒
	t/a
	300
	300
	0
	外购，袋装


根据企业提供资料，项目生物质燃料成分分析详见下表。
燃料成分分析一览表
	序号
	成分
	符号
	单位
	含量

	1
	全水
	Mt
	%
	6.4

	2
	空气干燥基水分
	Mad
	%
	3.42

	3
	干基灰分
	Ad
	%
	1.39

	4
	干基挥发分
	Vd
	%
	84.52

	5
	空气干燥基硫分
	St,ad
	%
	0.01

	6
	发热值
	收到基低位发热量
	Qnet,ar
	MJ/kg
	17.59

	7
	
	空干基高位发热量
	Qgr,ad
	MJ/kg
	19.59

	8
	
	干基高位发热量
	Qgr,d
	MJ/kg
	20.28

	9
	固定碳
	FCad
	%
	13.61


注：根据生物质燃料成分分析表可知，生物质燃料主要由碳、硫等元素组成，不含汞及其化合物。
企业冬季不生产，故无需供暖。生物质锅炉为企业生产养护工序提供热源。根据建设单位提供，现有1台1t/h生物质锅炉年生物质燃料消耗量约为300t，年运行200d，日运行8h。拟改造为1台2.5t/h生物质锅炉，改造后总用热负荷不变，年运行天数仍为200d。经核算，为满足厂区现有用热负荷，锅炉日均运行时间约为3.5h。
本项目锅炉满负荷运行热量为：2.5t/h×600000kcal/t×700h=1.05×109kcal。
本项目使用生物质燃料收到基低位发热量为17.59MJ/kg（约4204kcal/kg）。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“表3锅炉热效率限定值”燃料收到基低位发热量8374KJ/kg≤Qnet.v.ar≤18000KJ/kg、燃料干燥无灰基挥发分Vdaf＞67%时，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。本项目燃料发热量及挥发分均满足上述条件，锅炉按最大热负荷计算，则生物质燃料消耗量为：1.05×109kcal÷4204kcal/kg÷83%×10-3≈300t/a。
6、公用工程
（1）给排水
①给水
本项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，故无新增生活用水；本项目用水主要为锅炉用水，根据企业提供资料，项目建设1台2.5t/h生物质锅炉（年运行200d，3.5h/d），生物质锅炉补水量为8.75t/d（1750t/a），锅炉排污水量为补水量为10%，即锅炉排污水量为0.88t/d（175t/a），锅炉产蒸汽量为7.87t/d（1575t/a）用于水泥制品养护，其中10%蒸汽冷凝后回用于生产，20%蒸汽进入水泥制品内，70%蒸汽蒸发到环境中。
由于锅炉用水需要软化处理，有处理水量的3%的软化废水产生，因此锅炉新鲜用水量为9.02t/d（1804t/a），项目用水由厂区现有深水井供给，能够满足项目用水需要。
②排水
本项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，故无新增生活污水产生；项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，其中锅炉排污水产生量为0.88t/d（175t/a），软化处理废水产生量为0.27t/d（54t/a），蒸汽冷凝水产生量为0.79t/d（157.5t/a），部分用于浇渣降尘，剩余部分全部回用于生产，均不外排。
项目锅炉灰渣产生量约为19.48t/a，灰渣加湿控制含水率15-20%，按照20%含水率计算，则浇渣用水量约为4.87t/a。锅炉排污水及软化处理废水中4.87t/a用于浇渣降尘，剩余废水及蒸汽冷凝水全部回用于生产，不外排。
本项目给排水平衡详见下图。
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图1   本项目给排水平衡图    单位：t/a

项目建成后全厂给排水平衡详见下图。
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图2   本项目建成后全厂给排水平衡图    单位：t/a
（2）供电
本项目用电由当地供电部门供给，可满足本项目需要。
（3）供热
本项目为锅炉改造项目，拆除现有1台1t/h生物质锅炉，新建1台2.5t/h生物质锅炉为企业生产提供热源；企业冬季不生产，故无需供暖。
7、劳动定员及工作制度
根据企业提供资料，项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，年生产200天，每天工作8h；锅炉预计年运行天数为200d，每天预计运行3.5h。
8、项目实施进度安排
本项目计划开工时间为2026年8月，计划竣工时间为2026年9月。

	工艺流程和产排污环节
	
1、施工期工艺流程及产排污节点
本项目施工期内容主要为拆除现有1台1t/h生物质锅炉及其配套设施、1根25m排气筒，安装1台2.5t/h生物质锅炉及其配套设施、1根30m排气筒。项目锅炉房依托现有，施工期设备安装及拆除将对环境造成一定影响，项目施工期工程量较小，施工期短暂，不涉及大规模土建工程，项目施工期废水、废气、噪声、固废产生环境影响很小。
项目施工期工艺流程和产污环节详见下图：
 (
旧设备拆除
设备安装
工程验收
噪声、废水、废气、固体废物
)
图3  施工期工艺流程及产排污节点图
2、运营期工艺流程及产排污节点
本项目燃生物质蒸汽锅炉用于企业水泥管生产过程中的养护工序，为养护工序提供所需的饱和水蒸气。项目燃生物质锅炉燃料为生物质成型颗粒，生物质颗粒经输送系统送至锅炉燃烧产生蒸汽用于生产。锅炉产生的蒸汽用于现有水泥制品养护工段。锅炉运行过程中会产生锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2及NOX等废气污染物，产生的锅炉烟气通过低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放。
本项目运营期工艺流程和产污环节详见下图：
 (
30m排气筒
低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器
蒸汽
生物质颗粒
燃生物质锅炉
用于生产养护
灰渣、废水、噪声
锅炉烟气
水
回用于生产
冷凝水
)
图4  运营期工艺流程及产排污节点图
（1）废水
项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，用于浇渣降尘或回用于生产，不外排。
（2）废气
项目废气主要包括锅炉燃烧产生的锅炉烟气。
（3）噪声
项目营运期主要噪声源来自锅炉运行噪声。
（4）固体废物
项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣、废离子交换树脂、废布袋。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环保手续履行情况
柳河启城水泥制品有限公司位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村，企业于2017年委托吉林大学编制了《柳河启城水泥管厂水泥管生产线项目环境影响报告表》，并于2017年4月取得了原柳河县环境保护局关于此项目的批复，批复文号为柳环审字[2017]6号，该项目于2017年9月30日通过竣工环境保护验收，验收文号为柳环验（2017）15号。企业现有项目排污许可类别为水泥制品制造，属于登记管理，现有项目排污许可登记编号为：91220524MA14B0Y416002W。
2、现有工程主要污染物排放情况
由于企业现处于停产状态，现有生物质锅炉已停用，无法对现有项目开展监测，企业排污许可为登记管理，无监测管理要求，故本次现有项目废气中各污染物产生及排放情况引自现有项目环境影响报告表及其竣工验收报告中相关内容。经核实，自验收监测至今，现有项目的生产工艺、原辅材料种类及用量、产污环节及污染治理设施均未发生重大变化，故验收监测数据能够代表现有项目停产前的实际污染物排放水平，数据有效。
（1）废水
现有项目废水主要为生活污水和锅炉排水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农家肥，不外排；锅炉排水用于浇渣降尘或回用于生产，不外排。
（2）废气
现有项目废气主要是生产工艺粉尘、锅炉烟气、焊接烟尘及运输、堆放、装卸粉尘等。
①锅炉烟气
企业现有项目生产用热使用1台1t/h的燃生物质蒸汽锅炉，年燃生物质量为300t/a，产生的锅炉烟气经布袋+湿法除尘处理后经25m高的烟囱排放。锅炉烟气中颗粒物排放浓度为47.7mg/m3，SO2排放浓度为275mg/m3，NOX排放浓度为259mg/m3，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放标准要求。
②工艺粉尘
现有项目采用全自动搅拌机，在搅拌过程加水搅拌，因此搅拌过程产生的粉尘浓度较低，搅拌粉尘经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及2025年修改单中相关标准要求，对周围环境空气影响较小。
③焊接烟尘
现有项目钢筋骨架制作中产生的焊接烟尘，焊机配备除尘效率95%以上的单机布袋除尘器，净化后废气排放浓度符合相关标准要求。净化后烟气可以车间内就地排放，周界外浓度最高点颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及2025年修改单中无组织排放限值要求。净化后的焊接烟尘对车间内的职工操作环境和周围空气环境影响很小。
④运输、堆放、装卸粉尘
现有项目排放的粉尘主要来源于原、辅材料的运输、装卸及堆放过程中的无组织排放，为有效降低料场扬尘对周围环境的污染，建设单位对运输车辆采取一定的防范措施，车厢有防漏措施且车厢加盖，并保证适宜的湿度，车辆定期清洗，保证输送车在输送过程中不致对沿途环境造成影响，原料运输时车上覆盖萜布，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及2025年修改单中无组织排放限值要求。
（3）噪声
现有项目主要噪声源来自搅拌机、悬辊机、滚焊机等设备，其声压级在70～95dB(A)之间，经采取选用低噪声设备、设置隔声间、厂界周围植树绿化，并经过距离衰减等措施后，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。
（4）固体废物
现有项目固体废物主要为生活垃圾、锅炉炉渣、生产过程产生的边角余料等。其中生活垃圾产生量为1.05t/a，定期由当地环卫部门统一清运；锅炉炉渣产生量为22.6t/a，外卖制肥；除尘器收集的粉尘产生量为2.1t/a，外卖制肥；为确保除尘效率，需定期更换除尘器内布袋，废布袋产生量约0.1t/a，由厂家回收；生产过程产生的边角余料5.5t/a，回用于生产。
经采取以上处理措施后，现有项目固体废物不会产生二次污染，对环境影响较小。
3、污染源排放汇总表
现有项目主要污染情况汇总见下表。
污染物排放汇总一览表
	污染物类别
	污染物
	排放量（固体废物产生量）t/a

	废水
	职工生活污水
	0

	
	锅炉排水
	0

	废气
	工艺粉尘
	0.504

	
	锅炉烟气
	颗粒物
	0.112

	
	
	SO2
	0.646

	
	
	NOX
	0.606

	固体废物
	生活垃圾
	1.05

	
	锅炉炉渣
	22.6

	
	除尘器收集的粉尘
	2.1

	
	废布袋
	0.1

	
	生产过程产生的边角余料
	5.5


4、现有项目的主要环境问题及“以新带老”治理措施
根据现场勘查，现有项目的主要环境问题及“以新带老”治理措施如下：
（1）现有项目的主要环境问题
①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“二、落后产品—（七）机械—66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类，企业原有1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉属于淘汰类，不得继续使用；②企业现有堆场覆盖不完善。
（2）“以新带老”治理措施
①拆除现有1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉及其配套设施，并新建1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉及其配套设施，同时拆除现有1根25m高排气筒，新建1根30m高排气筒，以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求；②按环保要求规范化建设堆场，地面水泥硬化处理，设置不低于堆放物高度的严密围挡，加盖抑尘网，并定期洒水抑尘，防治扬尘污染。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	
1、大气环境质量状况
（1）环境空气常规因子质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。
本项目环境空气质量基本污染物评价引用《吉林省2025年生态环境状况公报》中通化市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据，对区域环境空气质量现状进行分析，环境空气区域质量监测统计及评价结果见下表。
区域空气质量现状评价表    单位：µg/m3（CO单位为mg/m3）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	12
	60
	20.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	CO
	95百分位数日平均
	1.2
	4.0
	30.00
	达标

	O3
	90百分位数日平均
	125
	160
	78.13
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	38
	60
	63.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	21.8
	30
	72.67
	达标


根据《吉林省2025年生态环境状况公报》中通化市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据可以看出，通化市环境空气污染物基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求。由此可以看出，评价区域属环境空气达标区。
（2）环境空气特征因子质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本次评价环境空气特征因子质量现状中TSP引用《柳河县驼腰岭镇盛鑫建筑材料加工厂建设项目环境影响报告表》中的部分监测数据。
①监测点位布设
本次评价共布设2个环境空气监测点位，具体布设位置见下表及附图6。
环境空气质量现状监测布点
	序号
	监测点位
	布设目的

	1#
	项目所在地下风向500m处
	了解项目所在地下风向0.5km处环境空气质量现状

	2#
	拐磨子村
	了解项目所在地下风向4.1km处环境空气质量现状


②监测项目
监测因子为TSP、NOX，共2项。
③监测单位及时间
本次评价引用吉林省绿科检测有限公司于2025年10月16日~18日连续3d对2#拐磨子村进行的采样监测数据；补充监测由吉林省佳信检测技术有限公司于2026年7月9日~11日连续3d对1#项目所在地下风向500m处进行采样监测。
③评价方法
评价方法采用占标率法，计算公式如下：

式中：Pi—i污染物的浓度占标率；
Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；
Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。
其中Pi<100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。
④评价标准
TSP、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级浓度限值，其中NOX的日平均浓度执行过渡阶段二级浓度限值要求（100μg/m3）。
⑤评价结果与分析
环境空气质量现状评价结果详见下表。
环境空气现状补充监测及评价结果
	监测点位
	污染物
	浓度范围（mg/m3）
	标准（mg/m3）
	占标率（%）
	超标率

	1#
	NOX
	小时浓度
	0.011-0.021
	0.25
	4.4-8.4
	0

	
	
	日均浓度
	0.013-0.017
	0.1
	13-17
	0

	2#
	TSP
	日均浓度
	0.096-0.102
	0.3
	32-34
	0


环境空气现状评价结果表明，TSP、NOX的浓度占标率均小于100%，项目所在区域能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。由此可看出，评价区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量状况
本项目区域地表水体为三统河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求：地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
本项目地表水环境质量采用吉林省生态环境厅2026年5月7日发布的《2026年3月吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据。
吉林省2026年3月地表水国控断面水质状况（节选）
	责任
地市
	所在水体
	断面名称
	水质类别
	环比
	同比

	
	
	
	本月
	上月
	去年同期
	
	

	通化市
	三统河
	高集岗桥
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→


注：“/”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。

由上表可知，本项目所在地表水监测断面中水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中对应的标准要求，地表水环境质量较好。
3、声环境质量状况
⑴监测点布设
[bookmark: _Toc306009135][bookmark: _Toc297529140]据本项目声环境评价范围及工程可能对声环境产生的影响，本次环评在厂区四周及50m范围内的敏感点各布设1个噪声监测点位，共6个监测点位，详见附图4。
⑵监测项目：等效噪声级Leq。
⑶监测频率及检测方法：监测一天，昼、夜各一次，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关要求执行。
⑷监测单位及时间：吉林省润洁环境检测发展有限公司于2026年7月10日监测。
⑸监测结果统计：拟建项目噪声监测统计结果详见下表。
噪声监测结果    单位：dB(A)
	相对位置
	昼间
	标准（昼间）
	是否达标
	夜间
	标准（夜间）
	是否达标

	厂界外东侧1m
	45
	60
	达标
	37
	50
	达标

	厂界外南侧1m
	46
	
	达标
	38
	
	达标

	厂界外西侧1m
	52
	
	达标
	42
	
	达标

	厂界外北侧1m
	49
	
	达标
	40
	
	达标

	东侧5m处教堂子村居民
	46
	
	达标
	38
	
	达标

	南侧5m处教堂子村居民
	47
	
	达标
	39
	
	达标


⑹评价标准
根据企业现有环评批复可知，项目所在区域为2类声环境功能区，项目周围环境噪声评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
⑺评价结果及分析
经监测数据显示，厂区四周及周围敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村柳河启城水泥制品有限公司现有厂区内，不新增用地，且项目用地范围内无生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。
5、地下水环境质量状况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，用于浇渣降尘或回用于生产，不外排，且项目厂区地面均进行硬化，并采取相应防渗措施，对地下水环境基本无影响，故本项目不开展地下水环境质量状况调查。
6、土壤环境质量状况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本次在项目占地范围外主导风向下风向设置1个表层样监测点，开展现状调查以留作背景值。
（1）监测点布设
根据项目特点，本次在项目占地范围外主导风向下风向设置1个表层样监测点，监测布点位置见下表和附图6。
土壤环境质量现状监测点位布设情况
	序号
	监测点位
	采样位置
	目的

	T1
	厂区外东北侧农田
	0-0.2m表层样
	了解项目所在地主导风向下风向土壤质量现状


（2）监测项目
GB15618基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。
（3）监测时间
由吉林省佳信检测技术有限公司于2026年7月9日进行采样检测。
（4）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

式中：Pi—土壤中i种污染物的污染指数；
Ci—土壤中i污染物实测值，mg/kg；
Si—土壤中i污染物评价标准，mg/kg。
Pi>1表示不能满足标准要求，反之则满足标准要求。
（5）评价标准
执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。
（6）监测及评价结果
本项目土壤环境质量现状监测及评价结果见下表。
土壤环境质量监测及评价结果
	采样日期
	监测点位
	检测项目
	检测结果（mg/kg）
	标准值（mg/kg）
	标准
指数
	达标
情况

	7月9日
	T1厂区外东北侧农田
	pH（无量纲）
	7.06
	6.5<pH≤7.5
	0.12
	达标

	
	
	镉
	0.22
	0.3
	0.73
	达标

	
	
	汞
	0.089
	2.4
	0.04
	达标

	
	
	砷
	13.4
	30
	0.45
	达标

	
	
	铅
	42
	120
	0.35
	达标

	
	
	铬
	0.5L
	200
	0
	达标

	
	
	铜
	70
	100
	0.70
	达标

	
	
	镍
	33
	100
	0.33
	达标

	
	
	锌
	89
	250
	0.36
	达标


注：L代表低于方法检出限。
从监测和评价结果中可以看出，T1监测点的各监测因子的标准指数均小于1，项目所在区域土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，说明区域土壤状况良好。

	环境
保护
目标
	
本项目建设地点位于吉林省通化市柳河县五道沟镇教堂子村柳河启城水泥制品有限公司现有厂区内，厂区中心坐标为（东经：125°54′4.269″，北纬：42°9′11.416″）。项目厂区南侧、东侧隔路为教堂子村居民，东南侧为铁路，西侧为胜利机砖厂，北侧为农田。
本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
项目周边教堂子村饮用水源为分散式饮用水源，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不涉及新增占地，占地范围内无生态环境保护目标。
本项目环境保护目标见下表，项目环境空气保护目标分布见附图7。
环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标/m
	保护目标
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	人口数

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	环境
空气
	0
	-5
	教堂子村
	居民
	二级
	南侧
	5
	840

	
	
	5
	0
	
	
	
	东侧
	5
	

	2
	声环境
	0
	-5
	教堂子村
	居民
	2类区
	南侧
	5
	840

	
	
	5
	0
	
	
	
	东侧
	5
	


1

	污染
物排
放控
制标
准
	
1、废水
本项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，故无新增生活污水产生，现有生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，用于浇渣降尘或回用于生产，不外排。
2、废气
（1）施工期
项目施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
大气污染物排放标准限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
本项目锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关排放限值要求，详见下表。
锅炉大气污染物排放标准    单位：mg/m3
	污染物名称
	标准值
	烟囱/排气筒高度
	标准来源

	SO2
	300
	不低于30m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关排放限值

	颗粒物
	50
	
	

	NOX
	300
	
	

	烟气黑度
	≤1级
	
	


无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，详见下表。
大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


3、噪声
（1）施工期
本项目施工期场地噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应标准，详见下表。
建筑施工噪声排放标准    单位：dB(A)
	昼间
	夜间
	标准来源

	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中“表1 建筑施工场界噪声排放限值”要求


（2）运营期
根据企业现有环评批复可知，项目所在区域为2类声环境功能区，项目运营期厂界噪声排放限值采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求，项目周围敏感目标处噪声采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。标准值详见下表。
工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
	类别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	GB12348-2008

	2类区
	60
	50
	GB3096-2008


4、固体废物
本项目固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规定。

	总量
控制
指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，对COD、NH3-N、SO2、NOX、NMHC、烟尘等污染物实施总量控制。根据复函，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理，一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。
执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目；执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目；执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。
对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ642-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目的污染物排放口类型属于一般排放口，不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。
本项目废水均不外排，项目无需申请氨氨及COD的总量控制指标。
本项目建设1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，锅炉运行过程中会产生SO2、NOX、烟尘等污染物，根据核算，项目锅炉废气污染物排放量为颗粒物：0.022t/a、SO2：0.019t/a、NOX：0.213t/a。






四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	
本项目利用现有锅炉房进行建设，施工工程主要进行现有1t/h锅炉的拆除及新建2.5t/h锅炉的安装，施工期主要污染防治措施如下。
1、废气污染防治措施
施工期主要建设内容为设备的拆除及安装。施工期废气主要为施工扬尘、汽车尾气等。施工扬尘需采取洒水降尘等措施降低施工期扬尘对周围环境产生的不利影响；汽车尾气排放量较少且在施工范围内活动影响较小，只是暂时的。在严格落实本评价提出的各项施工期扬尘污染防治措施后，项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响降低，达到可接受的范围。
2、废水污染防治措施
施工期废水主要是施工人员的生活污水，施工废水属间断排放，且水量不大，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。
3、噪声污染防治措施
①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
②加快施工进度，合理安排工期。施工期间精心组织施工，禁止高噪声设备夜间施工。
③施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声级。
④运输车辆经过居民区、医院及学校等环境敏感点时减缓速度行驶，并在敏感目标附近禁止鸣笛。
4、固废物污染防治措施
本工程施工期间固体废物主要为施工阶段产生的废弃锅炉、包装物及生活垃圾。生活垃圾设置专门收集装置，收集后定期交由环卫部门处理，不允许随意抛弃；拆除的废旧锅炉外售；包装物收集后外售回收站。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
（1）污染物源强核算
①锅炉烟气
根据企业提供的资料，本项目建设一台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，燃用生物质成型燃料，现有产能、用热负荷不变情况下，年燃料消耗量约300t。本项目燃生物质蒸汽锅炉产生的锅炉烟气通过低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理后，经1根30m高排气筒排放。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中废气污染源源强核算方法要求，本次采用物料衡算法进行核算。
A.烟气量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.5 “没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ 953”，故本项目燃生物质锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5中“燃生物质锅炉”的取值，具体取值表详见下表。
基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃生物质锅炉
	Qnet,ar≥12.54MJ/kg
	Vdaf≥15%
	Vgy=0.393Qnet,ar+0.876
	Nm3/kg

	
	
	Vdaf<15%
	Vgy=0.385Qnet,ar+1.095
	Nm3/kg

	
	Qnet,ar<12.54MJ/kg
	Vgy=0.385Qnet,ar+0.788
	Nm3/kg

	注：1、Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）
2、Qnet,ar，燃料收到基低位发热量（MJ/kg）


根据企业提供的生物质燃料成分分析单，本项目所用生物质Vdaf为84.52%；收到基低位发热值Qnet,ar为17.59MJ/kg，故本项目基准烟气量Vgy为7.789Nm3/kg，本项目预计年燃生物质量300t/a，则烟气年排放量为2.34×106Nm3/a。
B.颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1 物料衡算法中颗粒物的计算公式：

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取300；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，Aar=Ad×（100-Mt）/100，Ad=1.39，Mt=6.4，则Aar=1.30；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.2，链条炉排炉飞灰份额为10-20%，燃用生物质时，飞灰份额加30%，故本项目取50；
ƞc——综合除尘效率，%，本项目取99；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，本项目取12。
经计算，本项目颗粒物排放量约为0.022t/a。
C.二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1 物料衡算法中二氧化硫的计算公式：

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取300；
Sar——收到基硫的质量分数，%，Sar=St×（100-Mt）/100，St=0.01，Mt=6.4，则Sar=0.009；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.1及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表11，本项目取10；
ƞs——脱硫效率，%，本项目取0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.3，本项目取0.4。
经计算，本项目二氧化硫排放量约为0.019t/a。
D.氮氧化物
本项目无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，无法进行物料衡算。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），项目生物质锅炉烟气中NOX排放量采用产污系数法进行源强核算。产污系数法计算公式：

式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t；
R——核算时段内燃料耗量，t，本项目取300；
βj——产污系数，kg/t，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F 表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，采用低氮燃烧直排的NOX产污系数为0.71kg/t-燃料；
ƞ——污染物的脱除效率，%，本项目取0。
经计算，本项目氮氧化物排放量约为0.213t/a。
本项目锅炉烟气产生及排放情况详见下表。
本项目锅炉烟气产生及排放情况一览表
	燃料量(t/a)
	废气量(m3/a)
	污染物
	产生情况
	排放情况

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	300
	2.34×106
	颗粒物
	947.009
	2.216
	9.402
	0.022

	
	
	SO2
	8.120
	0.019
	8.120
	0.019

	
	
	NOX
	91.026
	0.213
	91.026
	0.213


由上表可知，项目燃生物质锅炉产生的锅炉烟气通过低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器处理后，排放的颗粒物、SO2、NOX浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关排放限值要求，对周围环境空气影响较小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行预测，各污染物在最近敏感目标处的预测贡献质量浓度分别为颗粒物：0.208μg/m3、SO2：0.180μg/m3、NOX：2.017μg/m3，叠加背景浓度后敏感目标处预测质量浓度分别为颗粒物：38.208μg/m3、SO2：12.180μg/m3、NOX：23.017μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。综上，本项目排放的废气对最近环境敏感目标的环境影响可以接受。
②无组织废气
本项目生物质成型燃料颗粒袋装储存于封闭锅炉房内，项目生物质为成型颗粒状，故燃料上料过程产生的粉尘较小；灰渣储存在封闭的锅炉房内，均不露天堆放，且装卸过程中进行洒水降尘，可有效控制无组织粉尘对周围环境的影响，无组织粉尘产生量较少，可忽略不计。
（2）废气治理措施及可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术要求，本项目燃生物质锅炉采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，属于可行性技术。项目锅炉烟气经处理后通过1根30m高排气筒排放，排放的颗粒物、SO2、NOX浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关标准要求，对周围环境空气影响较小。
低氮燃烧原理：采用分级燃烧技术，分级燃烧技术又称为再燃烧技术，其特点是将燃烧分成3个区域，一次燃烧区是氧化性或弱还原性气氛；在第二燃烧区，将二次燃料送入炉内，使其呈还原性气氛（α<1）。在高温和还原气氛下，生成碳氢原子团，该原子团与一次燃烧区生成的NOX反应，主要生产N2。这个区域通常称为还原区或再燃烧区，二次燃料通常成为再燃燃料；在还原区的上方，送入二次风使再燃燃料燃烧完全，该区域称为燃尽区，这部分二次风也称为燃尽风。燃尽过程中虽然会重新生成少量的NO，但总的来看，使用分级燃烧技术后，最终NOX排放量会大大降低。低氮燃烧是目前应用最广泛的处理工艺，其综合成本较低，对废气处理效率稳定，可以使本项目废气稳定、达标排放。
陶瓷多管除尘：为旋风离心式除尘设备，含尘烟气进入陶瓷旋风子后形成高速旋转气流，粉尘在离心力作用下被甩向壁面落入灰斗，主要去除烟气中粒径较大的粗颗粒粉尘（≥50μm），同时有效捕集烟气中夹带的火星，起到预处理和阻火保护作用，可显著降低后续布袋除尘器的粉尘负荷。
布袋除尘：为高效干式过滤设备，含尘烟气穿过滤袋时，粉尘因拦截、惯性碰撞等效应被阻留在滤袋表面，净化后的洁净气体排出。当滤袋阻力达到设定值时，采用脉冲喷吹压缩空气进行在线清灰，保证滤袋持续保持良好过滤状态。布袋除尘器对微细粉尘具有极高的捕集效率。
陶瓷多管除尘利用耐高温、耐磨损特性承担粗除尘和阻火功能，为布袋除尘器提供安全运行条件；布袋除尘器发挥高效精过滤优势，确保烟尘排放浓度稳定满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关标准要求。两级协同可以实现除尘系统长期稳定达标运行。
综上，本项目采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，技术成熟可靠，满足污染防治可行技术要求。
（3）排放口基本情况
本项目排放口基本情况
	编号
	名称
	类型
	排气筒
	温度

	
	
	
	地理坐标
	高度
	内径
	

	DA001
	锅炉烟气排气筒
	一般排放口
	东经：125°54′4.003″
北纬：42°9′11.357″
	30m
	0.35m
	125℃


根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中相关要求，“锅炉房装机总容量2~<4t/h，其烟囱最低允许高度为30m”。项目周围半径200m距离内最高建筑物约9m高。项目建设1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，采用低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，处理后经1根30m高排气筒排放，锅炉排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求，故项目锅炉排气筒设置合理。
（3）非正常工况污染物排放情况
本项目非正常工况是指设备检修及开停车、环保设施异常（环保设施损坏，本项目考虑最不利情况下废气处理系统净化效率为50%的情况），非正常工况下废气污染物产生及排放情况如下表。
项目非正常排放参数一览表
	污染源
	污染物
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	工况
	排放浓度(mg/m3)
	发生频次
	排放时间
	排放量(kg/次)

	锅炉烟气
	颗粒物
	947.009
	3.166
	非正常
	473.505
	1次/1年
	1h
	1.583


非正常工况处理措施：当本项目发生非正常工况为环保措施发生故障失效时，必要时应立即关闭设备，并及时查找事故源头，进行检修。该过程一般维持1h左右，此时核算的非正常工况废气排放量为环保措施全部失效，未经处理的废气排放量。
（4）废气环境监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关要求，本项目废气中各污染物监测计划详见下表。
废气污染源监测计划表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	锅炉烟气排气筒
	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/月

	
	厂界
	颗粒物
	1次/季度


2、废水
本项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，故无新增生活污水产生；项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，其中锅炉排污水产生量为0.88t/d（175t/a），软化处理废水产生量为0.27t/d（54t/a），蒸汽冷凝水产生量为0.79t/d（157.5t/a），部分用于浇渣降尘，浇渣用水量约为4.87t/a，剩余部分全部回用于生产，均不外排。
3、噪声
（1）噪声源强核算
本项目为生物质锅炉改造项目，运营期噪声源主要为锅炉房内的设备运行产生的噪声，锅炉预计年运行天数为200d，每天预计运行3.5h。鉴于企业现处于停产状态，现有生物质锅炉已停用，无法开展现有项目正常生产情况下的厂界噪声监测。故本次评价以改建后全厂主要噪声源作为源强进行预测，以改建后全厂噪声源叠加贡献值作为预测结果评价厂界噪声达标情况。
改建后全厂主要噪声源来自锅炉房的设备、现有搅拌机、悬辊机、滚焊机等生产设备运行产生的噪声，其声压级约为70~95dB(A)，通过对发声设备采取独立基础，安装减振设施、厂房采用吸音、隔声内墙等措施，可以降低噪声约20-30dB(A)。
企业改建后（拆除现有生物质锅炉及其配套设施），全厂主要噪声设备情况见下表。
主要产噪设备及其源强一览表
	序号
	声源位置
	声源
名称
	声压级/
dB(A)
	声源控制措施
	治理后声压级/ dB(A)
	距厂界外1m处距离/m
	距东侧教堂子村距离/m
	距南侧教堂子村距离/m
	备注

	
	
	
	
	
	
	东侧
	南侧
	西侧
	北侧
	
	
	

	1
	锅炉房
	锅炉
	85
	隔声、减振
	65
	59
	141
	49
	45
	95
	148
	新增

	2
	
	鼓风机
	90
	
	70
	57
	141
	51
	45
	93
	148
	新增

	3
	
	引风机
	85
	
	65
	64
	140
	44
	46
	100
	147
	新增

	4
	
	泵类
	85
	
	65
	58
	141
	50
	45
	94
	148
	新增

	5
	
	除尘器
	80
	
	60
	63
	140
	45
	46
	99
	147
	新增

	6
	生产区
	悬辊机
	85
	隔声、减振
	65
	45
	97
	63
	89
	81
	104
	现有

	7
	
	悬辊机
	85
	隔声、减振
	65
	31
	97
	77
	89
	67
	104
	现有

	8
	
	搅拌机
	95
	隔声、减振
	75
	45
	120
	63
	66
	81
	127
	现有

	9
	
	搅拌机
	95
	隔声、减振
	75
	31
	120
	77
	66
	67
	127
	现有

	10
	
	滚焊机
	70
	隔声、减振
	50
	44
	153
	64
	33
	80
	160
	现有


（2）达标情况分析
本次采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中“B.1 工业噪声预测计算模型”进行噪声预测。
①预测模式
A.室内源等效室外源计算公式

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
B.室外声源计算公式

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
C.由建设项目自身声源在预测点产生的声级

式中：Leqg—噪声贡献值，dB；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
D.多声源在某一点的影响叠加公式

式中：LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB(A)；
LPi－第i个声源在某点的声压级，dB(A)；
n－噪声源个数。
②预测范围
噪声评价主要预测厂区内的噪声对厂界的影响，并对该影响做出评价。
③预测参数
本项目为生物质锅炉改造项目，改建后全厂主要噪声源来自锅炉房的设备、现有搅拌机、悬辊机、滚焊机等生产设备运行产生的噪声，预测计算中只考虑主要噪声源及声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。
④声环境影响评价结论
本项目为生物质锅炉改造项目，项目新增噪声主要来源于锅炉房内的设备运行产生的噪声。鉴于企业现处于停产状态，现有生物质锅炉已停用，无法开展现有项目正常生产情况下的厂界噪声监测，停产情况下的厂界噪声监测不能代表现有项目正常运行的厂界噪声影响值，因此本次评价无法以现状厂界噪声影响监测值叠加改建项目新增噪声源对厂界的贡献值进行分析。
本次评价以改建后全厂主要噪声源（包含现有项目除生物质锅炉及其配套设施以外的噪声源、本次改建项目新增的噪声源）作为源强进行预测，以改建后全厂噪声源叠加贡献值作为预测结果评价厂界噪声达标情况。
预测过程中，根据实际情况，全厂噪声源按室内声源对待，在预测的厂房内噪声源对厂界外影响时，厂房等建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，只考虑建筑物的隔声和声级随距离的衰减，故取ΔL为20dB（A）。
改建后全厂昼间声环境预测结果详见下表。
改建后全厂噪声贡献值结果统计表    单位：dB(A)
	名称
	降噪处理后声压级
	贡献值

	
	
	厂界外东侧1m处
	厂界外南侧1m处
	厂界外西侧1m处
	厂界外北侧1m处
	厂界东侧教堂子村
	厂界南侧教堂子村

	锅炉
	65
	29.58
	22.02
	31.20
	31.94
	25.46
	21.59

	鼓风机
	70
	34.88
	27.02
	35.85
	36.94
	30.63
	26.59

	引风机
	65
	28.88
	22.08
	32.13
	31.74
	25.00
	21.65

	泵类
	65
	29.73
	22.02
	31.02
	31.94
	25.54
	21.59

	除尘器
	60
	24.01
	17.08
	26.94
	26.74
	20.09
	16.65

	悬辊机
	65
	31.94
	25.26
	29.01
	26.01
	26.83
	24.66

	悬辊机
	65
	35.17
	25.26
	27.27
	26.01
	28.48
	24.66

	搅拌机
	75
	41.94
	33.42
	39.01
	38.61
	36.83
	32.92

	搅拌机
	75
	45.17
	33.42
	37.27
	38.61
	38.49
	32.92

	滚焊机
	50
	17.13
	6.31
	13.88
	19.63
	11.94
	5.92

	叠加后贡献值
	47.73
	37.85
	43.65
	44.06
	41.86
	37.36


注：由于现有项目已停产，无法开展正常工况下的厂界噪声现状监测，本次预测以改建后全厂主要噪声源贡献值作为达标评价依据。
改建后全厂噪声预测结果统计表    单位：dB(A)
	点位
	时间段
	现状值
	叠加贡献值
	预测值
	执行标准

	厂界外东侧5m处教堂子村
	昼间
	46
	41.86
	47.42
	GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准

	
	夜间
	38
	
	43.36
	

	厂界外南侧5m处教堂子村
	昼间
	47
	37.36
	47.45
	

	
	夜间
	39
	
	41.27
	


注：由于现有项目已停产，本次评价在评价范围内各环境敏感目标处开展了声环境现状监测。监测期间企业处于停产状态，现有噪声源已停止运行，因此各敏感目标处的监测值即为不含本项目声源影响的背景噪声值。
经预测结果可知，本项目设备噪声经基础减振、隔声内墙，进行密闭及距离衰减后，项目厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目周围敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，对周围声环境影响较小。
（3）运营期噪声污染防治措施
本项目主要噪声源来自锅炉房的设备产生的噪声，根据类比资料分析，其声压级约为80~90dB(A)，为最大限度减少其噪声对环境的影响，应采取的噪声污染防治措施为：
①选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。
②对发声设备采用独立基础，锅炉房墙壁及顶棚采用吸声材料，设隔声门，并加设防震设施，此项措施可降低噪声20dB（A）以上，从而减轻了发声设备对厂界环境的影响。
③加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。
④做好厂房周围及厂界附近的植树绿化工作，种植杨树等以形成隔音树带，既达到了美化环境的目的，又增加一道隔声屏障。
⑤严格控制运输车辆在厂区内的车速，厂区内车速应小于20km/h，并严禁鸣笛。
⑥项目在运输过程中，途经环境敏感点，应降低车速并禁止鸣笛，减少运输过程中产生的噪声对周围环境敏感点的影响。
[bookmark: _GoBack]⑦项目距离东侧、南侧居民区较近，夜间运输装卸等作业对其影响较大，应合理安排夜间运输装卸等作业时间，夜间22：00至第二天6：00尽量避免进行运输装卸等作业，如需夜间进行运输装卸等作业，应与周边住户沟通，并避开其休息时间进行，夜间运输车辆禁止鸣笛。
采取上述方式处理后，项目厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周围敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，对周围声环境影响较小。
（4）噪声环境监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关要求，项目噪声监测计划详见下表。
噪声污染源监测计划表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季度

	
	东侧、南侧最近敏感点
	等效连续A声级
	1次/季度


4、固体废物
（1）固体废物产生及处置情况
项目不新增员工，员工由企业内部进行调配，无新增生活垃圾产生，现有生活垃圾交由环卫部门统一处理。项目固体废物主要为锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、废布袋及废离子交换树脂。
①锅炉灰渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中锅炉灰渣计算公式：

式中：Eh——核算时段内灰渣产生量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取300；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，Aar=Ad×（100-Mt）/100，Ad=1.39，Mt=6.4，则Aar=1.30；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.1及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表11，本项目取10；
Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目取17590。
经计算，本项目锅炉灰渣产生量约为19.48t/a，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，锅炉灰渣属SW03炉渣，废物代码900-099-S03，收集后暂存于锅炉房内指定区域，密闭袋装暂存，外售用作农肥。
生物质灰渣中含有丰富的氮、磷、钾等营养元素，可以为作物提供养分，促进植物生长。同时，灰渣中的有机物质可以改善土壤结构，增加土壤保水性和保肥性，提高土壤肥力。通过将生物质灰渣施肥，可以减少实现资源的有效利用，减少废弃物排放，处理方式合理可行。运输过程中以密闭袋装形式外运，可最大限度减少运输过程对环境的影响。
②除尘器收集的粉尘
项目锅炉烟气中颗粒物产生量为2.216t/a，除尘器的除尘率99%，则除尘器收集的粉尘的产生量约为2.194t/a，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，除尘器收集的粉尘属SW59其他工业固体废物，废物代码900-099-S59，收集后暂存于锅炉房内指定区域，密闭袋装暂存，外售用作农肥。
③废离子交换树脂
项目锅炉软水制备过程中产生废离子交换树脂，废离子交换树脂每年更换一次，产生量约为0.2t/a，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废离子交换树脂属SW59其他工业固体废物，废物代码900-008-S59，由厂家定期负责回收更换。
④废布袋
为确保除尘效率，需定期更换除尘器内布袋，废布袋产生量约0.1t/a，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废布袋属SW59其他工业固体废物，废物代码900-008-S59，由厂家回收。
经采取以上处理措施后，项目固废不会产生二次污染，对环境影响较小。
（2）环境管理要求
项目一般工业固体废物贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物贮存场的相关要求进行建设及运行，建设要求如下：
①项目一般工业固体废物贮存场的地面应进行硬化处理，需要设置满足防风、防雨、防渗等要求的设施。
②不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业。
③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
④贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。
⑤贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。
⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护。
综上，项目固体废物得到合理地处理与处置，不会产生二次污染，对周围居民无不良影响。
5、环境风险
（1）环境风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目将整个厂区作为一个功能单元，并按照风险物质的实际存在量和临界量，确定风险物质的Q值，当存在多种危险物质时，按下式进行计算物质总量与其临界量比值Q：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1、Q2、…Qn—每种危险物质的临界值，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100；
本项目Q=0<1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，不设置评价范围，仅进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。
（2）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目不存在重大危险源。项目存在的主要环境风险因素为生物质燃料使用、存储过程中，管理不严容易造成火灾事故。主要原因包括：生物质燃料具有可燃性，遇明火燃烧，无自熄性，且燃烧速度较快，存储过程管理不严容易发生火灾。
（3）环境风险分析
①大气环境风险分析
本项目可能对大气环境造成影响为生物质存储不当，遇明火引发火灾事故以及废气环保设施开停车事故导致生产过程中产生的废气未经处理直接排放，污染外环境。企业拟采取以下措施：
A.制定设备检修计划，定期对除尘器进行检修；
B.建立定时巡检制度，发现问题及时处理；
C.发生事故后应及时与有关部门联系。
②地表水环境风险分析
本项目不新增员工，员工均由企业内部进行调配，故无新增生活污水产生。本项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水，用于浇渣降尘或回用于生产，不外排，对地表水影响较小。
（4）环境风险防范措施
①管理措施
A.制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。
B.严格人员管理
人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。
C.完善安全措施
完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。
②技术措施
A.工艺技术安全措施：选择合适的设备和管道密封型材质，避免事故发生；工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防渗要求；选择质量好的阀门和管件，保证长周期安全运行。
B.项目区内的各类电气设备均选用相应防火等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火要求，项目区内的所有电气设备均选用防火型，设计防雷、防静电措施，配置相应防火等级的电气设备和灯具，仪表选用质量安全型。
C.项目区各装置按防火规范和火灾自动报警系统设计规范要求，设置一套火灾自动报警系统。一旦有发现火险危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。
③环境风险应急措施
企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，配有良好的消防器材，项目要按要求规范落实经营场所和设备设施的防泄漏、火灾和爆炸等安全风险控制措施，制定相应的环境风险事故应急制度和防范措施，对有关人员进行风险事故应急防范措施培训和演练合格后上岗。
（5）环境风险评价结论
项目建设单位要严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。
6、排污许可管理
根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评[2018]11号）、《排污许可管理管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号）等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”。
企业主行业为水泥制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业30—63.水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造3021”，属于登记管理。
本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“五十一、通用工序—109.锅炉—除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，应执行登记管理。待本项目建成后开始排污前，企业应及时办理排污许可变更相关工作。
7、环境保护“三同时”验收情况
本项目环保投资估算及“三同时”验收内容见下表。



本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表
	项目
	环保措施
	投资
（万元）
	验收标准

	废气
	锅炉烟气
	低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器+30m高排气筒
	7
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中相关排放限值要求

	废水
	锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水
	用于浇渣降尘或回用于生产
	/
	不外排

	噪声
	设备噪声
	选购低噪音设备，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫
	1
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	固体废物
	除尘器收集的粉尘
	密闭袋装收集，外售用作农肥
	/
	不产生二次污染

	
	锅炉灰渣
	密闭袋装收集，外售用作农肥
	/
	

	
	废离子交换树脂
	由厂家回收
	/
	

	
	废布袋
	由厂家回收
	/
	

	合计
	8
	/






























[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001锅炉烟气排气筒/锅炉烟气
	SO2
NOX
颗粒物
	低氮燃烧+陶瓷多管+布袋除尘器+30m高排气筒
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中相关排放限值要求

	地表水环境
	锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水
	COD
SS
	用于浇渣降尘或回用于生产
	不外排

	声环境
	设备运行
	噪声
	选购低噪音设备，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫等
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，现有生活垃圾交由环卫部门统一处理；项目除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣密闭袋装收集暂存，外售用作农肥；废离子交换树脂、废布袋由厂家回收

	土壤及地下水污染防治措施
	地面进行硬化、防渗处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定严格的管理制度，禁止明火，并设置专人进行管理。

	其他环境
管理要求
	1、在工程“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）等有关规定，并按污染源监测计划实施定期监测；
2、锅炉的烟道或烟囱符合采样部位要设置永久采样孔，并设置采样监测平台以方便采样；
3、项目环保工程需与主体工程同时施工、同时建设、同时投产使用；
4、根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，为切实做好企业环保工作，结合本企业实际情况，制定管理制度。



六、结论
	综上所述，本项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，项目选址合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划。在严格落实本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，建设项目在所在地建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.112t/a
	
	
	0.022t/a
	0.112t/a
	0.022t/a
	-0.090t/a

	
	SO2
	0.646t/a
	
	
	0.019t/a
	0.646t/a
	0.019t/a
	-0.627t/a

	
	NOX
	0.606t/a
	
	
	0.213t/a
	0.606t/a
	0.213t/a
	-0.393t/a

	
	工艺粉尘
	0.504t/a
	
	
	0
	0
	0.504t/a
	0

	废水
	生活污水
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	锅炉排污水、软化处理废水及蒸汽冷凝水
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	1.05t/a
	
	
	0
	0
	1.05t/a
	0

	
	锅炉炉渣
	22.6t/a
	
	
	19.48t/a
	22.6t/a
	19.48t/a
	-3.1t/a

	
	生产过程产生的边角余料
	5.5t/a
	
	
	0
	0
	5.5t/a
	0

	
	除尘器收集的粉尘
	2.1t/a
	
	
	2.194t/a
	2.1t/a
	2.194t/a
	+0.094t/a

	
	废离子交换树脂
	0
	
	
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废布袋
	0.1t/a
	
	
	0.1t/a
	0.1t/a
	0.1t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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