一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	时家店乡鲜食玉米产业园建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	冯恩旭
	联系方式
	15044532777

	建设地点
	时家店乡中心校旧址

	地理坐标
	125度57分45.031秒，42度17分6.329秒

	国民经济
行业类别
	C1371蔬菜加工D4430热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	435.63
	环保投资（万元）
	22.2

	环保投资占比（%）
	5.1
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	7186.8

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1.1“三线一单”符合性分析
1-1    通化市“三线一单”生态环境分区管控的意见
	工程类别
	项目具体情况
	本项目
	符合性

	优先保护单元
	优先保护单元应当按照法律法规和有关规定禁止或严格限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设。其中生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动，生态保护红线外各类生态功能重要区和生态敏感脆弱区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区，按照保护对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。对于功能受损的优先保护单元，还应当优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。
	本项目不属于优先保护单元，为一般管控单元。
	不涉及

	重点管控单元
	重点管控单元41个，面积占比13.75%，主要包括吉林东昌经济开发区、吉林辉南经济开发区、吉林柳河经济开发区、通化国际内陆港务区、吉林通化县经济开发区、吉林二道江经济开发区、通化医药高新技术产业开发区、集安边境经济合作区和吉林集安经济开发区9个经济开发区、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域。重点管控单元应当优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定分类实施重点管控。
	本项目不在重点管控单元之内
	不涉及

	一般管控单元
	一般管控单元4个，面积占比20.70%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。一般管控单元应当以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求。
	本项目在一般管控单元
	符合

	生态环境准入清单
	以全省生态环境分区管控体系为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立“1+1+1+120”四个层级的生态环境准入清单。“1”为全省总体准入要求，“1”为松花江流域环境准入及管控要求，“1”为全市总体管控要求,“120”为各环境管控单元环境准入及管控要求。
	本项目属于食品加工行业，符合准入条件
	符合


表 1-2   通化市生态环境准入清单
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017 年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016 年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国草原法》要求。
	本项目不涉及自然保护区、水产资源保护区、湿地、草原、国家级森林公园
	不涉及

	
	禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物。种植人参开垦坡度不得超过二十五度。在二十度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，并采取鱼鳞坑、竹节梯田等措施整地造林，防止造成水土流失。
	本项目不涉及开垦种植
	不涉及

	
	全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
	本项目为蔬菜加工目项，不涉及危化品生产。
	不涉及

	污染物排放管控
	环境质量目标
	2025年和2035年，全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米，并保持稳定。2025年和2035年，全市优良天数比率按照省级下达指标确定。
	本项目新建一台生物质锅炉用于生产线蒸汽灭菌。锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放。经预测，烟气中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度可达标排放。
	符合

	
	
	到2025年，受污染耕地安全利用率达到 92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上。到2035年，受污染耕地安全利用率达到97%以上，污染地块安全利用率达到97%以上。
	本项目周围无受污染耕地，本项目为蔬菜加工行业，废水不外排；危废间按照要求做好防渗无污染土壤风险。
	不涉及

	
	污染物控制要求

	建立较为完善的城市污水管网。新建区严格执行雨、污分流制；新建污水管道应沿规划路设置，并以排水线路短、埋深浅、管网密度均匀合理为原则。
	项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，不外排。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿；
	不涉及

	环境风险防控
	强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，提升环境风险预警、排查、应对水平。
	本项目为蔬菜加工行业，产生的危废暂存于新建的危废间内，定期委托有资质的单位妥善处置
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年，水资源管理控制指标为10.0亿m³；2035年，水资源管理控制指标为10.2亿m³。
	本项目为蔬菜加工行业，新建一座厂房，新建一座锅炉房，仓库及办公室利用现有建筑，能源消耗量小，水资源消耗量小。不新增占地。
	符合

	
	能源
	2025年，能源消费总量指标按照全省下达指标确定。
	
	

	
	土地资源
	2025 年，耕地保有量23.54万公顷，基本农田保护面积17.54万公顷，建设用地总规模5.37万公顷，城乡建设用地规模3.83万公顷。

	
	


通过对吉林省生态环境分区管控公共端应用平台查询，本项目区属于一般管控单元，环境管控单元名称为ZH22052430001，管控单元分类为柳河县一般管控区，平台查询结果详见附图1。一般管控单元应当以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求。
本项目位于吉林省柳河县时家店乡，根据通化市生态环境准入清单-吉林柳河县一般管控区生态环境准入清单，符合性分析如下：
表1-3 柳河县生态环境准入清单
	环境管控单元编号
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控类型
	管控要求

	ZH22052430001
	柳河县一般管控区
	3-一般管控
	污染物排放
	贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。


1.2吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案符合性分析
表1-4 吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案相符性
	意见具体情况
	本项目
	符合性

	吉林省空气质量巩固提升行动方案

	深入推进燃煤污染控制
	实行煤炭消费总量控制。实行煤炭消费指标管理，完成省下达的煤炭消费总量控制目标。加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉，推进热电联产和区域集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。
	本项目为蔬菜加工行业，新建一座厂房，新建一座锅炉房，仓库及办公室利用现有建筑，锅炉燃料为生物质。
	符合

	
	继续推进清洁供暖。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
	本项目为蔬菜加工行业，新建一座厂房，新建一座锅炉房，仓库及办公室利用现有建筑，锅炉燃料为生物质。
	符合

	
	加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
	本项目新建1台燃生物质锅炉，符合通化市环保局发布的通市环发[2017]84号《关于10蒸吨燃煤锅炉改造允许使用燃料的通知》
	符合

	深入推进工业污染源治理
	持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。
	本项目为蔬菜加工行业，新建一台2.5t燃生物质锅炉，不属于重点排污单位
	符合

	吉林省水环境质量巩固提升行动方案

	实施水环境治理工程
	规范工业企业排水管理。各地政府或工业园区管理机构要组织有关部门和单位对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。
	项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，不外排。锅炉排水用于园区降尘；
	符合

	实施水资源保障工程
	推进节水行动。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，充分发挥水资源的刚性约束作用。推进工业节水，造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业推广节水新技术、新工艺和新设备，优先使用再生水，鼓励高耗水企业开展节水技术改造和再生水回用改造，不断提高企业用水水平。推进农业节水，加强大型灌区、重点中型灌区节水改造，发展旱田高效节水灌溉。推进城镇节水，工业生产、城市绿化、道路清洁、车辆冲洗、建筑施工及生态景观用水等优先使用再生水。
	项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，不外排。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿；
	符合

	吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案

	实施农村生活垃圾污水治理提升工程
	提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾收运体系，因地制宜选择适合本地实际的农村生活垃圾处理方式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。
	本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染
	符合


1.3产业政策符合性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中规定，本项目属于第一项鼓励类中第一类“农林业”中第26条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，并能带动种植业、运输业的发展，因此，本项目符合国家产业政策要求。
本次新建的锅炉为2.5t生物质链条炉。不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中第二类 限制类“十一、机械57．每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”和第三类 淘汰类“二、落后产品（七）机械66．每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”项目。
1.4选址合理性分析
本项目为真空糯玉米生产，利用时家店乡中心校旧址进行建设，该地点不再进行教学，土地性质为工业用地（见附件）。东侧10m为加油站；南侧为乡道，隔乡道40m为一家车辆修理部；西侧15m为一栋二层楼（空楼），二层楼西侧为时家店村；北侧7m为农田；西北侧10m为时家店村村民3户。真空糯玉米生产具有季节性，同时采取一定的围挡、隔声措施，项目对环境保护目标的影响是可以接受的，因此选址是合理的。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1建设内容
2.1.1项目组成及建设内容
本项目位于时家店乡中心校旧址，厂区中心点经纬度坐标为126度57分45.031秒，42度17分6.329秒。东侧10m为时家店农机加油站；南侧为乡道，隔乡道40m为一家车辆修理部；西侧15m为一栋二层楼（空楼），二层楼西侧为时家店村；北侧7m为农田；西北侧10m为时家店乡村民3户。本项目地理位置详见附图2。
本项目利用时家店乡中心校旧址进行建设，原址不再办学。学校旧址遗留3栋建筑，均为一层建筑。本次不对遗留建筑进行拆除，仅作为仓库和办公室使用。旧址无遗留环境问题，未接到投诉。本次在空地新建一座生产厂房、一个挡雨棚，新建一座锅炉房，仓库及办公室利用现有建筑。占地面积7186.8m2，建筑面积1820.6m2。建设真空糯玉米和生产线，年产真空糯玉米700万棒，主要工程组成详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表
	项目组成
	工程名称
	建设规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	生产厂房建筑面积1000m2，挡雨棚400m2，设置真空糯玉米生产线、成品库、原料区。
	新建

	辅助工程
	锅炉间
	位于生产车间北侧，建筑面积152m2，内置一台2.5t/h燃生物质锅炉，设置生物质暂存区和灰渣间。
	新建

	
	办公区
	利用学校现有办公室，建筑面积418.6m2
	依托现有

	储运工程
	库房1
	利用厂内原有教室，位于厂区北侧，建筑面积528㎡。设置危废间一间，占地面积5㎡。
	依托现有

	
	库房2
	利用原有仓库，位于厂区东侧，建筑面积197.2㎡。
	依托现有

	
	原料区
	位于生产车间内，用于存放未加工玉米棒；
	新建

	公用工程
	给水
	厂区深水井
	依托现有

	
	排水
	项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，不外排。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿；
	-

	
	供电
	电网供给
	依托现有

	
	供暖
	冬季不生产，生产用蒸汽由燃生物质锅炉供应。
	新建

	环保工程
	废水
	项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，不外排。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿；新建沉淀池容积为21m³（4m*3.5m*1.5m）。
	新建

	
	废气
	锅炉烟气
	布袋除尘器处理，30m高排气筒DA001。
	新建

	
	噪声
	采用隔音、减震、消声等措施
	新建

	
	固体废物
	灰渣
	袋装收集后暂存于锅炉房灰渣间，外售有机肥厂。
	-

	
	
	布袋除尘器收集灰
	
	

	
	
	预处理废物
	玉米皮、玉米须、颈尖和根部采用密闭包装袋收集外售作牲畜饲料；
	

	
	
	废树脂
	由厂家更换后回收处理，不在厂区内进行储存。
	

	
	
	废布袋、生活垃圾
	定期交由环卫部门处理。
	

	
	
	废机油
	暂存于危废贮存点、委托资质单位处置。
	

	注：厂区内不设置备用发电机组与大型维修设备，停电与设备发生故障时即停止生产，不在厂区设置食堂和宿舍。


本项目产品为真空玉米，产品方案见下表。
表2-2 本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产量
	单位
	产品规格
	备注

	1
	真空玉米
	700万
	棒
	250g/棒
	


本项目产品质量标准参照《真空包装熟制鲜食玉米》（DB13/T 1044-2009）执行，具体参数见下表。
表2-3  产品质量标准
	要求
	项目
	要求

	原辅材料
	鲜食玉米
	糯玉米应符合GB/T22326的规定，甜玉米应符合NY/T523的规定。卫生指标应符合GB2762和GB2763的规定。采摘后应在18h内加工完毕。

	
	加工用水
	应符合GB5749的规定。

	
	白砂糖
	应符合GB317的规定。

	包装
	内包装应符合GB/T10004的规定。

	感官要求
	包装
	包装完好、无破损、无胀袋

	
	色泽
	穗状:具有本品固有色泽，无腐烂
粒状:具有本品固有色泽，无腐烂、霉变

	
	组织形态
	穗状:成熟度适宜，籽粒饱满、排列整齐，无明显秃尖、缺粒和畸形，无病虫害
粒状:籽粒饱满、颗粒基本一致，成熟度适宜，无病虫害

	
	滋味气味
	具有本品固有滋味和气味，柔嫩可口，无异味

	
	杂质
	无肉眼可见外来杂质

	理化指标
	水分，%
	50~70

	
	[bookmark: _GoBack]pH值
	5~7

	
	黄曲霉毒索B1,μg/kg≤
	5

	
	注:以上指标为可食部分的指标要求。

	卫生指标
	铅、总砷和微生物指标应符合GB11671的规定。

	食品添加剂
	食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

	
	食品添加剂品种及其使用量应符合GB2760的规定。

	净含量允差
	定量包装产品净含量允差应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。


2.1.2主要原辅材料
本项目所使用玉米来源为当地农户。原辅材料及燃料见下表。
表2-4 本项目原辅材料及燃料一览表
	序号
	原辅料名称
	单位
	年用量
	储存方式
	运输方式

	1
	糯玉米
	棒
	700万
	原料库
	当地购买，汽运

	2
	水
	吨
	1567.67
	-
	-

	3
	生物质
	吨
	162
	燃料暂存区
	当地购买，汽运

	4
	包装袋
	个
	700万
	仓库
	汽运



本项目所用原材料主要为生物质成型燃料，年用量为162t。生物质燃料属于可燃物质，由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源，由生物质燃料厂家定期运至企业燃料库内，密闭贮存，最大贮存量为6吨。
生物质成分分析引用本地的其他燃生物质锅炉企业数据。《柳河县柳明佳园物业供热站生物质锅炉建设项目环境影响报告表》数据，见表2-5。
表2-5  生物质燃料的成分分析表
	名    称
	单 位
	数  值

	收到基碳Car
	%
	38.64

	收到基氢Har
	%
	6.08

	收到基氧Oar
	%
	38.2

	收到基氮Nar
	%
	0.87

	收到基全硫S
	%
	0.05

	收到基灰Aar
	%
	5.4

	收到基水分Mar
	%
	11.02

	空干基水分Mad
	%
	12.47

	收到基低位热 Qnet,ar
	MJ/kg
	13.78

	变形温度DT
	℃
	998

	软化温度ST
	℃
	1104


2.1.3主要生产设备
本项目生产设备详见表2-6。
表2-6   生产设备情况
	[bookmark: _Toc259783749][bookmark: _Toc306634262]序号
	名称
	单位
	数量

	1
	扒皮机
	台
	1

	2
	切头机
	台
	1

	3
	提升机
	台
	1

	4
	滚杠清洗
	台
	1

	5
	气泡清洗
	台
	1

	6
	包装机
	台
	3

	7
	杀菌锅
	组
	2

	8
	水箱
	个
	2

	9
	空压罐
	台
	3

	10
	风干机
	台
	1

	11
	传送带输送机
	台
	1


2.1.4平面布局合理性
本项目位于时家店乡中心校旧址，利用学校南侧原有办公室作为企业办公室，利用学校北侧原有教室和东侧仓库作为企业仓库，在院区西侧空地新建一个加工车间，车间西侧新建一座锅炉房。厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺需求。本项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。
综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。本项目厂区总平面布置情况见附图3。
2.1.5公用工程
⑴给水
本项目用水主要为职工生活用水、生产用水及锅炉用水，由厂区内现有2座深水井供给（出水量4m3/h）。
①生活用水
企业劳动定员为5人，职工均为附近居民，不在厂区内食宿，职工生活用水量按20L/d•人计，则职工生活用水量为0.1t/d（5t/a）。
②锅炉用水
高温蒸煮灭菌用热由新建的1台2.5t/h燃生物质锅炉提供。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，工业废水（锅外水处理，含锅炉排污水和软化处理排水）产污系数为0.356t/t-原料，生物质用量为162t/a，则排放的废水量为（1.1534t/d）57.67t/a，根据设备厂家提供材料，本项目高温蒸煮灭菌使用水量为0.8t/次，每天蒸煮24次，故锅炉总水量（生产用水量+锅炉污水排放量）为20.3534t/d（1017.67t/a）。
③生产用水
根据设备厂家提供材料，清洗玉米用水5t/d（250t/a）；本项目生产车间每天工作结束后都需要清洁，车间地面清洁用水量为1t/d（50t/a）；本项目玉米蒸锅每年仅生产前及停产后进行清洗两次清洗设备清洗用水为1m³/次（2t/a）。
根据企业提供的资料，玉米高温蒸煮灭菌废水是在玉米真空包装后再蒸煮，蒸煮灭菌水不接触玉米，循环使用，不外排，过程中会损失部分蒸汽。蒸锅容积为2m³，两台蒸锅一次蒸煮用水量为4t，损失量为1t/次，根据设备厂家提供材料，每日蒸煮次数为24次，则循环水量为3t，锅炉蒸汽直接喷入蒸锅内，蒸汽液化为锅内补充一定量的水，蒸汽用量为0.8t/次，则蒸锅内补充水量为4.8t/d（240t/a），蒸煮用水量为7.8t/d（243t/a）不外排。蒸煮后不产生冷凝废水。
所以企业总用水量为34.705t/d（1540.25t/a）。
⑵排水
项目所产生污水主要为生活污水、生产废水、锅炉废水。 
①生活污水
生活污水产生量按用水量80%计算，则新增生活污水产生量为0.08 t/d（4 t/a）。生活用水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。 
②锅炉废水
项目设置有1台2.5t/h燃生物质锅炉，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，工业废水（锅外水处理，含锅炉排污水和软化处理排水）产污系数为0.356t/t-原料，生物质用量为162t/a，则排放的废水量为1.1534t/d（57.67t/a）。本项目锅炉为蒸汽炉，蒸汽不回收，锅炉水不外排，锅炉废水为纯水制备废水，纯水制备废水属于清洁下水，回用于厂区洒水降尘及灰渣调湿。
③生产废水
玉米清洗废水产生量按用水量的80%计算，则生产废水量约为4 t/d（200 t/a），设备清洗废水及玉米清洗废水外运养殖场。
设备清洗废水按照用水量的80%计算，则清洗设备排水为1.6t/a。地面清洁水全部消耗，消耗量为1t/d（50t/a）。 蒸煮用水循环使用，每次蒸煮之后补充，不外排。
柳河县时家店乡肉鸡养殖场位于通化市柳河县时家店乡，距离本项目1500m，总占地面积63340m2，年饲养肉鸡6批，年出栏160万只，根据环评资料，鸡饮用水0.5L/头.d，则鸡的饮用水量为133.3t/d。本项目产生的设备清洗及玉米蒸煮消毒废水外售该养殖场用于肉鸡调制饲料，协议见附件。 
废水排放情况详见下表。
表2-7  给排水情况一览表
	序号
	项目
	用水量
	排水系数
	污水产生量
	备注

	
	
	日t/d
	年t/a
	
	日t/d
	年t/a
	

	1
	生活用水
	0.1
	5
	0.8
	0.08
	4
	排污防渗旱厕

	2
	地面清洁
	1
	50
	-
	-
	-
	全部消耗

	3
	浸泡清洗玉米
	5
	250
	0.8
	4
	200
	外运养鸡场调制饲料及饮用

	4
	设备清洗
	1
	2
	0.8
	0.8
	1.6
	

	
	高温蒸煮灭菌
	7.8
	243
	-
	-
	-
	循环使用，不外排

	5
	锅炉用水（蒸汽）
	20.3534
	1017.67
	-
	1.1534
	57.67
	锅炉污水回用于厂区洒水降尘及灰渣调湿

	
	合计
	35.2534
	1567.67
	/
	6.0334
	263.27
	


生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿。
本项目给排水平衡图详见图1。

图1  项目水平衡图 单位t/d
⑶供电：本次项目供电由区域供电部门统一供给，能够满足其用电要求。
⑷供热：本项目冬季不生产，生产用蒸汽由2.5t生物质锅炉提供，年燃生物质量为162t。
2.1.6劳动定员及工作制度
本项目劳动定员人数为5人，职工均为附近居民，不在厂区内生活，年工作50天（每年8月1日左右到9月19日左右），每天工作时间为6:00-18:00，共12小时。






	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节
2.2.1真空玉米工艺流程及排污节点

图2  真空玉米生产工艺流程及排污节点示意图
工艺简述：
⑴扒皮、切头
选取成熟度适宜的新鲜玉米穗，采后立即进厂剔除有病虫害、机械损伤的玉米穗，然后送入扒皮机剥去苞叶和穗丝，扒皮后的玉米送入切头机切掉玉米头。本项目选取的玉米是新鲜的湿玉米，含水量一般在在70%~73%左右，而非干玉米，在剥叶去丝、切头去尾、分等过程中不会产生粉尘。此工序会产生噪声、预处理固体废物（苞叶、穗丝、不合格产品、玉米头）。
⑵浸泡清洗
将合格的玉米穗送入玉米清洗机中清洗，去除鲜穗上的穗丝，清洗后进行真空包装。浸泡清洗工序会产生清洗废水、噪声。
⑶真空包装
沥干水分的玉米，进入真空包装机自动包装。此工序会产生噪声。
⑷高温灭菌
真空包装后的玉米经输送机传送到杀菌锅进行高温蒸煮灭菌，杀菌锅内温度由低温升至121℃，恒温保持23分钟，方可将真空包装袋内的细菌杀死，达到延长保质期的目的。包装袋内的水分在加热时会膨胀，为防止破裂杀菌锅内压力要保持稳定。本项目利用生物质锅炉提供的蒸汽进行高温灭菌。杀菌锅内的水循环使用。
⑸冷却、风干入库
经过高温灭菌后的玉米包装上带有水汽，需要进入风干机内进行风干冷却，用以去除玉米包装袋表面水滴，冷却风干后入库存放。经过本工艺的产品，可以常温存放。
2.2.2生物质蒸汽锅炉工艺流程及排污节点

图3  生物质蒸汽锅炉工艺流程及排污节点示意图

本项目燃料为外购的生物质，将生物质投加到锅炉中，锅炉给水经软水器处理后经补水泵供给锅炉，通过燃烧生物质为生产供热蒸汽，锅炉烟气经布袋除尘器处理后（除尘效率按99%计）由30m高烟囱排放。锅炉灰渣和除尘器回收的粉尘集中收集，外售综合利用。废树脂由厂家更换后回收处理，不在厂区内进行储存。维修产生的废机油暂存于危废间内，委托有资质的单位进行处置。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用时家店中心校现有建筑物进行改造，原学校已停止办学。在厂内新建一座生产车间，新建一座锅炉房，办公室仓库利用原有建筑，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1区域环境质量现状
3.1.1地表水质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目地表水质量现状数据，采用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2025年环境简报年报数据。本项目位于柳河县时家店中心校，附近地表水为时家店水库及时家店河，上游水体为三统河，汇入口位于和平水库坝址断面与河口屯断面之间。
表3-1柳河县2025年环境简报年报水库水质统计表（节选）
	名称
	年份
	DO
	CODMn
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	总氮

	时家店水库
	2025
	7.3
	5.05
	3.46
	0.265
	0.109
	0.975


根据《柳河县2025年环境简报年报》的结论，时家店水库主要用于农田灌溉。污染指数为总磷，总磷年均值为0.109mg/L，超过地表水环境质量Ⅲ类标准1.18倍，时家店水库质类别为Ⅴ类水体，水质状况一般。
根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），时家店河汇入三统河断面水体功能为农业用水、渔业用水，为Ⅲ类水体。时家店河及时家店水库未规定水体类别及功能，且本项目废水不外排，不会加重水体污染。
3.1.2环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: 1、项目所在区域空气质量达标区判定]⑴项目所在区域空气质量达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，环境空气质量现状引用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2025年环境年报数据：
表3-2  大气污染物年度平均浓度（节选）   单位（μg/m3）
	名称
	年份
	SO2
	NO2
	CO
	PM10
	PM2.5
	O3-8h

	年均浓度
	2025
	9
	13
	1.0
	36
	20
	113

	标准（过渡阶段）
	
	60
	40
	4
	60
	30
	160


由表3-2可知，柳河县2025年达到环境空气质量二级标准，空气质量良好。
⑵其他污染物
本次环境空气补测的TSP、NOx数据，由吉林省睿全检测技术有限公司于2026年2月4日-2月6日进行检测。
①监测点位布设
根据本项目环境空气评价级别与范围，在评价区域内共设置1个大气监测点位，环境空气质量现状监测布点详见表3-3和附图3。
表3-3  环境空气质量监测点布设情况表
	测点名称
	监测目的

	项目下风向500m
	了解项目下风向的空气质量现状


②监测项目
NOx监测日均值及小时值，TSP监测日均值。
③监测时间
2026年2月4日—6日；
④监测单位
TSP、NOx由吉林省睿全检测技术有限公司进行监测。
[bookmark: _Toc148059923][bookmark: _Toc150497063][bookmark: _Toc149816834][bookmark: _Toc164237333][bookmark: _Toc150937107][bookmark: _Toc188028803][bookmark: _Toc191715993][bookmark: _Toc128466415][bookmark: _Toc210708381][bookmark: _Toc213638382][bookmark: _Toc134605968][bookmark: _Toc189471658][bookmark: _Toc128468750][bookmark: _Toc188775583][bookmark: _Toc133648376][bookmark: _Toc128559912][bookmark: _Toc208649201][bookmark: _Toc129155980][bookmark: _Toc173202347][bookmark: _Toc150496754][bookmark: _Toc150503346][bookmark: _Toc149805373][bookmark: _Toc167334204][bookmark: _Toc164063170][bookmark: _Toc136959296][bookmark: _Toc163878443][bookmark: _Toc149385760]⑤评价方法
评价方法采用占标率法，计算公式为：


式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
      Ci——i评价因子监测浓度，mg/m3；
      Coi——i评价因子标准值，mg/m3。
其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi>100%时，则表明该污染物超标。
利用各监测点的监测数据，统计污染物24小时平均浓度值的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。
⑥评价结果
现状监测统计及评价结果详见表3-4。
表3-4  环境空气质量现状统计及评价结果一览表
	监测点位
	监测项目
	浓度范围（mg/m3）
	标准值
	最大浓度占标率%
	最大超标倍数
	达标情况

	项目下风向500m
	TSP
	0.094-0.097
	0.3
	32
	0
	达标

	
	NOx
	小时值
	0.016-0.03
	0.25
	12
	0
	达标

	
	
	日均值
	0.009-0.013
	0.1
	13
	0
	达标


根据监测报告可知：评价区域内监测点TSP、NOx浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，说明区域内环境空气中监测因子有一定环境容量。
3.1.3声环境质量现状评价
⑴监测点布设
本项目50m范围内有3户居民，本次于厂界及敏感点处共布设5个噪声监测点。详见下表及附图2。
表3-5  监测点名称及布设情况
	序号
	监测点名称
	布设目的

	N1
	东侧厂界外1m处
	了解项目所在地声环境质量现状

	N2
	南侧厂界外1m处
	

	N3
	西侧厂界外1m处
	

	N4
	北侧厂界外1m处
	

	N5
	西北侧敏感点
	了解敏感点声环境质量现状


⑵监测单位及监测时间
吉林省睿全技术有限公司于2024年4月29日，监测1天，昼夜间各1次监测。
⑶评价标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。
（4）监测结果统计
监测统计结果详见下表。
表3-6  噪声监测结果表
	监测点
编号
	监测点位置
	监测结果dB(A)
	评价标准
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	[bookmark: _Hlk221255679][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]N1
	东侧厂界
	50
	36
	55
	45
	达标
	达标

	N2
	南侧厂界
	50
	38
	55
	45
	达标
	达标

	N3
	西侧厂界
	46
	34
	55
	45
	达标
	达标

	N4
	北侧厂界
	42
	35
	55
	45
	达标
	达标

	N5
	西北侧敏感点
	42
	34
	55
	45
	达标
	达标


由上表可以看出，项目所处区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求。
3.1.4地下水、土壤环境概况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状评价。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。地面清洁废水全部消耗，蒸煮灭菌水循环利用，浸泡冲洗废水外售养鸡场综合利用。锅炉废水属于清洁下水，用于洒水降尘及灰渣调湿。项目不涉及重金属，对地下水和土壤影响较小，故本次不对地下水和土壤进行现状评价。
3.1.5生态环境概况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本区域不属于特殊保护区。经实地踏勘，评价区内无风景名胜、文物保护自然等特殊环境敏感因素。
本项目厂界500m范围内环境空气保护目标主要为农村地区；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源；50m范围内有声环境敏感点。环境保护目标情况见附图3，项目周围情况见附图4。
主要环境保护目标如下：
表3-7  项目环境保护目标
	环境要素
	环境保护目标
	坐标
	人数
（户）
	距离
（m）
	方位
	保护目标

	
	
	X（m）
	Y（m）
	
	
	
	

	环境空气
	时家店村
	125.961964
	42.284596
	24
	21
	西
	《环境空气质量标准》（GB30 95-2012）
及《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准

	
	时家店村
	125.961868
	42.285437
	3
	10
	西北
	

	
	时家店村
	125.965928
	42.285247
	51
	90
	东
	

	声环境
	时家店村村民
	125.961868
	42.285437
	3
	10
	西北
	《声环境质量标准》
（GB3096 -2008）中1类区标准

	
	时家店村
	125.961964
	42.284596
	0
	21
	西
	

	地表水
	时家店水库
	/
	/
	/
	220
	西南
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	时家店河
	/
	/
	/
	240
	南
	




	污染
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	3.3污染物排放控制标准
3.3.1废气
本项目生产用热由生物质蒸汽锅炉供给，污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的燃煤大气污染物燃煤锅炉排放限值。
表3-8  锅炉大气污染物排放标准
	污染物
	排放标准mg/m3
	标准来源

	颗粒物
	50
	GB13271-2014
《锅炉大气污染物排放标准》

	SO2
	300
	

	NOx
	300
	

	烟气黑度
	≤1
	

	烟囱最低允许高度
	燃煤锅炉2~＜4t/h
	

	
	不低于30米（烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。）
	


注：200m范围内最高建筑为时家店乡学校教学楼，高度为20m，本项目锅炉排气筒高度为30m。满足上述标准要求。
3.3.2噪声
施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价。
表3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，项目位于时家店乡，声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，详见下表。
表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)
	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


3.3.3固体废物 
本项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 

	总量
控制
指标
	3.4总量控制标准
根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》以及《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目废气排放口为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门自行建立统计台账，纳入环境管理。
本项目涉及总量污染因子为烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。污染物排放量为烟（粉）尘0.038t/a，二氧化硫0.0583t/a，氮氧化物0.0775t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
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	4.1施工期环境保护措施
本项目主体工程施工期间将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水及生活污水等污染物。
1、废水
⑴施工生活污水
拟采取的治理措施：施工人员生活污水排入防渗旱厕，不向地表水体排放。对地表水体影响较小。
⑵施工废水
施工过程中将产生含有泥浆或砂石的工程废水，若未经处理直接排放，则对地表水环境产生一定影响。
拟采取的治理措施：施工废水要经过沉淀池采取澄清处理，上清液回用于施工过程，不外排。
2、废气
施工过程产生扬尘，产生扬尘可能对周边居民产生影响，施工期采取距离用户较近的厂界处设立围挡、降低车速、保持地面清洁、洒水抑尘、建筑材料加盖苫布等措施，可有效降低扬尘的产生。
3、噪声
本项目施工期产生一定噪声，由于其产生时间较短，且随施工期结束而消失，施工过程采取合理安排施工时间，墙壁隔声等措施，施工期噪声不会对环境产生明显影响。
4、固废
本项目施工期生活垃圾送指定垃圾点，由环卫部门定期清运。建筑垃圾运至指定垃圾填埋场。本项目施工期产生的固体废物均有合理去向，不会对环境产生明显影响。
综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废水
1、废水产污环节及治理措施
产污环节：项目不设宿舍、食堂、浴室，运营期主要产生生活污水、生产废水、纯水制备排水，锅炉蒸汽不回收，全部消耗，所以无锅炉排水。
拟采取措施：生活污水排入防渗旱厕，定期清陶做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建21m³（4m*3.5m*1.5m）沉淀池，定期外运养殖场用于肉鸡饮用及调制饲料。纯水制备排水用于园区洒水降尘及灰渣调湿。
2、源强核算
本项目玉米生产工艺流程为先使用环保材料塑封后蒸煮，玉米不直接与水接触，故蒸煮废水中各项污染物浓度较低，经查阅相关资料以及类比同类型项目《绥化蛙鸣公司鲜食玉米系列加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目于2025年12月进行验收，类比条件对比详见下表。
表4-1   类比条件对比情况
	序号
	工程内容
	绥化蛙鸣公司鲜食玉米系列加工项目 
	本项目
	备注

	1
	规模
	年产糯玉米棒3000万穗
	年产真空玉米700万棒
	相似

	2
	主要原料
	玉米
	玉米
	相同

	3
	加工方式
	扒皮-清洗-塑封-蒸煮
	扒皮-清洗-塑封-蒸煮
	相同

	4
	区域类别
	农村
	农村
	相同

	5
	建设性质
	新建
	新建
	相同

	6
	水污染防治措施
	生活污水要排入防渗旱厕，由附近农户定期清掏，发酵堆肥，锅炉排污水排放至厂区沉淀池沉淀后，用于厂区酒水降尘，蒸煮废水每2天清运一次，进入兰西县红光镇污水处理厂处理。
	生活污水排入防渗旱厕，定期清陶做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建21m³（4m*3.5m*1.5m）沉淀池
	相同


由上可知，本项目与类比对象建设规模、主要生产工艺流程、技术参数等方面均相同或相似。 
本次环评中，由玉米蒸煮消毒废水、设备清洗废水、清洗玉米废水及锅炉排水等排水参照《绥化蛙鸣公司鲜食玉米系列加工项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，该项目验收监测期间正常运营，主要环保设备按照设计要求建设，运行状况正常，监测期间生产规模（大于75%）满足验收工况，本次环评引用该项目数据具有有效性和合理性。
表4-2  污水中各污染物产排情况一览表
	污水排放源
	排放量
（t/a）
	污染物
	污染物排放浓
度（mg/L）
	污染物排放量
（t/a）
	去向

	生活污水
	4
	COD
	300
	0.0012
	排入旱厕，定期清掏做农肥

	
	
	BOD5
	150
	0.0006
	

	
	
	SS
	180
	0.00072
	

	
	
	氨氮
	30
	0.00012
	

	纯水制备排水
	57.67
	COD
	40
	0.0023
	用于厂区洒水降尘及干灰调湿

	
	
	SS
	30
	0.00173
	

	生产废水（含清洗设备、清洗玉米废水）
	201.6
	COD
	95
	0.0192 
	外运养鸡场调制饲料及饮用

	
	
	BOD5
	27.9
	0.0056 
	

	
	
	SS
	22
	0.0044 
	

	
	
	氨氮
	2.42
	0.00049 
	


表4-3  废水治理措施情况一览表
	产污环节
	污染物
	治理设施
	处理能力
	治理工艺
	治理效率
	是否为可行技术

	生活污水
	COD
	排入防渗旱厕定期清掏做农肥
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	纯水制备排水
	COD
	用于厂区洒水降尘及干灰调湿
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	
	
	
	
	

	生产废水（含清洗设备、清洗玉米废水）
	COD
	外运养鸡场调制饲料及饮用
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	
	
	
	
	


3、依托可行性分析
本项目废水主要由生产废水、锅炉排污水、生活污水组成，生活污水排入旱厕定期清掏做农肥。锅炉排污水全部用于厂降尘及灰渣调湿。生产废水主要包括蒸煮废水、浸泡冲洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水，蒸煮废水循环使用不外排；浸泡冲洗废水、设备清洗废水运至柳河县时家店乡肉鸡养殖场调制饲料用，废水中主要为玉米去皮和切断产生的玉米浆汁、玉米碎屑和玉米须等，均为优质畜禽饲料原料，不含有毒有害污染物，且清洗废水在清洗过程中不涉及使用消毒剂及洗涤剂等，且不涉及硫酸盐、氟化物、氰化物硝酸盐以及(类)重金属污染物，主要污染物为COD和SS等，符合农业部《无公害食品畜禽饮用水水质》(NY5072-2008)表1畜禽饮用水质安全指标相关内容，柳河县时家店乡肉鸡养殖场年出栏肉鸡160万只（6批次），根据估算养殖场日均需要饮用水约133.3t，故柳河县时家店乡肉鸡养殖场完全可以消耗本项目每天产生的废水量，综上，本项目产生的废水委托养鸡场用作鸡饮用及调制饲料用水，符合废水资源化利用相关要求，具有可行性。
4、废水监测要求
项目拟采取措施：生活污水排入防渗旱厕，定期清陶做农肥。地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、玉米浸泡和冲洗废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场。锅炉排水用于园区降尘及灰渣调湿。本项目无外排废水，即无废水排放口。
4.2.2废气
1、源强核算
⑴锅炉烟气
锅炉烟气污染物参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）新改扩建工程污染源核算方法优先顺序为1.物料衡算法，2.类比法，3.产污系数法。故本次采用物料衡算法进行核算。原料成分报告详见表2-4。
①烟气量
本次空气量计算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中附录C、C2公式进行计算，具体如下：
C.2对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时理论空气量用式(C.2)计算。
V0=0.0889(Car+0.375Sar)+0.265Har-0.0333Oar
式中：V0——理论空气量，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%；本项目取38.64%。
Sar——收到基硫的质量分数，%；本项目取0.05%。
Har——收到基氢的质量分数，%；本项目取6.08%。
Oar——收到基氧的质量分数，%。本项目取38.2%。
经计算空气量V0约为3.776m3/kg。烟气量采用附录C、C3公式进行计算：
C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用式(C.4)计算。


式中：VRO2——烟气中二氧化碳(VCO2 )和二氧化硫(VSO2)容积之和，m³/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%；本项目取38.64%。
Sar——收到基硫的质量分数，%；本项目取0.05%。
VN2——烟气中氮气量，m3/kg；
Nar——收到基氮的质量分数，%；本项目取0.87%。
α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目过量空气系数按照燃煤锅炉取值。燃煤锅炉的过量空气系数为1.75，对应基准氧含量为9%；
V0——理论空气量，m3/kg；
Vg——干烟气排放量，m3/kg；
VH2O——烟气中水蒸气量，m3/kg；
Har——收到基氢的质量分数，%；本项目取6.08%。
Mar——收到基水分的质量分数，%；本项目取11.02%。
Gwh——雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg；本项目取0。
Vs——湿烟气排放量，m³/kg。
经计算Vg为6.543m3/kg，Vs为7.461m3/kg。本项目燃兰碳锅炉年消耗生物质162t，则总干烟气量为1.06×106m3，总湿烟气量为1.209×106m3。
②烟尘


式中：EA—核算时段内颗粒物(烟尘)排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃生物质量162t；
Aar—收到基灰分的质量分数，%；本项目干燥基灰分5.4；
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；此参数与锅炉炉型有关，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)表B.2，本项目取40；
ηc—综合除尘效率，%；袋式除尘器理除尘效率99%；
Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。本项目生物质锅炉，Cfh指标为17。
经计算，EA=0.038t/a，则排放浓度为35.88mg/m3，产生浓度3588.19mg/m3
③SO2


式中：E SO2——核算时段内二氧化硫排放量，t。
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃生物质量162t；
Sar——收到基硫的质量分数，%，本项目取0.05%。
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中的附录B表B.1中相应锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，锅炉机械不完全燃烧热损失q4取10；
ηs——脱硫效率，%；无脱硫措施，为0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中的附录B表B.3中燃生物质锅炉的硫转化率K取值为0.4；
根据以上参数可以计算得出SO2的排放量为0.0583t/a，排放浓度为55mg/m3。
④NOX
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）新改扩建工程污染源核算方法优先顺序为1.物料衡算法，2.类比法，3.产污系数法。NOx采用类比法进行源强核算。


式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；
Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx——脱硝效率，%。
本次类比2024年5月舒兰市盛美牧业有限公司生物质锅炉自行监测数据可知，NOx的浓度为160mg/m³，计算得出NOX的排放量为0.0775t/a。
本项目废气污染治理设施情况、废气排放情况及监测要求详见下表：
表4-4  废气污染源产生情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	排放量（t/a）
	浓度（mg/m³） 

	锅炉烟气
	废气量
	1.06×106Nm3/a
	/

	
	烟尘
	0.038
	35.88

	
	SO2
	0.0583
	55

	
	NOx
	0.0775
	160


表4-5  废气治理措施情况一览表
	产污环节
	污染物
	治理工艺
	处理能力m3/a
	收集效率
	去除率
	是否为可行技术
	判定依据

	锅炉烟气
	烟尘
	布袋除尘
	1.209×106
	100%
	99%
	是
	排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）

	
	SO2
	-
	/
	100%
	/
	/
	

	
	NOx
	-
	/
	100%
	/
	/
	


表4-6  废气排放情况一览表
	产污环节
	污染物
	排放浓度mg/m3
	排放量（t/a）
	排放形式
	排放标准
	排放口信息

	
	
	
	
	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	编号及名称
	类型
	坐标

	锅炉烟气
	烟尘
	35.88
	0.038
	有组织
	GB13271-2014
	30
	0.3
	85
	DA001锅炉烟囱
	一般排放口
	125°57'43.97"，42°17'07.09"

	
	SO2
	55
	0.0583
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx
	160
	0.0775
	
	
	
	
	
	
	
	


由以上分析可知，本项目烟气污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其排放浓度分别为35..88mg/m3、55mg/m3、160mg/m3，均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物燃煤锅炉排放限值。（有组织：烟尘50mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。
根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）以及国内相同或相似项目竣工环境保护验收情况，包括建设规模、生产工艺、运行方式及污染防治措施等，本项目燃料为生物质，含硫量比较低，燃煤锅炉烟尘采用布袋除尘为可行技术，环保措施能够确保污染物达标排放，治理措施可行。
本项目位于时家店乡中心校旧址，大气污染物达标排放。项目所在地为农村，地域开阔，空气扩散条件良好。因此，项目产生废气不会对区域空气环境产生明显的影响。
⑵蒸煮异味
企业生产的鲜食玉米，工艺上是先装袋后蒸煮杀菌。所以无蒸煮异味产生。

2、监测要求
表4-7  废气监测要求
	类别
	污染源
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	锅炉
	锅炉烟囱（DA001）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	1次/月

	
	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/季



[bookmark: _Toc20337][bookmark: _Toc21459]3、非正常工况污染源分析
项目在运行过程中可能发生的事故排污有两种情况：一种为除尘器在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致污染物排放量增加。根据类比调查，此种情况下除尘器除尘效率多为70％左右，另一种为最不利情况，即除尘器装置出现故障，此种情况下，效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。
表4-8  非正常工况下污染物排放情况一览表
	产污环节
	污染物
	频次
	去除效率
	排放浓度/mg/m3
	持续时间（h）
	排放量（t）
	措施

	污染防治设施效率下降

	锅炉烟气
	颗粒物
	1次/年
	70%
	1076.4
	2
	0.0038
	停产修复

	污染防治设施故障

	锅炉烟气
	颗粒物
	1次/年
	0
	3588.19
	2
	0.0127
	停产修复


4.2.3噪声
⑴预测内容
运行期间昼夜厂界噪声和敏感点噪声。
⑵噪声源强
本项目主要噪声源来自扒皮机、切头机、锅炉等设备运行时噪声，为持续噪声源，噪声源强为60-85dB(A)。
表4-9  项目主要噪声源强防治措施及效果
	序号
	设备名称
	数量（台）
	噪声源强
[dB（A）]
	声源位置
	降噪措施
	降噪量
	治理后噪声值
	持续时间

	1
	扒皮机
	1
	85
	生产车间
	低噪声设备、减振、隔声、软连接
	15dB（A）
	70
	6:00-18:00

	2
	切头机
	1
	80
	
	
	
	65
	

	3
	提升机
	1
	75
	
	
	
	60
	

	4
	滚杠清洗
	1
	80
	
	
	
	65
	

	5
	气泡清洗
	1
	80
	
	
	
	65
	

	6
	包装机
	3
	65
	
	
	
	50
	

	7
	杀菌锅
	2
	70
	
	
	
	55
	

	8
	风干机
	1
	60
	
	
	
	45
	

	9
	传送带输送机
	1
	60
	
	
	
	45
	

	10
	锅炉
	1
	85
	生产车间北侧
	
	
	70
	


⑶预测模式
噪声预测方法采用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》推荐的模式，预测过程中，根据实际情况，噪声源按室内声源对待，在预测设备专用房内噪声对外环境影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待。 
a.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)       （A.1）
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)      （A.2）
在只考虑几何发散衰减及障碍物屏蔽时，用 LA（r）=LA（r0）-Adir 
式中：Lp(r) -预测点处声压级，dB；
Lp(r0)-参考位置r0处的声压级，dB；
Lw-由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 
DC-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv-几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm-大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr-地面效应引起的衰减，dB； 
Abar-障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB。
b.点声源的几何发散衰减 
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式∶ 
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)
式中：r、r0-与声源的距离； 
LP（r）-r处的倍频带声压级，dB； 
LP（r0）-r0处的倍频带声压级，dB。 
具有指向性声源的 LP（r）和 LP（r0）必须是在同一方向上的声级。 
c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式进行计算近似求出： 
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； 
Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 
TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 
然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按以下计算出靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
⑷预测范围
噪声评价主要预测生产车间内的设备噪声对厂界及厂界外50m范围内敏感点的影响，并对该影响做出评价。 
⑸预测参数
本项目噪声主要产生于生产设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在车间墙壁隔声效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在15-25dB(A)间，本项目取15dB(A)作为建筑墙壁实际隔声量。
表4-10  噪声预测结果统计表  单位：dB(A)
	点源与厂界距离（m）
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	背景值
	预测值
	贡献值
	背景值
	预测值

	东侧厂界
	64
	32.1
	50
	50.1
	0
	36
	36

	南侧厂界
	55
	31.8
	50
	50.1
	0
	38
	38

	西侧厂界
	5
	54.2
	46
	54.9
	0
	34
	34

	北侧厂界
	20
	42.2
	42
	45.1
	0
	35
	35

	西北侧敏感点
	23
	41.0
	42
	44.5
	0
	34
	34


本项目经预测结果可知，项目运营后，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），项目运营期噪声对周围环境影响较小。
⑸噪声污染防治措施
在设计阶段：①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施；②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。
在建设与生产阶段：①在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。②对高噪声源设备采取封闭结构。③针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。④为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。
本项目采取合理安排工作时间，选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等措施，对风机等大的产噪设备单独隔声处置。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
⑹噪声监测要求
表4-11  噪声监测要求
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界外1m
	等效连续A声级
	1次/季


4.2.4固体废物
本项目固废主要为生产过程中产生的生活垃圾、预处理废物、锅炉灰渣及布袋除尘器收集灰、废布袋、废树脂、废机油等。
⑴生活垃圾
本项目生活垃圾每人每天排放0.5kg计，项目定员5人，年生产时间为50天，则生活垃圾总产生量为0.125t/a。环评要求对生活垃圾分类处置，由环卫部门定期清运，送往垃圾处理厂集中处理。
⑵预处理废物
在玉米加工前，需对其进行预处理，除去玉米皮和玉米须等杂质，并去除玉米颈尖和根部，只保留玉米中间部分，根据建设单位提供，1吨鲜玉米出0.64t玉米棒和0.36t固废（玉米头、苞叶、穗丝、不合格产品），本项目鲜玉米每年约1890t，则预处理废物产生量约为680.4t/a，为一般固废，代码900-999-99-0001。对预处理废物进行包装袋收集后，外售作青储饲料，运走前在车间固废暂存区暂存。
⑶锅炉灰渣及布袋除尘器收集灰
锅炉灰渣属一般工业固体废物，代码：900-999-64-0001，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算：


式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t,根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t;本项目取162t。
Aar—收到基灰分的质量分数，%;本项目取5.4%。
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%;本项目取10。
Qnet.ar—收到基低位发热量，kJ/kg。本项目取13780KJ/kg
生物质成分分析报告见表2-4，灰渣产生量为15.339t/a。
布袋除尘器收集灰为一般工业固体废物，代码：900-999-99-0002，根据物料平衡，产生量为3.8t/a。锅炉灰渣和布袋除尘器收集灰袋装暂存于锅炉房灰渣间，外售有机肥厂。
⑷废布袋
本项目生产周期较短，除尘器布袋每两年换一次，废布袋年产生量约0.2t/2a，属于一般工业固废，代码900-999-99-0003，随生活垃圾清运处理。
⑸废树脂
本项目软化水设备离子交换树脂有使用周期，需定期一年进行更换一次，本项目废树脂产生量约为0.01t/a，为一般固体废物，代码900-999-99-0004。废树脂由厂家更换后回收处理，不在厂区内进行储存。
⑹废机油
压缩机及设备维修过程产生少量废机油，约0.005t/a，属于HW08危险废物，代码900-219-08，暂存于危废贮存点，定期委托资质单位处置。
项目产生的一般固废应分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理，能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行。
项目产生的危废分类收集后由专职人员运至危险废物贮存点，委托有资质的单位处置，本厂在锅炉房内西北侧建设1座2m2的封闭危险废物贮存点。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存点内将固态废物与液态废物分别存放，并在贮存点内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物贮存点按要求设置危废相关标识，配备应急防护装置，防止无关人员进入。
本环评要求贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存设施或场所、容器和包装物按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。危险废物贮存点标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行设置。
本项目危险废物均存放于专用带盖包装桶内，密闭储存，能够有效减少无组织废气的产生，防治措施可行。
综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定；危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。
固体废物产排情况见下表。
表4-12  固体废物产排情况一览表
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量（t）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量
	环境管理要求

	生活
	生活垃圾
	一般固废SW64
900-099-S64

	/
	固态
	/
	0.125
	垃圾桶
	垃圾填埋场
	0.125
	环卫部门定期清运

	预处理
	预处理废物（玉米头、苞叶、穗丝、不合格产品）
	一般固废SW13
900-099-S13

	/
	固态
	/
	680.4
	固废暂存区
	饲料厂
	680.4
	综合利用

	锅炉
	锅炉灰渣
	一般固废SW03
900-099-S03 

	/
	固态
	/
	15.339
	袋装暂存于灰渣区
	暂存于锅炉房灰渣间，定期外售有机肥厂。
	15.339
	综合利用

	废气治理
	布袋除尘器收集灰
	一般固废SW59
900-099-59
	/
	固态
	/
	3.8
	袋装暂存于灰渣间
	暂存于锅炉房灰渣间，外售有机肥厂。
	3.8
	综合利用

	废气治理
	废布袋
	一般固废SW59
900-099-59
	/
	固态
	/
	0.2
	垃圾桶
	垃圾填埋场
	0.2
	环卫部门定期清运

	水处理
	废树脂
	一般固废SW59
900-008-S59

	/
	固态
	/
	0.01
	不贮存
	厂家回收
	0.01
	综合利用

	设备维护
	废机油
	危险废物HW08
900-219-08
	废油
	液态
	T,I
	0.005
	危废贮存点
	有资质单位处置
	0.005
	安全处置


4.2.5地下水、土壤分析
本项目为蔬菜加工行业，生产线位于厂房内，新建锅炉为然生物质锅炉，为防止地下水、土壤污染，本项目全厂采用分区防渗措施，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。简单防渗区：办公室、厂区空地等，进行地面硬化；一般防渗区：生产车间、锅炉房等；重点防治区：危废暂存间等，重点防治区防渗层渗透系数≤10-10cm/s。通过以上措施，本项目对地下水、土壤环境基本无影响。
4.2.6风险
⑴环境风险识别
本项目原辅材料为玉米，燃料为生物质，设备检修过程使用机油，同时产生少量废机油。
项目风险物质主要为机油和废机油，机油和废机油存放情况见下表，
[bookmark: 4.环境敏感目标概况][bookmark: ⑴重大危险源辨识]表4-13   风险源情况一览表
	物料名称
	性状
	年使用量(t)
	最大储量(t)
	临界量(t)
	储存方式
	储存地点
	Q值

	机油
	液态
	0.05
	0.05
	2500
	桶装
	库房
	0.00002

	废机油
	液态
	0.005
	0.005
	2500
	专用密封桶
	危废间
	0.000002

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000022


表4-14  环境风险评价工作级别判定标准
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由上表可知，项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。本项目风险源确定为机油存储仓库和危废间，可能影响环境的途径为泄漏造成环境空气、地下水及土壤污染；泄漏引发火灾引发的伴生/次生污染；废气治理装置故障导致废气超标排放引发的环境空气污染。
[bookmark: ⑴区域位置]⑵可能的影响途径
[bookmark: 5.环境风险识别]根据工程分析可知，本项目机油桶装储存，存放于库房；废机油采用专用密封桶暂存于危险废物贮存点。项目储存的机油包装桶破裂、操作失误，可能造成泄漏事故，若未及时发现，泄漏液流出车间，可能沾染土壤，进而污染地下水。项目生产过程中的机油泄漏一旦遇到明火、高热，就会发生燃烧事故。以石油化工行业储运生产为例，在收集到的981例各种事故中，火灾事故280例，占28.5%，属所在事故之首，且火灾事故的后果严重，损失巨大，由此可见石化产品在装卸储运过程中，火灾危险相当突出。
可能影响环境的途径为泄漏造成环境空气、地下水及土壤污染，泄漏引发火灾引发的伴生/次生污染。
表4-15   生产过程中潜在的事故及原因
	序号
	潜在事故
	主要原因

	1
	泄漏
	误操作、包装桶、包装瓶破裂

	2
	火灾
	误操作、电气火灾、自然灾害

	3
	环保设施异常
	设备故障


[bookmark: 6.环境风险分析]⑶环境风险防范措施
1）泄漏
为了减少泄漏风险，必须加强机油、废机油输送、贮存时的管理工作，对出入库做好登记，并按照贮存物质的理化性质分类存放。具体措施如下：
①按规定在装置区设置有关的安全标志。
②按照相关要求设置消防及火灾报警系统，配备必要的消防器材。工作人员配备必要的个人防护用品。
③加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。有毒、有害危险品物质的保管和使用应建立严格的管理和规章制度，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。本项目废机油由三方处置公司进行转运。
④一旦发生危险品泄漏，立即采取措施，使用沙土、吸油毡等材料对泄漏液进行吸附，同时使用沙袋构筑临时围堰，防止泄漏液扩散，防止挥发造成更大的危险。因挥发被人体大量吸入而导致中毒，现场救援人员必须佩戴防毒面具。泄漏液及吸附沙土集中收集至应急桶内，委托资质单位处理。
2）火灾
防止机油或者废机油泄漏引发火灾事故的发生，应该从加强行政管理、优化工艺和设备、严格操作、加强平时的安全教育和科学的应急措施演练等方面入手预防发生泄漏。一旦发生泄漏，要积极应对，采取合理的措施，科学有效的制止泄漏，防止发生爆炸，不可盲目处置。如果发生机油废机油泄漏起火事故，应使用干粉灭火器进行灭火。
项目发生火灾事故，进入大气的燃烧产物包括大量不完全燃烧形成的CO烟雾或其它中间化学物质，往往具有毒性，形成同毒性物质泄漏同样后果的次生环境污染事故。火灾事故救火过程产生的消防废水往往夹带各种有毒有害物质，如没有得到有效控制，可能会污染周边地表水系统，造成次生水体污染事故。厂区配备沙袋等应急物资，发生火灾事故时利用沙袋构筑临时围堰，将消防废水控制在厂区内，同时利用沙袋封堵雨水排放口，避免消防废水排入雨水管网，利用应急泵将消防废水收集至应急罐车，再将事故废水送资质单位处理，将次生危害降至最低。
3）环保设施异常
一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，待设备正常运行后方可继续生产。
在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。
4.2.7环保投资
本项目环保投资情况见表4-16。
表4-16  污染治理措施及环保投资一览表
	项目
	环保措施
	金额（万元）

	施工期
	废水
	生活污水
	生活污水已接入市政管网，
排入城市污水处理厂
	/

	
	废气
	施工扬尘
	篷布苫盖
	0.1

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	建筑垃圾运至指定垃圾填埋场。施工人员生活垃圾设置垃圾箱收集，交由环卫部门处置
	0.5

	营
运
期
	废水
	生产废水
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场。
	10

	
	废气
	锅炉烟气
	布袋除尘器+30m排气筒
	10

	
	噪声治理
	选购低噪设备，对设备采取加减震垫、风机口安装消音器等措施。
	1

	
	固废
	布袋除尘器收集粉尘
	暂存于灰渣间，加苫布遮盖，外售有机肥厂。
	0.1

	
	
	锅炉灰渣
	
	

	
	
	废离子交换树脂
	依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。
	0

	
	
	废机油
	暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理
	0.5

	合计
	
	22.2


由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为22.2万元，占总投资的5.1%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟囱（DA001)/锅炉烟气
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	布袋除尘器+30m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥
	-

	
	锅炉排水
	COD、SS
	用于园区洒水降尘及灰渣调湿。
	

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，锅炉废水用于洒水降尘及灰渣调湿。
	

	声环境
	厂界/生产设备
	等效A声级
	低噪声设备、减震、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

	固体废物
	本项目固废主要为生产过程中产生的生活垃圾、预处理废物、锅炉灰渣及布袋除尘器收集灰、废布袋、废树脂、废机油等。
预处理废物外售综合利用；锅炉灰渣及布袋除尘器收集灰袋装暂存于灰渣间，外售有机肥厂；废树脂由厂家回收；废布袋、生活垃圾环卫部门定期清运；废机油为危险废物，暂存于危废贮存点，委托资质单位处置。固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区；确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，厂区采取源头控制、分区防渗等措施。项目的建设对周围的地下水和土壤环境的影响较小。

	生态保护措施
	项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。

	环境风险
防范措施
	主要环境风险为机油、废机油泄漏造成土壤、地下水污染；危险品泄漏、操作不当或电气老化引发火灾事故；环保设施异常造成废气超标排放。
一旦发生危险品泄漏，立即采取措施，使用沙土、吸油毡等材料对泄漏液进行吸附，同时使用沙袋构筑临时围堰，防止泄漏液扩散，防止挥发造成更大的危险。因挥发被人体大量吸入而导致中毒，现场救援人员必须佩戴防毒面具。泄漏液及吸附沙土集中收集至应急桶内，委托资质单位处理。
发生火灾事故时利用沙袋构筑临时围堰，将消防废水控制在厂区内，同时利用沙袋封堵雨水排放口，避免消防废水排入雨水管网，利用应急泵将消防废水收集至应急罐车，再将事故废水送资质单位处理，将次生危害降至最低。
一旦发现布袋除尘器损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，待设备正常运行后方可继续生产。
在严格采取各项风险防范应急措施以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。

	其他环境管理要求
	1.排污口信息化、规范化
根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。
⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。
⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。
⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。
建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
2.与排污许可衔接
本项目运营前应严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接收环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。
3.竣工环保验收
项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
4.环境管理
依据《排污单位自行监测技术指南总则》、环评报告表及排污许可证要求定期做好环境监测，做好企业信息公开工作。
5.公众参与调查
2026年6月8日时家店乡人民政府对项目周围的3户人家和一个企业（加油站）进行了公众参与调查（调查表附后），调查结果显示，周围居民、企业都对本次建设项目有一定对的了解，都同意本项目建设。
表5-1   项目“三同时”验收一览表
	污染源分类
	环保措施
	验收要求

	废水
	生产废水及锅炉排污水
	地面清洁废水全部消耗，高温灭菌废水循环利用不外排，设备清洗废水、浸泡和冲洗废水排入自建沉淀池，定期外运养殖场，锅炉废水用于洒水降尘及灰渣调湿。
	不外排

	废气
	生物质锅炉
	布袋除尘器+30m排气筒排放
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求

	噪声
	产噪设备
	低噪声设备、减震、隔声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

	固体废物
	布袋除尘器收集粉尘
	暂存于灰渣间，加苫布遮盖，外售有机肥厂。
	不产生二次污染

	
	锅炉灰渣
	
	

	
	废离子交换树脂
	依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。
	

	
	废机油
	暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理
	








六、结论
	综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合现行的相关法律法规及规划的要求。项目建成后污染物排放量较小，污染较轻，满足总量控制要求，在严格执行本报告提出的污染防治措施原则下，从环境保护角度看，本项目选址合理、项目可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	SO2
	
	
	
	0.0583
	
	0.0583 
	+0.0583 

	
	烟尘
	
	
	
	0.038
	
	0.038
	+0.038

	
	NOx
	
	
	
	0.0775
	
	0.0775
	+0.0775

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	0.125
	
	0.125
	+0.125

	
	预处理废物
	
	
	
	680.4
	
	680.4
	+680.4

	
	锅炉灰渣
	
	
	
	15.339
	
	15.339
	+15.339

	
	布袋除尘器收集灰
	
	
	
	3.8
	
	3.8
	+3.8

	
	废布袋
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	+0.2

	
	废树脂
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	+0.01

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.005
	
	0.005
	+0.005


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
单位：t/a
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