一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中溢集团（吉林）石墨制品有限公司石墨制品机械加工项目

	项目代码
	2605-220524-04-01-416156

	建设单位联系人
	蔺长银
	联系方式
	15330683221

	建设地点
	吉林柳河经济开发区综合产业区大健康产业园（标准厂房）B区

	地理坐标
	经度125°47'02.494"，纬度42°18'44.361"

	国民经济

行业类别
	C3091石墨及碳素制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、石墨及碳素制品制造-60石墨及其他非金属矿物制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	柳河县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2026052922052403110230

	总投资（万元）
	26403
	环保投资（万元）
	885

	环保投资占比（%）
	3.35%
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	□是

(否
	用地（用海）

面积（m2）
	84362.54

	专项评价设置情况
	由下表可知，本项目无需设置专项评价
表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目对应情况

是否设置专项评价

大气
排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目原辅材料为外购成品碳素毛坯，无指南中所列污染物，因此本项目不需要设置大气专项评价
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产无废水产生，生活废水排入市政管网，因此本项目不需设置地表水专项评价。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量

的建设项目

 本项目不涉及环境风险物质。
否
生态
取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和

洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，不需设置生态评价。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，不需设置专项评价。
否


	规划情况
	2005年9月24日，吉林省政府开发办以《关于对设立柳河工业集中区等进行备案的复函》批准建立工业集中区；《柳河工业集中区总体规划(2005-2010)》；根据吉林省人民政府吉政函〔2020〕58号文件柳河工业集中区晋升为省级开发区，按照国家规范开发区名称有关要求，晋升后开发区名称为柳河工业集中区；

2017年7月，针对工业集中区规划发生改变，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省城乡规划设计研究院编制《柳河工业集中区总体规划(2017-2030)》；

2024年12月，针对吉林柳河经济开发区规划布局发生改变，吉林柳河经济开发区管理委员会委托编制《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》。

目前《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）环境影响评价报告书》正在审批当中。

	规划环境影响

评价情况
	2006年6月，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省环境科学研究院编制了《柳河工业集中区区域环境影响报告书》，并取得环评批复(吉环建字[2006]70号)；2017年7月，针对工业集中区规划发生改变，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省师泽环保科技有限公司编制《柳河县工业集中区总体规划(2017-2030)规划环境影响评价报告书》，取得吉林省生态环境厅关于审查《柳河县工业集中区总体规划(2017-2030)规划环境影响评价报告书》的意见(吉环环评字[2021]15号)；2025年6月，针对吉林柳河经济开发区（柳河县工业集中区）规划发生改变，吉林柳河经济开发区管理委员会委托编制《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）规划环境影响评价报告书》，报告书目前正在评审中，报告书中规划区域范围与用途不会发生改变，与《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》一致。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》相符性分析

吉林柳河经济开发区位于柳河县中心城区的东北部，东至污水处理厂东用地边界，南至人民大街，西至惠丰路，北至钓鱼台村永明屯，占地面积548.55km2。在落实上位规划要求的基础上，结合开发区发展规划现状，对主导产业进行定性分析，确定吉林柳河经济开发区主导产业为医药产业、新材料产业、绿色食品产业。
⑴规划布局结构

规划形成“一核、三轴、三区”的空间布局结构。

一核。依托“大健康产业区”中的高铁站建设，统筹推进开发区发展建设，发展开发区产品交易中心、商贸展示、电子商务、人参餐饮等业态。通过强化企业服务，改善营商环境，培育新动能，构建现代产业体系。
三轴。沿中华大街形成对外发展轴；沿人民大街形成对外发展轴；沿一统河景观带形成开发区内部联系轴。 
三区。将开发区划分为综合产业区、大健康产业区、生活配套区三个园区。

《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035）》对综合产业区和大健康产业区部分地块进行了调整，将大健康产业区内“大健康产业园B区（标准化厂房）地块”调整到综合产业区内。
综合产业区。以梅集铁路以东，一统河南侧的工业用地为主，占地面积84.21公顷。依托标准化厂房建设，结合该区域现状企业，逐步发展成以中小企业孵化、双创基地、食品加工、鞋服纺织、装备制造、新材料等产业集聚于一体的综合型产业加工区，形成高效、低碳、循环的绿色产业体系。目前标准化厂房建设及配套建设基本完备，具备使用条件，科学合理布局招商是重点。适时启动产业园中小型厂房二期区域建设，目标引进中小型精加工、深加工企业。提升相应的停车配套设施，规划新增一处社会停车场用地。
大健康产业区。范围为一统河以西、长兴路以东、通梅公路以南、开明街以北区域，占地面积269.63公顷。依托紫鑫药业、正通药业、玖参源、大米姐、雪兰山等知名药企、食企，发挥柳河县医药产业和绿色食品加工基础优势，延伸涵盖食药种植、食药加工、生产性服务和健康旅游的医药健康产业链条，保健食品、特殊医学用途配方食品和功能性化妆品为重点研发中医药健康养生产品，加大市场推广，带动中医药健康产品市场化。促进一二三产业深度融合发展，打造省级医药大健康产业集群。

生活配套区。规划至2035年，规划范围为中华大街以南，集阿线以西，军民路以东区域，占地面积194.71公顷。依托现状的商业用地与居住用地，将该区打造为产城融合，宜居宜业示范社区。

⑵入区项目类别清单

建设项目入区应符合集中区建设项目准入要求一览表中的要求，具体详见下表。

表1-1  集中区建设项目准入要求一览表

产业类别

项目类别

可入区项目类别

医药加工产业

应符合国家产业结构调整指导目录(2024年本)要求

医药包装

绿色食品加工

仓储物流

除上述外其他

符合国家产业政策，污染物排放量较小或污染物零排放的绿色环保项目

限制入区项目类别

医药加工
新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12(综合利用除外)、维生素E原料生产装置

新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置
新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置
新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置
新开办无新药证书的药品生产企业
新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置
新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置
医药包装

以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目
聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜

禁止入区项目类别

医药加工

手工胶囊填充工艺
软木塞烫腊包装药品工艺
不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机
塔式重蒸馏水器
无净化设施的热风干燥箱
劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置
铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置
使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）
医药包装

无复膜塑编水泥包装袋生产线
绿色食品加工

耗水量大、无相关节水措施、废水排放量大的企业；
仓储物流

危险化学品仓储物流项目
其他不符合国家产业结构调整指导目录(2024年本)要求的项目类别

生产或使用国家产业结构调整指导目录(2024年本)中淘汰类产品的项目

不符合园区总体规划或产业规划的项目

根据《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》，本项目隶属于综合产业区，具体位置在综合产业区内大健康产业园（标准厂房）B区，符合规划布局要求；根据规划报告书对于园区准入条件的限定，本项目为石墨制品机械加工项目，根据吉林柳河经济开发区管理委员会出具的关于项目入区的规划适配说明（详见附件）可知，项目符合入园定位，且符合《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，为可入区项目类别，符合入区企业条件。因此，本项目符合《吉林柳河经济开发区总体规划（2024-2035年）》要求。

	其他符合性分析
	1、与“生态环境分区管控”符合性分析

1、生态红线

根据吉林省人民政府发布《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）、吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）及吉林省生态环境管控分区研判平台查询，本项目涉及的分区管控单元为重点管控单元，管控单元编码为ZH22052420001，不涉及生态红线。

2、生态环境准入清单

根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）文件，吉林省生态环境准入要求、与通化市生态环境准入清单符合性分析详见下表。

表1-3  吉林省生态环境准入符合性分析一览表

管控

领域

环境准入及管控要求

符合性分析

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，项目建设符合国家产业政策

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

不涉及，项目不属于“两高”项目

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

不涉及

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及

污染物

排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

不涉及

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

不涉及

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目不在高污染燃料禁燃区范围内。

表1-4 通化市总体准入符合性分析一览表

管控类别

管控要求

符合性分析

空间布局约束

加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

不涉及

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及

污染物

排放管控

环境

质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

项目废气经处理后达标排放，对区域大气环境质量影响不大；项目生活污水排入园区内下水管网，无生产废水。

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于Ⅲ类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。

不涉及

土地资源

2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。

不涉及

能源

2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。

不涉及

表1-4  项目所在管控单元

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元分类
管控类型
管控要求

符合性分析

ZH22052420001

吉林柳河经济开发区

重点管控单元

空间布局约束

功能定位：吉林省大健康产业示范区、吉林省葡萄酒生产与研发中心、吉林省新材料产业集聚区、柳河县产业发展核心区与经济增长极主导产业：医药大健康产业和新材料产业。 1严格控制高耗水、高污染行业发展。2入区企业必须符合片区产业定位， 不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。3禁止排放汞、镉、 六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目。

本项目为石墨制品机械加工项目，不属于高耗水、高污染企业，符合片区产业定位，符合国家产业政策，无重金属或持久性有机污染物排放，不属于从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目

污染物排放管控
1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
本项目不属于重点行业

环境风险防控

1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

依法办理环境风险应急预案，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、排放、贮运等。

资源开发效率

1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。

2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

3促进再生水的利用。 

4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

本项目不涉及重点行业，供热依托园区原有锅炉。
综上，本项目符合“生态环境分区管控”要求。
1.3用地性质符合性分析

本项目位于吉林柳河经济开发区大健康产业园B区，厂址东侧隔道路为吉林柳河经济开发区集中供热；南侧隔路为大健康产业园C区，西侧为隔道路为一统河；北侧为大健康产业园A区。项目依托大健康产业园B区标准化厂房进行建设，现有已建成标准化厂房38813.29m2，同时新增占地30739.95m2，新建建筑面积18211平方米，厂区用地性质为工业用地。

项目厂区周围无其他风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等限制项目实施的因素。厂址地理位置优越，交通便利。项目的各项污染物经过有效污染治理措施后，对环境影响很小。
4、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。

根据国家及吉林省“两高”项目相关管控要求，石墨及碳素制品制造纳入两高管控范畴为配套煅烧、焙烧、石墨化炉等高能耗热工装置的坯料生产线。本项目外购石墨化石墨毛坯，仅开展锯切、车削、铣削等机械冷加工，不建设任何高温窑炉，无炭素高温制备工序；项目仅消耗电力，无化石燃料燃烧，污染物种类单一、排放量小。因此，本项目不属于高耗能、高排放“两高”项目。

5、选址及规划合理性分析

 本项目为石墨制品机械制造加工项目，位于吉林柳河经济开发区综合产业区内大健康产业园B区（标准化厂房）内，符合产业定位，并给当地带来良好的经济效益，促进当地经济发展，并为当地居民提供就业机会，符合吉林柳河经济开发区总体规划要求，选址符合国家有关规定，项目选址合理。

6、本项目与吉林省环境质量持续改进相关要求相符性分析

吉林省持续深入推进大气、水、土壤协同治理，稳步推动区域环境质量持续改善。本项目为石墨坯机械冷加工项目，无高温炭素生产工序，废气仅产生石墨颗粒物，配套完善布袋除尘设施；无工艺生产废水，生活污水接入市政管网处置；固废资源化回收利用，同步落实防渗、无组织管控等环保措施。项目污染物产生量小、治理措施成熟可靠，环境风险可控，新增污染物负荷较低，不会对区域环境质量改善形成制约，符合吉林省环境质量持续改进相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目概况

2.1.1项目名称、建设性质及建设地点

本项目中溢集团（吉林）石墨制品有限公司石墨制品机械加工项目 ，位于吉林柳河经济开发区综合产业区大健康产业园B区（标准化厂房）内，租赁大健康产业园B区标准厂房（所属综合产业区），占地面积53622.59㎡，同时新增大健康产业园B区东侧空地，占地30739.95㎡，总占地面积84362.54㎡，项目占地性质为工业用地。

2.1.3项目组成及建设内容
本项目租赁大健康产业园B区原有厂房及附属设施，同时在东侧新增占地上新建仓储库房及附属设施，建设年产30万吨石墨制品机加工项目，主要建设机加工储运车间、机修车间、车间辅房等。
表2-1  项目组成一览表

工程类别
项目名称
工程内容及规模
备注
主体
工程
B1厂房
2层3129.48㎡框架结构厂房。建筑高度12.30米，新增生产设备，用于生产箱板、立柱、电极等。
依托原有建筑新增设备

B3厂房
2层3129.48㎡框架结构厂房。建筑高度12.30米，新增生产设备，用于箱板、立柱、电极等

依托原有建筑新增设备

B4厂房
2层236.45㎡框架结构厂房。建筑高度12.50米，新增生产设备。用于粗料精加工

依托原有建筑新增设备

B5厂房
2层7236.45㎡框架结构厂房。建筑高度12.50米，新增生产设备。用于胚料加工

依托原有建筑新增设备

B6厂房
2层6536.45㎡框架结构厂房。建筑高度12.50米，新增生产设备。用于胚料粗加工

依托原有建筑新增设备

B7厂房

2层4856.45㎡框架结构厂房。建筑高度12.50米，新增附属设备。用于加工坩埚。

储存原料及成品
附属工程
门卫（北）

1层40㎡框架结构厂房。建筑高度4.60米。

利用原有建筑

门卫（南）

1层40㎡框架结构厂房。建筑高度4.60米。

利用原有建筑

车间辅房2

1层560㎡钢结构厂房。建筑高度9米，主要用于临时周转原料及成平，包含危废暂存间60㎡。

新建

变配电室

1层195㎡框架结构厂房。建筑高度6米。

新建

门卫

1层15㎡框架结构厂房。建筑高度3.5米。

新建

消防泵站

1层27㎡框架结构厂房。建筑高度6米。

新建

地中衡

/

新建

机修车间

1层945㎡钢结构厂房。建筑高度9米。

新建

B2综合楼

4层5335.68㎡框架结构综合楼。建筑高度20.40米。

依托原有建筑 

储运工程

机加工储运车间

1层16200㎡钢结构厂房。建筑高度12.50米，安装附属设备，含固废暂存间3000㎡。主要用于原料及成品的储存、转运。

新建

消防水池

1层119㎡框架结构厂房。建筑高度-3米。

新建

公用
工程
供电
本项目用电由中溢集团原有供电电源供给，可以满足本项目用电要求。
依托原有

给水
项目用水由厂区水井供给。
依托原有

排水
生活污水排入工业集中区市政下水管道。
依托原有

供热
本项目用热主要为生活用热；利用大健康产业园B区已建成锅炉供热，能够满足项目供暖的使用要求。
依托
环保
工程
废水

生活污水排入吉林柳河经济开发区市政下水管道。
依托

废气

1、3、4、5、6生产车间及7号仓库产生的废气经布袋除尘器处理后通过26m高排气筒达标排放（DA001-DA0022）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。
新建

噪声

采取低噪声设备，经隔音、减振后达标排放

/

固废
生活垃圾定期由环卫部门清运；废布袋收集由厂家回收；布袋除尘器收集的除尘灰收集后暂存于封闭式固废暂存间，由碳素制品厂家回收处理；边角料堆放于原料成品仓库，统一收集外售碳素企业回收再加工；石墨屑集中收集后暂存于封闭式固废暂存间，定期外售综合利用；废润滑油采用专用密闭金属桶分类存放于防渗危废暂存间，定期委托有资质单位处理；含油抹布及手套采用专用防渗收集桶密闭存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

/

2.1.4主要设备

表2-2  本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

（台/套）

备注

B1车间

1

单梁天车5t

LD5T-28m

2

2

除尘器

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa
1

3

除尘器

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

4

工作台移动式数控龙门

NQ-TMG3020

1

5

数控立式铣削加工中心

VMC1060L

1

6

卧式数控车床

CK61125/5000

1

7

摇臂钻床

Z80

1

8

立式带锯床

G5385/60-320

5

9

立式带锯床

G53130/130-320

3

10

螺杆式空气压缩机6.8立方

SACLS50A-8VPM

2

11

螺杆式空气压缩机2立方

GA15VSDN

1

12

龙门动力头铣床（开槽机）

6

13

叉车

合力

2

14

镗床

CW6263车床改镗床

2

15

双头锯

V85/60-60

4

16

卧式锯床

GZ4280

1

B3车间

17

单梁天车5t

LD5T-28m

2

18

除尘器1

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa

2

19

除尘器2

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

20

数控立式铣削加工中心

VMC1060L

4

21

摇臂钻床

Z80

1

22

立式带锯床

G5385/60-320

5

23

立式带锯床

G53130/130-320

3

24

螺杆式空气压缩机9.8立方

SACLS75A-8VPM

2

25

叉车

合力

2

26

卧式锯床

GZ4280

1

27

坩埚加工半自动线

2

28

门吊

（每套4台）

2套

B4车间

29

单梁天车5t

LD5T-28m

2

30

除尘器1

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa

3

31

除尘器2

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

32

其他工作台移动式数控龙门负荷

NQ-TMG3020

1

33

数控立式加工中心

YMC1060L

10

34

卧式数控车床

CK61125/5000

2

35

摇臂钻床

Z80

2

36

炭块双面铣床

2

37

立式带锯床

G5385/60-320

10

38

立式带锯床

G53130/130-320

3

39

带锯床

VG-7023B-80nc

1

40

螺杆式空气压缩机7.8立方

SACLS60A-8VPM

2

41

螺杆式空气压缩机3.6立方

GA22VSDN

1

42

龙门动力头铣床（开槽机）

8

43

叉车

合力

3

44

镗床

CW6263车床改镗床

3

45

卧式锯床

GZ4280

1

46

深孔钻

ZK2104*2.5M

1

47

环线金刚切割机

2

B5车间

48

单梁天车5t

LD5T-28m

4

49

除尘器1

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa

3

50

除尘器2

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

51

工作台移动式数控龙门

NQ-TMG3020

1

52

数控立式铣削加工中心

VMC1060L

2

53

卧式数控车床

CK61125/5000

3

54

立式带锯床

G5385/60-320

15

55

立式带锯床

G53130/130-320

5

56

螺杆式空气压缩机9.8立方

SACLS75A-8VPM

2

57

螺杆式空气压缩机3.6立方

GA22VSDN

1

58

叉车

合力

3

59

双头锯

V85/60-60

4

B6车间

60

单梁天车5t

LD5T-28m

2

61

除尘器1

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa

3

62

除尘器2

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

63

工作台移动式数控龙门

NQ-TMG3020

1

64

卧式数控车床

CK61125/5000

2

65

炭块双面铣床

2

66

立式带锯床

G5385/60-320

15

67

立式带锯床

G53130/130-320

6

68

螺杆式空气压缩机7.8立方

SACLS60A-8VPM

2

69

叉车

合力

3

70

双头锯

V85/60-60

4

B7厂房
71

悬臂吊

BZD1T

10

72

除尘器1

G4-73NO11D75KW.全压：2450-3400pa

4

73

除尘器2

G6-51NO10D75KW.全压：2900-4290pa

2

74

炭块双面铣床

2

75

螺杆式空气压缩机7.8立方

SACLS60A-8VPM

2

76

叉车

合力

3

77

坩埚加工半自动线

4

78

坩埚加工全自动线

4

79

门吊

（每套4台）

3套

机加工储运车间（废品库、成品库）

80

配电设备

4

81

线缆

3

2.1.5原辅材料及燃料用量

表2-3  原辅材料用量一览表

序号

材料名称

年用量

单位

包装方式及规格

储存

性状

来源

1

石墨胚
312000
吨

块状规格，最大贮存量20000吨

仓库内储存

固体成型砌体坯料

外购成型坯料或由上游原料生产线提供

 2.1.6产品方案情况
表2-4  本项目产品方案一览表
序号

产品名称

年产量/吨

备注

1

石墨质箱板

95700
2
石墨质立柱

75000
3

石墨方电极

40000
4

石墨质坩埚

63000

45万个，每个140公斤

5
高纯石墨匣钵

6300
45万个，每个14公斤

6
石墨异形件

20000
合计

300000
本项目石墨质坩埚执行GB/T 26279-2010《石墨坩埚》，适用于有色金属及炭负极材料生产用石墨坩埚；石墨质箱板、立柱可参照T/ZGTS 007-2024《负极材料箱式石墨化炉用炭材》；高纯石墨匣钵暂无专用国标，可参照T/ZGTS 008-2024《锂电池正负极材料生产用石墨匣钵》及行业高纯石墨精度、电阻率等指标；铸造模具类等静压石墨制品执行 YB/T 4746-2019《铸造用等静压石墨》。上述标准为本项目全流程质量管控提供合规依据。

2.1.7物料平衡
表2-5  本项目物料平衡表
工艺设备进料（t/a）

产出量（t/a）

产品

损耗

项目

名称

数量

名称

数量

损失途径

名称

数量

生产

原料
石墨胚

312000

石墨质箱板
95700
气相损失

粉尘

1101.6

石墨质立柱
75000
石墨方电极

40000
固相损失

石墨屑
4658.4

石墨质坩埚

63000

高纯石墨匣钵
6300
边角料
6240

石墨异形件

20000
总体

312000

小计

300000
小计

12000
总计

312000
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图2-1  本项目物料平衡图（t/a）

2.1.8公用工程

给水

本项目用水主要为职工生活用水。

（1）生活用水

本项目劳动定员200人，生活用水量按60L/人·d 计，则本项目生活用水量为12t/d（3960t/a）。

（2）排水

本项目排放废水主要为生活污水。

生活废水排入园区下水管网，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。
（1）生活污水

项目生活污水按照其用水量的80%计，则生活污水量为9.6t/d（3168t/a）。
表2-6  本项目给排水平衡表
序号
项目
新鲜水用水量
损耗量

排水量
t/d
t/a
t/d

t/a

t/d
t/a
1
生活用水
12
3960
2.4
792
9.6
3168
合计

12
3960
2.4
792
9.6
3168
（2）供电

本项目用电由当地供电部门统一供给，可以满足本项目生产及生活用电要求。

（3）供热

本项目生产无需用热，生活用热依托开发区集中供热。

2.1.7劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员200人，全年工作330d，3班制，每班工作8h，本项目生产采用连续生产、间断作业的模式。
2.1.8项目实施进度安排

项目计划建设期为14个月，具体安排如下：

2026年9月，开始施工；

2027年10月，设备安装及调试、竣工验收，投产运行。

2.1.9平面布局合理性

本项目平面布置相对简单，整体布局合理，便于生产。交通便利，厂区总体布局较合理。总平面布置图见附图。

综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。



	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程简述及主要产污环节（图示）：

（1）施工安排

项目总建设工期14个月，工程分为施工准备、土建主体施工、设备及管线安装、系统调试竣工验收四个阶段。土建与安装工程穿插作业，土方、室外管网优先安排旱季施工，室内安装、装修工程安排雨季施工，科学统筹工期，有序推进各分项工程建设。

（2）施工工艺方法

施工流程为场地平整→基础施工→建（构）筑物主体施工→围护及装饰工程→厂区管网、道路施工；随后开展机电设备、除尘风管、压缩空气系统、太阳能热水、电气自控系统安装，最后进行单机试车、系统联动调试。施工同步落实危废暂存间防渗、除尘系统防静电接地、雨污分流等环保专项工程，全部完工后组织竣工验收。

（3）主要工程量

新建生产车间、综合楼、附属用房；配套建设厂区道路、硬化场地及绿化工程；敷设给排水、热力、电力、工艺管线若干；购置安装数控加工设备、集中除尘系统、螺杆空压机、通风、太阳能热水等公用工程设备；配套建设化粪池、防渗暂存间、26m排气筒等环保设施。

（4）施工期工艺流程

本项目施工期主要是土建施工，其中包括土方开挖，平整绿化，设备

[image: image1]安装等，施工期的工艺流程见下图。
图2-1 施工期工艺流程及产排污节点图
运营期工艺流程及产排污环节：

本项目外购成品石墨坯料为原料，无需煅烧、焙烧、浸渍等热工工序，仅通过机械精加工生产各类石墨制品，整体生产工艺为原料入库→下料粗加工→半精加工→精加工→钻孔 / 镗孔 / 专用成型加工→成品检验→成品入库的纯机械冷加工流程。

原料运至厂区后经检验合格入库储存，根据生产需求调取石墨坯料，通过带锯床、双面锯、双面铣床完成下料、端面平整及粗铣加工，去除坯料多余余量与表面缺陷；粗加工后的半成品进入数控龙门铣、数控车床进行半精加工，初步成型产品轮廓、台阶、外圆、内孔结构。

随后工件进入精加工工序，通过立式加工中心、镗床、深孔钻、坩埚半自动加工线等设备完成高精度铣削、镗孔、深孔加工及成品定型，全过程配套集气除尘设施收集石墨粉尘。加工完成的工件经外观、尺寸精度检验，合格产品送入成品仓库分区储存，待对外销售；少量不合格品进行返工处理，无法修复的作报废处置。

石墨制品机械加工过程中粗加工类型设备或工艺过程产生边角料、精加工类型设备产生粉尘、半精加工类型设备产生石墨屑。
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图2-2  运营阶段工艺及排污节点图

本项目以外购石墨坯为原料，工艺流程为：石墨坯原料入库→叉车转运→锯切下料→数控车、铣、钻、磨削精加工→修整吹扫→检验→成品入库，全程仅采用常温机械冷加工，无高温焙烧、石墨化、浸渍等工序。原料总进料312000t/a，产出石墨质箱板、石墨质立柱、石墨方电极、石墨坩埚、高纯石墨匣钵、石墨异形件产品合计300000t/a；加工损耗合计12000t/a，其中气相粉尘损失1101.6t/a，固相石墨屑4658.4t/a、块状边角料6240t/a，物料收支平衡。

厂区依据工艺流程顺向布局，建设生产加工车间、原料仓库、成品仓库、综合综合楼、空压机房、固废暂存间、危废暂存间等建构筑物；锯切、精加工设备集中布置于主生产车间，配套行车、电动叉车完成物料转运。公用工程配套变频螺杆空压机、循环水泵、太阳能热水系统、园区集中采暖设施，厂区配电系统分级设置能源计量仪表。

环保设施与产排污环节一一匹配：针对锯切、磨削工序产生石墨粉尘，配套建设集中负压脉冲布袋除尘系统，设备密闭负压集气，废气净化后经26m排气筒排放，收集的除尘灰密闭贮存；项目无工艺废水，职工生活污水经化粪池预处理接入园区市政污水管网；加工产生的石墨边角料、石墨细屑、除尘灰存放于一般固废暂存间，外售综合利用；设备维保产生的废润滑油、含油劳保用品存放于防渗危废暂存间，委托资质单位处置；风机、空压机等噪声设备采取减振、隔声降噪措施。项目各类环保设施布设位置合理，污染治理设施规模、处理能力与污染源产污水平相匹配，可实现污染物有效管控。

	与项目有关的原有环境污染问题
	6、现存主要环境问题

本项目为新建项目，用地性质为工业用地，项目所在地为吉林柳河经济开发区综合产业区中大健康产业园B区和东侧空地，目前为部分闲置厂房，无原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1区域环境空气质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于通化市柳河县工业集中区大健康产业园B区，因此，参考2025年通化市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价表详见表3-1：
表3-1 区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

12
60
20
达标

NO2
年平均质量浓度

21
40
52.5
达标

PM10
年平均质量浓度

38
60
63.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

21.8
30
72.7
达标

O3
日最大8小时平均

125
160

78.1
达标

CO

百分位数日平均

1200
4000

30

达标

根据质量公报数据可知，本项目位于达标区。
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图3-1  2025年全省各城市环境空气质量主要污染物年平均浓度图
根据上表可知，所有基本因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。

本项目拟建位置位于吉林柳河经济开发区内，本项目废气特征污染物环境质量监测引用《中溢集团（吉林）新能源科技有限公司高端碳素基新能源电池负极材料原料预碳化（30万吨/年）产业化项目》中监测数据。引用数据均位于项目评价范围之内，且满足项目评价要求，根据导则，本次引用数据合理。

①监测点位的布设

根据工程的特点及评价区域环境特征，本项目区域常年主导风向为西南风，本次评价共选取2个空气监测点位，监测点位位于项目厂区下风向（西南风），监测点位布设合理。详见表3-2及附图4。
表3-2  本项目监测点位一览表

序号

监测点位置

风向

与本项目距离及方位
布设目的

1#

项目所在地

西南风
东北侧776m（K1）

了解项目所在处环境空气质量

2#

项目下风向

西南风

东北侧1461m（K2）

了解项目下风向环境空气质量

②监测项目

大气监测项目为：TSP
③监测单位与监测时间

吉林省诚顺环境检测有限公司于2025年12月19日－2025年12月28日连续7天监测获得。

④监测及评价结果
项目环境空气质量监测结果详见表3-3。
表3-3 环境质量现状（监测结果）表
点位名称

污染物

现状浓度

（mg/m3）

浓度限值

（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率

达标

情况

1#
TSP
0.031-0.053
0.30
17.67
0
达标

2#
TSP
0.053-0.076
0.30
25.33
0
达标

由表3-3可以看出：整个评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。项目所在地大气环境能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。

3.1.2地表水环境质量现状监测与评价

项目地表水体为一统河，根据吉林省生态环境厅网站发布的《2025年1月吉林省江河国控断面水质月报》、《2025年2月吉林省江河国控断面水质月报》、《2025年3月吉林省江河国控断面水质月报》，柳河县一统河2025年1月-2025年3月水质具体水环境状况见下表：
表3-4  吉林省2025年1月至2025年3月国控（考核）断面水质状况（部分）
所属

城市

江河

名称

断面

名称

月份

水质类别

2025年

水质

目标

是否

达标

与上月相比较

上年同期比较

主要污染指标

本月

上月

上年

同期

通化市柳河县

一统河

大迫子

1

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

√

→
→
2

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

√

→
↑
3

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

√

→
→
注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。

“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。

“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。

由表3-4可知，所在区域主要地表水辉发河的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类 标准功能要求。

3.1.3声环境质量现状监测与评价

本项目50m范围内无环境保护目标，无需进行监测。
3.1.4地下水、土壤质量现状监测与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目地面全部进行硬化，无污染途径，因此，不进行地下水、土壤分析。
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目标
	3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

1、大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2、地表水

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

3、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境。

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。
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	1、废水

本项目排水主要为生活污水，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河。
2、废气

（1）生产车间废气

本项目1、3、4、5、6、号厂房及7号仓库共计28个排气筒，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值，详见表3-6。

表3-6  大气污染物排放标准 
类型

污染物

排放浓度（mg/m³）

排放速率（kg/h）

标准来源

备注

排气筒高度m
二级

生产车间
颗粒物
120
20
5.9
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

/

30
23
（2）厂界无组织废气

本项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的排放限值，详见表3-7。

表3-7 无组织污染物排放标准  单位：mg/m³
点位

污染物
排放浓度
标准来源
厂界
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

3、噪声

施工期采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准进行评价。

表3-8  建筑施工噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表3-9。

表3-9  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
地点类别
标准限值
标准来源
厂界四周
昼间
65
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
夜间
55
4、固体废物

一般固体废弃物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB_ 18599-2020），危险废物收集、暂存、转运、处置全过程严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规范。

	总量

控制

指标
	根据《吉林省生态环境厅关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》要求，本项目机械加工粉尘排气筒属于排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）中一般排放口，本项目属于其他行业主要污染物总量审核管理，在环评审批过程中豁免主要污染物总量审核。所以，本项目无需总量控制指标申请。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。 



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

本项目施工期主要为在大健康产业园B区东侧空地新建土建建筑，同时在大健康产业园B区和产业园B区东侧空地安装生产及附属设备设施。具体保护措施如下：
4.1.1废水污染防治措施

①施工期生活污水排入下水管道。
②施工废水采用临时沉淀池进行澄清处理，上清液回用于洒水抑尘。

4.1.2废气污染防治措施

①运输物料时，装载不宜过满，对易起尘物料加盖蓬布，运输散装粉、粒状材料应使用密闭槽车等运输工具；

②项目建设期间，其所使用的具有粉尘逸散性的项目材料，如水泥、白灰等应堆放在封闭库房内；对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；

③施工场地定期洒水降尘，以保持湿润，抑制扬尘的发生；

④施工车辆和机械等因燃油产生CO、NOX、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，要求运输车辆和施工机械应保持良好的运行状态，完好率要求在90%以上，并选用优质的燃油，同时加装尾气净化装置，以有效地减少尾气污染物排放量。

4.1.3噪声污染防治措施

①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。
②加快施工进度，合理安排工期。施工期间精心组织施工，禁止高噪声设备夜间施工。
③施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声级。
4.1.4固废物污染防治措施
①施工期产生建筑垃圾及时清运，不得长时间堆存在施工场地；
②施工期生活垃圾设置专门收集装置，收集后定期由环卫部门处理。


	运营

期环
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	4.2运营期环境保护措施

4.2.1废水

本项目排水主要为生活污水。本项目排水主要为生活污水，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河。
项目废水污染源产生情况见下表。

表4-1  废水污染源产生情况表

产污环节
废水产生量

（m3/a）
污染物
产生浓度

（mg/L）
产生量

（t/a）
生活污水

3168
COD

300

0.9504
BOD5
140
0.44352
SS

200
0.6336
氨氮

30
0.09504
总磷
4
0.012672
本项目所在地污水管线已与市政下水管网相连。柳河县污水处理厂为一期日处理城市污水10000m3/d，采用AICS工艺:二期日处理城市污水20000m3/d，采用A2/0+深度处理工艺。污水经深度处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189198-2002)(含2006年、2025年修改)中一级A标准，尾水排放至一统河。

本项目废水产生量为9.6t/d，占水处理量的0.096%。因此项目废水依托柳河县碧水污水处理厂处理方案可行。

4.2.2废气

项目废气主要为1、3、4、5、6机械加工生产车间粉尘及7号仓库产生的粉尘。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，同时由于3091石墨及碳素制品制造行业系数中无机械加工产污系数，故本项目采用类比法进行源强核算。

本项目运营期废气污染物以石墨机加工工序产生的工艺粉尘为主。

本次废气产污源强核算优先依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）开展核对，查阅手册中3091 石墨及碳素制品制造行业产排污系数表，该章节内产污系数、产品基准工况仅针对铝用阳极碳块定型产品配套核算参数，无通用石墨机加工对应的产污系数，产品类型、生产工艺与本项目石墨机加工工况不匹配，直接引用该行业系数会造成产污量核算偏差较大，因此本次废气粉尘源强核算不采用系数法，选用工程类比法开展产污速率核算。
类比项目选取《鹤岗锐晟科达石墨新材料有限公司石墨加工项目竣工环境保护验收监测报告表》作为类比依据，该类比项目建设一条4000t/a石墨加工生产线，主要产品为石墨微粉。类比项目核心工序为石墨原料破碎、粗磨、精磨、分级制粉，和本项目机加工粉尘产生节点、产尘核心工序高度重合。该类比项目“石墨加工墨粉”工序粉尘由收集后经布袋除尘器处理后通过一根排气筒排放。

根据类比项目验收实测监测数据，石墨制粉工序布袋除尘器进口（粉尘产生侧，未经过除尘削减）颗粒物实测产生速率区间为4.63kg/h～4.81kg/h，为贴合实测区间客观取值，取区间算术平均值作为本项目粉尘产生速率，因此本项目石墨机加工粉尘产生速率取值为4.72kg/h。

项目年生产330天，每天运行24小时，年排放小时数为7920h。结合类比项目“石墨加工墨粉”工序粉尘，本次机加工粉尘产生速率取4.72kg/h，则经95%收集的粉尘产生量为1046.7t/a，项目总粉尘产生量为1101.6t/a。
12台风机量为42000m³/h排气筒单台处理前产生浓度为112.4mg/m³；经布袋除尘器处理后，单台排放速率为0.0472kg/h，排放浓度为1.124mg/m³。16台风机量70000m³/h排气筒单台处理前粉尘产生浓度为67.4mg/m³；经处理后单台排放速率为0.0472kg/h，排放浓度为0.674mg/m³。各排气筒有组织粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度限值及最高允许排放速率要求。

表4-2  生产废气产生及排放情况一览表

建筑

污染源

污染物名称

排气量

（m3/h）

产生情况

工艺及去除效率（%）

排放情况

收集效率%

产生量

（t/a）

浓度

(mg/m3)

速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

浓度

(mg/m3)

速率

（kg/h）

B1
DA001

粉尘

70000
95

37.38

67.4

4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674
0.0472

DA002
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

DA003
粉尘

42000

37.38
112.4
4.72

0.374

1.124

0.0472

B3

DA004
粉尘

70000
95

37.38

67.4
4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674

0.0472

DA005
粉尘

70000
37.38
67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA006
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

DA007
粉尘

42000

37.38

112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

B4

DA008
粉尘

70000

95

37.38
67.4
4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674
0.0472

DA009
粉尘

70000

37.38
67.4
4.72

0.374

0.674
0.0472

DA010
粉尘

70000

37.38

67.4
4.72

0.374

0.674
0.0472

DA011
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

DA012
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

B5

DA013
粉尘

70000

95

37.38

67.4
4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674
0.0472

DA014
粉尘

70000

37.38
67.4
4.72

0.374

0.674
0.0472

DA015
粉尘

70000

37.38
67.4
4.72

0.374

0.674
0.0472

DA016
粉尘

42000

37.38

112.4
4.72

0.374

1.124
0.0472

DA017
粉尘

42000

37.38
112.4
4.72

0.374

1.124
0.0472

B6

DA018
粉尘

70000

95

37.38
67.4
4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674

0.0472

DA019
粉尘

70000

37.38

67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA020
粉尘

70000

37.38
67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA021
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

DA022
粉尘

42000

37.38

112.4
4.72

0.374

1.124

0.0472

B7

DA023
粉尘

70000

95

37.38
67.4
4.72

布袋除尘器效率为99%

0.374

0.674

0.0472

DA024
粉尘

70000

37.38
67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA025
粉尘

70000

37.38

67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA026
粉尘

70000
37.38

67.4
4.72

0.374

0.674

0.0472

DA027
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

DA028
粉尘

42000

37.38
112.4

4.72

0.374

1.124

0.0472

合计
1046.7
/
/
10.467
/
/
由上表可知，本项目机加工生产车间废气污染物浓度经布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求后通过不低于15米高排气筒（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）排放。
表4-3  有组织废气排放情况一览表

产污环节

污染物

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放形式

排放标准

B1车间

粉尘

0.374

0.674
0.0472

有组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

粉尘

0.374

1.124

0.0472

粉尘

0.374
1.124

0.0472

B3车间

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374
1.124

0.0472

粉尘

0.374
1.124

0.0472

B4车间

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374

1.124

0.0472

粉尘

0.374
1.124

0.0472

B5车间

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374

0.674
0.0472

粉尘

0.374
1.124
0.0472

粉尘

0.374
1.124
0.0472

B6车间

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374
0.674

0.0472

粉尘

0.374
1.124

0.0472

粉尘

0.374

1.124

0.0472

B7车间
粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

0.674

0.0472

粉尘

0.374

1.124

0.0472

粉尘

0.374

1.124

0.0472

合计

10.467
/

/

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目无焙烧、石墨化、浸渍等高污染热工工序，根据附录A.1机加工艺采用布袋除尘技术，为可行技术。

表4-4 废气治理措施情况一览表

产污环节
污染物
治理工艺
处理能力
去除率
是否为可行技术
机加工车间

粉尘
布袋除尘器

/

99%

是

表4-5 排放口信息一览表
产污环节

排放口信息

高度

内径

温度

编号及名称

类型

坐标

B1车间（DA001）
26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA001粉尘排气筒

一般排放口

125.78319073

42.31158150

B1车间（DA002）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA002粉尘排气筒

一般排放口

125.78322022

42.31186313

B1车间（DA003）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA003粉尘排气筒

一般排放口

125.78337295

42.31285472

B3车间（DA004）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m
常温

DA004粉尘排气筒

一般排放口
125.78338370

42.31309272
B3车间（DA005）
26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA005粉尘排气筒

一般排放口

125.78417610

42.31308996
B3车间（DA006）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA006粉尘排气筒
一般排放口

125.78482660

42.31305559
B3车间（DA007）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA007粉尘排气筒
一般排放口

125.78414663

42.31289363
B4车间（DA008）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA008粉尘排气筒
一般排放口

125.78480247

42.31280372
B4车间（DA009）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA009粉尘排气筒
一般排放口

125.78409571

42.31253864
B4车间（DA010）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA010粉尘排气筒
一般排放口

125.78477299

42.31259549
B4车间（DA011）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA011粉尘排气筒
一般排放口

125.78474619

42.31238527
B4车间（DA012）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA012粉尘排气筒
一般排放口

125.78406085

42.31209636
B5车间（DA013）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA013粉尘排气筒
一般排放口

125.78472206

42.31214529
B5车间（DA014）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m
常温

DA014粉尘排气筒
一般排放口
125.78469259

42.31198069
B5仓库（DA015）
26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m
常温

DA015粉尘排气筒
一般排放口

125.78393230

42.31176921
B5仓库（DA016）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m
常温

DA016粉尘排气筒
一般排放口

125.78408757

42.31177501
B5仓库（DA017）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA017粉尘排气筒
一般排放口

125.78425086

42.31175700
B6仓库（DA018）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA018粉尘排气筒
一般排放口

125.78442219

42.31175088
B6仓库（DA019）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA019粉尘排气筒
一般排放口

125.78391085

42.31153122
B6仓库（DA020）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA020粉尘排气筒
一般排放口

125.78406077

42.31153504
B6仓库（DA021）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA021粉尘排气筒
一般排放口

125.78424012

42.31153089
B6仓库（DA022）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
0.3m

常温

DA022粉尘排气筒
一般排放口

125.78440074

42.31152676
B7车间（DA023）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA023粉尘排气筒
一般排放口

125.78396174

42.31170373

B7车间（DA024）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA024粉尘排气筒
一般排放口

125.78407418

42.31172742

B7车间（DA025）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA025粉尘排气筒
一般排放口

125.78424015

42.31169155

B7车间（DA026）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA026粉尘排气筒
一般排放口

125.78440612

42.31166759

B7车间（DA027）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA027粉尘排气筒
一般排放口

125.78453995

42.31154844

B7车间（DA028）

26米（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

0.3m

常温

DA028粉尘排气筒
一般排放口

125.78456138

42.31169520

综上所述，本项目机加工车间废气经负压集气设施+布袋除尘器除尘处理后的烟尘最终排放浓度为：0.674mg/m3和1.124mg/m3，烟尘排放量为：10.467t/a，烟尘排放速率为0.0472kg/h，处理后机加工车间废气在经布袋除尘器处理后通过26m（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）烟囱排放。机加工车间废气在经处理后 颗粒物浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物浓度限值要求（颗粒物：120mg/m3，16.16kg/h）。

排气筒高度及排放速率取值合理性分析

①排气筒高度

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。经核实，排气筒周围200m半径范围最高建筑为20.4m的综合楼，本项目排气筒设计高度为26m，高出周边最高建筑5m以上，满足标准中排气筒高度控制要求。

②排放速率取值

依据根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B规定，当排气筒高度处于表列两高度之间时，其最高允许排放速率须采用内插法计算。本项目排气筒高度为26m，位于表列20m与30m之间。查表得20m高度对应二级排放速率为5.9kg/h，30m高度对应为23kg/h。

内插法公示如下：

[image: image2.png]Q=Qu+ (Qus1— Q) (h—ho) /hatr—ha)




式中：Q——某排气筒最高允许排放速率；
Qa——比某排气筒低的表列限值中的最大值；
Qa+1——比某排气筒高的表列限值中的最小值；
h—一某排气筒的几何高度；
ha——比某排气筒低的表列高度中的最大值；
ha+1——比某排气筒高的表列高度中的最小值。

经内插法计算：Q=16.16kg/h
（2）无组织废气
本项目生产过程中未被收集的粉尘在车间内以无组织形式排放，粉尘产生量为1101.6t/a，收集效率为95%，无组织粉尘产生量为55.09t/a。车间属于半密闭生产，粉尘沉降效率以50%计，则无组织粉尘产生量为27.545t/a，排放速率为3.48kg/h。

表4-6  无组织废气排放情况一览表

污染源位置

污染物

排放量

（t/a）

排放速率（kg/h）
排放形式

排放标准

机加工车间

粉尘

27.545
3.48
无组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

为有效控制装卸、堆放过程中无组织粉尘排放，厂区拟采取以下措施:原料、成品及废料全部存放于仓库内，杜绝露天堆放;装卸作业时降低卸料高度差，控制装卸速度，减少落差扬尘;定期对仓库及运输道路进行洒水降尘，及时清扫地面沉积粉尘。

采取上述措施后，装卸、堆放过程产生的无组织粉尘排放量甚微，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

（3）非正常工况污染源分析
项目在运行过程中可能发生的事故排污有二种情况：一种为布袋除尘器在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致污染物排放量增加；根据类比调查，此种情况下布袋除尘器净化效率多为50％左右；另一种为最不利情况，即布袋除尘器出现故障；此种情况下，布袋除尘器净化效率为0。各种情况下的排污源强详见下表：

表4-6  非正常工况下污染物排放情况一览表
产污环节
污染物
频次

去除效率

排放浓度/速率

（mg/m3）
持续时间（h）

排放量

（t/a）
措施

污染防治设施效率下降
机加工车间

（风机量70000m3/h）
粉尘

1次/年

50%

67.4
2

0.0047
暂停使用，及时修复

机加工车间（风机量42000m3/h）
粉尘

1次/年

50%

112.4
2

0.0047
暂停使用，及时修复

污染防治设施故障
机加工车间

（风机量70000m3/h）
粉尘

1次/年

0

33.7

2

0.0094

暂停使用，及时修复

机加工车间（风机量42000m3/h）
粉尘

1次/年

0
56.2

2

0.0094

暂停使用，及时修复

全过程颗粒物控制措施

本项目构建源头密闭、负压收集、集中净化、无组织抑尘、储运全过程管控的颗粒物综合防控体系。加工设备设置负压集气装置，产尘废气收集后经布袋除尘系统处理，净化废气经26m且高于周围200m建筑物5m以上排气筒排放；除尘系统与生产设备联动启停，灰斗采用密闭吨袋卸料，防止卸料扬尘。生产车间保持密闭微负压，实施湿法清扫，严禁干式清扫、工件干吹；原料、成品全覆盖堆放，石墨边角料、石墨细屑密闭收集转运至一般固废暂存间。同时完善除尘设施日常运维、定期监测制度，全流程降低石墨颗粒物有组织排放与无组织逸散，确保颗粒物稳定达标管控。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）中明确的企业自行监测的相关要求，制定本项目废气监测方案，具体如下：

表4-7  废气监测要求
类别

污染源

监测点位
监测因子

监测频次

废气

机加工车间

DA001-DA022机加工车间排气口

颗粒物

1次/半年

废气

/
厂界上风向、

厂界下风向1#、

厂界下风向2#、

厂界下风向3#、
颗粒物

1次/半年
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	4.2.3噪声

（1）噪声源及声源特征

本项目各噪声源声级值及声源特征情况见下表：

表4-8 本项目主要噪声污染源源强一览表
序号

建筑物名称

声源名称

数量（台/套）

噪声源强dB(A)

空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级
建筑物插入损失

/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1
机加工车间

单梁天车5t
8

85
10
80
10
80
16
20
14
46.94
60.92
58.98
62.08
20dB(A)
26.94
40.92
38.98
42.08
1

2
悬臂吊

15

85
15
80
10
80
14
20
16
46.94
62.08
58.98
60.92
26.94
42.08
38.98
40.92
1

3
除尘器

28
85
40
55
6

40
14
60
16
52.96
62.08
49.44
60.92
32.96
42.08
29.44
40.92
1

3
定梁式数控龙门铣削加工中心

1

85
40
70
5
40
15
60
15
52.96
61.48
4944
61.48
32.96
41.48
29.44
41.48
1
4
数控立式铣削加工中心

9

85
30
25
5
50
14
50
16
51.02
62.08
51.02
60.92
31.02
42.08
31.02
40.92
1
5
卧式数控车床

3

85
35
-30
5
42
20
42
12
52.54
58.98
52.54
63.42
32.54
38.98
32.54
43.42
1
6
摇臂钻床

2

85
60
70
5
40

18
46
10
52.96
59.89
51.74
65
32.96
39.89
31.74
43.42
1
7
炭块双面铣床

2

85
50
30
5
30
15
54
17
55.46
61.48
50.35
60.39
35.46
41.48
30.35
40.39
1
8
带锯床G5285

9

85
70
30
5
50

14

50

16

51.02
62.08
51.02
60.92
31.02
42.08
31.02
40.92
1
9
带锯床G53130

23

85
70
20
5
55
12
35
18
50.19
63.42
54.12
59.89
30.19
43.42
34.12
39.89
1
10
空压机

6

80
50
90
6
60
10
40
20
44.44
60
47.96
53.98
24.44
40
27.96
33.98
1
11
龙门3动力头铣床

8

80
80
35
5
25
18
75
12
52.04
54.89
42.50
58.42
32.04
34.89
22.50
38.42
1
12
镗床

2

80
70
70
5
25

16
75

14
55.92
60.92
42.50
57.08
35.92
40.92
22.50
37.08
1
13
平端面双面锯

3

85
50
60
5
25

14
75

16
57.04
62.08
47.50
60.92
37.04
42.08
27.50
40.92
1
14
卧式锯床

1

85
20
20
5
25

10
75

20
57.04
65
47.50
58.98
37.04
45
27.50
38.98
1
15
深孔钻

1

80
50
-30
5
55
22
45
8
50.19
58.15
51.94
66.94
30.19
38.15
31.94
46.94
1
16
坩埚加工半自动线

4

75
60
-20
5
55

26
45

4

40.19
46.70
41.94
62.96
20.19
26.70
21.94
42.96
1
17
单梁天车5t

6
75
0
-20
10
35
22

65
8

44.12
48.15
38.74
56.94
24.12
28.15
18.74
36.94
1
18
天车3t

1
75
0
25
10
25
10
75
20
47.04
55
37.50
48.98
27.04
35
17.50
28.98
1
19
车床

2
75
70
-30
5
20
8
80
22
48.98
56.94
36.94
48.15
28.98
36.94
16.94
28.15
1
20
钻床

1

80
60
-25
4
20

12
80

18
53.98
58.42
41.94
54.89
33.98
38.42
21.94
34.89
1
21
铣床

1

80
50
-20
5
60

20
40

10
44.44
53.98
47.96
60
24.44
33.98
27.96
40
1
22
电焊机

3

75
90
-110
4
65
24
35
6
38.74
47.40
44.12
59.44
18.74
27.40
24.12
39.44
1
23
单梁天车5t

2
80
140
-100
10
45
15
55
15
46.94
56.48
45.19
56.48
26.94
36.48
25.19
36.48
1
24
消防泵

1
75
0
-120
-6
46
16
44
14
41.74
50.92
42.13
52.08
21.4
30.92
22.13
32.08
1
本项目建筑为砖混结构，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的A.3.4，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB。
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	注：表中坐标以厂界中心（125°47'02.4939"，42°18'44.3610"）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

(2)噪声治理措施

本项目噪声主要来自生产设备运行的噪声，风机、泵、软化水制备设施的噪声，各设备噪声级在75-85dB（A）之间。为降低噪声对环境的影响，建设单位在设备选型时应尽量采用低噪声设备，采取基础减振、安装消音器、隔音等措施，并加强设备的日常运行维护与管理，具体如下：

①从声源上：在噪声较大的设备基础上（如风机、泵、生产设备设施等）安装橡胶隔振垫或减振器，并设于车间内；并在送、回风总管接口处做软连接；在风机的进、出口处安装消音隔声设施，一般消声器可实现 10～25dB（A）的降噪量。

②从设备布局及围护结构方面：应合理安排设备在车间内的位置；利用墙壁隔声，车间墙壁可加装高效吸声材料。

③选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。

④对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，在运营过程中遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。

⑤对进出厂区的机动车进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等。
预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。

1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带）预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按以下公式计算：

LP(r)=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：w—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则 8.3.3-8.3.7 相关模式计算。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

预测点的 A 声级，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：

式中：

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见导则附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按以下公式作近似计算：
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A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz倍频带作估算。

2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。
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也可按以下公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
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式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算靠近室外围护结构处声压级：
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式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

3）靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。）

4）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则本项目工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：

tj—在T时间内 j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

5）预测点的预测等效声级计算

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值 Leq为：
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式中：

Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（3）预测结果

噪声源对各测点的影响预测结果见下表4-9。
表4-9 噪声源对各测点的影响预测结果  单位：dB(A)
预测点

噪声源衰减距离m
贡献值

1#厂界东侧1m

30
7.50
2#厂界南侧1m

55
8.61
3#厂界西侧1m

32
8.88
4#厂界北侧1m

21
20.50
本项目经预测结果可知，项目运营后，通过选用低噪声设备，设置隔声、减振措施等，厂界噪声贡献值满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

监测要求：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）对厂界四周进行监测，每季度一次（或者按照当地生态环境局的管理要求）。

考虑全厂设备同时运行的最大工况，叠加其他噪声源影响后，厂界噪声预测值仍满足 GB 12348-2008 标准要求，声环境影响可接受。
4.2.4固体废物

本项目固体废物为废布袋、除尘灰、边角料、石墨屑、废润滑油、含油抹布及手套。

（1）生活垃圾

生活垃圾：主要为一般生活废物垃圾，来自办公室、公共区等处。职工生活垃圾按 0.5kg/（d·人）计，生活垃圾年排放量为3.3t/a。固体废物种类：SW64 其他工业固体废物，代码：900-001-S64，由市政环卫部门定时清运。

（2）废布袋

废布袋产生量约为3t/a，更换周期为一年，收集由厂家回收。

（3）除尘灰

布袋除尘器收集的除尘灰总量为1036.233t/a，收集后暂存于封闭式固废暂存间，由碳素制品厂家回收处理。

（4）边角料

边角料按照原料加工损耗率计算，边角料按原料用量的2%计，本项目外购石墨胚料在锯切、车削、铣削成型过程中产生块状边角料年产生量约6240吨/年，堆放于原料成品仓库，统一外售碳素企业回收再加工。
（5）石墨屑

本项目外购石墨胚料在锯切、车削、铣削成型过程中产生石墨屑年产生量约4658.4吨/年，集中收集后与除尘灰一同贮存，外售综合利用。
（6）废润滑油
所有数控车床、铣床、钻床、锯床等机加工设备，润滑油年更换量统一取值0.018t/台，项目用润滑油设备按134台计算，年废润滑油产生量为0.018×134=2.412t/a。专用密闭金属桶分类存放于 防渗危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
（7）含油抹布及手套

配套含油抹布及手套为0.08t/a。专用防渗收集桶密闭存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

本项目固体废物及危险废物均得到合理处理与处置，不会产生二次污染。

表4-10  固体废物产排情况一览表

产生环节

名称

属性

类别代码
物理性状
年度产生量（t/a）
贮存方式

利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）

办公楼

生活垃圾

一般固废

900-001-S64
固态

3.3
园区垃圾桶

环卫部门定期清运

3.3
生产车间设备

废布袋

一般固废
309-001-66
固态

3
固废暂存间暂存

由滤袋生产厂家回收
3
除尘灰

一般固废

309-001-66
固态

1036.233
固废暂存间暂存

密闭袋装收集，存放于封闭式一般固废暂存间，定期外售碳素制品企业作为生产原料综合利用

1036.233
边角料

一般固废

309-001-66

固态

6240

原料成品仓库
堆放与原料成品仓库，统一收集外售碳素企业回收再加工
6240
石墨屑

一般固废

309-001-66

固态
4658.4

固废暂存间暂存

集中收集后与除尘灰一同贮存、外售综合利用
4658.4

废润滑油

危险废物HW08
900-249-08
液态

2.412
危废暂存间

专用密闭金属铜分类存放于防渗危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

2.412

含油抹布及手套

危险废物HW49
900-041-49
固态

0.08
危废暂存间

专用防渗收集桶密闭存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

0.08

一般固废环境管理要求：

本次新建一处暂存场，一般工业固废的暂存场所满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。

1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；

3）为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志；

4）一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入；

5）贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

危险废物的贮存和管理：

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），属于危险废物登记管理单位，根据该级别本次新建一处危废贮存点用于危废的临时储存。危废贮存点地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设10cm抗渗混凝土，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，以确保地下水和周围环境的安全。危废的收集、暂存按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。具体如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

本项目危废贮存点为单独构筑物，危废贮存点分区储存废活性炭、废机油、废导热油。各分区之间布设明显分区标识。地面硬化。有固定边界，具有防风、防雨、防晒措施，油类物质危废使用塑料桶密闭包装，废活性炭密封袋包装后存放，防止危险废物流失、扬散、泄漏等，且本项目临时贮存的危废仅废润滑油、含油抹布及手套，最大贮存量2.492t/a，不超过3吨。本项目新建一处危废贮存点满足要求。

项目建成投产前应与资质单位签订危废委托处置协议委托处置，且资质单位需具备相应的处置能力，能够处置及接纳本项目危废，运输过程由危废处置单位负责，根据《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。在此基础上，项目产生的危废均可得到合理有效的处置，不会直接排放环境。

综上，在建设单位加强管理、对项目产生的各类固体废物分类处理处置、利用处置方式符合有关法规和标准要求的前提下，项目产生的固废不会造成二次污染，对周围环境也没有显著不良影响。
4.2.5环境风险 
本项目在运行期不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境风险事件风险物质，故可以不进行本项目的环境风险评价工作。但是由于本项目生产设备检修保养过程中涉及废润滑油、含油抹布及手套等危险废物暂存，因此项目存在潜在环境风险。本次评价要求项目运行期购置相关灭火设施，厂区内设置警示标志和相关标语，编制相关风险防范制度，并提高现场工作员工及进厂人员注意安全防范意识，减少违规操作及行为，避免危险事故的发生。
环境风险防控措施
（1）完善消防管理制度；
（2）提高人员素质，保证设备的正常运行；
（3）建设单位应对工作人员和管理人员进行有关的法律法规标准的培训，进行工艺流程和操作程序的培训；
（4）本项目生产线及原料堆场进行地面硬化。

（5）针对可能发生的风险事故，制定环境风险防范措施以及切实可行的风险事故应急预案，建立地区环境风险防范联动机制，宣贯到全体员工，并进行培训的演练，以保证应急预案有效可行，在风险事故发生时，能够及时采取有效措施将损失减至最小。

（6）作业管控：严禁车间内动火作业，确需检修动火执行动火审批，提前彻底清扫周边积尘、通风置换；操作人员统一穿戴纯棉防静电工作服、防静电鞋，禁止化纤衣物。

（7）日常巡检：建立除尘系统、静电接地、泄爆装置每日巡检台账，定期清理除尘器滤袋积灰，杜绝管道堵塞、粉尘堆积；每月检测静电接地电阻，确保接地电阻＜10Ω。

（8）储存管控：石墨原料、成品密闭袋装存放，仓库通风良好，分区堆放，控制仓储粉尘逸散，仓库配套防爆通风、灭火器材。

（9）消防应急：车间、除尘机房配置干粉灭火器、消防沙、高压喷淋抑尘系统，针对粉尘爆炸初期火情快速压制。

（10）应急处置措施

1）爆炸初期应急：一旦发生粉尘燃爆，立即切断全部生产电源，启动车间强制通风、喷淋抑尘系统，操作人员沿上风向紧急撤离；使用干粉灭火器扑灭余火，禁止直流水冲击积尘防止二次扬尘爆炸。

2）污染应急拦截：爆炸后立即封堵厂区雨水外排阀门，开启初期雨水收集池，收集受石墨粉尘污染地面冲洗水；人工清扫收集散落石墨粉尘，作为一般工业固废规范贮存处置，避免雨水冲刷入河。

3）事后风险消除：事故后全面清理车间、管道、仓库积尘，检测电气、除尘防爆设备完好性，全部检修合格后方可恢复生产。

4）人员救护：现场灼伤、吸入烟尘人员立即送医，同步上报生态环境、应急管理部门。

（11）应急预案

企业应建立应急响应机构，该机构主要职责包括：负责制定本企业应急预案，并组织演练；负责发布预案启动和关闭命令；负责调配救援人员、应急设备和器材等；负责协调和指挥应急救援工作；负责及时向地方政府通报环境污染事件，必要时请求增援；负责对环境污染事件进行调查。

（12）结论

本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平。

4.2.6环保验收要求与内容
建设项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目营运期竣工验收内容见表4-11。

表4-11   “三同时”验收一览表     单位：万元
污染源

工程名称

措施内容

环保投资

标准

建设情况

废气

生产废气DA001-DA028排放口

布袋除尘器+26m高排气筒（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）

840
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

新建

废水
厂区生活污水总排口
柳河县污水处理厂
依托

生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河

依托
噪声

生产设备车床、泵和风机

加设减震垫等降噪措施
15

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

新建

固废

生活垃圾定期由环卫部门清运；废布袋收集由厂家回收；布袋除尘器收集的除尘灰收集后暂存于封闭式固废暂存间，由碳素制品厂家回收处理；边角料堆放于原料成品仓库，统一收集外售碳素企业回收再加工；石墨屑集中收集后贮存，由碳素制品厂家回收；废润滑油采用专用密闭金属桶分类存放于 防渗危废暂存间，定期委托有资质单位处理；含油抹布及手套采用专用防渗收集桶密闭存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

30
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合计
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001生产车间排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器+26m排气筒（且高出周围200m半径范围的建筑5m以上）
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

	
	DA002生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA003生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA004生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA005生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA006生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA007生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA008生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA009生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA010生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA011生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA012生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA013生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA014生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA015生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA016生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA017生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA018生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA019生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA020生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA021生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA022生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA023生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA024生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA025生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA026生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA027生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	DA028生产车间排气筒
	颗粒物
	
	

	
	厂界无组织
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准排入园区内市政管网，最终进入柳河县污水处理厂，经污水厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入一统河

	声环境
	生产设备、风机、泵类经选用低噪声设备，满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

	固体废物
	生活垃圾定期由环卫部门清运；废布袋收集由厂家回收；布袋除尘器收集的除尘灰收集后暂存于封闭式固废暂存间，由碳素制品厂家回收处理；边角料堆放于原料成品仓库，统一收集外售碳素企业回收再加工；石墨屑集中收集后贮存，由碳素厂家回收；废润滑油采用专用密闭金属桶分类存放于防渗危废暂存间，定期委托有资质单位处理；含油抹布及手套采用专用防渗收集桶密闭存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区地面全面硬化，无污染途径。

	生态保护措施
	项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。

	环境风险
防范措施
	（1）企业应定期对除尘设施进行检查，确保除尘设施正常运行。

（2）一旦发生突发事故应立即停止生产，第一时间进行检修，将周围的影响降至最低。

（3）加强日常管理及维护，防止事故的发生。

	其他环境
管理要求
	1、验收管理

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）及国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

2、排污许可管理

根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评〔2018〕11 号）、《排污许可管理管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前 申请排污许可证”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前进行排污许可证的申请，根据查询《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目为登记管理，建成后应申请排污许可登记表。


六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，符合吉林柳河经济开发区总体规划。企业在全面落实报告表中提出的各污染防治措施和风险防范措施的前提下，污染物排放能够达到国家规定的标准，环境风险在可接受范围内，从环境保护的角度而言，项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目  

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	
	
	
	10.467t/a
	
	10.467t/a
	

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	3.3t/a
	
	3.3t/a
	

	
	废布袋
	
	
	
	3t/a
	
	3t/a
	

	
	除尘灰
	
	
	
	1101.6t/a
	
	1101.6t/a
	

	
	边角料
	
	
	
	6240t/a
	
	6240t/a
	

	
	石墨屑
	
	
	
	4658.4t/a
	
	4658.4t/a
	

	
	废润滑油
	
	
	
	2.412t/a
	
	2.412t/a
	

	
	含油抹布及手套
	
	
	
	0.08t/a
	
	0.08t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1   建设项目地理位置图
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附图2 周围环境照片
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附图3  建设项目平面布置图
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附图4 环境空气评价范围及监测点位图
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附图5 建设项目管控单元示
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附图6 吉林柳河经济开发区规划布局图及本项目所在位置图
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附件1  营业执照

附件2  法人身份证
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附件3  项目备案表
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附件4 入园说明
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附件5 危险废物协议
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附件8  专家意见
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图例


环境空气监测点位





本项目所在位置









