一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	通化友康药业有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	孙燕玲
	联系方式
	15843535151

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK1]吉林省柳河县永安屯南侧

	地理坐标
	125度47分12.832秒，42度13分28.018秒

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	50.0
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	■否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	0（原位置拆除重建）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中表1可知：
表1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目外排废气不涉及有毒有害污染物，无需设置大气环境专项评价。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目正常运营过程中锅炉排污水为清洁下水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。因此不设置地表水环境专项评价。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	根据分析，项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此无需设置环境风险专项评价。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目运营期不涉及河道取水，因此不设置生态环境专项评价。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	不设置

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。


依据上述规定，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: _Hlk193035462][bookmark: _Hlk193035467]根据2023年12月27日中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目建设2.5t/h生物质锅炉，锅炉为单锅筒纵置式链条炉排锅炉，不属于固定炉排式，不属于限制类中“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”及淘汰类中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，因此符合国家产业政策。
2、吉林省生态环境分区管控措施符合性分析
（1）生态保护红线
根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境准入清单》（吉环函〔2024〕158号）、《通化市人民政府办公厅关于印发通化市生态环境分区管控方案的通知》（通市政办发〔2024〕4号）以及吉林省生态环境分区管控公众端应用平台落图结果，本项目厂址所在环境管控单元名称：柳河县水源涵养功能重要区，管控单元编号：ZH22052410014，管控单元分类：优先保护单元；柳河县一般管控区，管控单元编号：ZH22052430001，管控单元分类：一般管控单元；本项目所在区域不涉及生态红线。相对关系详见图1。
（2）环境质量底线
项目建设位置为农村区域，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类区标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。
根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，通化市2025年为环境空气达标区，评价区环境空气质量较好，本项目施工期及运营期产生的废气经治理措施后均能达标排放，不会对大气环境造成明显影响；本项目产生的废水为锅炉排污水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。因此本项目不会对周边水环境造成明显影响；项目施工期及运营期均能做到厂界噪声达标；项目产生的固体废物全部妥善处置。因此，本项目“三废”及噪声均能得到有效处理，基本不会降低区域环境质量。
（3）资源利用上线
本项目为生物质锅炉改建项目，在施工及运营过程中原辅材料及能源消耗量较小，均能合理分配，因此本项目不触及资源利用上线。
（4）环境准入清单
项目建设与《吉林省生态环境准入清单》的相符性分析详见下表。
表2  本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》鼓励类项目，符合国家和吉林省的产业政策和发展规划。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，对空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	不涉及。
	/

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	不涉及。
	/

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目不属于重点行业。
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	通化环境空气属于达标区。
	/

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及。
	/

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及。
	/

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及。
	/

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	不涉及。
	/

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及。
	/

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及。
	/

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及。
	/

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及。
	/

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	不涉及。
	/



表3  本项目与通化市生态环境分区管控实施方案相符性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
	不涉及。
	符合

	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	不涉及
	符合

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
	2025年，通化地区属于达标区，PM2.5浓度为21.8微克/立方米，满足管控要求。项目产生的废气各项污染物均可达标排放，对环境影响可接受。
	符合

	
	
	水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。
	本项目废水不外排，不涉及。
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
	本项目使用的水资源极少，不涉及。
	符合

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
	本项目位于现有占地范围内，无新增占地，不涉及。
	符合

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
	本项目为生物质燃料锅炉改建项目，能源消耗水平较低。
	符合



表4  本项目与所在管控单元生态环境准入清单相符性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控类型
	管控要求
	本项目符合性

	ZH22052410014
	柳河县水源涵养功能重要区
	1-优先保护
	空间布局约束
	1 原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。
2 禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过渡放牧等。
3 禁止导致水体污染的产业发展。
4 禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
5 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。
6 原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。
7 区内不符合主体功能定位的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
8 江河源头区域执行《水功能区监督管理办法》相关要求。
9 黑土地保护区执行《吉林省黑土地保护条例》相关要求。开展坡耕地整治和侵蚀沟治理，防治水土流失；实施秸秆还田、增施有机肥、土壤酸化治理等农艺措施，修复农田生态。
	符合。本项目建设位置位于现有厂区占地范围内，不涉及新增占地，不会损害水源涵养功能和生态功能质量。
同时项目废水不外排，不涉及采矿、开荒、砍伐等破坏行为。不涉及破坏黑土地。你属于产业园区。
项目符合主体功能定位，项目用地类型为工业用地，且本项目为改建，企业未进行扩建扩能等产污行为；污染物经治理措施处理后均能达标排放。

	ZH22052430001
	柳河县一般管控区
	3-一般管控
	污染物排放管控
	贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》鼓励类项目。项目属于改建项目，在落实环保措施的前提下，能够达标排放。同时项目严格落实总量控制、排放标准等管理制度。


3、《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
根据国发〔2023〕24号《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》，符合性分析如下：
表5  与《空气质量持续改善行动计划》符合性
	《空气质量持续改善行动计划》
	符合性分析

	修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	符合。本项目及使用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类及限制类。

	各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	符合。本项目建设生物质锅炉，使用生物质成型燃料，不属于燃煤供热锅炉。

	有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	符合。本项目使用生物质成型燃料。


通过上表分析可知，本项目锅炉符合《空气质量持续改善行动计划》相关要求。
根据《吉林省人民政府关于印发吉林省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案的通知》（吉政发[2024]8号），符合性分析如下：
表6  《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》符合性
	《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》
	符合性分析

	严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
	符合。本项目及使用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类及限制类。

	积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。
	符合。本项目建设生物质锅炉，使用生物质成型燃料，不属于燃煤供热锅炉。

	加快推进清洁取暖建设。已列入国家北方地区冬季清洁取暖城市的地区，按照实施方案加快推进项目建设，鼓励其他城市积极申报北方地区冬季清洁取暖城市，推广秸秆打捆直燃集中供暖等适合农村的清洁取暖技术，逐步在全省推开。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，强化商品煤质量监管，防止散煤复烧。
	符合。本项目使用生物质成型燃料。


4、选址合理性分析
[bookmark: OLE_LINK8]本项目为生物质锅炉改建项目，位于现有厂区锅炉房占地范围内进行拆除重建，不涉及新增永久占地。项目周围最近敏感点为西北侧15m的鹿场家属房，项目建设符合吉林省及通化市“生态环境分区管控”要求，项目产生的“三废”经采取有效的处理措施后，对环境影响在可接受范围内，故本项目选址合理。















二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、建设背景
[bookmark: OLE_LINK3]通化友康药业有限公司主要生产蛋氨酸原料药，属于化学药品原料药制造企业。2018年应地方局的管理要求，企业将4.0t/h燃煤锅炉改造为2.0t/h生物质锅炉；企业冬季生活供暖、生产供汽依托一台2.0t/h生物质锅炉。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类。企业现有的2.0t/h生物质锅炉属于淘汰类，故提出本项目。本次新建一台2.5t/h的生物质锅炉进行生产供汽、冬季生活供暖，替代原有2.0t/h生物质锅炉，企业产品生产规模无变化。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目建设2.5t/h生物质锅炉，锅炉为单锅筒纵置式链条炉排锅炉，因此符合国家产业政策。
2、项目地理位置
[bookmark: OLE_LINK7]企业厂区位置位于吉林省通化市柳河县永安屯南侧鹿场，厂区北侧和西侧为鹿场家属房，南侧为乡道，距离企业厂界最近的居民房为西北侧10m鹿场家属房，距离企业厂界最近的村屯为西北侧470m的永安屯。
本项目为锅炉改造项目，依托现有锅炉房进行改建，位于厂区东北角。本项目距离西北侧鹿场家属房约为15m，距离西北侧永安屯约为520m。
3、建设内容
本次建设1座2.5t/h生物质锅炉，用于生产、生活用热，锅炉房、燃料堆场等贮存设施利旧。本项目所在位置详见图2，现场照片详见图3。具体项目工程分析如下：
表7  项目工程组成表
	[bookmark: _Hlk193036332]工程类别
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	生物质锅炉
	新建1台2.5t/h生物质锅炉，用于生产用热。废气治理措施采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器。锅炉烟气依托现有35m烟囱高空排放。现有2.0t/h锅炉和废气治理措施全部拆除。
	拆除重建

	储运工程
	锅炉房
	依托现有锅炉房，锅炉房位于厂区东北侧，占地面积约为175m2。
	利旧

	
	燃料堆场
	依托现有燃料堆场，生物质颗粒燃料袋装储存于锅炉房内的燃料堆场，占地面积约为50m2。
	利旧

	
	生物质灰渣暂存区
	依托现有灰渣暂存区，生物质灰渣及除尘灰袋装储存于锅炉房内，占地面积约为30m2。
	利旧

	
	化验室
	对办公室现有的化验室进行改造，增加化验设备及实验药剂，增加实验室面积，主要为简单的理化实验，改造后实验室占地面积约为280m2。
	改建

	
	危废暂存点
	在厂区新增一处危废暂存点，用于危险废物暂存，占地面积约为15m2。
	新建

	辅助工程
	上料系统
	设置1套自动上料系统。
	利旧

	
	除灰渣系统
	设置1套除灰渣系统。
	利旧

	
	危废暂存间
	企业现有一处危废暂存间，占地面积约为10m2，位于生产车间内。
	利旧

	公用工程
	供水
	由现场水井供给。
	现有

	
	排水
	废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水属于清洁下水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。
	现有

	
	供电
	由区域供电系统统一供给。
	现有

	
	供热
	本项目冬季依托新建生物质锅炉。
	/

	环保工程
	废气
	锅炉烟气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高烟囱排放。
燃料与灰渣储存、装卸、运输产生的颗粒物以无组织形式排放。
所有涉及挥发性药品、酸碱溶液使用的实验全程要求在通风橱中进行，实验室有机废气、酸碱废气等由通风橱引至集气管道后通过活性炭进行处理，通过现有的15m高排气筒外排。
	/

	
	废水
	锅炉污水、化验室废水进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。
	/

	
	噪声
	封闭厂房，设置基础减振、降噪措施。
	/

	
	固体废物
	本项目废布袋由厂家更换收集后统一处理，灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉房内，用作农田肥料；
设备维修过程中产生的废润滑油、含油手套及抹布、化验废液和废弃试剂瓶等危险废物集中收集，委托处置资质单位定期拉运处置。
	/

	拆除工程
	现有锅炉和废气治理措施全部拆除。
	/


4、主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表8  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	2.5t/h生物质蒸汽锅炉
	DZL2.5-1.0-S  2.5t/h
	台
	1
	新建

	2
	生物质控料器
	KLQ-2
	台
	1
	新建

	3
	炉排减速机
	ZJ4WC-II
	台
	1
	新建

	4
	引风机/鼓风机
	Y6-41-NO6.4C
	套
	1
	新建

	5
	陶瓷多管除尘器+布袋除尘器
	/
	套
	1
	新建

	6
	泵类
	/
	套
	1
	新建


本次化验室和新建的危废暂存间未新增设备，项目化验室改造只是涉及房间调整和使用试剂使用量增加。
5、主要原材料
本项目锅炉采用生物质成型颗粒为燃料，燃料成分分析详见附件，生物质燃料成分分析详见下表。
表9  生物质成分分析表
	序号
	名称
	符号
	数值

	1
	全水分（%）
	Mt
	4.16

	2
	空气干燥基水分（%）
	Mad
	0.83

	3
	空气干燥基灰分（%）
	Aad
	0.95

	4
	干燥基灰分（%）
	Ad
	5.63

	5
	空气干燥基挥发分（%）
	Vad
	76.31

	6
	干燥无灰基挥发分（%）
	Vdaf
	81.29

	7
	干燥基全硫（%）
	St,d
	0.02

	8
	收到基低位发热量Qnet,v,M,ar
	MJ/kg
	16.49(3942cal/g)

	9
	干基固定碳含量（%）
	D
	17.56


注：本次采用的生物质原料为稻壳、秸秆类成品颗粒，根据燃料成分分析报告可知，燃料中不含汞元素。
本项目为生物质锅炉改建项目，用于冬季供暖、生产用热。根据企业提供燃料使用数据和锅炉运行情况，全年共计使用300天，生物质颗粒燃料全年使用量为400t/a。项目化验室用于产品检验化验，为简易的酸碱实验，锅炉和化验室使用的主要原辅材料及用量详见下表。
表10  原辅材料及用量一览表
	序号
	名称
	规格
	状态
	年用量
	最大储
存量
	储存
地点
	储存
条件
	运输
方式
	周转频次

	1
	生物质颗粒
	50mm
	固态
	400t/a
	80t
	锅炉房内
	袋装
	汽车运输
	60d/次

	2
	氢氧化钠溶液
	/
	液态
	640ml
	320ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	3
	硫代硫酸钠滴定液
	/
	液态
	5600ml
	2800ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	4
	碘试液
	/
	液态
	7200ml
	3600ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	5
	硫代乙酰胺溶液
	/
	液态
	480ml
	240ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	6
	25％氯化钡溶液
	/
	液态
	800ml
	400ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	7
	30％硫酸氢铵
	/
	液态
	480ml
	240ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	8
	盐酸
	/
	液态
	2940ml
	1470ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	9
	硫酸
	/
	液态
	1040ml
	520ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	10
	乙醚
	/
	液态
	8000ml
	4000ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次

	11
	硝酸
	/
	液态
	500ml
	250ml
	化验室内
	瓶装
	汽车运输
	150d/次


6、公用工程
（1）给水
本项目为改建项目，不新增劳动定员。企业用水依托现有厂区的水井，水井井深约为25m左右，水井出水量约为3m3/h。
根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）、《工业锅炉水质》（GB/T1576-2018），蒸汽锅炉大于4t/h必须锅外软化（离子交换）；热水锅炉大于4.2MW（约6t/h热水）必须锅外软化/除盐。本项目为2.5t/h蒸汽锅炉，故不设置软化水系统。
锅炉用水：本项目不设软化水系统，用水主要为锅炉补水。按锅炉满负荷运行考虑，本项目2.5t/h生物质锅炉循环水量为125m3/d，循环补水采用新鲜水，补水量约为循环水量的1%，则锅炉循环补水量为1.25m3/d；锅炉用水由现有水井供给。
化验室用水：根据建设单位提供资料，化验室清洗采用“一新鲜水+二纯水”的三步清洗流程，首次清洗采用新鲜水，用量约1.5m3/a(0.005m3/d)，非首次清洗采用纯水，用量约90m3/a(0.3m3/d)。化验室台面和地面每日需要清洗，根据建设单位提供资料，台面和地面清洗采用新鲜水，用量约300m3/a(1.0m3/d)。
纯水的产排污已经进行了评价和验收，纯水制备系统能够满足项目供应需求，故本次不进行评价
（2）排水
锅炉排水：本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水占循环补水量约5%，生物质锅炉循环补水量为1.25m3/d，锅炉排污水产生量约为0.06m3/d，锅炉排污水属于清洁下水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。
化验室排水：化验室首次清洗废水全部作为化验室废液集中收集，定期委托资质单位进行处理。化验室排水主要为台面和地面清洗废水、化验室非首次清洗废水；按照用水量的90%进行收集，排水量为351m3/a(1.17m3/d)，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。

图4  本项目给排水平衡图（m3/d）
（2）供热
本项目为生物质锅炉改建项目，企业冬季供暖由本项目供应。
（3）供电
本项目用电由区域供电系统提供，可保证项目用电的需要。
7、工作制度及劳动定员
[bookmark: _Toc290137731]本项目为改建项目，不新增劳动定员；锅炉全年共计生产300d，每天工作24h。
8、厂区平面布置
本项目为改建项目，锅炉房、原料堆场等全部利旧，锅炉房内设置1台2.5t/h生物质锅炉，以及燃料堆场、上料装置、出渣机等。具体平面布置图详见图5。
9、项目建设期
2026年10月至2026年11月，共计1个月。


	工艺流程和产排污环节
	1、锅炉工艺流程简述
锅炉运行主要包括燃料输送系统、燃烧系统、烟气净化系统及除灰渣系统等。
（1）燃料输送系统
本项目选用单路运料系统，燃料为生物质成型颗粒，颗粒小于50mm，无需破碎，上料系统由自动上料装置完成。
（2）燃烧系统
生物质进入炉前料斗后进入燃烧室进行燃烧，并通过炉前受料口和炉排转速来控制燃生物质量。
燃烧室进风由鼓风机从锅炉间上部吸收室内空气，以利用顶部热空气的热量，并配用室外新风管进行调节，避免大量吸走室内热空气后的室内温度。鼓风机将空气送入锅炉尾部空气预热器，从炉排两侧进入炉排风室进行助燃。
锅炉鼓风机、引风机、除尘器单路配置，鼓、引风机采用变频调速装置自动控制，锅炉的排烟先进入除尘器，然后再通过尾端烟道、烟囱排入大气。
（3）烟气净化系统
袋式除尘器：是一种干式滤尘装置，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
陶瓷多管除尘器：属于离心式旋风除尘装置，其除尘机理基于离心力场分离理论。含尘烟气由进气总管进入设备上部的气体分布室，经均流分配后均匀进入各并联陶瓷旋风单元。烟气通过陶瓷导向器（导流叶片）后，由轴向直线运动转化为高速旋转圆周运动，在旋风筒体内部形成强烈的双旋流流场。旋转气流沿筒壁呈螺旋形向下运动（外旋流），含尘气体在旋转过程中产生离心加速度，其值可达重力加速度的500~2000倍。在离心力作用下，密度远大于气相的颗粒物被抛向筒体内壁，与陶瓷壁面碰撞后失去动能，沿壁面靠重力沉降至锥体下部，最终汇入集灰斗。
陶瓷多管除尘器+布袋除尘器组合工艺充分发挥了两种除尘技术的互补优势，实现了粗颗粒高效分离+细颗粒深度净化的分级治理，具有除尘效率高、运行稳定、滤袋寿命长、安全可靠等技术特点，能够满足严格的污染物排放标准要求。
（4）除灰渣系统
锅炉灰渣排入除灰渣装置内，灰渣袋装暂存锅炉房，定期运走用作农田肥料；除尘灰定期从除尘器中清收，袋装暂存锅炉房，定期运走用作农田肥料。
本项目为锅炉改建项目，生物质燃料堆存场地和除尘灰、炉灰渣堆存场地为单独空间，锅炉房内采用分区堆放，每个空间为单独贮存空间。
锅炉运行流程及排污节点见下图。
 (
陶瓷多管除尘器+袋式除尘器
)
图6  锅炉运行流程及排污节点图
2、产排污环节
本项目产排污环节详见下表。
表11  本项目主要产排污环节一览表
	项目
	产污环节
	污染因子

	废气
	锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

	
	燃料与灰渣储存、装卸、运输
	颗粒物

	
	化验室废气
	酸碱废气

	废水
	锅炉排污水
	COD、SS、溶解性总固体、pH

	噪声
	水泵、鼓、引风机等设备
	噪声

	固废
	锅炉房
	锅炉灰渣

	
	
	除尘灰

	
	
	废布袋

	
	设备维护
	废润滑油

	
	
	含油手套及抹布





	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程情况
通化友康药业有限公司位于吉林省通化市柳河县永安屯鹿场，项目北侧和西侧为鹿场家属房，项目南侧为乡道，距离最近的居民为西北侧15m鹿场家属房，距离最近的村屯为西北侧470m的永安屯。项目主要产品为成品蛋氨酸。通化友康药业有限公司于2023年8月16日完成环保验收正式投产。企业运行良好，锅炉运行情况较好。由于近几年企业订单需求较少，生产时长全年共计3-4个月左右，生物质燃料全年使用量约为100t。

表12  现有工程组成
	类别
	名称
	建设内容及规模

	主体工程
	生产线
	年产成品蛋氨酸18t/a

	辅助工程
	纯化水制备系统
	配备一套2t/h的纯化水制备系统，采用二级反渗透工艺

	
	生产、供热锅炉
	配备一台2t/h的生物质蒸汽锅炉

	
	办公楼
	建设一座综合办公楼，占地面积600m2

	
	化验室
	配套设置一处化验室，进行简单的理化试验，位于办公楼内

	公用工程
	供电
	由当地电网供应

	
	供热
	由蒸汽锅炉提供

	
	供水
	厂区地下水井

	
	排水
	生产废水、设备冲洗废水统一收集进入废液储罐暂存，委托危废资质单位拉运处置；生活污水、锅炉排水、纯化水制备系统排水经管线进入厂区防渗储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置

	环保工程
	废气
	生产车间产生的废气安装活性炭吸附+布袋除尘器净化装置，经15m排气筒外排；生物质锅炉烟气采用布袋除尘器处理后经35m排气筒外排

	
	废水
	生产废水、设备冲洗废水统一收集进入废液储罐暂存，委托危废资质单位拉运处置；生活污水、锅炉排水、纯化水制备系统排水经管线进入厂区防渗储池，定期拉运至污水处理厂处置

	
	噪声
	采用低噪声设备，采取减振降噪措施，密闭厂房

	
	固废
	生产废渣与设备冲洗废水一同进入废液储罐，按照危废进行管理，同废活性炭、废弃过滤介质、废弃产品等委托有危废处理资质单位（公主岭市天一环卫有限公司）进行处理；废布袋由厂家回收；生活垃圾集中收集，由市政部门定期拉运处理；炉渣、除尘灰集中收集，外运当作农肥

	储运工程
	危废暂存间
	位于生产车间内，占地面积约为10m2，用于贮存危险废物


二、现有工程产排污情况
企业现有工程污染物产排污情况依据企业现有例行监测数据。
（1）废水
现有工程废水主要包括生产废水、设备冲洗废水、纯化水制备系统排水以及生活污水等。其中生产废水、设备冲洗废水集中收集，拉运至废液储罐暂存，委托有危废处理资质的单位进行拉运处置；生活污水、纯化水制备系统排水通过污水管线进入厂区防渗储池，定期拉运至城镇污水处理厂处理。
（2）废气
现有工程废气排放源主要有生产过程中产生的生产废气、锅炉烟气、无组织粉尘等。
生产废气主要为蛋氨酸原料药生产线，原料蛋氨酸有少量萝卜味，在加热溶解、冷却结晶、离心脱水过程中会逸散出少量挥发性有机物和异味。成品生产过程会进行混粉、整粒工序，产生少量粉尘。整个生产车间均为洁净工作间，全部废气通过空调出风系统进入活性炭吸附装和布袋除尘器，经过处理后通过15m高排气筒排放。
企业现有一台2.0t/h的生物质蒸汽锅炉，用于生产用热和供暖供热。锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过35m高排气筒排放。
企业在生产过程中及锅炉工作中产生少量粉尘和废气，污染物主要为颗粒物、异味等。为了减少无组织粉尘的排放，在生产过程中合理规划装卸料时间，减少锅炉工作时间，同时，加强环境治理措施和灰渣、燃料堆放场所的管理，以降低无组织粉尘的影响。
项目废气排放情况详见下表。
表13  生产车间废气排放情况一览表
	监测日期
	监测频次
	NH3
	H2S
	颗粒物
	NMHC

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2025.12.28
	第一次
	0.938
	0.0018
	0.005
	0.00001
	1.4
	0.00266
	0.48
	0.000911

	
	第二次
	0.816
	0.0018
	0.013
	0.00003
	1.3
	0.00286
	0.43
	0.000946

	
	第三次
	0.970
	0.0022
	0.005
	0.00001
	1.1
	0.00250
	0.44
	0.000999

	标准限值
	30
	/
	/
	/
	30
	/
	100
	/

	是否达标
	达标
	/
	达标
	/
	达标
	/
	达标
	/


生产车间废气非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物等污染物经处理后的废气排放浓度可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1大气污染物有组织排放限制要求。
表14  锅炉污染物排放情况一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测项目
	2025.12.17监测结果
	标准限值
	是否达标
	执行标准

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	
	
	实测浓度
	折算浓度
	实测浓度
	折算浓度
	实测浓度
	折算浓度
	
	
	

	锅炉烟气治理措施出口
	颗粒物
	21.7
	40.5
	26.9
	45.9
	23.7
	47.3
	50
	达标
	GB13271-2014

	
	SO2
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	＜3
	300
	达标
	

	
	NOx
	125
	233
	121
	206
	117
	234
	300
	达标
	

	
	烟气黑度（级）
	＜1
	＜1
	＜1
	1
	达标
	


生物质锅炉烟气经过处理后，污染物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建锅炉标准要求。
表15  厂界无组织废气排放情况一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	2025.12.29
	
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	厂界上风向
	颗粒物
	0.226
	0.276
	0.196
	1.0
	达标

	
	氨
	0.478
	＜0.025
	0.408
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.002
	＜0.001
	＜0.001
	0.06
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.14
	0.17
	0.18
	4.0
	达标

	厂界下风向1
	颗粒物
	0.215
	0.243
	0.189
	1.0
	达标

	
	氨
	0.280
	0.307
	0.470
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	＜0.001
	0.001
	＜0.001
	0.06
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.35
	0.28
	0.22
	4.0
	达标

	厂界下风向2
	颗粒物
	0.323
	0.192
	0.246
	1.0
	达标

	
	氨
	0.070
	0.389
	0.393
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.001
	0.001
	0.001
	0.06
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.29
	0.24
	0.23
	4.0
	达标

	厂界下风向3
	颗粒物
	0.186
	0.360
	0.254
	1.0
	达标

	
	氨
	0.548
	0.641
	0.143
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	0.06
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.24
	0.20
	0.31
	4.0
	达标


厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标无组织准排放限值要求，氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织标准限值要求。
（3）噪声
现有工程噪声主要来自于空压机、风机等各种生产设备以及各种泵类、空压机、风机等，生产产生的噪声经过墙体噪声屏蔽、隔声和空间距离衰减，厂界噪声排放情况详见下表。
表16  厂界噪声排放情况一览表
	监测点位
	2025.12.28

	
	昼间
	夜间

	东厂界外1m处
	48
	35

	南厂界外1m处
	46
	36

	西厂界外1m处
	47
	39

	北厂界外1m处
	50
	36

	标准限值
	55
	45

	是否达标
	达标
	达标


厂界噪声各监测点位均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12384-2008）1类区标准要求。
（4）固体废物
本项目固体废物包括生产固废及生活垃圾，生活垃圾经垃圾桶收集后定期由市政部门拉运至生活垃圾填埋场处理。生产固废主要包括锅炉产生的炉渣和除尘灰，还有生产过程中产生的废弃包装袋和和生产危废。锅炉产生的炉渣和除尘灰集中收集当作农肥；废弃垃圾袋集中收集定期由市政部分拉运处理；生产危废主要包括生产母液、废弃过滤介质、废弃活性炭及废弃产品等危险废物，危险废物委托有危废处理资质的单位进行处理（公主岭市天一环卫有限公司）。上述废物均得到有效的处置及利用，故不会对环境产生显著不利影响。
本项目实际污染物排放量核算数据全部来自验收报告和排污许可例行检测数据。
表17  现有污染物核算一览表
	类别
	污染物名称
	实际排放量（t/a）

	生产废气
	颗粒物
	1.104

	
	非甲烷总烃
	0.294

	
	氨
	0.063

	
	硫化氢
	0.0003

	锅炉烟气
	颗粒物
	1.188

	
	二氧化硫
	1.252

	
	氮氧化物
	7.150

	固体废物
	生活垃圾
	5

	
	生物质炉渣
	2

	
	除尘灰
	1

	
	废弃布袋
	2

	
	生产废液（包括生产废水和设备冲洗废水）
	5.0

	
	废弃过滤介质
	0.5

	
	废弃活性炭
	0.5

	
	废弃产品
	2.0


三、现有环评批复及验收落实情况
2005年7月，吉林省兴环环境技术服务有限公司编制完成《吉林省通化天立药业有限公司维生素U原料药车间GMP技术改造项目环境影响报告书》；2005年8月2日原柳河县环境保护局发布的《关于吉林省通化天立药业有限公司维生素U原料药车间GMP技术改造项目环境影响报告书的批复》（柳环发[2005]27号）。企业于2023年8月16日完成自主验收。
表18  环评批复落实情况
	序号
	环评批复提出要求
	本项目落实情况

	1
	生产废水和冲洗设备废水，要采用购置的特制焚烧装置进行焚烧，或委托已领取危险废物综合经营许可证的单位集中处置，要严格按照《危险废物转移单管理办法》的规定实施。生产车间不得设置废水排放口，要采用收集装置和容器集中收集、贮存。车间要选用吸尘器、蒸汽拖把等设施干式清洁，减少废水产生量。
	项目实际建设为生产蛋氨酸，是维生素U的原料。项目产生的生产废水和设备冲洗废水全部进入废液储罐暂存，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；生产车间未设置废水排放口，采用收集装置和容器集中收集、贮存。生产车间选用了吸尘器、蒸汽拖把等设施干式清洁，减少了废水产生量。

	2
	新建污水处理站要委托有资质的专业单位设计、施工和建设。污水处理站在设计时要兼顾现有生产车间产生的污水产生量，一并处理。要设置消毒设施和采取恶臭污染处理措施。除生产废水和冲洗设备废水外，厂区内产生的其他污水要经污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放。
	项目实际建设为生产蛋氨酸，是维生素U的原料。项目未建设污水处理站，厂区采用雨污分流，生产废水、纯化水制备装置排水、循环冷却水排水和冲洗设备废水、全部进入废液储罐暂存，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；生活污水排入污水储池，定期拉运至污水处理厂处置。

	3
	淘法原两台手烧锅炉，新建一台4t/h蒸汽锅炉，要选用机械往复锅炉配置高效脱硫除尘器，烟囱高度不低于35米。锅炉烟气和噪声经治理后，要分别达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)类Ⅱ时段标准和《工业企业厂界标准》(GB12348-90)Ⅰ类标准。
	项目新建1台2t/h蒸汽锅炉，燃料更改为生物质颗粒，采用布袋除尘器进行处理，烟囱高度为35m。锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建锅炉标准。

	4
	要采取有效措施消除工艺废气中的粉尘和异味污染。
	生产车间产生的废气采用布袋除尘器+活性炭吸附措施进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。

	5
	产生噪声的生产设施要选用低噪声设备，采取减振、降噪和设置隔声间等有效措施，减少噪声污染。噪声排放要达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)1类标准。
	生产设施选用了低噪声设备，采取了减振、降噪和密闭等有效措施，减少噪声污染。噪声排放满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)1类排放标准。

	6
	本项目产生的固体废物本着“分类贮存、综合利用、科学处置”的原则，妥善处理，避免产生二次污染。
	项目产生液态危险废物全部进入废液储罐暂存，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；产生的废活性炭暂存在危废暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；炉渣和除尘器收集粉尘当作农肥；废弃包装袋等委托市政部分定期清运。项目产生的固体废物全部得到了有效处理，避免二次污染。

	7
	针对乙醇、水合册、硫酸二甲酯等物质的特质，要严格按照本报告中环境风险评价篇章的要求制定环境污染事故应急预案，报柳河环境监察大队备案，并配备相应的物质材料和设施以及备用设施。
	项目实际建设为生产蛋氨酸，是维生素U的原料，不涉及乙醇、水合册、硫酸二甲酯等原料。企业已经编制了应急预案，已到柳河县生态环境保护综合行政执法大队队备案，备案编号：200524-2023-022-L。

	8
	目前居民点与厂区之间卫生防护距离内，应协调有关部门在此范围内不再迁入居民。
	公司卫生防护距离为300m，从环评批复（柳环发[2005]27号）后再无迁入居民。



表19  验收意见落实情况
	序号
	验收意见要求
	落实情况

	1
	加强危险废物的管理和贮存，确保每一项危险废物都能得到有效处理。
	项目环保设施加强了危险废物运行管理工作，避免二次污染。

	2
	加强环保设施的运行管理和考核，发现问题及时查找原因，使其正常稳定运行，确保污染物达标排放。
	加强了环保设施的运行，生产设施正常稳定运行，污染物均能达标排放。

	3
	严格控制废气排放，加强集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、风机等废气环保设备日常管理，定期检修环保设施。
	加强了集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、风机等废气环保设备日常管理，废气污染物均能达标排放。

	4
	加强设备的维护保养，防止设备故障形成非正常生产造成噪声事故的发生。
	加强了设备的维护保养，厂界噪声能够达标排放。

	5
	加强厂区固体废物管理制度，避免二次污染。
	加强了厂区固体废物管理制度，避免二次污染。

	6
	在现有基础上，进一步完善环保规章制度。
	加强和完善了环保规章制度。


四、排污许可情况
企业的排污许可管理类别为重点管理，于2024年8月5日完成变更，排污许可证编号：91220524MA7CUQHY1A001P。有效期限为2023年8月3日至2028年8月2日。企业按证排污，按时监测，按时提交执行报告，严格落实排污许可管理要求。
五、现存问题及整改建议
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类。企业现有的2.0t/h生物质锅炉属于淘汰类。故本次拆除新建一台2.5t/h的生物质锅炉进行生产用热，替代原有2.0t/h锅炉。











三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
1.1基础污染物
根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年生态环境状况公报》，通化市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12µg/m3、21µg/m3、38µg/m3、21.8µg/m3；CO24小时平均第95百分位数浓度为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为125μg/m3；依据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准进行达标区判断。
表20  通化市环境空气质量现状
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	38
	60
	63.3
	达标

	PM2.5
	
	21.8
	30
	72.7
	达标

	SO2
	
	12
	60
	20.0
	达标

	NO2
	
	21
	40
	52.5
	达标

	CO
	95百分位数年均浓度
	1200
	4000
	30.0
	达标

	O3
	8小时90百分位数年均浓度
	125
	160
	78.1
	达标


根据上表环境空气质量区达标判断，通化市属于环境空气质量达标区。
1.2补充监测：
（1）监测点布设
根据该项目建设位置、工程状况及气象条件，本次布设1个环境空气质量监测点，位于厂区下风向北侧。监测点布设见下表。监测点位示意图详见图7。
表21  环境空气质量监测点布设情况表
	序号
	监测点
	方位

	A1
	项目所在位置北侧0.5km永安屯
	了解项目区域内空气质量情况


（2）监测项目
监测项目：NOx。
（3）监测时间与监测频次
吉林省同正检测技术有限公司于2026年7月9日-7月11日进行监测，连续监测3天。
NOx测定日均值，一天监测一次。NOx测定小时值，一天监测一次。
（4）评价方法
采用占标率统计法，同时计算污染物最大占标率及超标率。数学表达式如下：

式中：Ii—第i种污染物环境质量指数；
Ci—第i种污染物平均浓度，mg/m3；
C0 —第i种污染物环境质量标准，mg/m3。
（6）评价标准
评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准（过渡阶段）。
（7）监测及评价结果
监测及评价结果详见下表。
表22  监测及评价结果统计一览表
	监测点
	污染物
	评价标准（μg/m3）
	浓度范围
（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	平均时间
	浓度限值（μg/m3）
	
	
	
	

	A1
	NOX
	日平均
	100
	12-14
	14.0
	0
	达标

	
	NOX
	1小时值
	250
	12-16
	6.4
	0
	达标


由上面内容可以看出，评价区内特征监测因子氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段二级标准限值，说明评价区域的环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。
本项目最近地表水体为三道沟河，位于本项目西侧1.9km；三道沟河为一统河支流。本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水属于清洁下水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置，对地表水影响较小。根据吉林省生态环境厅发布的2025年4月-2026年3月吉林省地表水国控断面水质月报，一统河水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。详见下表。
表23  2025年4月-2026年3月国控断面水质表
	所属城市
	江河名称
	断面名称
	水质类别

	
	
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	通化市
	一统河
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/
	/

	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ


上表可以看出，区域内地表水水质除了2026年2月均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，地表水环境质量较好。
3、声环境质量现状
项目边界外50m范围内存在声环境保护目标，本次对厂界四周和声环境敏感点开展声环境质量现状监测。
（1）监测点布设
在项目厂界四周共布设4个噪声监测点，在最近敏感点设置一处监测点。共计5个监测点。
表24  本项目环境噪声监测点位置
	序号
	监测点
	监测点布设目的

	N1
	厂界外东侧1m
	了解拟建项目区域内声环境质量现状

	N2
	厂界外南侧1m
	

	N3
	厂界外西侧1m
	

	N4
	厂界外北侧1m
	

	N5
	北侧最近民房
	


（2）监测时间和频率
监测时间：每个测点昼夜各监测1次，连续监测1天，昼间6:00-22:00，夜间22:00-次日6:00。
（3）监测方法
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。
（4）监测结果
监测结果详见下表。
表25  噪声监测统计结果  单位：dB（A）
	编号
	检测点位
	监测日期
	监测频次
	单位
	检测结果
	标准
	达标情况

	N1
	东侧场界外1m处
	7月10日
	昼间
	dB(A)
	50
	55
	达标

	
	
	
	夜间
	dB(A)
	42
	45
	达标

	N2
	西侧场界外1m处
	7月10日
	昼间
	dB(A)
	51
	55
	达标

	
	
	
	夜间
	dB(A)
	42
	45
	达标

	N3
	南侧场界外1m处
	7月10日
	昼间
	dB(A)
	52
	55
	达标

	
	
	
	夜间
	dB(A)
	43
	45
	达标

	N4
	北侧场界外1m处
	7月10日
	昼间
	dB(A)
	53
	55
	达标

	
	
	
	夜间
	dB(A)
	42
	45
	达标

	N5
	北侧最近民房
	7月10日
	昼间
	dB(A)
	48
	55
	达标

	
	
	
	夜间
	dB(A)
	41
	45
	达标


监测结果表明，本项目厂界昼间、夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。项目最近的声环境敏感点北侧15m居民房窗前噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。区域声环境质量较好。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地范围内含有生态环境保护目标时，进行生态环境现状调查。本项目利用现有锅炉房进行建设，不新增占地，本次不需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目为生物质锅炉建设项目，锅炉烟气采用布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放，现有锅炉房地面已进行硬化处理，不涉及土壤、地下水污染途径，因此本项目不进行土壤、地下水环境质量现状评价。


	环境保护目标
	1、环境空气：本项目厂界周围500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标等保护目标；本项目500m范围内存在居住区，最近保护目标为西北侧15m的鹿场家属房；
2、声环境：本项目厂界外50m范围存在保护目标，距离最近的居民为西北侧15m鹿场家属房；
3、地下水环境：本项目厂界周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；
4、生态环境：本项目建设位置占地范围内无生态保护目标。
表26  本项目环境保护目标一览表
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对距离/m
	保护人数

	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	125°46'55.5108"
	42°13'40.4725"
	永安屯
	环境空气
	环境空气二类区
	北侧
	520
	260

	125°47'09.1750"
	42°13'30.2347"
	鹿场家属房
	环境空气
	环境空气二类区
	西北
	15
	50

	125°47'09.1750"
	42°13'30.2347"
	鹿场家属房
	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	西北
	15
	50

	/
	/
	项目周边村屯
	地下水水质
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区标准
	/
	/
	/


本项目周围环境保护目标分布图详见图8。


	污染物排放控制标准
	一、施工期
1、废气
本项目施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求，详见下表。
表27  无组织废气排放标准
	污染物名称
	无组织排放监控点浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值


2、噪声
[bookmark: OLE_LINK10]项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准要求，详见下表。
表28  施工期噪声排放标准
	污染源
	标准值dB（A）
	标准来源

	噪声等效声级
	昼间
	夜间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	70
	55
	


二、运营期
1、废气
本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值要求，详见下表。
表29  锅炉大气污染物排放标准（摘录）
	污染物项目
	单位
	限值（燃煤锅炉）
	标准名称及级别

	颗粒物
	mg/m3
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值

	二氧化硫
	mg/m3
	300
	

	氮氧化物
	mg/m3
	300
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	


烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度（生物质锅炉参照执行），详见下表。
表30  锅炉房烟囱最低允许高度
	锅炉房装机总容量
	MW
	<0.7
	0.7~<1.4
	1.4~<2.8
	2.8~<7
	7~<14
	≥14

	
	t/h
	<1
	1~<2
	2~<4
	4~<10
	10~<20
	≥20

	烟囱最低允许高度
	m
	20
	25
	30
	35
	40
	45


现有锅炉烟囱为35m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中烟囱高度要求。
生物质燃料、生物质灰渣及除尘灰储存过程中产生的无组织粉尘、化验室产生的硫酸雾和新建危废暂存间产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求；化验室废气硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织二级排放标准；详见下表。
表31  其余废气排放标准
	污染物名称
	排放监控点浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0mg/m3
	

	硫酸雾
	周界外浓度最高点
	1.2mg/m3
	

	硫酸雾
	1.5kg/h
	45mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织二级排放标准


3、噪声
本项目位于现有厂区内建设，根据《通化友康药业有限公司建设项目》环评批复，厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求，详见下表。
表32  运营期噪声排放标准
	声环境功能区
	标准值dB（A）
	标准来源

	1类区
	昼间
	夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	
	55
	45
	


4、固体废物
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量控制指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日）要求按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。
本项目属于“热力生产和供应业”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 1032-2018），项目废气排放口为一般排放口，本项目产生的废水不外排，不设置废水排放口。
因此本项目执行“其他行业排放管理”，仅给出本项目排放总量控制指标，即：烟尘（颗粒物）：0.127t/a；NOX：0.497t/a；SO2：0.072t/a。



















四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	[bookmark: _Hlk192081204]本项目为生物质锅炉改建项目，施工期主要环境影响为施工扬尘、焊接烟尘、施工人员生活污水、生活垃圾、废包装物、建筑垃圾、锅炉安装过程产生的噪声等，施工时间短，对外环境影响小，具体如下：
1、废水防治措施
本项目施工期废水主要来自施工人员生活污水。现场的施工人员约为20人，生活用水量约每人50L/d，废水产生系数为80%，则生活污水产生量约0.8m3/d。施工期共计1个月，施工期产生的生活污水排放量为24m3。施工人员生活污水排入厂区防渗储池，定期拉运至柳河县污水处理厂，不会对地表水环境造成影响。
2、废气防治措施
本项目施工过程中产生的废气主要为设备安装、锅炉房空间布局改造、物料堆放且在气候干燥有风的情况下产生的扬尘，施工期洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生；锅炉在密闭空间内部进行安装，废气主要为新设备安装过程产生的焊接烟尘，焊接烟尘经焊机自带除尘器处理，再经封闭厂房阻隔，基本不会对周围环境空气产生影响。
3、噪声防治措施
本项目施工期产生的噪声主要来自于施工机械和设备安装。为减轻施工对周围声环境的影响，建议安装锅炉、铺设管线均在昼间进行，将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，对周围环境影响较小。
4、固体废物防治措施
本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、拆除废料、废包装物和生活垃圾，建筑垃圾运至指定堆放点，由市政部门清运；拆除的锅炉废料集中收集，全部外售；废包装物及生活垃圾由环卫部门清运处理，对环境影响程度不大。现有布袋除尘器由厂家拆除回收。







	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）锅炉烟气
锅炉烟气污染物排放量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取次序中的优先次序物料衡算法进行核算。
①烟气量
本项目无生物质燃料全元素分析，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录C.5：没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的经验公式估算法，相关经验公式见下表：
表33  基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃生物质锅炉
	Qnet，ar≥12.54MJ/kg
	Vdaf≥15%
	Vgy=0.393Qnet，ar+0.876
	Nm3/kg

	
	
	Vdaf＜15%
	Vgy=0.385Qnet，ar+1.095
	Nm3/kg

	
	Qnet，ar＜12.54MJ/kg
	Vgy=0.385Qnet，ar+0.788
	Nm3/kg


根据燃料成分分析报告可知，本项目Qnet，ar为16.49MJ/kg，Vdaf=81.29%，因此烟气量按：。基准烟气量经计算7.3566Nm3/kg。
2.5t/h生物质锅炉全年燃料使用量为400t，全年烟气量为2942640m3。
②颗粒物

式中：EA—核算时段内颗粒物排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Aar—收到基灰分的质量分数，%；根据燃料成分分析参数Ad换算Aar，本次取5.40%；
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；本项目取50%；
ηc—综合除尘效率，%；本项目采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘效率取99%（根据源强核算指南，除尘效率应为99.6%；本次取值为保守估计）；
Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。本项目取15%。
2.5t/h生物质锅炉全年燃料使用量为400t，全年颗粒物排放量为0.127t/a。
③二氧化硫

式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Sar—收到基硫的质量分数，%；本项目取0.02%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取10%；
ηS—脱硫效率，%；取0%；
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。本项目取0.5。
2.5t/h生物质锅炉全年燃料使用量为400t，全年二氧化硫排放量为0.072t/a。
④氮氧化物

式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3；本次取值169mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，%；本次取0%。
2.5t/h生物质锅炉全年燃料使用量为400t，全年氮氧化物排放量为0.497t/a。
相关参数取值依据：
q4，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，本项目为层然炉，取值范围为7-12%，本次取值10%。
dfh，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值，本项目为层燃炉，取值范围为15-20%，燃用生物质时，飞灰份额增加30%，本次取值50%。
K，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.3燃料中硫转化率的一般取值，生物质炉取值范围为0.30-0.50，本次取值0.5。
ρNOx，根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）燃生物质炉浓度范围取值为100~600mg/m3。根据锅炉厂家及同类项目可知，本项目锅炉烟气NOx浓度为169mg/m3。
计算结果：
根据上述计算公式和参数取值，计算本项目锅炉烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生及排放情况见下表。
表34  锅炉烟气排放情况一览表
	污染物
	项目
	单位
	计算结果
	标准值
	是否达标

	烟气
	烟气量
	Nm3/a
	2942640
	/
	/

	颗粒物
	排放情况
	产生量
	t/a
	12.7
	/
	达标

	
	
	产生浓度
	mg/m3
	4315.9
	/
	

	
	
	排放量
	t/a
	0.127
	/
	

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	43.2
	50
	

	二氧化硫
	排放情况
	排放量
	t/a
	0.072
	/
	达标

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	24
	300
	

	氮氧化物
	排放情况
	排放量
	t/a
	0.497
	/
	达标

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	169
	300
	


根据计算可知，项目锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；烟气经现有的1根35m排气筒排放。
（2）生物质燃料装卸及灰渣装卸扬尘
本项目燃料为生物质成型颗粒，采用密封袋装，存储于封闭厂房内。生物质燃料装卸扬尘类比同行业，无组织粉尘产生量约为燃料量的1‰，粉尘产生量约为0.4t/a。经封闭厂房的重力沉降，可减少粉尘约70%，无组织粉尘排放量约为0.12t/a；燃料投放时使用上料机将生物质燃料送入炉，且在封闭厂房内进行，产生的扬尘较少。
锅炉排污水进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。锅炉产生的灰渣加湿后存放于锅炉旁，及时清运外售农户当作农肥，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。
（3）化验室废气
[bookmark: _GoBack]本项目化验室涉及的废气为挥发性药品、酸碱溶液等无机化学药剂挥发出来的刺激气体，主要污染物为氢氧化钠、硫酸雾等。所有涉及挥发性药品、酸碱溶液使用的实验全程要求在通风橱中进行，实验室有机废气、酸碱废气等由通风橱引至集气管道后通过活性炭进行处理，废气处理系统的处理效率可达60%。
由于每次实验的药剂使用量是根据产品产量进行确定的，每批产品产量根据订单需求生产无法固定，故每次药剂使用量无法确定，本次无法进行精准分析。本次核算按照最大使用量进行计算，氢氧化钠、硫酸（代表性药剂）最大贮存量为1040ml（1.91kg/a）、320ml（0.85kg/a）；常温密闭存放条件下，硫酸、氢氧化钠均无明显蒸发挥发；物料仅在开盖、配制操作过程，因液体扰动产生少量硫酸雾（气溶胶）。参考《环境统计手册》及同类实验室项目类比，硫酸雾产生量按硫酸用量0.1%计；氢氧化钠溶液常温下无挥发性，不产生碱雾，不核算碱类大气污染物。故硫酸雾产生量约为0.191kg/a，年使用小时数约为400小时，通风橱通风量约为5000m3/h，则实验室废气硫酸雾产生浓度约为38.0mg/m3。依托的现有活性炭吸附装置处理效率约为60%，排放浓度为15.2mg/m3，排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.076kg/a。
硫酸雾等实验室废气由通风橱集中收集后经过活性炭吸附装置处理后排出的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），达标后通过现有的15m高排气筒外排。
（4）新建危废暂存间废气
本项目新建的危废暂存间主要贮存企业产生的危险废物，主要为废润滑油等含有物质。其产污系数参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录B中“油品储存（汽油）——挥发性有机物排放系数0.156g/kg”，由于汽油组成也是以基础油为主成分添加添加剂构成，因此本项目油品产污系数参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录B中“油品储存（汽油）——挥发性有机物排放系数0.156g/kg”可行。本项目产生含油物质约为0.15t/a；新建的危废暂存间产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）厂内无组织排放量为0.00002t/a。危废暂存间产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准。
污染防治措施：
本项目生物质锅炉采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器对烟气进行处理，处理后烟气通过现有的1根35m高烟囱排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃生物质锅炉颗粒物一般采用旋风除尘和袋式除尘组合技术；氮氧化物一般采用低氮燃烧技术。本项目采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，不满足可行性技术要求。通过同类型锅炉的监测结果可知，采用布袋除尘器的生物质锅炉颗粒物和氮氧化物能够稳定达标排放。本项目加强管理，严格按照例行监测要求进行废气监测，生物质锅炉排放废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，达标排放。
[bookmark: _Hlk193048023]根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5的规定：“锅炉房装机总容量2~<4t/h时，烟囱高度不得低于30m；锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上。”本项目周围半径200m距离内无高于20m建筑物，现有的排气筒高度35m设置合理。
根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目排放口基本情况及自行监测要求如下：
表35  废气排放口基本情况
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	排放口高度（m）
	排放口内径（m）
	排放口温度（℃）
	排放因子
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	标准限值（mg/m3）
	排放标准

	一般排放口

	1
	2.5t/h生物质锅炉
	DA002
	35
	0.5
	70
	颗粒物
	43.2
	0.127
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	24
	0.072
	300
	

	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	169
	0.497
	300
	

	2
	化验室废气
	DA003
	15
	0.5
	常温
	硫酸雾
	15.2
	0.076
	45
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.127t/a

	
	二氧化硫
	0.072t/a

	
	氮氧化物
	0.497t/a

	
	硫酸雾
	0.076t/a



表32  废气污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	废气有组织排放
	2.5t/h生物质锅炉（DA002）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	
	化验室废气（DA003）
	硫酸雾
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	废气无组织排放
	厂界上风向1点、厂界下风向3点
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


[bookmark: _Toc29392][bookmark: _Toc193102526]（4）非正常工况
非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是启炉、停炉、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。
①启炉
项目锅炉开启前，无需对设备进行清理等，无三废产生。
②停炉
本项目在停炉时应待废气排放完后再停止环保设施运行。
③一般性事故
在废气治理措施故障情况下，本项目主要为颗粒物除尘效率减半，非正常废气排放情况见下表。
表36  非正常排放情况一览表
	生产单元
	污染源
	污染物
	处理效率
	排放浓度
	排放速率
	持续时间min
	频次

	热力单元
	2.5t/h生物质锅炉
	颗粒物
	布袋除尘器破损，处理效率下降至50%
	2158mg/m3
	3.97kg/h
	≤30
	1次/采暖期


控制措施：加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器应安装差压计，及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。如临时污染防治设施故障，要立即抢修，及时停止锅炉燃烧，避免事故状态下废气影响环境；在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。
2、废水
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水量为0.06m3/d（12m3/a），锅炉排污水属于清洁下水，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。
本项目不新增劳动定员，全部依托现有工作人员，生活污水排入厂区防渗储池，定期拉运至柳河县污水处理厂，不会对地表水环境造成影响。
实验室产生的首次清洗废水和化验废液等集中收集，作为危险废物委托有危废处理资质的单位进行处理（公主岭市天一环卫有限公司），不外排。其余化验室废水排水量为351m3/a(1.17m3/d)，进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置。
运营期废水污染防治措施：
项目废水不外排，严格把控工作人员的日常行为，避免对项目所在地的水体造成污染。只要企业在生产管理和污水排放这方面严格管控，企业产生的污染对地下水和地表水环境污染较小。
3、噪声
（1）主要噪声源
项目运营期主要噪声源为上料机、除灰渣机、引风机等，类比同类项目，预测过程中，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，在本次预测中，建筑物隔声取值15dB（A），项目主要噪声设备噪声源强情况详见下表。
表37  主要噪声产生、治理情况表
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离
	室内边界声级
	运行时段（h）
	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	[bookmark: _Hlk235535516]锅炉房
	除灰渣机
	/
	70
	低噪声设备、室内运行
	12
	9
	1.0
	9
	50.9
	24
	15
	35.9
	1

	
	引风机
	
	80
	
	15
	10
	1.0
	10
	60.0
	
	15
	45.0
	1

	
	上料装置
	
	75
	
	18
	7
	1.0
	7
	58.1
	
	15
	43.1
	1

	
	锅炉
	
	85
	
	13
	8
	1.5
	8
	66.9
	
	15
	51.9
	1


（2）厂界达标情况分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：
①声环境影响预测模式


式中：LA（r）—预测点r处A声级dB（A）；
LA（r0）—r0处A声级dB（A）；
A—倍频带衰减dB（A）；
②声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：
Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）；
LAi—i声源在预测点产生的A声级dB（A）；
T—预测计算的时间段s；
ti—i声源在T时段内的运行时间s。
③在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：


式中：Adiv—几何发散衰减；
r0—噪声合成点与噪声源的距离m；
r—预测点与噪声源的距离m。
根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见下表。
表38  项目噪声源在厂界处预测结果
	声源位置
	声源强度dB（A）
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）

	锅炉房
	53.2
	15
	29.7
	38
	21.6
	6
	37.6
	3
	43.7

	标准值
	55
	55
	55
	55

	
	45
	45
	45
	45

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目运营期设备噪声经采取设备基础减振、厂房密闭及建筑材料隔声等降噪措施后，厂界四周贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。因此本项目生产噪声对周边环境影响较小。
（3）噪声监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目运营期噪声监测计划如下表。
表39  噪声监测工作计划表
	测点位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界东、南、西、北侧1m处
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准


4、固体废物
本项目不新增劳动定员，不会新增生活垃圾。锅炉运营期间产生的固体废物主要为生物质灰渣、除尘灰与废布袋。锅炉设备运行产生废润滑油、含油抹布手套等分类收集，暂存于危废贮存点，委托有资质单位统一处理。
（1）生物质灰渣
参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），灰渣产生量按照下式进行计算：



式中：—核算时段内灰渣产生量，t；

—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

—收到基灰分的质量分数，%；

—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

—收到基低位发热量，kJ/kg。
本项目年燃生物质量为400t/a，收到基低位发热量为16.49MJ/kg，q4为10%，Aar为5.4%，根据计算生物质灰渣产生量为21.62t/a，封闭袋装临时暂存于锅炉旁，定期外售用作农田肥料。
（2）除尘灰
本项目陶瓷多管除尘器+布袋除尘器除尘灰产生量为12.573t/a，袋装临时暂存于锅炉旁，定期外售用作农田肥料。
（3）废布袋
生物质锅炉除尘装置更换布袋时会产生废弃及破损的废布袋，其产生量约为0.2t/a，废布袋由厂家更换收集后统一处理。
（4）废润滑油
锅炉设备维护过程中产生的废润滑油约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，委托资质单位定期拉运处理。
（5）含油废抹布及手套
锅炉设备维修、维护过程中会产生含油废抹布及手套，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及手套属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物类别为HW49，废物代码：900-041-49。委托资质单位定期拉运处理。
（6）实验室废液和废试剂瓶
化验室实验过程中会产生首次清洗废水、化验室废液和废试剂瓶，产生量约为2.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及手套属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物类别为HW49，废物代码：900-047-49。委托资质单位定期拉运处理。
本项目固体废物的排放量及处理处置措施详见下表。
表40  固体废物处理情况一览表
	产生环节
	名称
	属性
	编码
	性状
	产生量t/a
	贮存方式
	处置方式、去向
	环境管理要求

	锅炉
	生物质灰渣
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	固体
	21.62
	暂存锅炉旁
	作农田肥料
	满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护

	
	除尘灰
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	固体
	12.573
	
	
	

	废气治理措施
	废布袋
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	固体
	0.2
	不贮存
	厂家更换收集后统一处理
	

	设备维修
	废润滑油
	危险废物
	900-214-08
	半固态
	0.1
	贮存危废暂存点
	委托资质单位进行处理
	

	
	含油废抹布及手套
	危险废物
	900-041-49
	固废
	0.05
	
	
	

	化验室
	化验室废液和废弃试剂瓶
	危险废物
	900-047-49
	固废
	2.0
	
	
	


环境管理要求：
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目废布袋由厂家更换收集后统一处理；灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉房旁，用作农田肥料。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准。
危废暂存点设置情况如下：
危险废物收集后，应暂存于厂区内现有危废暂存点内，危废暂存点面积约为10m2，有效贮存量约2.5t。本次新增建设一处危废暂存点，有效贮存量约2.5t。本项目危险废物年总产量约为0.15t/a，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行设置并进行规范化管理。
（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
（6）本项目产生的危险废物中易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
5、地下水和土壤影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）关于地下水环境保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策应当符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的规定。
（1）污染途径
本项目营运期地下水、土壤污染可能的影响源来自于废水和固体废物。
（2）环境影响分析
①废水
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水进入厂区污水储池，定期拉运至柳河县污水处理厂处置，不会对地下水、土壤造成影响。
②固体废物污染分析
危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。本项目固体废物能够全部得到综合利用和无害化处理，危险废物分区暂存，危废暂存点地面防渗，废润滑油（液态）暂存于危废间内单独贮存桶内，固体废物不会与土壤表层直接接触，不会对地下水、土壤产生影响。
综上分析，通过严格执行废水和固体废物环境保护措施，各种污染物均得到妥善处理处置，地下水、土壤环境不会发生较大变化，对区域地下水、土壤环境的影响相对较小。
6、生态
本项目依托现有厂区锅炉房占地范围内进行建设，不涉及新增占地。周边无生态环境保护目标，因此本次无需开展生态环境影响评价。
7、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q：
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目风险潜势为I。
当Q>1时，将Q值划分为：（1）1<Q<10；（2）10<Q<100；（3）Q>100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B所提及的危险物质，本项目的危险废物为废润滑油、含油废抹布及手套，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定见下表。
表41  危险物质数量与临界量比值（Q）判定表
	危险物质名称
	CAS号
	厂界最大存在量/t
	临界量/t
	Q值

	废润滑油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	含有抹布及手套
	/
	0.05
	2500
	0.00002


经计算，本项目Q=0.00006＜1（Q为危险物质的总量与其临界量比值或物质总量与其临界量比值），本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。
（1）消防安全措施
由于生物质本身具有可燃性，在储存过程中会有发生火灾的风险，如储存不当将会发生火灾，火灾产生伴生、次生环境风险物质消防废水以及烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物将对周围环境影响，同时锅炉废气治理设施故障状态下可能造成锅炉烟气中颗粒物超标排放。
本项目燃料存储区设置禁止明火标识，并设置专人进行看护，存储区设置灭火器等消防物资，一旦发生火灾应立即采取灭火措施，一旦发生火灾事故，火灾伴生的消防废物、消防废水经收集后外送有资质单位处理。锅炉废气治理设施定期检修，确保其正常运行，废气治理设施发生故障时应立即停产检修，避免锅炉烟气事故排放。
①项目可能出现的环境风险主要为不注意用电安全引起的短路，进而引发火灾。因此建设单位必须做好用电防范工作。
②厂区配备足够数量的灭火器、沙土和铁锹等消防器材。
③强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，采取严格的措施防止火灾事故的发生。
（2）危废暂存点
项目生产过程产生的危险废物存放于危废暂存点。要求如下：
危废暂存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危险废物贮存及运输还应注意以下事项：
a.储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间，分类分开存放，不可混储混运；
b.储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，并分区设围堰（堤）、地面防渗；
c.搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；
d.分装和搬运作业应注意个人防护。
（3）环境风险分析结论
项目应严格按照消防安监部门的要求，做好防范措施，制定严格的管理规定和岗位责任制、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，可以把环境风险控制在最低范围，则项目发生事故的可能性很小，环境风险程度可以接受。
8.环保投资
本次针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入减小环境污染，使本项目创造良好的环境效益，本项目总投资为50万元，其中环保投资为25万元，占总投资50.0%。环保投资估算详见下表。

表42  环保投资明细表
	投资项目
	治理内容
	金额（万元）

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk451850712]运营期
	锅炉烟气治理措施
	陶瓷多管除尘器+布袋除尘器
	10

	
	噪声
	低噪设备、隔声垫、消声器
	2

	
	固体废物
	设置禁止明火标识、灭火器等消防设施；
委托资质单位处理
	6

	
	环境风险
	危废暂存点
	5

	
	环境管理与监测
	环境管理与监测计划
	2

	合计
	25







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气排气筒
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	化验室废气
	氢氧化钠、硫酸雾
	活性炭吸附装置+15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	装卸、运输
	颗粒物
	袋装储存、地面硬化
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值

	地表水环境
	锅炉排污水
	pH、COD、SS
	不外排
	/

	声环境
	厂界四周/噪声
	等效连续声级
	购买低噪设备，隔声垫、消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目锅炉房密闭，废布袋由厂家更换收集后统一处理，灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉旁，定期外售用作农田肥料。废润滑油、含油抹布手套等分类收集，暂存于危废贮存点，委托有资质单位统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存点地面采取防渗措施，防渗层的防渗性能满足等效于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。锅炉房、生产车间、堆场等采取了一般简易防渗。

	生态保护措施
	本项目在现有锅炉房内进行拆除重建，不涉及新增占地。项目运营期主要污染物为锅炉烟气、固体废物等，各项污染源均得到妥善且合理的处置，项目运行过程中对生态环境影响较小。

	环境风险
防范措施
	①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。
②火灾事故发生时，应在其位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废水等统一收集，集中处理，消除安全隐患后，交由有资质单位处理。
③车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，防止消防废水通过地面渗入地下而污染地下水。
④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直止无异常方可停止监测工作。

	其他环境
管理要求
	1、规范化排污口
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原环境保护部《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关要求。
2、环保验收要求与内容
建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求执行验收规定。
建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
3、排污许可证申请制度
根据《排污许可管理办法》（部令 第32号）中：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。企业应做好与排污许可的衔接工作。
4、环境管理
（1）环境管理的目的和意义
环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理。
工程无论建设期或营运期均会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的实施方针。
（2）环境管理机构设置和职责
根据我国环保法的有关规定，企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督企业内部的环境保护工作。本项目有关环保管理和环境监测等工作主要依靠公司的有关组织和设施，本项目由企业负责人主管环境管理和监测工作。环境管理机构的主要职责是：
贯彻执行国家和吉林省有关环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准的实施。
制订和完善全公司环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况。
制订并组织实施公司的环境保护规划和年度计划以及科研与监测计划。
监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全项目环保设施处于完好状态。
负责组织环保事故的处理工作。
推广应用环保先进技术与经验。
组织和推广实施清洁生产工作。
组织全公司环保工作人员和环保岗位工人的日常业务技术学习、专业进修和业务技术培训。
组织对全体职工进行环保宣传教育工作，提高全体职工的环保意识。
组织全单位的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度。
负责环保技术资料的日常管理和归档工作。
监督环保资金的具体用途，保证用于项目建成后环境监测和污染防治措施的实施。
5、人员培训
该项目建成后，应对有关从事环境保护的人员进行必要的培训。
公司领导培训内容包括环境保护法律、法规；环境保护与经济可持续发展战略的意义及内容；清洁生产的意义和作用等。
培训内容包括环境保护法律法规；清洁生产审计的方法；环境监测方法；数据整理、汇集、编报。
为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
表43  环境管理工作计划一览表
	情况
	环境管理工作内容

	企业环境管理总要求
	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续：
（1）正式投产后，进行环保设施竣工验收；
（2）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；
（3）实行自行监测和定期报告制度；
（4）及时申领排污许可证，若发生变更或遗失、损毁的，应及时在国家排污许可证管理信息平台进行变更，或者在三十个工作日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。

	设计
	设计中应充分考虑批复后环评报告表中提出的污染防范设施和措施：
（1）根据环评报告表的要求补充与完善环境和风险防范设施；
（2）设计部门应充分调研，比较提出先进、合理的环境与风险防范设备和设施。

	生产运营阶段
	保证环境与风险防范设施的正常运行，主动接受地方和上级环保部门监督与检查，备有事故应急措施：
（1） 主管经理要主动负责环保工作；
（2）厂内环保科负责厂内环保设施的管理和维护；
（3）定期组织污染源和厂区环境监测；
（4）风险事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好；
（5）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

	信息反馈和群众监督
	（1）及时反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作；
（2）建立奖惩制度，保证环境与风险防范设施正常运转；
（3）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进；
（4）聘请附近群众为监督员，收集附近群众意见；
（5）组织项目验收并提出整改措施。











六、结论
	本项目为通化友康药业有限公司锅炉改造项目，项目建设符合国家产业政策，符合吉林省及通化市“生态环境分区管控”相关要求，符合“污染物达标排放”的原则要求，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，严格控制锅炉烟气中各污染物的排放浓度，使其达标排放，确保厂界噪声达标，实现污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度，本项目是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表（t/a）
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	1.104t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	1.104t/a
	0

	
	非甲烷总烃
	0.294t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.294t/a
	0

	
	氨
	0.063t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.063t/a
	0

	
	硫化氢
	0.0003t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.0003t/a
	0

	
	颗粒物（烟尘）
	1.188t/a
	/
	/
	0.127t/a
	1.188t/a
	0.127t/a
	-1.188t/a

	
	二氧化硫
	1.252t/a
	/
	/
	0.072t/a
	1.252t/a
	0.072t/a
	-1.252t/a

	
	氮氧化物
	7.150t/a
	/
	/
	0.497t/a
	7.150t/a
	0.497t/a
	-7.150t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	5t/a
	0

	
	生物质炉渣
	2t/a
	/
	/
	21.67t/a
	2t/a
	21.67t/a
	+19.67t/a

	
	除尘灰
	1t/a
	/
	/
	12.573t/a
	1t/a
	12.573t/a
	+11.573t/a

	
	废布袋
	2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	2t/a
	0.2t/a
	-1.8t/a

	危险废物
	废弃过滤介质
	0.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.5t/a
	0

	
	废弃活性炭
	0.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.5t/a
	0

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	含油废抹布及手套
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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