一、建设项目基本情况

	项目名称
	柳河正通药业有限公司生物质锅炉改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	姜国栋
	联系方式
	15834556099

	建设地点
	通化市柳河县迎宾路99号

	地理坐标
	E125°44′59.883″，N42°17′51.250″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	改建
	建设项目

申报情形
	首次申报项目

	项目审批部门
	/
	审批文号
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	12.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
	用地面积（m2）
	1234.07

	专项评价设置情况
	参照吉林省产品质量监督检察院出具的固体燃料（生物质）汞含量检测报告（详见附件），汞含量Hg未检出。说明生物质燃料中不含汞，故不会产生汞及其化合物，本项目无需设置大气专项评价。

	规划情况
	2005年9月24日，吉林省政府开发办以《关于对设立柳河工业集中区等进行备案的复函》批准建立工业集中区；《柳河工业集中区总体规划(2005-2010)》；根据《吉林省人民政府关于同意柳河工业集中区晋升为省级开发区的批复》（吉政函〔2020〕58号）“同意柳河工业集中区晋升为省级开发区。按照国家规范开发区名称有关要求，晋升后开发区名称为吉林柳河经济开发区。”2017年7月，柳河工业集中区管理委员会委托编制《柳河工业集中区总体规划2017-2030)》。

	规划环境影响

评价情况
	规划名称：《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》；

审批机关：吉林省生态环境厅；

审批文号：吉环环评字[2021]15号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》相符性分析

柳河工业集中区位于柳河县中心城区的东北部，西起柳河镇长青路，北起柳河镇北山至梅河口市分界岭，东至柳河镇柞木岗村，南至通梅公路小五道路口处，占地面积12km2。

（1）规划布局结构

工业集中区的空间功能组织划分为金融创新中心、大健康综合产业园、新材料新装备产业园、科技转化产业园、综合产业园。

①金融创新中心

作为整个工业集中区的引擎，带动整个园区的发展，汇集金融、商业、商务、办公于一体的中心。

②大健康综合产业园

打造柳河医药健康产业集群，规划建设集食品加工、农副产品加工、中药、生物药和化妆品等产业

③科技转化产业园

将园区打造成为全省科技转化示范基地，依托国家级紫鑫药品研发中心、国家级山葡萄技术研发分中心和省级玄武岩产品质量监督检验中心等平台，集聚新技术、新产品、新业态，着力打造“大众创业、万众创新”基地。园区规划为大学生创业产业园、创业孵化基地、企业科技研发中心、创新转型核心区四个区域。

④综合产业园

将园区打造成为物流配送、产业加工于一体的综合性园区，依托便捷的对外交通条件（集双高速），大力发展仓储物流业及葡萄酒加工。

⑤新材料新装备产业园

将园区打造成为全省新材料新装备深加工示范基地，依托我县石膏、石灰石、玄武岩、秸秆等资源优势，积极引进战略投资者，组织实施一批科技含量高、符合国家政策的新材料产业项目。

（2）入区项目类别清单

建设项目入区应符合集中区建设项目准入要求一览表中的要求，具体详见下表。

表 1-1 集中区建设项目准入要求一览表

产业类别
项目类别
可入区项目类别
医药加工产业

医药包装

绿色食品加工

仓储物流
应符合国家产业结构调整指导目录 (2011 年本)（2013 年修订）要求
除上述外其他
符合国家产业政策，污染物排放量较小或污染物零排放的绿色环保项目
限制入区项目类别
医药加工
新建、扩建古龙酸和维生素 C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12 (综合利用除外)、维生素 E 原料生产装置
新建青霉素工业盐、6 -氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7 -氨基头孢烷酸（7-ACA）、7 - 氨基- 3 -去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置
新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置
新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置
新开办无新药证书的药品生产企业
新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置
新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建 2 亿支 / 年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置
医药包装

以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目
聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜
禁止入区项目类别

医药加工

手工胶囊填充工艺
软木塞烫腊包装药品工艺
不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机
塔式重蒸馏水器
无净化设施的热风干燥箱
劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置
铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置
使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）
医药包装

无复膜塑编水泥包装袋生产线
绿色食品加工过

耗水量大、无相关节水措施、废水排放量大的企业
仓储物流

危险化学品仓储物流项目
其他不符合国家产业结构调整指导目录 (2011 年本)（2013 年修订）要求的项目类别
生产或使用国家产业结构调整指导目录 (2011 年本)（2013年修订）中淘汰类产品的项目
不符合园区总体规划或产业规划的项目
根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》，柳河正通药业有限公司位于规划中的大健康综合产业园，符合规划布局要求；符合园区准入条件的限定。本次在厂区现有锅炉房内进行锅炉改造，且锅炉服务于现有已批复工程，因此，本项目的建设符合该规划要求。

2、与“吉林省生态环境厅关于对《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》审查意见的函（吉环环评字[2021]15号）”相符性分析

根据吉环环评字[2021]15号，工业集中区包括金融创新中心(功能定位主要为金融、商贸、办公等)、大健康综合产业园(主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等)、新材料新装备产业园(主要发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等)、科技转化产业园(主要发展药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发等)和综合产业园(主要发展葡萄酒加工及物流配送)。

供热规划情况为中期和远期，生产和生活用热依托区内规划建设的生物质热电联产项目(计划于2021年底前建设2台25兆瓦背压机，配2台260蒸吨/时燃生物质锅炉)供给。

据了解目前柳河工业集中区内集中供热尚未全面覆盖，入区企业生产和生活用热多数由企业自建锅炉房供给。本项目建设的生物质锅炉为过渡性供热方案，企业承诺待区域集中供热运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。而且，本项目改建为生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料，锅炉烟气采取高效除尘措施，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，符合清洁能源利用的政策要求，因此，本项目建设能够满足审批意见要求。
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	1、产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本次拟改造1台10t/h链条炉排生物质蒸汽锅炉，不属于限制类中的“57、每小时35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”；不属于淘汰类中的“66、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉、，燃煤热风炉”。故项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类，因此，项目符合国家产业政策。 

2、选址合理性分析

本项目厂区位于通化市柳河县迎宾路99号，在现有锅炉房内进行建设，不新增占地。用地性质为工业用地。厂界东侧隔G303高速为木王家具集团；南侧隔滨河北街40m为一统河；西侧为柳河县丽景国际大酒店有限公司；北侧隔中华大街为山如寺。本项目锅炉房北侧为碱池，东侧为动力车间，南侧为固体制剂车间，西侧为储煤棚。项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于吉林柳河经济开发区，根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》，本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区，不在吉林省禁止开发区和其他保护区域内。

根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台对项目选址的研判分析结果（详见附图2），本项目位于重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），不在生态红线内，符合生态保护红线保护要求。

（2）环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年环境状况公报》中的监测数据，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

根据工程分析及影响分析结果，项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境空气影响极小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目消耗的资源包括生物质燃料及水等能源，其中生物质颗粒均为当地市场上常见的燃料，企业运行期间，已形成稳定的原料供货渠道，不存在燃料短缺和不足。项目用水量较小，耗电量不大，因此，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。 

（4）环境准入清单
①与《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》中提出的加强分区管控。确定生态环境管控单元，落实管控要求。全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目位于吉林柳河经济开发区，为重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），用地性质为工业用地（详见吉林省环境管控单元分布图）；根据《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号），本项目不属于空间布局约束中的项目。

表1-4 本项目与吉林省生态环境分区管控的实施意见符合性分析表

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

符合性分析

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目，不是新建燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于重大项目，不属于重点行业高 VOSc排放的建设项目。

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及

不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。

2025年通化市属于环境空气质量达标区

符合

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险管控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目周围不涉及饮用水水源保护区。

不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

不涉及

②与通化市“三线一单”符合性分析

本项目与通化市“三线一单”符合性分析见下表。

表1-5 与通化市“三线一单”符合性分析

项目
规范要求

项目符合性分析

符合性

空间布局约束
加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

不涉及

--

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
--
污染物控制要求

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气可达标排放，对PM2.5贡献值较小。

符合

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

项目锅炉排污水用于浇渣；不新增生活污水，对地表水影响较小。

符合

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
/
/
土地资源
2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
/
/
能源
2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
/
/

③与管控单元生态环境准入清单符合性分析

本项目位于吉林柳河经济开发区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22052420001。环境要素：大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。

表1-6 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

ZH22052420001

吉林柳河经济开发区

重点管控单元

空间布局约束
功能定位：吉林省大健康产业示范区、吉林省葡萄酒生产与研发中心、吉林省新材料产业集聚区、柳河县产业发展核心区与经济增长极

主导产业：医药大健康产业和新材料产业。

1严格控制高耗水、高污染行业发展。2入区企业必须符合片区产业定位， 不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。3禁止排放汞、镉、 六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目
本项目拟改造1台10t/h的生物质锅炉，项目锅炉排污水用于浇渣。项目建设符合国家产业政策。
符合

污染物排放管控

1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目不涉及工业涂装，不属于重点行业污染，主要为锅炉改造，减少污染物排放。

符合

环境风险管控

1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目加强生物质燃料贮存管理，建立健全应急预案机制。

符合

资源开发效率

1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。

2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

3促进再生水的利用。

4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

本次为锅炉改建项目，不涉及其他。

符合

综上，本项目符合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”、通化市“三线一单”有关规定要求。

4、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析

本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表：

表1-7 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容

符合性分析

（一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。

符合

项目不涉及秸秆焚烧和氨的排放。

（二）深入推进燃煤污染控制。

符合

本项目锅炉燃料为生物质成型燃料，主要环境污染集中在运营期，涉及废气排放问题，项目采取有效污染防治措施，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。

（三）深入推进工业污染源治理。

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。（省生态环境厅负责）；

11.推进重点行业污染深度治理；

12.加强“散乱污”企业监管；

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；

14.加强油气回收装置管理。

符合

本项目不属于重点排污单位，采取有效污染防治措施后，锅炉烟气可达标排放。

本项目不属于重点行业。

建设单位不属于“散乱污”企业。

本项目不涉及VOCs排放。

本项目不涉及油气排放。

（四）深入推进移动源污染治理。

不涉及移动污染源。

（五）深入推进扬尘污染治理。

19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

符合

项目不新增占地，无土建施工，主要为锅炉的安装，施工期时间较短

（六）积极应对污染天气。

本项目不属于重点行业，不属于应对重污染天气中应急减排清单中涉及的企业。

综上，本项目符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
柳河正通药业有限公司位于通化市柳河县迎宾路99号，属于柳河工业集中区规划中的大健康综合产业园。
企业锅炉房内现有3台锅炉，其中20t/h燃煤蒸汽锅炉1台（1#），10t/h的兰炭蒸汽锅炉2台（2#、3#均为备用锅炉），自投运以来，受实际生产负荷、用热时段等因素的影响，锅炉实际为非满负荷运行，现有20t/h燃煤锅炉即可满足用热需求。根据《高污染燃料目录》明确了“兰炭的组分含量限值”要求，以及《产业结构调整指导目录(2024年本)》：将“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”列入了淘汰类落后产品。因此，建设单位拟拆除1台10t/h兰炭锅炉（3#），将另外1台10t/h兰炭锅炉（2#）改造为10t/h生物质蒸汽锅炉，作为备用热源，仅20t/h燃煤锅炉锅炉故障检修或无法正常运行时临时启用。10t/h生物质蒸汽锅炉废气依托现有烟气治理除尘、脱硫、脱硝设施及45m高烟囱排放达标排放。项目建成后，全厂生产用热、冬季采暖热负荷不变。
本项目建设的生物质锅炉系统为过渡性供热方案，公司承诺待区域集中供热恢复运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。
2.1建设内容

1、项目概况

项目名称：柳河正通药业有限公司生物质锅炉改造项目

项目性质：改扩建

建设地点：本项目位于通化市柳河县迎宾路99号，现有锅炉房内，项目不新增占地。中心坐标：E125°44′59.883″，N42°17′51.250″。

周围环境情况：厂界东侧隔G303高速为木王家具集团；南侧隔滨河北街40m为一统河；西侧为柳河县丽景国际大酒店有限公司；北侧隔中华大街为山如寺。本项目锅炉房北侧为碱池，东侧为动力车间，南侧为固体制剂车间，西侧为储煤棚。其地理位置详见附图1。
项目总投资：80万元，全部由建设单位自筹。

生产规模：本次拆除现有锅炉房内1台10t/h兰炭蒸汽锅炉（3#），将另1台10t/h兰炭蒸汽锅炉（2#）改造为10t/h生物质蒸汽锅炉，并依托现有烟气处理设施+45m高烟囱。项目建成后，生产用热、冬季采暖热负荷不变。

工程内容：锅炉房占地面积为1234.07m2，由锅炉房、煤棚、渣仓等组成，本次改扩建利用现有锅炉房、煤棚等，不需新增建筑物，不涉及管网敷设工程内容。

锅炉房为砖混结构，现有45m烟囱一座，出口内径1.8m。本项目主要建、构筑物情况详见表2-1、项目工程组成见表2-2。

表2-1 建筑物一览表

序号

名称

结构

占地面积

（m2）

建筑面积

（m2）

备注

1

锅炉房
一层砖混
1234.07
1234.07
均为现有

2

煤棚
封闭式
640
640
3

渣仓
一层砖混，封闭式
120
120
4

烟囱
砖混
高45m，内径1.8m
表2-2工程组成一览表
分类

工程内容

建设内容
备注
主体

工程

锅炉

依托现有锅炉房，不新增占地。拆除现有锅炉房内1台10t/h兰炭蒸汽锅炉（3#），将另外1台10t/h兰炭蒸汽锅炉（2#）改造为10t/h生物质蒸汽锅炉。依托现有烟气处理设施+45m高烟囱；

改造内容主要为拆除原兰炭给料装置，换装适配密闭式给料系统（含料仓、螺旋输送机、调速装置及防回火结构），改造燃烧室，增设高效清灰系统，加大烟道灰斗与输灰能力；
依托现有锅炉房，改造锅炉
辅助

工程
软化水制备
现有一套处理能力30m3/h的全自动软化水设备，处理能力可以满足本次锅炉的补水需求。

依托现有

在线监测系统
依托现有在线监测系统（CEMS），自动监测项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。在线监测系统位于脱硫塔与烟囱之间的公共烟道，满足本次锅炉改造后在线监测要求，只需对系统参数、量程进行调整。
依托现有

储运

工程
煤棚

依托现有封闭式煤棚，储存生物质燃料，袋装存储。
依托现有
灰渣仓
依托现有封闭式渣仓存，用于灰渣暂存，袋装存储。
依托现有
公用工程

给水

市政自来水管网提供

依托现有
排水

项目锅炉排水为清净下水用于浇渣或厂区降尘，不外排；软化废水依托厂区现有污水处理站处理后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河；不新增生活污水。
依托现有
供暖

本次10t/h生物质锅炉作为备用锅炉，用于生产用热及冬季供暖
新建

供电

由区域现有供电所统一供给。

依托现有
环保工程

废水

项目锅炉排水为清净下水用于浇渣或厂区降尘，不外排；不新增生活污水。软化废水依托厂区现有污水处理站处理后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河。
废气

锅炉烟气依托现有烟气处理设施+45m高烟囱（DA001）排放。

4

噪声

优选低噪声设备，采取减振、隔声措施等

固废

生活垃圾收集后送当地环卫部门统一处置；锅炉灰渣、收集烟尘收集后外售做肥料；废布袋由厂家回收处理。

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-3  主要生产设备表

序号

设备名称

单位

数量

型号

1

10t/h燃生物质蒸汽锅炉

台

1

链条炉排

2

鼓风机

台

1

/
3

引风机

台

1

/

4

泵类

台

1

/

5

软化水设备
台

1

现有30m3/h

6

烟气处理设施

套

1

现有低压脉冲布袋除尘+氢氧化钠脱硫塔+SNCR脱硝
7
烟囱

根

1

现有，高45m，内径1.8m

3、主要原辅材料消耗

本项目采用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒均外购成品。参照辽源东丰县地区生物质检测报告，生物质燃料的成分分析详见下表。

表2-4 生物质燃料成分分析
序号
样品名称
检测项目
检测结果
单位
1
生物质颗粒
全水分 Mt
6.44
%
2
干燥基灰分Ad
0.7
%
3
空气干燥基挥发分Vad
81.18
%
4
干燥无灰基挥发分Vdaf
82.58
%
5
焦渣特性 CB
2
（型）
6
干基高位发热量Qgr，d
4671
Kcal
7
收到基低为发热量Qnet，ar
4203
Kcal
8
干基全硫量st，d
0.02
%
9
干基固定碳含量d
17.12
%
参考《煤的工业分析方法》等换算公式：

①收到基灰分Aar = Ad×(100-Mt)/100=0.7×(100-6.44)/100 = 0.7×93.56 / 100≈0.65%；

②收到基硫分Sar = St,d×(100-Mt) /100 = 0.02×93.56 /100≈0.019%；

③收到基低位发热量Qnet,ar = 4203 kcal/kg，1 kcal= 4.184 kJ，1 MJ=1000 kJ，Qnet,ar (MJ/kg) = 4203×4.184 /1000≈17.60 MJ/kg。

本项目生物质燃料成分分析数据来源于长春市信赢煤炭质量检测有限公司对辽源市东发生物质燃料有限公司的生物质颗粒检测，为具备CMA资质的检测权威机构，检测流程、方法符合相关国家标准，检测数据真实有效；生物质颗粒燃料与本项目外购生物质燃料同属吉林省区域，农作物种植土壤地质条件相近，秸秆、稻壳中硅、铝、钙等致灰矿物含量区域差异小，燃料成型加工仅改变物料形态，不改变固有成分组成，因此引用该成分数据开展源强核算基本可行。 

本项目改造10t/h生物质锅炉建成后，作为备用锅炉，仅在常用锅炉故障检修或无法正常运行时临时启用。

（1）燃料总热量相等原则（替换前后总供热能力不变）

B兰炭×Qnet,ar,兰炭=B生物质×Qnet,ar,生物质
（2）锅炉额定热负荷

Q=（B兰炭×Qnet,ar,兰炭）/t年

（3）锅炉吨位换算：1t/h 蒸汽当量≈60×104kca1/h

式中

B兰炭：年耗兰炭量，t/a；

B生物质：年耗生物质量，t/a；

Qnet,ar,兰炭：兰炭低位发热量，kcal/kg；

Qnet,ar,生物质：生物质低位发热量，kcal/kg；

Q：热负荷，kcal/h；

t年：年运行时间，h/a；

根据建设单位提供，本次备用锅炉年运行时间：t年=1000h/a（年运行100d，其中，非采暖期60d，日运行8h；采暖期40d，日运行约13h），

单台10t/h兰炭锅炉年消耗兰炭量为715t/a；

兰炭低位发热值：取5891kcal/kg

生物质低位发热值：4203kcal/kg

热效率：兰炭/生物质均按80%计，替换时效率抵消

Q =715t/a*1000kg/t*5891kcal/kg=4.21×109kcal/a

B生物质=4.21×109kcal/a÷4203kcal/kg≈1002t/a。

则本项目年消耗1002t，即可满足厂区现有备用热源负荷需求。
表2-5原辅材料一览表
序号

名   称

单 位

年用量

备注

1

生物质颗粒燃料
t

1002
袋装储存，存储周期7d，圆柱状，规格Ф0.8cm*1.2cm

2

氢氧化钠
t
2
袋装储存，暂存锅炉房内。
4、平面布置

本项目锅炉房位于厂区偏中间位置。锅炉房北侧为碱池，东侧为动力车间，南侧为固体制剂车间，西侧为储煤棚。锅炉及产噪设备均布置在锅炉房内，并采取基础减震和墙体隔声等措施。厂区整体布局简单，各工序相互协调，互不干扰，总体来说，总平面布置较为合理。详见附图3。

5、公用工程
（1）给排水

本项目锅炉房改建后不新增员工，无新增生活用水。用水主要为锅炉用水，依托厂区内现有自来水管网提供，可满足用水需求。

本项目10t/h生物质蒸汽锅炉，按非采暖期运行60d，日运行8h，用于生产用热；采暖期运行40d，日运行约13h，用于生产和供热。本锅炉为备用热源，本次仅考虑厂区现有用热负荷不变时，锅炉运行给排水情况。

本项目非采暖期锅炉运行时蒸发量为10t/h（24t/d），冷凝回收量为21.6t/d（1296t/a），锅炉用水量为25.2t/d（1512t/a），汽水损失率按5%计（其中管道损失3%，排污损失2%），锅炉排污损失量为0.48t/d（28.8t/a）；管道损失量为0.72t/d（43.2t/a），未回收冷凝水损失2.4t/d（144t/a），软化水制备系统制取率按75%计，则软化水用量为4.8t/d（288t/a）；脱硫用水补水量为0.4t/d（24t/a），合计新鲜水用量为5.2t/d（312t/a）。

锅炉排污水0.48t/d（28.8t/a），属清净下水，回用于锅炉除渣用水或厂区降尘用水；软化废水产生量为1.2t/d（72t/a），排入厂区污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，不外排。详见图1非采暖期水平衡图。  
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图1 非采暖期水平衡图 t/d
本项目采暖期锅炉运行时蒸发量为10t/h（39t/d），冷凝回收量为35.1t/d（1404t/a），则锅炉给水量为40.95t/d（1638t/a）。锅炉排污水为0.78t/d（31.2t/a）；管道损失量为1.17t/d（46.8t/a），脱硫用水补水量为0.4t/d（16t/a）。软化水制备系统制取率按75%计，软化水量为54.6t/d（2184t/a），则新鲜水用量为7.8t/d（312t/a）。

锅炉排污水0.78t/d（31.2t/a），属清净下水，回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水；软化废水产生量为1.95t/d（78t/a）排入厂区污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，不外排。
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图2采暖期水平衡图 t/d
（2）供热

本次改造后的10t/h生物质蒸汽锅炉仍为备用锅炉，不与现有20t/h燃煤蒸汽锅炉同时运行。蒸汽管道上连接换热器，换成热水用于冬季采暖。

（3）供电
本项目依托现有市政电网统一供给。
6、劳动定员及工作制度

本项目由企业现有员工调配，不新增劳动定员。锅炉年运行100d（1000h）。

7、项目实施进度

本项目计划于2026年10月投产运行。



	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节

1、本项目生产工艺流程简述：

本次在现有锅炉房内改造1台10t/h生物质蒸汽锅炉，依托现有1套全自动软化水装置，水处理设备能力为30m3/h；当冬季启用蒸汽锅炉通过使用转换器转换为热水，用于车间供暖。
（1）燃料输送系统

本项目选用单路运料系统，燃料为生物质压缩颗粒，颗粒小于50mm，无需破碎，上料系统由皮带机完成。无需破碎，直接经上料系统入炉燃烧。

（2）燃烧系统

生物质进入炉前料斗后进入燃烧室进行燃烧，并通过炉前受料口和炉排转速来控制燃生物质量。

燃烧室进风由鼓风机从锅炉间上部吸收室内空气，以利用顶部热空气的热量，并配用室外新风管进行调节，避免大量吸走室内热空气。鼓风机将空气送入锅炉尾部空气预热器，从炉排两侧进入炉排风室进行助燃。

锅炉鼓风机、引风机、除尘器单路配置，鼓、引风机采用变频调速装置自动控制，锅炉的排烟先进入除尘器，然后再通过尾端烟道、烟囱排入大气。

本工程采用生物质链条炉，烟气的原始排放浓度较低。本次改建后锅炉烟气管道串联连接现有烟气处理系统，即经一套布袋除尘器+脱硫塔（氢氧化钠法）+SNCR脱硝，净化后通过现有45m烟囱高空排放。

本项目生产工艺流程见下图：
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图2 工艺流程与产污排污环节示意图


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况、环评、环保验收履行情况
企业位于通化市柳河县迎宾路99号，位于柳河工业集中区总体规划中的大健康综合产业园，厂区总占地面积为70000m2，建筑面积35653.4m2。主要建构筑物包括前处理提取车间、固体制剂车间、办公楼、动力站、污水站、锅炉房等。生产规模主要包括中药提取物905t/a，年产中药饮片1775t/a，保心宁片4万件/a、炎立消胶囊5万件/a、肺宁颗粒15万件/a等。

全厂热源均由锅炉房内锅炉提供，锅炉改造均在锅炉房内进行，其他建设内容均未发生变化，产品产能均不变。企业锅炉房内现有3台锅炉，其中20t/h燃煤蒸汽锅炉1台（1#），10t/h的兰炭蒸汽锅炉2台（2#、3#均为备用锅炉）。1#燃煤锅炉与2#、3#兰炭锅炉不同时运行。

现有处理措施：由1套布袋除尘器（低压脉冲）+脱硫塔（氢氧化钠法）+SNCR脱硝。企业现运行的锅炉所产生的蒸汽全部用于生产用热和冬季采暖，建设有封闭式煤棚及封闭式渣仓，配备在线监测系统（CEMS）。

环评、验收情况

企业于2011年3月委托吉林化工学院和吉林省兴环环境技术服务有限责任公司共同编制了《修正药业集团柳河正通药业有限公司移地新建项目环境影响报告书》，有关锅炉的内容为新建2台6t/h煤气发生炉和2台10t/h燃煤气锅炉，采用热煤气进行生产和采暖。并于2011年4月12日得到了吉林省环境保护厅出具的《关于修正药业集团柳河正通药业有限公司移地新建项目环境影响报告书的批复》（吉环审字[2011]88号），项目2014年2月通过柳河县环境监测站验收监测（柳县站验监报字[2014]第01号），2014年8月11日取得了吉林省环境保护厅验收意见（吉环审验字[2014]131号）；
2017年9月委托编制了《柳河正通药业有限公司燃煤工业锅炉节能减排技术改造项目环境影响报告表》，主要内容为淘汰2台6t/h煤气发生炉，新增1台20t/h蒸汽锅炉，将2台10t/h燃煤锅炉作为备用锅炉，并采取除尘、脱硫、脱硝等措施。并于2017年10月18日取得了柳河县环境保护局关于其的批复（柳环审字[2017]38号），并于2020年4月完成竣工环境保护验收工作并获验收通过意见；

2021年委托编制《柳河正通药业有限公司锅炉改造建设项目环境影响报告表》，主要内容为对2台10t/h燃煤锅炉进行改建，改建为燃兰炭锅炉，锅炉烟气处理配备布袋除尘器、脱硫、脱硝等。并于2021年6月3日，取得通化市生态环境局柳河县分局关于其的批复（柳环审（书）字[2021]9号），并于2021年8月完成竣工环境保护验收工作并获验收通过意见。

柳河正通药业有限公司排污许可证书编号：912205247404833430001R，行业类别：中成药生产，锅炉，中药饮片加工，有效期限：自2021年11月02日至2026年11月01日止。
3、现有锅炉污染物产生、处理及排放情况

（1）废气污染源
1）锅炉燃烧废气

由于现有2台10t/h的兰炭蒸汽锅炉为备用锅炉，已停止运行，无法进行实测。因此，引用2021年7月24-27日企业竣工环境保护验收监测报告中的关于锅炉烟气的监测数据结果，基于此监测数据按年运行1000h，核算污染物年排放量。锅炉废气各污染物排放情况详见下表。

表2-6 建设项目污染物排放情况一览表

监测时间
平均烟气量

m3/h
污染物

排放浓度（折算）

最大值mg/m3
排放量

t/a

2021年7月24-27日
32889
颗粒物

最大值
48
1.58
SO2
最大值
96
3.16
NOX
最大值

189
6.22
烟气黑度

/
＜1

——

可知，兰炭烟气中各污染排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）中表2新建燃煤锅炉排放标准限值要求。

其他生产废气

主要为生产过程中产生的工艺废气，车间原料粉碎、切制产生工艺粉尘，提取车间产生的有机废气、污水站恶臭气体以及危废库产生的贮存废气。数据来源于排污许可填报企业自行监测信息实测浓度，见下表。

表2-7 生产废气污染物排放浓度一览表
监测点
监测时间
污染物

排放浓度mg/m3
粉碎工序排气筒
2025.07.06
颗粒物
1.1
切制工序排气筒

2025.02.21

粉尘
12
提取车间
2025.07.04
甲烷
1.39
2025.07.04
非甲烷总烃
28
危废库排气筒
2025.07.04
非甲烷总烃
4.7
污水站废气排气筒
2025.02.21

臭气浓度
63
2025.02.21

氨（氨气）
2.24
2025.02.21
硫化氢
0.29
综上，提取车间生产废气能够满足GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》限值要求；污水站废气能够满足GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》以及粉碎、切制工艺粉尘、危废库废气能够满足GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准限值要求，各污染物排放浓度均能实现达标排放。
3）无组织排放粉尘
根据2021年7月24-27日监测数据，厂界无组织总悬浮颗粒物监测浓度范围0.05-0.167mg/m3，能够排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

根据企业排污许可例行监测厂界无组织废气浓度，见下表。
表2-8厂界无组织废气一览表
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厂界无组织非甲烷总烃满足GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》标准要求；颗粒物排放浓度能够满足GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准要求；氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》标准限值要求。
（2）噪声

企业噪声源主要为各类生产设备、各种泵类及风机，项目采取使用低噪声设备，并针对不同的噪声源采取不同的防噪减振措施。如密闭厂房，加设隔音门窗，进排气口加设消音接头，采用减震基础和柔性接头等，以减少震动对建筑物和管路系统的影响，并加强厂区的绿化等。锅炉房隔音，底部加减震处理，控制噪声音量，引用2021年7月24-27日对厂界噪声监测以及2025年5月28日的排污许可例行噪声监测，可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限制要求，详见下表。

表2-9项目厂界噪声监测结果一览表   单位dB（A）
标准限值

检测项目

标准值（dB(A)）

检测值（dB(A)）

昼间

夜间
昼间

夜间
2021.7.24-27
厂界噪声

65
55
61~62

51 ~ 53

2025..5.28
厂界噪声

65
55
48-55
43-46
（3）废水
企业现有污水处理站1座，位于厂区西北侧，处理规模为500t/d，处理工艺为“预处理+厌氧生化处理+好氧生化处理”，负责处理厂区全部生产和生活废水。厂区废水通过污水站处理后经工业集中区污水管网排入柳河县污水处理厂处理达标后排放，最终汇入一统河。

其中，生产废水为提取废水、洗润药废水以及冲洗设备废水合计产生量约为300t/d，厂区现有锅炉软化系统排污水为3t/d（300t/a），排入厂区污水站处理；脱硫系统排水0.28t/d（84t/a）用于脱硫系统循环使用，不外排；兰炭锅炉排污水为1.6t/d（160t/a），用于浇渣使用，不外排。

锅炉房现有员工4人，生活污水排放量为0.12t/d（36t/a），排入厂区污水站处理后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河。

本项目现有废水排放浓度引用排污许可废水例行监测数据，结果见下表。
表2-10排污许可废水例行监测监测结果一览表   单位dB（A）
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综上，企业废水各污染物排放能够满足《中药类制药工业水污染物排放标准》GB 21906-2008限值要求，达标排放。
（4）固废

厂区现有固体废物主要有生活垃圾、锅炉炉渣、除尘灰、污水站污泥、废树脂、废布袋等以及废药渣、杂质等。根据企业提供资料，锅炉产生的炉渣产生量约为810t/a，除尘灰产生量约为120t/a，密封装袋暂存渣仓内，统一收集后外卖制砖厂；废布袋产生量为0.05t/a，由厂家回收处理；废离子交换树脂产生量为0.5t/a，由废品回收单位回收；污水站污泥产生量约为3t/a，脱水后集中收集，委托环卫部门外运指定填埋场处理；提取车间废药渣产生量为4875t/a，本项目产生的中药渣全部由修正集团进行综合利用；前处理杂质产生量为470t/a，由环卫部门统一送垃圾场处理。现有固废物均采取了合理有效的处理与处置措施。
与项目有关的主要环境问题 

根据梳理，现有工程已落实环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可、突发环境风险事件应急预案等制度，已落实各项环保措施，各项污染物能够达标排放；近年未发生环境信访事件。
现有环境问题：

厂区现有2台10t/h兰炭蒸汽锅炉，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》：将“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”列入了淘汰类落后产品；因此本次按要求拆除1台兰炭蒸汽锅炉，将另1台兰炭蒸汽锅炉改造为10t/h生物质蒸汽锅炉。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区

域

环

境

质

量

现

状
	3.1区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

（1）基本污染物现状及达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），

“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

根据《2025年吉林省生态环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。

表3-1  通化市基本污染物空气质量现状  单位：µg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

过渡阶段浓度限值

达标情况

SO2
年均浓度

12
60

达标

NO2
年均浓度

21
40

达标

CO

年百分位浓度

1.2
4

达标

O3
年百分位浓度

122
160

达标

PM10
年均浓度

38
60

达标

PM2.5
年均浓度

21.8
30

达标

由上表可知，2025年通化市环境空气质量各污染物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，为达标区。

（2）特征污染物环境质量现状调查

①监测点位布设

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。监测点的布设情况详见下表。

本次评价TSP、氮氧化物引用《吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目检验检测报告》中环境空气监测数据。引用监测点永明村位于本项目厂界东北侧3.8km处，监测时间为2026年6月16日-18日，监测点的布设情况详见下表。
表3-2  环境空气监测点位布设情况表

编号
监测点位
方位
相对距离
监测时段

备注

1#
永明村
东北
3800m
连续3天

引用监测数据

②监测项目

监测特征污染物：TSP、氮氧化物。

③监测单位、时间

吉林永源环保科技有限公司于2026年6月16日-18日进行监测；

④评价方法
采用最大浓度占标率法，同时计算污染物日均值超标率及超标倍数。
数学表达式如下：
Ii=Ci/Coi
式中：Ii —第i种污染物的占标率；

      Ci —第i种污染物的平均浓度，mg/m3；
      Coi —第i种污染物环境质量标准，mg/m3。

Ii≥1，说明i种污染物超过了标准，否则不超标。

⑤评价标准

环境空气质量评价标准选用GB3095-2026《环境空气质量标准》中表2二级标准。

⑥评价结果与分析

根据上述监测方法，其监测结果详见下表。
表3-3 环评价区环境空气质量现状监测评价结果表   
点位

监测因子

浓度范围

最大占标率%

超标率

是否达标

1#

TSP

日均值
78-85μg/m3
42.5
0%

达标

2#

氮氧化物

小时值

16-20μg/m3
8
0%

达标

由上表可以看出，监测点位TSP日均值、氮氧化物小时值监测结果，能够满足GB3095-2026《环境空气质量标准》的表2二级标准要求。

2、地表水环境质量监测

本项目周围地表水体为一统河，根据吉林省生态环境厅吉林省地表水国控断面水质月报，根据《2025年1月-12月吉林省地表水国控断面水质月报》
表3-4　吉林省地表水国控断面水质月报（节选）

所在水体

断面名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一统河
大迫子
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

一统河入口

Ⅳ

/

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

由上表可知，一统河“大迫子”监测断面水质7、8、9月为Ⅲ类，其他月份为Ⅱ类；“一统河入口”断面3、6、7、8月为Ⅲ类，其余月份为Ⅱ类，除1月为Ⅳ类外；其他月份均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类水体标准要求。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故本次环评不开展声环境现状调查。

土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定。地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目原有锅炉房地面已进行水泥硬化，分区防渗措施，因此，正常状态下无直接对地下水、土壤环境的污染途径，因此，不开展土壤环境质量现状调查。
5、生态环境

厂区占地为工业用地，本项目在已建锅炉房内进行，无新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，无需进行生态环境现状调查。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

1、环境空气

本项目厂界500m范围内的环境保护目标，见下表。
表3-5 环境空气环境保护目标
环境要素

坐标x

坐标Y

保护对象

功能区划

方位

户数

距离（m）

环境功能区

环境空气

125.748386

42.295978

丽景国际大酒店

二类

西
/
80
GB3095-2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级标准要求

125.746423

42.295356

住宅区

二类

西

100

255

2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。

3、地表水

本项目最近的地表水体为厂界南侧56m处一统河。项目所在范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

4、地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

厂区占地性质为工业用地，本项目不新增占地。项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，生态环境不敏感。


污

	物名称

	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）


		监控点

	浓度


	颗粒物

	周界外浓度最高点

	1.0



	3、噪声

施工期采用GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》进行评价，见表3-8；

结合柳河县声环境功能区划技术报告，以及已完成项目的审批意见，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-9。

表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准

时间

昼间

夜间

标准值dB（A）

70

55

表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

3类

65
55
GB12348-2008

4、固体废物

本项目固体废物中的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。
	

	总量控制指标


	吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、烟尘、SO2、NOx和VOCs。

锅炉排污水属清净下水，回用于锅炉除渣用水或厂区降尘用水；软化废水排入厂区污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，不外排。故本次无需设置COD、NH3-N；

本次10t/h生物质锅炉总量核算：颗粒物（烟尘）：0.29t/a、SO2：0.034t/a、NOx：0.715t/a。
根据环评审批文件，柳环审（书）字[2021]9号中要求主要污染物总量控制指标为二氧化硫48.62吨/年，氮氧化物48.62吨/年，能够满足本项目污染物排放量需求，本次不再重复申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境影响分析和保护措施

本项目工程内容均在原有锅炉房内施工，无土建工程，施工期主要环境影响因素为施工废气、施工人员生活废水、固体废物和施工噪声。施工阶段的环境影响是暂时性的，待施工期结束后，受影响的环境因素大多可以恢复到现状水平。

1、废气

本项目建设过程中主要是原有锅炉拆除、锅炉设备改造安装，废气主要为设备拆除、安装过程中产生的少量焊接烟气和设备运输车辆尾气等。项目施工焊接工作量小，设备运输量小且为非连续作业，因此项目废气产生量很小，排放呈面源污染形式，自然扩散范围基本在厂区范围内，对周围地区影响程度较小。

2、废水

本项目施工仅进行设备安装，无砂石料清洗，不产生施工废水。主要为施工人员生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。生活污水利用厂区内化粪池，定期清掏处理。

3、噪声

本项目施工期产生的噪声主要来自于设备安装。为减轻施工对周围声环境的影响，建议企业安装锅炉合理安排施工时间，应在昼间进行，将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有原有锅炉拆除产生的固体废物及施工人员的生活垃圾。锅炉拆除产生的金属等可回收的固废物外卖回收部门，不可回收的固废物交由环卫部门统一处理，生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一处理。
经采取以上治理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。
4.2运营期环境影响分析和保护措施

4.2.1地表水环境影响分析和保护措施

 本项目锅炉房不新增员工，无新增生活污水。

本项目主要锅炉排污水、软化废水均为清净下水，水质成分简单。其中锅炉排污水非采暖期产生量为0.48t/d（28.8t/a）+采暖期产生量为0.78t/d（31.2t/a），年合计产生量约60t/a，全部回用于锅炉除渣用水或厂区降尘用水；软化废水非采暖期产生量为1.2t/d（72t/a）+采暖期产生量为1.95t/d（78t/a），合计产生量约150t/a，依托厂区污水处理站处理后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河；脱硫废水循环使用，定期补充，不外排。
本项目锅炉排水产生量较小，拟全部用于浇渣降尘和厂区降尘用水。根据《工业锅炉房设计手册》建议浇渣用水量可按0.2~0.5m3/t灰渣计算，本次评价取0.5m3/t计算。由于锅炉灰渣出渣时温度较高，调湿水在接触高温灰渣瞬间部分汽化蒸发，剩余水分被灰渣吸附并随灰渣暂存自然挥发，因此，锅炉产生灰渣量约为0.58t/d，则锅炉浇渣用水量至少为0.29t/d。

同时，厂区总用地面积70000m2，建筑面积35653.4m2，剩余地面面积约30000m2，降尘用水量取1L/m2.d，降尘用水量约30t/d（3000t/a），合计浇渣、降尘水量约3029t/a远大于锅炉排水量60t/a，因此，浇渣及厂区降尘具备充足的废水消纳能力，基本可行。
厂区污水站依托可行性分析：
企业现有1座污水处理站，处理规模为500t/d，采取“预处理+厌氧生化处理+好氧生化处理”工艺，负责处理厂区全部生产和生活废水。目前污水站处理量约380t/d，尚有余量，因此，本项目锅炉运行时，产生少量锅炉软化废水，为清净下水，依托污水站处理，经工业集中区污水管网排入柳河县污水处理厂处理达标后排放，最终汇入一统河，基本可行。

4.2.2环境空气影响分析和保护措施

废气源强及产排情况分析

（1）锅炉废气

本项目改造1台10t/h燃生物质锅炉，年燃生物质颗粒量1002t，锅炉烟气源强核算参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。计算过程如下：

①烟气量：

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，本项目无生物质燃料全元素分析，故烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的经验公式估算法，相关经验公式见下表。
表4-1 基准烟气量取值表
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本项目生物质燃料收到基低位发热量为17.60MJ/kg，干燥无灰基挥发分为82.58%，基准烟气量核算公式为：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet—燃料收到基低位发热量（MJ/kg）；

本项目基准烟气量为7.79Nm3/kg，

本项目生物质燃料量1002t/a，故本项目锅炉产生的烟气量为7.81×106m3/a。
②颗粒物（烟尘）排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式如下：
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式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

      R--核算时段内锅炉燃料耗量，t。

      Aar--收到基灰分的质量分数；

      dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额；

      ηc--综合除尘效率，%；

      Cfh--飞灰中的可燃物含量，%；

生物质锅炉年消耗生物质燃料R总量为1002t；根据成型生物质成分分析数据，Aar取0.65%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，

表B.2，项目生物质蒸汽锅炉dfh取40%，项目采用袋式除尘器除尘，则ηc取90%，飞灰中的可燃物含量Cfh取10%。

③二氧化硫排放量
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式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料消耗量，1002t；

Sar--收到基硫的质量分数，0.019%；

q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，10%；

ηS--脱硫效率，80%；

-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，取0.5。

④氮氧化物排放量

本项目无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，无法进行物料衡算；也无符合条件的现有工程有效实测数据，无法进行类比。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx选择产污系数法进行计算。产污系数法计算公式如下：
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式中：Ej--核算时段内第j种污染物排放量，t；

R--核算时段内燃料耗量，1002t；

βj--产物系数，kg/t，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》－《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，取1.02kg/t-原料；

η--污染物的脱除效率，取30%；

表4-2 本项目建成后生物质锅炉烟气污染物产生情况一览表

名称及燃料量
烟气量（Nm3）

污染物

处理前

治理措施

处理后

浓度

（mg/m3）

产生量

（t）

浓度

（mg/m3）

排放量（t）

非采暖期

481t
3.75×106
烟尘

300.4
1.13
除尘效率90%

脱硫效率80%

脱硝效率30%

30
0.11
SO2
21.95
0.082
4.39
0.016
NOx
130.9
0.49
91.7
0.34
采暖期

521t
4.06×106
烟尘

300.4
1.22
除尘效率90%

脱硫效率80%

脱硝效率30%

30
0.12
SO2
21.95
0.089
4.39
0.018
NOx
130.9
0.53
91.7
0.37
全年

合计1002t
7.81×106
烟尘

300.4
2.34
除尘效率90%

脱硫效率80%

脱硝效率30%
30
0.24
SO2
21.95
0.171
4.4
0.034
NOx
130.9
1.02
91.7
0.72
（2）无组织
生物质成型颗粒燃料年用量1002t/a，生物质成型燃料袋装，由燃料厂家定期运入煤棚内，产生的粉尘主要以无组织方式排放，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘产生系数0.02kg/t 进行计算，粉尘产生量为0.02t/a。灰渣、除尘灰袋装临时贮存于灰渣仓内，无组织粉尘主要来自灰渣的清运。参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况，即0.02kg/t～0.5kg/t转运量，本次以0.04kg/t转运量计。计算可知锅炉灰渣产生量为58.57t/a+除尘灰2.1t/a=总产生量60.67t/a，则无组织粉尘产生量约为2.43kg/a。对灰渣洒水进行增湿，确保增湿后含水率不低于60%，灰渣在锅炉房内密闭袋装暂存，锅炉房内采取洒水降尘措施，可确保厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

由于生物质灰渣及除尘灰中70%以上颗粒粒径＜50μm（PM2.5占比35-50%），松散密度仅0.6g/cm3，运输振动及风力作用易导致高逸散（60-80%）。未封闭运输时，单次运输扬尘量可达灰渣总量的5-8%，据有关文献研究显示，灰渣运输车辆开放式作业时PM10瞬时浓度可达800-1200μg/m³（峰值持续10-15min）。为进一步减轻灰渣运输过程对环境的不利影响，灰渣采用密闭袋装外运，同时通过洒水增湿将灰渣含水率提升至60%，可使PM10逸散浓度降至0.3mg/m3以下。灰渣运输采用封闭罐车或密闭箱货车，运输路线避让居民集中区，运输过程无组织粉尘排放能够得到有效抑制。

2、废气污染治理设施可行性分析

本项目10t/h生物质锅炉改造后，与原有1台20t/h燃煤锅炉不同时运行，但是共用一套烟气治理设施，锅炉烟气依托厂区现有已建成的除尘、脱硫、脱硝装置统一治理协同处置后通过1根45m高烟囱排放。本报告简要分析脱硫、脱硝工艺可行性：
（1）布袋除尘器：是利用织物制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒的除尘装置。其特点是除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每标立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率；处理风量的范围广，小的仅每分钟数立方米，大的可达每分钟数万立方米；结构比较简单，维护操作方便；在保证同样高的除尘效率前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维等耐高温滤料时，可在200℃以下的高温下运行。它的工作机理是粉尘通过滤布时产生的筛分、惯性、黏附、扩散和静电等作用而被捕集。

布袋除尘器的工作原理是依靠编制的或毛毡（压）的滤布作为过滤材料，当含尘气体通过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的表面，干燥空气则通过滤袋纤维间的缝隙排走，从而达到分离含尘气体粉尘的目的。布袋除尘器主要由箱体、滤袋（含框架），清灰装置，灰斗及除灰装置等组成。含尘气体进入箱体后经过滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外侧，净化后的气体经滤袋内侧被排出。布袋更换的周期以及更换量按照企业生产时实际操作为准。其工作过程见下图。
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图4-1  布袋除尘器工作过程示意图

综上所述，采用布袋除尘器处理锅炉烟尘，除尘效率可达到90%以上，经处理后由除尘器排出的烟尘浓度均小于50mg/m3，可满足 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放限值要求（颗粒物：50mg/m3），经45m高烟囱（DA001）排放。综上可知，布袋除尘器处理本项目烟尘具有技术可行性。

（2）企业实际采取SNCR脱硝，SNCR（选择性非催化还原，Selective Non-Catalytic Reduction） 是指无催化剂的作用下，在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。该技术一般采用炉内喷氨、尿素或氢氨酸作为还原剂还原NOx 。还原剂只和烟气中的NOx反应，一般不与氧反应，该技术不采用催化剂，所以被称为选择性非催化还原法（SNCR）。由于该工艺不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850 ~ 1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和水。SNCR具有工艺简单、投资运行费用低、适用性强等优点。实际运行时需根据炉膛温度动态调节还原剂喷射量，以确保在满足达标排放。
（3）氢氧化钠（NaOH）湿法脱硫：又称钠碱法脱硫是一种基于钠基碱性吸收剂与二氧化硫进行酸碱中和反应的烟气脱硫工艺。其核心原理是采用氢氧化钠可溶性溶液在吸收塔内高效吸收烟气中的SO2；吸收后的脱硫液在再生池内用石灰浆液进行再生，再生出的钠碱可返回吸收塔循环使用。

主要化学反应，吸收反应：2NaOH+SO2→Na2SO3（亚硫酸钠）+H2O2，氧化副反应（烟气中含氧）2Na2SO3+O2→2Na2SO4（硫酸钠）。该工艺兼具钠碱法高反应活性和吸收效率，以及钙碱法运行成本低的优势，系统不易结垢，运行可靠。该工艺具有技术成熟，运行稳定可靠。主要设备、设置故障率低，运行费用低等有点。

综上，本项目依托现有的“布袋除尘+氢氧化钠（NaOH）湿法脱硫+SNCR脱硝”组合治理设施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（HJ953-2018）等文件中明确的燃生物质锅炉烟气治理可行技术。该技术路线对颗粒物、二氧化硫具有针对性的协同处理能力，可实现污染物达标排放。
3、排放口基本情况

本项目依托现有锅炉烟囱DA001，为主要排放口，基本情况详见下表。

表4-3  排放口基本情况一览表

编号

名称

高度（m）

内径（m）

出口温度（℃）

类型

坐标

DA001
锅炉烟囱
45
1.8
80
主要排放口
E125.751838，N42.298839
5、非正常情况

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是启炉、停炉、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。

（1）启炉

项目锅炉开启前，无需对设备进行清理等，无三废产生。

（2）停炉

本项目在停炉时应待废气排放完后再停止环保设施运行。

（3）一般性事故

在除尘器故障情况下，本项目主要为颗粒物除尘效率降低至50%，非正常废气排放情况见下表。

表4-4  污染源非正常排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率(kg/h)
年发生频次/次

应对措施

锅炉烟尘

除尘器故障去除效率50％

颗粒物

107.82
2.19
不超过1次，持续1h
定期维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，停止生产。

6、监测计划

本项目依托现有在线监测系统（CEMS），根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中要求。本项目废气监测计划详见下表。
表4-5 废气监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

锅炉烟囱DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
自动监测
林格曼黑度
1次/季度
厂界

颗粒物

1次/季度
7、重污染天气应对措施

在当地政府启动重污染天气应急响应时，按照当地制定的应急预案，根据应急需求，采取相应的应急措施。

4.2.3声环境影响分析和保护措施

噪声影响分析

A.噪声源强

本项目噪声源主要为风机、泵等运行噪声，噪声级约75-80dB（A）左右，详见下表。

表4-6  主要声源源强汇总表（室内声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

建筑物外噪声

x

y

z

声压级dB（A）

建筑物外距离/m

锅炉房

鼓风机
80

低噪声设备，基础减振，建筑隔声

15

10

1.2

56.4
昼间

20

36.4
1

引风机
75

17

12

1.2

50.4
30.4
1

泵类
80

19

16

1.2

54.4
34.4
1

预测源强

本项目噪声各设备噪声值约为75-80dB(A)之间，叠加后噪声值为83.65dB(A)。设备经减震、隔声降噪措施处理后可减低20dB(A)，故源强总噪声值为63.65dB(A)。

C.预测模式

为了预测本项目运营期噪声对周围环境的影响，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的噪声点声源预测模式对不同距离处的噪声值进行预测。
①室内声源等效室外声源声功率级
当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②室外声源预测方法
点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的 A 声级的计算：
LP (r) LP (r0) 20lg(r/r0) Abar
式中：LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)；

LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。
③噪声叠加公式
对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计：


式中：Lp－某点叠加后的总声压级 dB(A) ；
Lp1、Lp2、…－每个噪声源对该点的声压级，dB(A)。
④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

D.预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），工业新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见表4-7。
表4-7厂界噪声预测结果统计表   单位：dB（A）

测点编号

厂界距离

贡献值

标准

昼间

夜间

东厂界

220m

16.8
65
55
南厂界

180m

18.5
西厂界

125m

21.7
北厂界

60m

28
本项目投产后，主要噪声源经采取建筑物隔声、防振减噪措施，再经距离衰减后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。
2、声环境保护措施

为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下：

①从声源上控制，在满足工艺要求的前提下，应尽量选用低噪声设备，从源头控制噪声。
②合理布局，将锅炉风机及水泵房等高噪声设备布置在封闭锅炉房内，对于高噪声设备，应考虑安装隔音、减振、消音设施，降低风机、泵类等设备噪声对声环境的影响。
③加强管理，随着使用年限的增长，应加强对设备检修和维修，发现问题及时处理，保证设备正常运转。
④运输专用汽车配备低音喇叭，并做到不鸣或少鸣笛。

经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准要求。
3、噪声监测
表4-8 噪声监测方案

监测类别
监测因子
监测点

监测频率

执行标准

噪声

连续等效A声级

厂界四周

1次/季度（昼、夜）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

4.2.4固体废物影响分析及保护措施

本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。不涉及锅炉维修等，因此无废机油产生。本项目固体废物主要为灰渣、布袋除尘器收集粉尘及废布袋、废离子交换树脂等。

（1）生物质灰渣
本项目生物质锅炉燃烧过程中会产生锅炉灰渣，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料平衡法进行计算：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，1002t；

Aar—收到基灰分的质量分数，0.65%，；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，q4取值为10；

Qnet,ar—收到基低位发热量，17600KJ/kg。

锅炉灰渣产生量约为58.57t/a，属一般固体废物，固体废物代码SW03 900-099-S03，收集后暂存于灰渣仓内指定区域，密闭袋装暂存，作为肥料外送。
生物质灰渣中含有丰富的氮、磷、钾等营养元素，可以为作物提供养分，促进植物生长。同时，灰渣中的有机物质可以改善土壤结构，增加土壤保水性和保肥性，提高土壤肥力。通过将生物质灰渣施肥，可以减少实现资源的有效利用，减少废弃物排放，处理方式合理可行。运输过程中以密闭袋装形式外运，可最大限度减少运输过程对环境的影响。

（2）除尘器收集粉尘

本项目袋式除尘器收集粉尘量约为2.6t/a，属一般固体废物，固体废物代码 SW59 900-099-S59，收集后暂存于灰渣仓内指定区域，密闭袋装暂存，同灰渣一并作为肥料外送。
（3）废布袋

需根据实际运行情况定期更换滤袋，每次产生量约0.1t/a，废布袋成分一般为聚酯、聚丙烯或尼龙，属一般固体废物，废物代码SW59 900-009-S59，由厂家更换后回收处理。

（4）废离子交换树脂

软化水处理器的离子交换树脂定期更换，一般3-5年更换一次，产生量为 0.01t/3a，属一般固体废物，废物代码SW59 900-099-S59，交由环卫部门统一处理处置。
采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。

表4-9 固体废物产排及治理措施表

序号

固废名称

产生

环节

属性

物理性状
类别代码

产生量

处置方式、去向
1
灰渣

锅炉

一般工业固体废物
固态
SW03 900-099-S03

58.57t/a
锅炉房内密闭袋装暂存，作为肥料外送

2
除尘器收集灰
除尘

系统
固态

SW59 900-099-S59

2.1t/a
3
废布袋
除尘

系统
固态
SW59 900-009-S59

0.1t/a
由厂家更换后回收处理

4

废离子交换树脂

软化水
固态
SW59 900-099-S59

0.01t/3a
交由环卫部门统一处理处置。

综上所述，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。

4.2.5“三本账”分析

本项目1台10t/h生物质锅炉建成后污染物排放“三本帐”核算详见下表。
 表4-10 主要污染物“三本帐”核算表    单位：t/a

污染物名称

现有项目

排放量

本项目

排放量

以新带老

削减量

增减量变化

废气

颗粒物（烟尘）

1.58
0.24
1.58
-1.34
二氧化硫

3.16
0.034
3.16
-3.126
氮氧化物

6.22
0.72
6.22
-5.5
固废

灰渣

810
58.57
810

-751.43
除尘灰

120
2.1
120
-117.9
布袋除尘器

0.05
0.1
/
/
废离子交换树脂
0.5
0.01t/3a

/
/
废水

锅炉排水
160
60
/
/
锅炉软化水制备废水
300
150
/
/
脱硫系统排水
84
/
/
/
4.2.6地下水、土壤影响分析及保护措施

本项目利用现有锅炉房，用地性质为工业用地，周围无土壤、地下水敏感目标。项目无废水外排；燃料及灰渣均在锅炉房内存放，无地面漫流影响。运营期锅炉烟气采取除尘措施后能够满足相应排放标准，对厂界外土壤环境没有不利影响。锅炉间内部地面采用抗渗混凝土，抗渗等级≥P6，厂区内运输道路采取地面硬化防渗措施，项目运行对土壤和地下水无不利影响。
4.2.7环保投资估算

本项目环保投资估算费用详见表4-11。
表4-11  环保投资一览表
治理类别

治理对象

治理措施

投资资金（万）

施工期

废水、废气、噪声、固废
粉尘、噪声、固废
运输车辆冲洗、洒水抑尘；减振降噪；生活垃圾收集，废料清运，物资回收
5
营运期

废水

生活污水

依托现有管网

0
废气

锅炉烟气
依托现有布袋除尘+氢氧化钠脱硫塔+SNCR脱硝+45m烟囱（DA001）
0
噪声

锅炉房产噪设备
选用低噪设备，并采取隔声、消声、基础做减振措施
2
固废物

一般固废、危险废物

灰渣及除尘灰密闭袋装收集

2
其他
锅炉房地面硬化，环境管理与监测计划
1
合计
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气

（DA001）
	颗粒物、

SO2、NOx、烟气黑度
	依托现有布袋除尘+氢氧化钠湿法脱硫+SNCR脱硝+45m高烟囱
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2中的燃煤锅炉标准；

	
	无组织废气
	颗粒物
	生物质颗粒、灰渣袋装储存在封闭的灰渣仓内
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；

	地表水环境
	锅炉排污水
	COD、SS、
	全部用于浇渣
	不外排

	
	软化废水
	清净下水
	排入厂区现有污水处理站
	柳河县污水处理厂

	
	脱硫废水
	
	循环使用，定期补充
	不外排

	声环境
	锅炉房产噪

设备
	噪声
	选用低噪设备、减振、隔声间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	灰渣
	锅炉
	灰渣仓内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	不产生二次污染

	
	除尘器收集灰
	除尘系统
	灰渣仓内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	

	
	废布袋
	除尘系统
	由厂家更换后回收处理
	

	
	废离子交换树脂
	软化水
	交由环卫部门统一处理处置。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房地面进行硬化，燃料及灰渣存放地点采取防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	制定严格的管理制度，禁止明火，并设置专人进行管理。

	其他环境管理要求
	①排污许可相关要求
根据环境保护部令第48号《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，柳河正通药业有限公司已有排污许可，证书编号：912205247404833430001R，行业类别：中成药生产，锅炉，中药饮片加工，有效期限：自2021年11月02日至2026年11月01日止。本项目建成后，企业应做好排污许可的衔接工作，按照实施时限主动在规定时间内重新填报排污许可相关内容，合法排污。
②自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。
验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

	其他环境管理要求
	建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
③加强排污口规范化管理，排污口应便于采样和计量检测，便于日常现场监督检查；按《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)设置废气排放口提示和警示图形符号等；按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置固体废物贮存（处置）场图形标志。



六、结论

	 本项目符合国家产业政策要求；项目选址合理。项目针对其废水、废气、噪声、固体废物等各类污染物在采取必要的污染防治措施后，可以实现达标排放。综上项目对区域大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围之内。在严格执行本环评提出的污染治理措施基础上，各项污染物均可达标排放，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目可行。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	1.58t/a
	/
	/
	0.24t/a
	1.58
	/
	-1.34

	
	二氧化硫
	3.16t/a
	48.62t/a
	/
	0.034t/a
	3.16
	/
	-3.126

	
	氮氧化物
	6.22t/a
	48.62t/a
	/
	0.72t/a
	6.22
	/
	-5.5

	废水
	锅炉排污水
	160t/a
	/
	/
	60t/a
	/
	/
	/

	
	锅炉软化水废水
	300t/a
	/
	/
	1500t/a
	/
	/
	/

	
	脱硫系统排水
	84t/a
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	灰渣
	810t/a
	/
	/
	58.57t/a
	/
	/
	/

	
	除尘灰
	120t/a
	/
	/
	2.1t/a
	/
	/
	/

	
	废布袋
	0.05t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	/
	/

	
	废离子交换树脂
	0.5t/a
	/
	/
	0.01t/3a
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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45m高烟囱排放





烟气处理系统


（除尘、脱硫、脱硝）





收集的粉尘





生产用热





锅炉烟气





蒸汽





生物质锅炉





灰渣





外运生产有机肥





采暖





热水





锅炉排水





清净下水，用于降尘、浇渣





软化水制备





生物质燃料
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